SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Radio CB PRESIDENT TEDDY II ASC VOX

Radio musi być zaprogramowane dla standardów dla krajów Europy, pozwalając szybko dostosować parametry pracy radia do obowiązujących w danym kraju regulacji.

Wyposażenie: Mikrofon, Uchwyt mikrofonu, Uchwyt montażowy

Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna, Deklaracja zgodności

Gwarancja: min. 24 miesiące

Wyświetlacz LCD: Tak

Kolor obudowy: Czarny

Częstotliwość [MHz]: 26.960 - 27.405

Impedancja anteny [Ω]: 50

Informacje dodatkowe: ASC, Regulacja poziomu szumów, Szybki kanał ratunkowy, VOX (hands free), Wskaźnik nadawania

Liczba kanałów: 40

Moc wyjściowa [W]: 4

Modulacja: AM, FM

Zasilanie [V]: 13.2

Złącze antenowe: SO-239

Czułość przy 20 dB Sinad [uV]: 0.5

Filtry: ANL,NB

Wyjście na głośnik: Tak

Pozostałe złącza: Gniazdo mikrofonowe 6 PIN

Nazwa producenta: PRESIDENT

Nr EAN: 3435991127035