

NIP: 851-26-24-854, REGON 811931430

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana w KRS pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym

Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy 222.334.500 zł

Zakład Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Maksymiliana Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. 91 44 26 200

fax 91 42 21 258

[zwik@zwikszczecin.pl](mailto:zwik@zwikszczecin.pl)

www.zwik.szczecin.pl

Szczecin, dnia 06 maja 2025 r.

**MODYFIKACJA NR 1**

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **„Renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Szczepowej w Szczecinie”.**

Zamawiający - Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin – w imieniu i na rzecz, którego działa jako pełnomocnik, o którym mowa w art. 37 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” (w ramach pomocniczych działań zakupowych) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. M. Golisza 10, 71 – 682 Szczecin, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. W załączniku **nr 9 do SWZ program funkcjonalno-użytkowy** zmienione zostają zapisy o następującej treści:

**było str. 29:**

**pkt 4.4.3 Bezwykopowa renowacja przewodów kanalizacyjnych**

„……….Sztywność obwodowa zastosowanej wykładziny po utwardzeniu nie może być mniejsza niż 4 kN/m2 (dla rękawów wzmacniających konstrukcję kanału).”

**jest str. 29:**

**pkt 4.4.3 Bezwykopowa renowacja przewodów kanalizacyjnych**

„……….Sztywność obwodowa zastosowanej wykładziny po utwardzeniu nie może być mniejsza niż 8 kN/m2 (dla rękawów wzmacniających konstrukcję kanału).”

**było str. 30:**

**Wymagane parametry rękawa:**

„………. - sztywność obwodowa wykładziny nie niższa niż 4 kN/m2 (dla rękawów wzmacniających konstrukcję kanału)”

**jest str. 30:**

**Wymagane parametry rękawa:**

„………. - sztywność obwodowa wykładziny nie niższa niż 8 kN/m2 (dla rękawów wzmacniających konstrukcję kanału)”

**było str. 25:**

**pkt 4.4.1 Zasady ogólne ppkt 9e:**

„e. Trwałość technologii – wymagany okres trwałości zastosowanej technologii, potwierdzony gwarancją Wykonawcy, wynosi 50 lat.”

**jest str. 25:**

**pkt 4.4.1 Zasady ogólne ppkt 9e:**

„e. Trwałość technologii – wymagany okres trwałości zastosowanej technologii, potwierdzony deklaracją producenta, wynosi 50 lat.”

1. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia **12.05.2025r.** Ilekroć w SWZ występuje data 08.05.2025 r. zastępuje się ją datą **12.05.2025r.**
2. Rozdział XII pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia **10.06.2025r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Załącznik:

1. Program Funkcjonalno-Użytkowy po modyfikacji z dn. 06.05.2025 r.