Załącznik nr 1c

**CZĘŚĆ 3 – Specyfikacja telewizorów z uchwytem montażowym ściennym**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZWA URZĄDZENIA**  | **SPECYFIKACJA URZĄDZENIA****Minimalne wymagane parametry techniczne** | **Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta i model, szczegółowe parametry techniczne jakie oferuje, nie dopuszcza się wskazania zakresu, opis musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań określonych w kolumnie „parametry” lub gdzie jest to wymagane zaznaczyć TAK lub NIE** |
| **Telewizor - 2 szt.** | * Ekran: 65" QLED, OLED lub MINILED, UHD/4K, 3840 x 2160px
* Funkcja Smart TV
* Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265
* Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz
* Technologia HDR (High Dynamic Range): HDR10, HLG
* Złącza: HDMI x4, USB x2
* Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth,
* Kolor obudowy: ciemny
* **Obraz Przekątna ekranu [cal]: 65**
* Format ekranu: 16:9
* Format HD: UHD/4K
* Podwójny tuner HD: Tak
* Rodzaj telewizora: QLED, OLED lub MINILED
* Technologia HDR (High Dynamic Range): HDR10, HLG
* Procesor: Czterordzeniowy
* Kąt widzenia pionowy: ok. 178
* Kąt widzenia poziomy: ok. 178
* **Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 120 Hz**
* Dźwięk System dźwięku przestrzennego: Dolby Digital Plus
* System dźwięku: 2.0
* Wbudowane głośniki: min. 2
* Moc głośników min. 20 w
* Regulacja tonów wysokich / niskich
* Korektor dźwięku: Tak
* System kodowania dźwięku: Dolby AC-4
* Funkcja Wi-Fi
* Funkcja DLNA
* HbbTV: 2.0.3
* Bluetooth
* Przeglądarka internetowa
* Komunikacja dodatkowa: Wi-Fi Direct, Złącze Anynet+
* Złącze Ethernet (LAN)
* Cyfrowe wyjście optyczne
* Złącze CI (Common Interface)
* Pozostałe wejścia/wyjścia: Wyjście RF, złącze antenowe
* Standard VESA: 400 x 300
* Menu w języku polskim
* Efektywność energetyczna Nowa klasa energetyczna: F
* Zasilanie: 220-240V; 50-60Hz.
 | Nazwa producenta: ………………….Model: …………………………………….Ekran: ………………" UHD/4K,Częstotliwość odświeżania ekranu: ……..HzWbudowane głośniki: …..… szt.Efektywność energetyczna Nowa klasa energetyczna: ………..Rodzaj telewizora: QLED, OLED lub MINILED: …………………. wskazać oferowanyPozostałe parametry spełnia: TAK/NIE |
| **Uchwyt do montażu ściennego telewizora – 2 szt.** | * Maksymalna odległość od ściany/sufitu od 400 mm – 500 mm,
* Minimalna odległość od ściany/sufitu od 60 mm - 80 mm,
* Maksymalne obciążenie min. 60 kg,
* Standard VESA 200 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 600 x 400,
* Możliwość regulacji,
* System prowadzenia kabli,
* Regulacja w pionie min. -8 / +12 stopni,
* Rozmiar ekranu [cal] od 32 do 75 cali,
* Kolor czarny,
* Typ uchwytu – ruchomy,
* Załączone wyposażenie – kompletny zestaw montażowy umożliwiający przymocowanie uchwytu do ściany oraz montaż telewizora.
 | Nazwa producenta: ………………….Model: …………………………………….Parametry spełnia: TAK/NIE |

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym***

***Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***