Załącznik nr 1c

**CZĘŚĆ 3 – Specyfikacja telewizorów z uchwytem montażowym ściennym**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZWA URZĄDZENIA** | **SPECYFIKACJA URZĄDZENIA**  **Minimalne wymagane parametry techniczne** | **Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta i model, szczegółowe parametry techniczne jakie oferuje, nie dopuszcza się wskazania zakresu, opis musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań określonych w kolumnie „parametry” lub gdzie jest to wymagane zaznaczyć TAK lub NIE** |
| **Telewizor - 2 szt.** | * Ekran: 65" QLED, OLED lub MINILED, UHD/4K, 3840 x 2160px * Funkcja Smart TV * Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265 * Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz * Technologia HDR (High Dynamic Range): HDR10, HLG * Złącza: HDMI x4, USB x2 * Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, * Kolor obudowy: ciemny * **Obraz Przekątna ekranu [cal]: 65** * Format ekranu: 16:9 * Format HD: UHD/4K * Podwójny tuner HD: Tak * Rodzaj telewizora: QLED, OLED lub MINILED * Technologia HDR (High Dynamic Range): HDR10, HLG * Procesor: Czterordzeniowy * Kąt widzenia pionowy: ok. 178 * Kąt widzenia poziomy: ok. 178 * **Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 120 Hz** * Dźwięk System dźwięku przestrzennego: Dolby Digital Plus * System dźwięku: 2.0 * Wbudowane głośniki: min. 2 * Moc głośników min. 20 w * Regulacja tonów wysokich / niskich * Korektor dźwięku: Tak * System kodowania dźwięku: Dolby AC-4 * Funkcja Wi-Fi * Funkcja DLNA * HbbTV: 2.0.3 * Bluetooth * Przeglądarka internetowa * Komunikacja dodatkowa: Wi-Fi Direct, Złącze Anynet+ * Złącze Ethernet (LAN) * Cyfrowe wyjście optyczne * Złącze CI (Common Interface) * Pozostałe wejścia/wyjścia: Wyjście RF, złącze antenowe * Standard VESA: 400 x 300 * Menu w języku polskim * Efektywność energetyczna Nowa klasa energetyczna: F * Zasilanie: 220-240V; 50-60Hz. | Nazwa producenta: ………………….  Model: …………………………………….  Ekran: ………………" UHD/4K,  Częstotliwość odświeżania ekranu: ……..Hz  Wbudowane głośniki: …..… szt.  Efektywność energetyczna Nowa klasa energetyczna: ………..  Rodzaj telewizora: QLED, OLED lub MINILED: …………………. wskazać oferowany  Pozostałe parametry spełnia: TAK/NIE |
| **Uchwyt do montażu ściennego telewizora – 2 szt.** | * Maksymalna odległość od ściany/sufitu od 400 mm – 500 mm, * Minimalna odległość od ściany/sufitu od 60 mm - 80 mm, * Maksymalne obciążenie min. 60 kg, * Standard VESA 200 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 600 x 400, * Możliwość regulacji, * System prowadzenia kabli, * Regulacja w pionie min. -8 / +12 stopni, * Rozmiar ekranu [cal] od 32 do 75 cali, * Kolor czarny, * Typ uchwytu – ruchomy, * Załączone wyposażenie – kompletny zestaw montażowy umożliwiający przymocowanie uchwytu do ściany oraz montaż telewizora. | Nazwa producenta: ………………….  Model: …………………………………….  Parametry spełnia: TAK/NIE |

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym***

***Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***