……………………………………

……………………………………

……………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

**Załącznik nr 4.6**

**Formularz specyfikacji technicznej oferowanych przedmiotów w zakresie**

**6 części - d*ostawy walca stalowego 10 t***

1. **Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie podstawowe i dodatkowe stawiane przez zamawiającego:**
2. **Należy sugerować się jedynie funkcjami i wymiarami podanymi w wyszczególnionych parametrach.**
3. **Zaoferowany przez Wykonawcę pojazd musi spełniać minimalne wymagania postawione w tabeli formularza specyfikacji technicznej.**

**Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie walca 10 t – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę |
|  | Wymagania minimalne  | fabrycznie nowy, sprawny technicznie, wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowany do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa, |  |
| Rok produkcji min. 2024 | **………………………** |
|  | Masa robocza z kabiną | 10 t (+/-7%) | **………………………** |
|  | Silnik wysokoprężny | min. 70 kW | **………………………** |
|  | Szerokość bębnów  | min. 1600 mm | **………………………** |
|  | Średnica bębna  | min. 1200 mm | **………………………** |
|  | System przesunięcia bębnóww lewo / w prawo | min. 160 mm  | **………………………** |
|  | Grubość bębna | min. 17 mm | **………………………** |
| 1.
 | Długość całkowita | max. 5000 mm | **………………………** |
|  | Wysokość z kabiną | max. 3000 mm | **………………………** |
|  | Wewnętrzny promień skrętu | max. 6100 mm | **………………………** |
|  | Norma emisji spalin  | STAGE V |  |
|  | Dzielony bęben  | wymagane |  |
|  | Napęd jezdny | prędkość z płynną regulacją w zakresie 0 – 10 km/h lub 0-11 km/h  | **………………………** |
|  | Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną wibracją minimum 25% i wyłączoną wibracją minimum 30% | wymagane |  |
|  | Wibracja: przód i tył lub wibracja przód i oscylacja tył  | wymagane |  |
|  | System monitorujący pracę maszyny (elektronicznego podglądu / nadzoru)  | wymagane |  |
|  | Miernik zagęszczenia | wymagane |  |
|  | Instalacja zraszająca | wymagane |  |
|  | Gniazdo  | 12 V lub 24V | …………………… |
|  | Dwa duże zewnętrzne lusterka wsteczne  | ułatwiające prace osobom z ograniczeniami ruchowymi (niepełnosprawnym) |  |
|  | Zgarniacz składany | wymagane |  |
|  | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami,  | wymagane |  |
|  | Kabina z klimatyzacją | wymagane |  |
|  | Stanowisko operatora z możliwością wsiadania z obu stron | wymagane |  |
|  | Urządzenie dociskające krawędzie i urządzenie tnące | wymagane |  |
|  | Fotel obracany  | min. 180o | **………………………** |
|  | System kamer  | kamera obserwacji wstecznej |  |
|  | Układ kontroli trakcji | wymagane |  |
|  | Oświetlenie robocze | wymagane |  |
|  | Pakiet oświetlenia do ruchu na drogach publicznych | wymagane |  |
|  | Radio CB | wymagane |  |
|  | Dostosowanie do osób niepełnosprawnych | pełna regulacja wysokości i kąta nachylenia fotela, przesuwny, możliwość dostosowania podparcia pleców oraz pozycji podłokietników, obsługa przy użyciu joysticka |  |