**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie:

**Zadanie**  **– „Przygotowanie cystern paliwowych - dystrybutorów do badań okresowych Wojskowego Dozoru Technicznego oraz wzorcowanie manometrów i przepływomierzy”**

**Zadanie obejmuje:**

1. wykonanie badań cystern-dystrybutorów pod nadzorem WDT w następującym zakresie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa Typ Sprzętu** | **Oznaczenia numerowe** | **Użytkownik** | **Nr WDT** | **Termin następnego badania zbiornik** | | **WĄŻ SSAWNO-TŁOCZNY** | |
| **Nr rejestracyjny** | **zbiornik** | **badania pośrednie** | **badania okresowe** | **rewizja zewn.** | **próba ciśnieniowa** |
| **filtr** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | 8. | 11. | 12. |
| 2. | CD- 5W | UG 03042 | 19BZ Lublin | 1-43-07654 |  | 2025.05.31 | 2025 |  |
| 3. | CDPO-4W | UG 02766 | 19BZ/bcz Lublin | 2-43-04382 | 31.05.2025 |  |  |  |

1. Usunięcie ewentualnych nieszczelności węzła rozdzielczego cysterny. W przypadku konieczności wymiany niesprawnego podzespołu (np. zaworu) Wykonawca po uzgadnianiu z Zamawiającym dokonuje bezpłatnej wymiany natomiast Zamawiający pokrywa koszty zakupu części podlegającej wymianie.
2. Sprawdzenie, regeneracja oraz wzorcowanie przepływomierza w wyżej wymienionych cysternach- dystrybutorach.
3. Wymiana wkładów filtracyjnych w filtrach dokładnego oczyszczania wyżej wymienionych cystern- dystrybutorów.
4. Wymiana i wzorcowanie manometrów w wyżej wymienionych cysternach –dystrybutorach.

Paliwo do przeprowadzenia prób dozorowych zabezpiecza Wykonawca.

Potwierdzeniem wykonania usługi są (decyzje, protokoły) wystawione przez Delegaturę WDT i wykonawcę oraz protokoły odbioru sporządzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Na wykonane usługi Wykonawca udziela 24 gwarancji.

1. Warunki udziału w postępowaniu:

**Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem warsztatowym umożliwiającym wykonanie badań określonych w opisie przedmiotu zamówienia w tym co najmniej jedno stanowisko umożliwiające badanie sprawności zaworów oddechowych oraz pracownikami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenia i wykształcenia niezbędne do realizacji zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia oraz doświadczenie w zakresie obsługi urządzeń ochrony antykorozyjnej wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wymagane jest posiadanie decyzji Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego uprawniającego Wykonawcę (zakład/firmę) do wykonywania napraw i modernizacji zbiorników, w tym cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR.