**ZAKRES BADAŃ ŚCIEKÓW BYTOWYCH**

Zakres badań ścieków bytowych surowych i oczyszczonych zgodnie z Decyzjami pozwoleń wodno-prawnych obejmuje zakres następujących parametrów :

* Zawartość zawiesiny ogólnej
* BZT5
* ChZT cr

Ilość próbek z punktów reprezentatywnych oraz częstotliwość badań jest następująca :

Ścieki surowe i oczyszczone z oczyszczalni ścieków typ BIOCUBE – pobór średniodobowy :

* 1 próbka – zbiornik retencyjny przed reaktorem biologicznym

1 próbka – wylot ścieków do rzeki

* częstotliwość: 2 razy w roku : marzec / październik

Ścieki surowe i oczyszczone z oczyszczalni ścieków EPURBLOC 2000 – pobór średniodobowy:

* 1 próbka studzienka retencyjna

1 próbka ostatnia studzienka przed drenażem rozsączającym do gruntu

* Częstotliwość : 2 razy w roku : marzec / październik

Na wykonanie powyższych badań niezbędne jest przedstawienie aktualnej akredytacji.