**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Suwmiarka elektroniczna Limit**

zakres pomiaru od 0 do 150 mm. Odczyt z wyświetlacza możliwy z dokładnością, co do 0,01 mm. Wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001-2000. Możliwość mierzenia w mm lub calach. Z możliwością ustawienia punktu 0 w dowolnym położeniu suwmiarki. Tolerancja wg DIN 862, umożliwiający dokonywanie pomiarów zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Dane techniczne

- zakres pomiarowy 0 - 150mm

- długość zewnętrzna szczęk (mm) 40.00

- dokładność odczytu wyświetlacza - 0,01 mm

- szybkość odczytu < 1,5 m/s

W/w przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, kompletny, wolny od wad technicznych i prawnych. Opakowania muszą zawierać nazwę przedmiotu zamówienia i nazwę producenta wraz ze wskazaniem upływu dat gwarancji udzielonej przez producenta.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia :

* spełniał wszystkie wymagane parametry funkcjonalne, techniczne i użytkowe; nie pochodził z ekspozycji;
* posiadał wszystkie ważne certyfikaty, atesty:
* był dopuszczony do obrotu handlowego na obszarze Polski zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi;
* posiadał wszystkie części i podzespoły niezbędne do prawidłowego działania;
* spełniał wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach powszechnie obowiązujących;
* posiadał instrukcję obsługi w języku polskim

Ponadto przedmiot zamówienia nie posiadający opakowania producenta musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu i rozładunku-przeładunku.