**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Gminy Miasta Gdańska, Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego**

dla zadania pod nazwą:

**„Aranżacja wystroju klatki zewnętrznej małp:  
1. gerez abisyńskich,  
2. patasów rudych,  
3. wyjców czarnych.**

**dla Gminy Miasta Gdańska – Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.”**

**Założenia:**

**Wykonanie aranżacji wystroju zewnętrznych klatek małp w trzech etapach: 1. – gereza abisyńska, 2. – patas rudy, 3. – wyjec czarny**

1. Wykonanie konstrukcji z pali drewnianych – montaż przygotowanych pali  
   w istniejących obejmach metalowych w gruncie (materiał własny ogrodu)
2. Wykonanie łączeń poziomych spajających pale w jedną konstrukcję
3. Wykonanie platform oraz półek dla zwierząt we wskazanych miejscach
4. Montaż lin i/lub pasów strażackich
5. **Gereza abisyńska**

Montaż 15 pali (średnica 15-45cm) drewnianych w istniejących obejmach metalowych według rysunku nr1:

- 5 szt. 180-200 cm wysokości,  
- 4 szt. 300 cm wysokości  
- 6 szt. > 450-600 cm wysokości

Wykonanie łączeń poziomych spajających pale przy pomocy belek o średnicy 15-20 cm według rysunku nr 1:

- 5 szt. – 400-450 cm

Wykonanie łączeń poziomych spajających pale przy pomocy desek o szerokości 40-50 cm i długości do 300 cm według rysunku nr 1

Wykonanie kładki/podestu do wyjścia z pawilonu małp na wybieg zewnętrzny – deski łączące niskie pale – długość kładki – do 1200 cm .

Wykonanie platformy z rantem do karmienia zwierząt na niskim palu o wymiarach 100x100cm, montaż z desek.

Montaż 10 lin sizalowych (materiał własny) o średnicy 4,5 cm, dł do 500 cm zwisających swobodnie ze szczytu klatki wybiegu zewnętrznego (liny własne)

Wszystkie elementy drewniane surowe, nieheblowane, nieimpregnowane – materiał własny. Montaż przy pomocy wkrętów do drewna.

**2. Patas rudy**

Montaż 4 pali (średnica 15-45cm) drewnianych w istniejących obejmach metalowych według rysunku nr2:

- 4 szt. 200-300 cm wysokości

- 1 szt. 180 cm wysokości,

Wykonanie łączeń poziomych spajających pale przy pomocy belek o średnicy 15-20 cm według rysunku nr 2:

- 4szt. – 400-450 cm

Wykonanie platformy z rantem do karmienia zwierząt na niskim palu (180 cm) o wymiarach 100x100cm, montaż z desek.

Wszystkie elementy drewniane surowe, nieheblowane, nieimpregnowane – materiał własny. Montaż przy pomocy wkrętów do drewna.

**3. Wyjec czarny**

Montaż 8 pali (średnica 15-45cm) drewnianych w istniejących obejmach metalowych według rysunku nr3:

- 4 szt. 400-500 cm wysokości,

- 3 szt. 200-300 cm wysokości

- 1 szt. 180 cm wysokości

Wykonanie łączeń poziomych spajających pale przy pomocy belek o średnicy 15-20 cm według rysunku nr 3:

- 4 szt. – 400-450 cm

Wykonanie łączeń poziomych spajających pale przy pomocy desek o szerokości 40-50 cm i długości do 350 cm według rysunku nr 2

Wykonanie kładki/podestu o szerokości 40-50 cm do wyjścia z pawilonu małp na wybieg zewnętrzny – deski łączące 2 pale – łączna długość kładki – do 500 cm.

Wykonanie platformy z rantem do karmienia zwierząt na niskim palu o wymiarach 100x100cm, montaż z desek.

Montaż 3 lin sizalowych (materiał własny) o średnicy 4,5 cm dł. do 300 cm.

Wszystkie elementy drewniane surowe, nieheblowane, nieimpregnowane – materiał własny. Montaż przy pomocy wkrętów do drewna.

Załączniki:

nr 1 – gereza abisyńska

nr 2 – patas rudy

nr 3 – wyjec czarny