Jarosław, dnia 19.12.2021

OI.042.36.2021.DJ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Automatycznego przełącznika zasilania (ATS - Automatic Transfer Switch)

Przełącznik musi posiadać 2 wejścia 16A, zrealizowane na gniazdach C19 oraz minimum wyjścia 8 x 10A zrealizowane na gniazdach C13 i 1 x C19. Czas przełączania do 10 ms.

Przełącznik musi posiadać możliwość wybory priorytetu wejścia.

Bypass zewnętrzny bezprzerwowy

Zasilanie wejście – 3 fazy

wyjście – 1 faza

Obciążalność 15 KVA

Tryby przełączenia UPS – Test – Bypass

Przyłączenie wszystkich wymaganych elementów zamówienia, wykonanie koniecznych modyfikacji sieci energetycznej, dostarczenie wszystkich wymaganych kabli przyłączeniowych, zagwarantowanie min. 16 gniazd przyłączeniowych (C13), potrzebnych kabli o przekroju dobranym do mocy i obciążenia urządzeń.