**Informacje o obiekcie**

**Lokalizacja**: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.

Oczyszczalnia Ścieków

ul. Kosynierów Racławickich 35

39-200 Dębica

**Dostępna powierzchnia montażowa**:

* Gruntowa: około 78 arów, teren płaski, możliwość instalacji wolnostojącej – Załącznik nr 3 - Mapa z zaznaczonym dostępnym terenem

**Profil zużycia energii**:

* Załącznik nr 2 (godzinowy odczyt zużycia energii zakupionej z sieci oraz wyprodukowanej w kogeneratorze).
* Załącznika nr 5 (15-sto minutowy odczyt średniej mocy pobieranej z sieci i kogeneratora).

**Kogenerator biogazowy**:

* Moc elektryczna: 192 kW.
* Moc cieplna: 214 kW.
* Średnia produkcja energii elektrycznej: Załącznik nr 2 (godzinowy odczyt zużycia energii zakupionej z sieci oraz wyprodukowanej w kogeneratorze).
* Produkcja biogazu: Załącznik nr 4 - godzinowy odczyt zużycia biogazu w kogeneratorze, kotłach oraz pochodni.
* Dostępny magazyn biogazu: 1040 m³ z możliwością opróżnienia do 50%.