**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia: Dostawa 4 sztuk, fabrycznie nowych pojazdów posiadających minimum 8 miejsc siedzących dla pasażerów (w tym 1 miejsce dla pasażera na wózku inwalidzkim) + 1 miejsce dla kierowcy, napędzanych silnikiem diesla.**

1. Wymaganie techniczne jakie muszą spełniać oferowane pojazdy:

|  |
| --- |
| * silnik wysokoprężny, spełniający normę emisji spalin min. EURO 6 * minimalna pojemność silnika 1900 cm3, * skrzynia biegów manualna min. 6 – biegowa lub automatyczna, * dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczająca 3,5 tony, umożliwiająca prowadzenie pojazdu na podstawie uprawnień prawa jazdy kat. B, |
| * napęd na przednią oś, |
| * hamulce tarczowe, |
| * wspomaganie układu kierowniczego, |
| * immobiliser, |
| * kolumna kierownicy regulowana, |
| * system ABS, system ESP, system ASR, |
| * układ hamulcowy ze wspomaganiem, |
| * regulowane siedzenie kierowcy, |
| * pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy, |
| * poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów z przodu pojazdu, |
| * elektrycznie sterowane szyby przednie, |
| * lusterko wewnętrze, |
| * lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane, |
| * drzwi boczne odsuwane z prawej strony przeszklone, * czujniki parkowania z przodu i z tyłu, * komputer pokładowy, |
| * poręcze i uchwyty przy drzwiach wejściowych, |
| * pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego, |
| * oświetlenie części pasażerskiej, |
| * automatyczna klimatyzacja przestrzeni kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, * centralny zamek na wszystkie drzwi, |
| * podłoga antypoślizgowa w części pasażerskiej, |
| * apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica min. 2kg. |

1. Wymagania odnośnie zabudowy jakie muszą spełniać oferowane pojazdy:

* wyposażony w minimum 8 miejsc siedzących dla pasażerów (w tym 1 miejsce dla pasażera na wózku inwalidzkim) + 1 miejsce dla kierowcy opisane w dowodzie rejestracyjnym,
* wyposażony w mocowania wózka wraz z pasażerem na czas transportu,
* wyposażone w podnośnik hydrauliczny o napędzie elektrycznym lub platformę   
  o napędzie elektrycznym umożliwiające zajęcie i opuszczenie miejsca w pojeździe przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim,
* dopuszczone do przewozu osób niepełnosprawnych (wpis do dowodu rejestracyjnego jako przeznaczenie – dowóz osób niepełnosprawnych),
* oznakowanie pojazdu z przodu oraz z tyłu (znak informujący o osobach niepełnosprawnych) wyraźnie widoczny dla pasażerów oczekujących na transport.

1. Pojazd zabudowany i wyposażony w sposób spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z:

- Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz.U.2024.1251);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.

1. Zamawiający informuje, że dzierżawione pojazdy będą wykonywały w ciągu roku 40 000km +/- 10%.
2. Za fabrycznie nowy uznaje się pojazd nieużywany, o przebiegu nie większym niż 100 km, nierejestrowany, nieużywany do jazd testowych, prezentacyjnych lub badań, wyprodukowany w roku dostawy.