Opis robót

Dotyczy: Osuszenia pomieszczeń piwnic w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie po zalaniu

Zakres prac obejmuje osuszenie pomieszczeń piwnic oznaczonych wg rys. kpl-005\_rzut piwnic wg numeracji BG5/0 magazyn oleju, BG6/0 kotłownia, BG9/0 sala strzelań po zalaniu pomieszczeń w wyniku nieprawidłowo działającego drenażu opaskowego. W chwili obecnej drenaż opaskowy został udrożniony. Zakres prac obejmuje osuszenie pod posadzkowe oraz kubaturowe wskazanych pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi. W pomieszczeniu strzelnicy do usunięcia z posadzki cementowej jest membrana polimerowo-bitumiczna KNAUFA, wodoszczelna membrana z wkładką aluminiową, wzmocniona włóknem szklanym, obustronnie powleczona folią PE, która zapobiega podciąganiu wilgoci z gruntu. W chwili obecnej usunięte są płyty antyrykoszetowe z poliuretanu , która widoczne są na załączonych zdjęciach. Po ususzeniu pod posadzkowym należy przewidzieć ułożenie nowej membrany.

Zamawiający przewiduje wizję lokalną w KPP w Lipnie przy ul. Platanowej 1 po wcześniejszym umówieniu pod nr telefonu 506 017 443

Przed przystąpieniem do wykonania zaplanowanych prac wymagane jest od wykonawcy przedstawienia listy pracowników w celu weryfikacji co do możliwości pracy na obiekcie KPP w Lipnie.