[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.22
pe=1
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	1	8	0	10	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nb=Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
ab=Opacz Kololnia, ul. Bodycha i droga dojazdowa do ul. Bodycha
br=Sanitarna
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
cpv=45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
pcn=marzec 2025

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Projekt dotyczy wykonania przewodu kanal;izacyjnego odoprowadzającego ścieki sanitarne z osiedla "Twój Parzniew" w Parzniewie, gm. Brwinów. Zaprojektowano sieć kanalizacyjną składającą się z przewodów tłocznych i grawitacyjnych. Rurociągi tłoczne zostaną wykonane z rur PE DN 225 L = 650,5 m w tym 125 m wykonanych przewiertem sterowanym oraz z rur PE DN 90 L = 21 m, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Przewody te zostaną położony na głebokości 1,6 - 2,1 m i zabezpieczony taśmą sygnalizacyjną. Natomiast przewody grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC kl. S DN 315 L = 32,5 m oraz DN 200 L = 34 m. Zagłębienie tych przewodów będzie wynosić 1,85 - 5 m. Uzbrojenie sieci składać się będzie ze studzienek połaczeniowych DN 1200, studni rozprężnej DN 1200, studzienkach rewizyjnych DN 1400 z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi i zasuwami nożowymi DN 100 oraz zasuwami odcinającymi DN 200, studzienek spustowych DN 425.1310Założenia przyjęte do kosztorysowania:1310- roboczo-godzina - 10 zł.,1310- koszty pośrednie - 45 %,1310- zysk - 5 % ,1310- ceny materiałów - średnie sekocenbud III kw. 2012 powiększone o 10 % koszty zakupu,1310- ceny najmu sprzętu - średnie sekocenbud III kw. 20121310- kalkulacja cen jednostkowych na podstawie bazy normatywnej KNR

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 484]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 336]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 129]
ty=R
na=maszyniści gr.II	0
id=182	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 100]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 99]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 121]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 115]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 71]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=34.65
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45111200-0
wn=	

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.27
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 06-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.27	1	0,242+0,028		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=49
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0417-01	2-25	0417-01		1
mpn=1211
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=544
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 06-08

[PRZEDMIAR]
wo=544	1	(#p1*1000+2)*2		

[POZYCJA]
id=50
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0417-02	2-25	0417-02		1
mpn=1211
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=544
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 06-08

[PRZEDMIAR]
wo=544	1	#p2		

[POZYCJA]
id=725
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0607-02	2-01	0607-02		1
mpn=1211
na=Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 6 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=566
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=566	1	242*2+6*9+28*1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=735
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0605-01	2-01	0605-01		1
mpn=1211
na=Pompowanie wody z agregatów pompowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=960
jm=godz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=960	1	24*40		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=740
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0616-01	2-01	0616-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 80-125 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=270
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	242+28		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-04	2-01	0206-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=871.252
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=815.882	0	<kanał DN200>((4,99+4,73)/2*12+(4,73+3,83)/2*59,5+(3,83+3,73)/2*10,4+(3,73+3,63)/2*9,5+(3,63+3,49)/2*15,7+(3,49+3,36)/2*22,5+(3,36+3,05)/2*27+(3,05+2,65)/2*28,7+(2,65+2,28)/2*20,3+(2,28+2,21)/2*7,3+(2,21+1,92)/2*29,5)*1		
wo=59.495	0	<kanał DN160>((2,84+2,38)/2*6,9+(2,46+2,31)/2*2,5+(2,56+2,34)/2*3,3+(2,4+2,28)/2*2,8+(2,62+2,35)/2*3,5+(2,25+2,2)/2*3,1+(2,17+2,13)/2*2,5+(1,89+1,84)/2*3,5)*0,9		
scn=875.377	1			
wo=213.688	0	<studnie DN1200>2,5*2,5*(5,29+5,03+4,03+3,93+4,17+4,13+2,91+2,53+2,17)		
scn=213.688	1			
scn=1089.065	0			
wo=871.252	1	#p7C*0,8		

[POZYCJA]
id=191
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0501	2-01	0317-0501		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=53.727
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=41.828	1	<kanał DN200>((3,05+2,65)/2*28,7+(2,65+2,28)/2*20,3+(2,28+2,21)/2*7,3+(2,21+1,92)/2*29,5)*1*0,2		
wo=11.899	1	<kanał DN160>((2,84+2,38)/2*6,9+(2,46+2,31)/2*2,5+(2,56+2,34)/2*3,3+(2,4+2,28)/2*2,8+(2,62+2,35)/2*3,5+(2,25+2,2)/2*3,1+(2,17+2,13)/2*2,5+(1,89+1,84)/2*3,5)*0,9*0,2		

[POZYCJA]
id=748
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0801	2-01	0317-0801		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 6.0 m, szerokość 0.8-3.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=121.348
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=121.348	1	<kanał DN200>((4,99+4,73)/2*12+(4,73+3,83)/2*59,5+(3,83+3,73)/2*10,4+(3,73+3,63)/2*9,5+(3,63+3,49)/2*15,7+(3,49+3,36)/2*22,5+(3,36+3,05)/2*27)*1*0,2		

[POZYCJA]
id=137
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0309-02	2-01	0309-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane przy użyciu przenośnika taśmowego - kat.gr.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=42.738
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=42.738	1	#p7B*0,2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-05	2-01	0211-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=217.813
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=217.813	1	#p7C*0,2		

[POZYCJA]
id=192
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0324-02	2-01	0324-02		1
mpn=1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=550.493
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=418.281	1	<kanał DN200>((3,05+2,65)/2*28,7+(2,65+2,28)/2*20,3+(2,28+2,21)/2*7,3+(2,21+1,92)/2*29,5)*2		
wo=132.212	1	<kanał DN160>((2,84+2,38)/2*6,9+(2,46+2,31)/2*2,5+(2,56+2,34)/2*3,3+(2,4+2,28)/2*2,8+(2,62+2,35)/2*3,5+(2,25+2,2)/2*3,1+(2,17+2,13)/2*2,5+(1,89+1,84)/2*3,5)*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=753
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0324-04	2-01	0324-04		1
mpn=1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 6m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1213.483
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1213.483	1	<kanał DN200>((4,99+4,73)/2*12+(4,73+3,83)/2*59,5+(3,83+3,73)/2*10,4+(3,73+3,63)/2*9,5+(3,63+3,49)/2*15,7+(3,49+3,36)/2*22,5+(3,36+3,05)/2*27)*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=139
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0315-04	1	0315-04		1
mpn=_1211
na=Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=76.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=76.1	1	<studnie DN1200>2,5*(2,91+2,53+2,17)*4		

[POZYCJA]
id=757
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0315-05	1	0315-05		1
mpn=_1211
na=Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=265.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=265.8	1	<studnie DN1200>2,5*(5,29+5,03+4,03+3,93+4,17+4,13)*4		

[POZYCJA]
id=196
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[POZYCJA]
id=771
pd=SST	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=1211
na=Ułożenie rur osłonowych AROTA
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1,5*2		

[POZYCJA]
id=197
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01	2-18	0903-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[POZYCJA]
id=198
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p16		

[POZYCJA]
id=199
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-06	2-18	0903-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p18		

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-07	2-01	0211-07		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - dowóz gruntu do zasypki
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=806.307
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=806.307	1	#p7C-#p24*0,2-#p25--#p26-#p34-#p56*0,34-#p62*0,27-#p63*0,2-#p66*0,2-3,14*0,20^2/4*#p27-3,14*0,16^2/4*(#p28+#p29)-3,14*1,4^2/4*(2,5*6+2,86+2,48+2,12)-3,14*1,0^2/4*#p40-3,14*0,0425^2/4*(3,16+3,29+2,85+2,01)		

[POZYCJA]
id=239
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05 z.o.2.11.4. 9911-02 	1	0214-05	 z.o.2.11.4. 9911-02 	1
mpn=6:1:0956,47,10121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=806.307
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=806.307	1	#p21		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.10
wm=1		1
ws=1.1		1.10

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-05 0214-04 	2-01	0211-05	 0214-04 	1
mpn=49:3:40977,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km - wywóz nadmiaru gruntu na zwałkę
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=282.758
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=282.758	1	#p7c-#p22		

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=2
cpv=45231300-8
wn=	

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-03	2-18	0501-03		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - podsypka z piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=267.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=242.4	1	<pod kanał DN 200> #p27*1		
wo=25.29	1	<pod kanał DN 160>#p28*0,9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=145
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1410-02	4	1410-02		1
mpn=1211
na=Podłoża betonowe o grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1.875
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1.875	1	2,5*2,5*0,1*3		

[POZYCJA]
id=791
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1410-03	4	1410-03		1
mpn=1211
na=Podłoża betonowe o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=5.625
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=5.625	1	2,5*2,5*0,15*6		

[POZYCJA]
id=68
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03 z.sz.3.4. 9913-2 	4	1308-03	 z.sz.3.4. 9913-2 	1
mpn=10:0:0929,101211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=242.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=242.4	1	242,4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.93		1.93
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=777
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02 z.sz.3.4. 9913-2 	4	1308-02	 z.sz.3.4. 9913-2 	1
mpn=10:0:0929,101211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=28.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=28.1	1	28,1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.93		1.93
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=857
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02 z.sz.3.4. 9913-2 	4	1308-02	 z.sz.3.4. 9913-2 	1
mpn=10:0:0929,101211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2.97
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=2.97	1	1+1,97		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.93		1.93
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=862
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-02 z.sz.3.4. 9908 	2-18	0422-02	 z.sz.3.4. 9908 	1
mpn=9:0:0916,101211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - trójniki
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.11		1.11
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=867
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-02 z.sz.3.4. 9908 	2-18	0421-02	 z.sz.3.4. 9908 	1
mpn=9:0:0916,101211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kolana 90st.
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.11		1.11
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=872
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-02 z.sz.3.4. 9908 	2-18	0421-02	 z.sz.3.4. 9908 	1
mpn=9:0:0916,101211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - wkładki in situ
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.11		1.11
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=877
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-02 z.sz.3.4. 9908 	2-18	0421-02	 z.sz.3.4. 9908 	1
mpn=9:0:0916,101211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - korki
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.11		1.11
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=70
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
mpn=1211
na=Obsypka rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad rurę
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=125.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=125.95	1	#p27*0,5-3,14*0,2^2/4*#p27+#p28*0,46-3,14*0,16^2/4*#p28		

[POZYCJA]
id=146
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-03	4	1413-03		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=3
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[POZYCJA]
id=147
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-04	4	1413-04		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=-1.54
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=-1.54	1	(2,86+2,48+2,12)-3*3		

[POZYCJA]
id=802
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-03	4	1413-03		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne kominowe z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m bez włazu, pierscienia odciążającego i płyty pokrywowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[POZYCJA]
id=817
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-04	4	1413-04		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=-3
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=-3	1	2,5*6-3*6		

[POZYCJA]
id=850
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0521-02	2-18	0521-02		1
mpn=1211
na=Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o śr. 1150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[POZYCJA]
id=827
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1423-01	4	1423-01		1
mpn=1211
na=Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.800 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=10.68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=10.68	1	(5,14+4,88+3,88+3,78+4,02+3,98)-6*2,5		

[POZYCJA]
id=836
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1429-04	4	1429-04		1
mpn=1211
na=Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=21
jm=sz.t	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21		

[POZYCJA]
id=842
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1423-04	4	1423-04		1
mpn=1211
na=Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.950/600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[POZYCJA]
id=148
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-01	4-01	0208-01		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[POZYCJA]
id=149
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2017-07	4	2017-07		1
mpn=1211
na=Przejścia przez ścianę betonową o grubości 15-20 cm dla rurociągów o śr. 150-200 mm - przejście szczelne
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=25
jm=przejście	105
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	#p43		

[POZYCJA]
id=882
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=242.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=242.4	1	#p27		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=893
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=28.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 04-11

[PRZEDMIAR]
wo=28.1	1	#p28		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Roboty w zakresie różnych nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=227
nu=3
cpv=45233200-1
wn=	

[POZYCJA]
id=912
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		1
mpn=_1211
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 06-08

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	(4+1,5)*2		

[POZYCJA]
id=915
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-01 0803-02	2-31	0803-01	 0803-02	1
mpn=132:0:1009181,101211
na=Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=7.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 06-08

[PRZEDMIAR]
wo=7.75	1	2,5*2,5+1,5*1		

[POZYCJA]
id=917
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07 0802-08	2-31	0802-07	 0802-08	1
mpn=131:0:2009180,101211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=7.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 06-08

[PRZEDMIAR]
wo=7.75	1	#p49		

[POZYCJA]
id=921
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-04	AT-03	0101-04		1
mpn=_1211
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=92.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 06-08

[PRZEDMIAR]
wo=92.8	1	(4+31)*2+1,5*3*2+6,9*2		

[POZYCJA]
id=924
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-05	AT-03	0101-05		1
mpn=_1211
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm - do 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=92.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14
nsn=SST 06-08

[PRZEDMIAR]
wo=92.8	1	#p51		

[POZYCJA]
id=927
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0801-03 0801-04	2-31	0801-03	 0801-04	1
mpn=125:0:2009174,101211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 20 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=52.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 06-08

[PRZEDMIAR]
wo=52.46	1	2,5*2,5*3+(4+23,5)*1+6,9*0,9		

[POZYCJA]
id=930
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11 0108-12 	4-01	0108-11	 0108-12 	1
mpn=38:0:100967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=17.324
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 06-08

[PRZEDMIAR]
wo=17.324	1	(#p49*0,1+#p53*0,2)*1,4+#p50*0,2		

[POZYCJA]
id=661
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-01	2-31	0807-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=76.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 06-08

[PRZEDMIAR]
wo=76.75	1	47*1,5+2,5*2,5		

[POZYCJA]
id=675
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02 	2-31	0114-05	 z.o. 2.12. 9901-02 	1
mpn=2:0:092,101211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=76.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 05-05

[PRZEDMIAR]
wo=76.75	1	#p55		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1.8		1.8

[POZYCJA]
id=995
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 	2-31	0114-07	 z.o. 2.12. 9901-02 	1
mpn=2:0:092,101211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=76.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 05-05

[PRZEDMIAR]
wo=76.75	1	#p55		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1.8		1.8

[POZYCJA]
id=680
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=76.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 05-05

[PRZEDMIAR]
wo=76.75	1	#p55		

[POZYCJA]
id=663
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0502-03	6	0502-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchniei z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 80% kostki z odzysku, 20% kostki nowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=76.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 05-05

[PRZEDMIAR]
wo=76.75	1	#p55		

[POZYCJA]
id=933
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02 	2-31	0114-01	 z.o. 2.12. 9901-02 	1
mpn=2:0:092,101211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=7.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 05-03

[PRZEDMIAR]
wo=7.75	1	#p50		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1.8		1.8

[POZYCJA]
id=940
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-01 z.o. 2.12. 9901-04 	2-31	0311-01	 z.o. 2.12. 9901-04 	1
mpn=4:0:094,101211
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=7.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 06-03

[PRZEDMIAR]
wo=7.75	1	#p60		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1.3
wm=1		1
ws=1.3		1.3

[POZYCJA]
id=946
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-05 z.o. 2.12. 9901-04 	2-31	0311-05	 z.o. 2.12. 9901-04 	1
mpn=4:0:094,101211
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=7.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 06-03

[PRZEDMIAR]
wo=7.75	1	#p61		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1.3
wm=1		1
ws=1.3		1.3

[POZYCJA]
id=952
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-01 0308-02	2-31	0308-01	 0308-02	1
mpn=74:0:1509122,101211
na=Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=52.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 06-03

[PRZEDMIAR]
wo=52.46	1	#p53		

[POZYCJA]
id=962
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-03	2-31	0308-03		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=52.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 06-03

[PRZEDMIAR]
wo=52.46	1	#p63		

[POZYCJA]
id=973
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0204-01 z.o.2.6. 9901-02 	6	0204-01	 z.o.2.6. 9901-02 	1
mpn=1:1:091,3,101211
na=Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=85.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 05-03

[PRZEDMIAR]
wo=85.74	1	78*1,0+(2,5+3,3+2,8)*0,9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1.8		1.8

[POZYCJA]
id=982
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0204-05 z.o.2.6. 9901-02 	6	0204-05	 z.o.2.6. 9901-02 	1
mpn=1:1:091,3,101211
na=Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=85.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 05-03

[PRZEDMIAR]
wo=85.74	1	#p65		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1.8		1.8

[POZYCJA]
id=979
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0505-04	2-01	0505-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=231
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=231	1	77*3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

