[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.9.400.12
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	6,8	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	2	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=GBE		6	29.01.2018 01:51:09
kwn=Euro		4,25	29.01.2018 01:57:10
kwn=€		4,1	29.01.2018 01:51:09
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	
nb=BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
ab=DROGA BOCZNA DO UL. GŁÓWNEJ W NOWEJ WSI DZ. EW. NR 448, 989/1, 995/1, 1006 OBR. 0007, GMINA MICHAŁOWICE
ni=GMINA MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ W REGUŁACH
ai=ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 05-816 MICHAŁOWICE13101310
br=SIECI WODOCIĄGOWE
nk=mgr inż. MAŁGORZATA SZELIGA	
dt=aktualizacja kwiecień 2025	0
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
pcn=kwiecień 2025

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	ROBOTY SANITARNE13101310Nazwa inwestycji:1310BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ13101310LOKALIZACJA:1310DROGA BOCZNA DO UL. GŁÓWNEJ W NOWEJ WSI DZ. EW. NR 448, 989/1, 995/1, 1006 OBR. 0007, GMINA MICHAŁOWICE13101310INWESTOR: 1310GMINA MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ W REGUŁACH, ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 05-816 MICHAŁOWICE13101310Nazwa jednostki opracowującej kosztorys inwestorski:1310mgr inż. 13101310Małgorzata Szeliga13101310I. Przedmiotem opracowania jest opracowanie kosztorysu inwestorskiego na podstawie projektu wykonawczego sieci wodociągowej13101310II. Zakres1310Sieć wodociągowA PE100 RC SDR17 klasy PN10 o średnicy Dz110 prowadzona w drodze bocznej do ul. Głównej od włączenia do istniejącego przewodu wodociągowego Dz110 w ul. Głównej na dz. ew. nr 448 (na wysokości dz. ew. nr 989/1) poprzez dz. ew. nr 989/1, 995/1 i 1006 obr. 0007 i zakończona projektowanym hydrantem podziemnym DN80 HP4 na wysokości działki o nr ew.1003. 1310Przepięcie dwóch istniejących przyłączy wodociągowych zasilających dz. ew. nr 992/1 oraz 993/1 do projektowanego wodociągu Dz110 PE100RC SDR17 PN 10 w drodze bocznej do ul. Głównej w Nowej Wsi na dz.ew.989/1.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=67,7	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11,7	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 7372]
ty=S	0
na=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1)	0
id=11132	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,04

[RMS ZEST 6416]
ty=S	0
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3	0
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,530482

[RMS ZEST 7495]
ty=M	0
na=śruby łubkowe z nakrętkami S 49	0
id=1132002	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5,388
il=5,388

[RMS ZEST 6296]
ty=S	0
na=zagęszczarka wibracyjna	0
id=12500	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=12,1913

[RMS ZEST 7355]
ty=S	0
na=Przewiert sterowany	0
id=12500	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=352,7

[RMS ZEST 7483]
ty=M	0
na=Gwoździe budowlane gołe okrągłe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5,52
il=5,52

[RMS ZEST 7097]
ty=M	0
na=podchloryn sodu	0
id=1413201	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 7490]
ty=M	0
na=azofoska	0
id=1420800	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	7,2
il=7,2

[RMS ZEST 7190]
ty=M	0
na=piasek do nawierzchni drogowych	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	20,5082
il=20,5082

[RMS ZEST 7462]
ty=M	0
na=żwir sortowany	0
id=1602699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,52
il=1,52

[RMS ZEST 7374]
ty=M	0
na=mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II	0
id=2390099	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,7896
il=0,7896

[RMS ZEST 7485]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane, wymiarowe 19-25 mm kl. III	0
id=2600721	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,192
il=0,192

[RMS ZEST 7482]
ty=M	0
na=Deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasycone, grubość 19-25 mm kl. II	0
id=2640711	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,5
il=1,5

[RMS ZEST 7486]
ty=M	0
na=maty słomiane	0
id=2790199	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	144
il=144

[RMS ZEST 7489]
ty=M	0
na=torf	0
id=2790199	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	11,4
il=11,4

[RMS ZEST 7448]
ty=S	0
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,06045

[RMS ZEST 7447]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,10985

[RMS ZEST 7488]
ty=M	0
na=tkanina jutowa	0
id=3900399	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	130
il=130

[RMS ZEST 5820]
ty=M	0
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	25,2
il=25,2

[RMS ZEST 7487]
ty=M	0
na=Woda przemysłowa z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4,968
il=4,968

[RMS ZEST 7473]
ty=M	0
na=Drewno na stemple budowlane okrągłe, iglaste, korowane	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,66
il=0,66

[RMS ZEST 5299]
ty=S	0
na=Samochód dostaw.do 0.9t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=7,87

[RMS ZEST 7496]
ty=S	0
na=Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,1

[RMS ZEST 7163]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=12,1

[RMS ZEST 7484]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,2

[RMS ZEST 6293]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy do 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,26935

[RMS ZEST 7373]
ty=S	0
na=Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,04

[RMS ZEST 7446]
ty=M	0
na=rury stalowe przewodowe bez szwu	0
id=5000999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6,76
il=6,76

[RMS ZEST 7101]
ty=M	0
na=rury stalowe ocynkowane gwintowane śr.20 mm	0
id=5063800	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6
il=6

[RMS ZEST 7384]
ty=M	0
na=rury stalowe ocynkowane gwintowane śr.50mm	0
id=5063800	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,5
il=1,5

[RMS ZEST 7477]
ty=M	0
na=Korki żeliwne kanalizacyjne systemu DKI, o średnicy 100 mm	0
id=5262604	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,2
il=0,2

[RMS ZEST 7428]
ty=M	0
na=łącznik PVC / żeliwo Dn 100	0
id=5310703	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	11
il=11

[RMS ZEST 7452]
ty=M	0
na=łącznik rurowo - kołnierzowy Dn 100 / fi 110	0
id=5310703	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 7412]
ty=M	0
na=trójniki żeliwne ciśnieniowe kielichowo - kołnierzowe, o śr. nom. 100/80/100 mm	0
id=5310999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4,08
il=4,08

[RMS ZEST 7451]
ty=M	0
na=trójniki żeliwne kołnierzowe, o śr. nom. 100/80/100 mm	0
id=5310999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,02
il=1,02

[RMS ZEST 7475]
ty=M	0
na=króćce żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe przejściowe do rur ciśnieniowych PE o śr.nom. do 100 mm	0
id=5319999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,2
il=0,2

[RMS ZEST 7467]
ty=M	0
na=króćce żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe przejściowe o śr.zewn. 110 mm	0
id=5319999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	70,54
il=70,54

[RMS ZEST 7512]
ty=M	0
na=króćce żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe przejściowe o śr.zewn. 50 mm	0
id=5319999	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,2
il=0,2

[RMS ZEST 7466]
ty=M	0
na=kołnierze dociskowe 'x-w' o śr.zewn. 110 mm	0
id=5321199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3,527
il=3,527

[RMS ZEST 7456]
ty=M	0
na=króćce żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.nom. 80 mm. L = 800mm	0
id=5329999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 7458]
ty=M	0
na=króćce żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.nom. 80 mm. L = 300 mm	0
id=5329999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 7459]
ty=M	0
na=kolana stopowe o śr.nom. 80 mm.	0
id=5329999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 7509]
ty=M	0
na=rury z PE niskociśnieniowego 10 kG/cm2 50 mm	0
id=5631105	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2,14
il=2,14

[RMS ZEST 7464]
ty=M	0
na=rury z PE niskociśnieniowego 10 kG/cm2 110 mm	0
id=5631108	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	370,335
il=370,335

[RMS ZEST 7465]
ty=M	0
na=tuleje z PE niskociśnieniowego kołnierzowe 110 mm	0
id=5643204	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3,8797
il=3,8797

[RMS ZEST 7102]
ty=M	0
na=zawory przelotoweo śr.nom. do 20  mm	0
id=5701099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,8
il=0,8

[RMS ZEST 7478]
ty=M	0
na=zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym o śr.nom. do 100 mm	0
id=5701099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,2
il=0,2

[RMS ZEST 7494]
ty=M	0
na=Zawór przelotowy z kurkiem spustowym, do c.o., żeliwny ocynkowany M3052, o średnicy 40 mm	0
id=5730426	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 7498]
ty=M	0
na=zasuwy klinowe owalne żeliwne śr. 50 mm	0
id=5811001	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 7427]
ty=M	0
na=Zasuwy równoprzelotowe kotłnierzowe klinowe typ F5 DN 100	0
id=5811004	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	7
il=7

[RMS ZEST 7103]
ty=M	0
na=zawory zwrotne  o śr.nom. do 20 mm	0
id=5821699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,4
il=0,4

[RMS ZEST 7479]
ty=M	0
na=zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem śrub o śr.nom. do 100 mm	0
id=5821699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,2
il=0,2

[RMS ZEST 7442]
ty=M	0
na=Pompa spalinowa	0
id=5830199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 7443]
ty=M	0
na=Płukanie igłofiltrów	0
id=5830199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 7444]
ty=M	0
na=Ropa	0
id=5830199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 7445]
ty=M	0
na=Zrzut wody do kanalizacji	0
id=5830199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 7460]
ty=M	0
na=hydranty żeliwne podziemne o śr 80 mm	0
id=5830199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 7480]
ty=M	0
na=Organizacja ruchu	0
id=5830199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 7481]
ty=M	0
na=Zajęcie terenu jezdni	0
id=5830199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 7423]
ty=M	0
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr. 100 mm	0
id=5831099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	7
il=7

[RMS ZEST 7461]
ty=M	0
na=osłona odwadniacza hydrantu	0
id=5831099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 7506]
ty=M	0
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr. 50 mm	0
id=5831099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 7424]
ty=M	0
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 100 mm	0
id=5831399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	7
il=7

[RMS ZEST 7463]
ty=M	0
na=płyta podkładowa	0
id=5831399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 7507]
ty=M	0
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 50 mm	0
id=5831399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 7493]
ty=M	0
na=nasady rurowe żeliwne kołnierzowe z siodełkiem żeliwnym i opaską stalową śr.40 lub 50 mm	0
id=5840699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 7017]
ty=M	0
na=Śruby stalowe średniodokładne z gwintem na całej długości M-16	0
id=6801107	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	27,246
il=27,246

[RMS ZEST 7454]
ty=M	0
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-16	0
id=6804005	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	44,5024
il=44,5024

[RMS ZEST 7476]
ty=M	0
na=Uszczelki gumowe płaskie, o średnicy 100 mm	0
id=6815090	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 7419]
ty=M	0
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 100 mm	0
id=6832004	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	18,28
il=18,28

[RMS ZEST 7468]
ty=M	0
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 100 mm	0
id=6832004	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,12864
il=1,12864

[RMS ZEST 7453]
ty=M	0
na=uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 100mm	0
id=6832006	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3,05
il=3,05

[RMS ZEST 7409]
ty=M	0
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kielichowych o śr.nom. 100 mm	0
id=6832099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	8,2
il=8,2

[RMS ZEST 7457]
ty=M	0
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 80 mm	0
id=6832099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	16,6
il=16,6

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=638,2219714

[RMS ZEST 7198]
ty=R	0
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=43,56

[RMS ZEST 7431]
ty=M	0
na=Blok oporowy	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	7
il=7

[RMS ZEST 7455]
ty=M	0
na=Blok oporowy	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5
il=5

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
il=0

[RMS ZEST 7513]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,25

[RMS ZEST 7514]
ty=M	0
na=Słupki iglaste, niekorowane, o średnicy 7-11 cm, o długości 200 cm	0
id=3951301	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,035
il=1,035
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	3951399

[RMS ZEST 7515]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. I	0
id=2600601	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,87
il=0,87
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600601

[RMS ZEST 7520]
ty=S	0
na=walec statyczny samojezdny	0
id=12100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,0572
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12110

[RMS ZEST 7521]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,6336

[RMS ZEST 7522]
ty=M	0
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,9844
il=0,9844
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 7523]
ty=M	0
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,048
il=0,048
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 7524]
ty=S	0
na=walec statyczny samojezdny 4-6 t	0
id=12111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,0396
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12111

[RMS ZEST 7525]
ty=S	0
na=Rozściełacz (rozkładarka) mas bitumicznych o szerokości  4,0 m (2)	0
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,0572
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	52314

[RMS ZEST 7526]
ty=S	0
na=Walec statyczny samojezdny  8 t (1)	0
id=12112	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,0572
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12112

[RMS ZEST 7527]
ty=S	0
na=Samochód samowyładowczy  5-10 t (1)	0
id=39812	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,2812
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39812

[RMS ZEST 7531]
ty=M	0
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,406
il=0,406
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 7532]
ty=M	0
na=Krawędziaki iglaste kl. II	0
id=2600810	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,00184
il=0,00184
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	2600810

[RMS ZEST 7533]
ty=M	0
na=piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,1648
il=0,1648
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601799

[RMS ZEST 7534]
ty=M	0
na=Papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna odmiana I/333	0
id=2304101	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,1016
il=0,1016
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	2304199

[RMS ZEST 7536]
ty=S	0
na=Walec wibracyjny samojezdny 13 t (1)	0
id=12315	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,1336
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12315

[RMS ZEST 7537]
ty=S	0
na=Piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni (1)	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,5648
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	52600

[RMS ZEST 7538]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,04416
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[ELEMENT 1]
na=Budowa sieci wodociągowej1310
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=7870
nu=1
cpv=45231300-8

[POZYCJA]
id=10113
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0323-02	5-10	0323-02		1
mpn=1211
na=Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości ponad 5 cm) - mechanicznie
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
krn=13	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 7521]
nz=0,0064	0	0,0064
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6656

[RMS 7487]
nz=0,001	0	0,001
np=0
wa=0
wb=0
il=0,104

[RMS 7537]
nz=0,0006	0	0,0006
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0624

[RMS 7527]
nz=0,0001	0	0,0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0104

[POZYCJA]
id=10108
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0323-01	5-10	0323-01		1
mpn=1211
na=Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 7521]
nz=0,0395	0	0,0395
np=0
wa=0
wb=0
il=0,316

[RMS 7487]
nz=0,008	0	0,008
np=0
wa=0
wb=0
il=0,064

[RMS 7537]
nz=0,0628	0	0,0628
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5024

[RMS 7527]
nz=0,0094	0	0,0094
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0752

[POZYCJA]
id=8997
pd=Energobudowa 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	13-23 0108-05	13-23	0108-05		1
mpn=1211
na=Rozbiórka nawierzchni drogi z asfaltobetonu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=4	4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,44	0	0,44
np=0
wa=0
wb=0
il=1,76

[RMS 7372]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[RMS 7373]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[POZYCJA]
id=10118
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0118-17	19-01	0118-17		1
mpn=36:0:2509101211
na=Wywóz asfaltu samochodami samowyładowczymi
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=0,32	0,32		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,32	1	0,32						

[RMS 7521]
nz=3,12	0	3,12
np=0
wa=0
wb=0
il=0,9984

[RMS 5]
nz=2,1	0	2,1
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7538]
nz=0,138	0	0,138
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04416

[POZYCJA]
id=9492
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
mpn=_1211
na=Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej Dn 100 - trójniki żeliwne kołnierzowe wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100/100/100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=9,22	0	9,22
np=0
wa=0
wb=0
il=8,8051

[RMS 7451]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1,02

[RMS 7452]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7453]
nz=3,05	0	3,05
np=1
wa=0
wb=0
il=3,05

[RMS 7454]
nz=1,357	0	1,357
np=1
wa=0
wb=0
il=1,357

[RMS 7455]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5299]
nz=1,55	0	1,55
np=0
wa=0
wb=0
il=1,55

[POZYCJA]
id=8345
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0305-03	2-18	0305-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zasuwy równoprzelotowe kotłnierzowe klinowe typ F5 DN 100 wraz z skrzynkami ulicznymi
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=7	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5,12	0	5,12
np=0
wa=0
wb=0
il=34,2272

[RMS 7427]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 7428]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 7419]
nz=2,04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=14,28

[RMS 7017]
nz=1,566	0	1,566
np=1
wa=0
wb=0
il=10,962

[RMS 7423]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 7424]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 7431]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7163]
nz=0,115	0	0,115
np=0
wa=0
wb=0
il=0,805

[POZYCJA]
id=9522
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0315-01	2-18	0315-01		1
mpn=1211
na=Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm ( wyłącznie hydrant bez kształtek )
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5,9	0	5,9
np=0
wa=0
wb=0
il=22,538

[RMS 7460]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 7461]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 7462]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1,52

[RMS 7463]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 7455]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7163]
nz=1,05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=4,2

[POZYCJA]
id=9094
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0111-03	2-18	0111-03		1
mpn=1211
na=Sieci wodociągowe -trójniki żeliwne ciśnieniowe kielichowo - kołnierzowe, o śr. nom. 100/80/100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1,14	0	1,14
np=0
wa=0
wb=0
il=4,3548

[RMS 7412]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4,08

[RMS 7428]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 7409]
nz=2,05	0	2,05
np=1
wa=0
wb=0
il=8,2

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7163]
nz=0,014	0	0,014
np=0
wa=0
wb=0
il=0,056

[POZYCJA]
id=9501
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - króćce żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.nom. 80 mm. L= 800
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,947	0	0,947
np=0
wa=0
wb=0
il=3,61754

[RMS 7456]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 7457]
nz=1,05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=4,2

[RMS 7017]
nz=1,357	0	1,357
np=1
wa=0
wb=0
il=5,428

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7163]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[POZYCJA]
id=9508
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - króćce żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.nom. 80 mm. L= 300
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,947	0	0,947
np=0
wa=0
wb=0
il=3,61754

[RMS 7458]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 7457]
nz=1,05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=4,2

[RMS 7017]
nz=1,357	0	1,357
np=1
wa=0
wb=0
il=5,428

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7163]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[POZYCJA]
id=9515
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - kolana stopowe o śr.nom. 80 mm.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,947	0	0,947
np=0
wa=0
wb=0
il=3,61754

[RMS 7459]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 7457]
nz=2,05	0	2,05
np=1
wa=0
wb=0
il=8,2

[RMS 7017]
nz=1,357	0	1,357
np=1
wa=0
wb=0
il=5,428

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7163]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[POZYCJA]
id=9551
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0109-03	2-18	0109-03		1
mpn=1211
na=Sieci wodociągowe - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=352,7	352,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=352,7	1	352,7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,392	0	0,392
np=0
wa=0
wb=0
il=132,036772

[RMS 7464]
nz=1,05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=370,335

[RMS 7465]
nz=0,011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=3,8797

[RMS 7466]
nz=0,01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=3,527

[RMS 7467]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=70,54

[RMS 7468]
nz=0,0032	0	0,0032
np=1
wa=0
wb=0
il=1,12864

[RMS 7454]
nz=0,122	0	0,122
np=1
wa=0
wb=0
il=43,0294

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7163]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=3,527

[POZYCJA]
id=8559
pd=		 Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Przewiert sterowany
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=352,7	352,7		1
jm=mb	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=352,7	1	352,7						

[RMS 7355]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=352,7

[POZYCJA]
id=9466
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-03	5	0705-03	 z.sz.2.14. 9902-01 	1
mpn=13:0:09101211
na=Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 200 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=6,5	6,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,5	1	6,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,07		1.07
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,249	0	0,249
np=0
wa=0
wb=0
il=1,731795

[RMS 7446]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6,76

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7447]
nz=0,0169	0	0,0169
np=0
wa=0
wb=0
il=0,10985

[RMS 7448]
nz=0,0093	0	0,0093
np=0
wa=0
wb=0
il=0,06045

[POZYCJA]
id=10050
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0417-01	2-25	0417-01		1
mpn=1211
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[RMS 7513]
nz=0,0083	0	0,0083
np=0
wa=0
wb=0
il=1,245

[RMS 7514]
nz=0,0069	0	0,0069
np=1
wa=0
wb=0
il=1,035

[RMS 7515]
nz=0,0058	0	0,0058
np=1
wa=0
wb=0
il=0,87

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10055
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0417-02	2-25	0417-02		1
mpn=1211
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[RMS 7513]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
il=1,005

[POZYCJA]
id=7948
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0221-04	2-01	0221-04		1
mpn=1211
na=Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=80	80		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[RMS 1]
nz=0,1124	0	0,1124
np=0
wa=0
wb=0
il=8,992

[RMS 6416]
nz=0,0782	0	0,0782
np=0
wa=0
wb=0
il=6,256

[POZYCJA]
id=7889
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06	 0108-08 	1
mpn=36:0:250965,101211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km grunt.kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=16	16		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=1,02	0	1,02
np=0
wa=0
wb=0
il=16,32

[RMS 6293]
nz=0,135	0	0,063+24*0,003
np=0
wa=0
wb=0
il=2,16

[POZYCJA]
id=8985
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=8	8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=1,86	0	1,86
np=0
wa=0
wb=0
il=14,88

[RMS 7190]
nz=1,22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=9,76

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6296]
nz=0,68	0	0,68
np=0
wa=0
wb=0
il=5,44

[POZYCJA]
id=8307
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym o grubości 30 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=8	8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=2,2	0	2,2
np=0
wa=0
wb=0
il=17,6

[RMS 7190]
nz=1,22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=9,76

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6296]
nz=0,77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=6,16

[POZYCJA]
id=7887
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0502	2-01	0320-0502		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=64	64		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[RMS 1]
nz=1,7095	0	1,7095
np=0
wa=0
wb=0
il=109,408

[POZYCJA]
id=8316
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-01	2-01	0321-01		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-II z rozbiórką
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=82	82		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,6216	0	0,6216
np=0
wa=0
wb=0
il=48,677496

[POZYCJA]
id=8318
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0802-01	2-18	0802-01		1
mpn=121,1:2,0911
na=Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o śr. nom. do 100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=1	1		1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=9,15	0	9,15
np=0
wa=0
wb=0
il=8,73825

[RMS 5820]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 7384]
nz=1,5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1,5

[RMS 7475]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2

[RMS 7476]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7477]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2

[RMS 7478]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2

[RMS 7479]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7163]
nz=3,16	0	3,16
np=0
wa=0
wb=0
il=3,16

[POZYCJA]
id=8317
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=2	2		1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3,85	0	3,85
np=0
wa=0
wb=0
il=7,3535

[RMS 7097]
nz=0,5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7101]
nz=1,5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5820]
nz=4,8	0	4,8
np=1
wa=0
wb=0
il=9,6

[RMS 7102]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0,4

[RMS 7103]
nz=0,1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5299]
nz=1,58	0	1,58
np=0
wa=0
wb=0
il=3,16

[POZYCJA]
id=9581
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0310-01	2-25	0310-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=60	60		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	5*6*2						

[RMS 1]
nz=0,63	0	0,63
np=0
wa=0
wb=0
il=37,8

[RMS 7473]
nz=0,011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=0,66

[RMS 7482]
nz=0,025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=1,5

[RMS 7483]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=3,6

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7484]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6

[POZYCJA]
id=9588
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0310-02	2-25	0310-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=60	60		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 1]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=2,4

[RMS 7484]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6

[POZYCJA]
id=9591
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0107-04	2-21	0107-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5,7	0	5,7
np=0
wa=0
wb=0
il=43,548

[RMS 7485]
nz=0,024	0	0,024
np=0
wa=0
wb=0
il=0,192

[RMS 7483]
nz=0,24	0	0,24
np=0
wa=0
wb=0
il=1,92

[RMS 7486]
nz=4	0	4
np=0
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 7487]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,16

[POZYCJA]
id=9597
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	01 1355-04.02	01	1355-04.02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zdjęcie zabezpieczenia drzew i krzewów o wysokości ponad 4.0 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=1,22	0	1,22
np=0
wa=0
wb=0
il=9,76

[POZYCJA]
id=9599
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP1	1234-01 1234-01.01	1234-01	1234-01.01		1
mpn=121,1:1,0911
na=Wykonanie ekranów korzeniowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=3,48	0	3,48
np=0
wa=0
wb=0
il=27,84

[RMS 7488]
nz=14	0	14
np=0
wa=0
wb=0
il=112

[RMS 7486]
nz=14	0	14
np=0
wa=0
wb=0
il=112

[RMS 7489]
nz=1,425	0	1,425
np=0
wa=0
wb=0
il=11,4

[POZYCJA]
id=9604
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0708-04	2-21	0708-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Cieniowanie drzew
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,979	0	0,979
np=0
wa=0
wb=0
il=7,47956

[RMS 7488]
nz=2,25	0	2,25
np=0
wa=0
wb=0
il=18

[POZYCJA]
id=9607
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0701-03	2-21	0701-03	 z.sz.2.5. 	1
mpn=4:0:0910121,1:0,0911
na=Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych - przy ulicy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,4325		0.955*1.5
wm=1,5		1.5
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1,187	0	1,187
np=0
wa=0
wb=0
il=20,404536

[RMS 7490]
nz=0,4	0	0,4
np=0
wa=0
wb=0
il=7,2

[RMS 7487]
nz=0,24	0	0,24
np=0
wa=0
wb=0
il=4,32

[POZYCJA]
id=9323
pd=		 Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Odwodnienie wykopów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 7442]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7443]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7444]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7445]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=7879
pd=PPKZ 1982	TZKNC	N-K/V t.01-c.03	N-K/V	t.01-c.03		1
mpn=1211
na=Obsługa geodezyjna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=6	6		1
jm=obiekt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 7198]
nz=7,26	0	7,26
np=0
wa=0
wb=0
il=43,56

[POZYCJA]
id=9577
pd=		 Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Organizacja ruchu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 7480]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=9579
pd=		 Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Zajęcie terenu jezdni
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 7481]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10065
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03	 0105-04	1
mpn=27:0:2009101211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=4	4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 7521]
nz=0,1634	0	0,1634
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6536

[RMS 7522]
nz=0,2461	0	0,037+17*0,0123
np=1
wa=0
wb=0
il=0,9844

[RMS 7523]
nz=0,012	0	0,0018+17*0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0,048

[RMS 5]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7524]
nz=0,0099	0	0,0014+17*0,0005
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0396

[POZYCJA]
id=10057
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0109-01	6	0109-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=4	4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,23	0	0,23
np=0
wa=0
wb=0
il=0,92

[RMS 7531]
nz=0,1015	0	0,1015
np=1
wa=0
wb=0
il=0,406

[RMS 7532]
nz=0,00046	0	0,00046
np=1
wa=0
wb=0
il=0,00184

[RMS 7533]
nz=0,0412	0	0,0412
np=1
wa=0
wb=0
il=0,1648

[RMS 7534]
nz=0,0254	0	0,0254
np=1
wa=0
wb=0
il=0,1016

[RMS 7487]
nz=0,08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0,32

[RMS 5]
nz=0,2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7536]
nz=0,0334	0	0,0334
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1336

[POZYCJA]
id=9001
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0308-01	6	0308-01		1
mpn=121,1:1,092,1:0,0911
na=Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=4	4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,0312	0	0,0312
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1248

[RMS 7374]
nz=0,0974	0	0,0974
np=1
wa=0
wb=0
il=0,3896

[RMS 5]
nz=0,2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7525]
nz=0,0068	0	0,0068
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0272

[RMS 7520]
nz=0,0068	0	0,0068
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0272

[RMS 7526]
nz=0,0068	0	0,0068
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0272

[RMS 7527]
nz=0,0239	0	0,0239
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0956

[POZYCJA]
id=9009
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0309-02	6	0309-02		1
mpn=121,1:1,092,1:0,0911
na=Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=4	4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,0399	0	0,0399
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1596

[RMS 7374]
nz=0,1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0,4

[RMS 5]
nz=0,2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7525]
nz=0,0075	0	0,0075
np=0
wa=0
wb=0
il=0,03

[RMS 7520]
nz=0,0075	0	0,0075
np=0
wa=0
wb=0
il=0,03

[RMS 7526]
nz=0,0075	0	0,0075
np=0
wa=0
wb=0
il=0,03

[RMS 7527]
nz=0,025	0	0,025
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1

[ELEMENT 1]
na=Przepięcie przyłączy
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=9752
nu=2
cpv=45231300-8

[POZYCJA]
id=9757
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0902-02	2-18	0902-02	 z.o.2.2. 9901-1 	1
mpn=1:0:09101211
na=Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- nasady rurowe (opaski) na rurociągach o śr. 100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,0505		0.955*1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6,15	0	6,15
np=0
wa=0
wb=0
il=12,92115

[RMS 7493]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7494]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7419]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 7495]
nz=1,52	0	1,52
np=1
wa=0
wb=0
il=3,04

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7496]
nz=1,55	0	1,55
np=0
wa=0
wb=0
il=3,1

[POZYCJA]
id=9766
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0305-01	2-18	0305-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zasuwy odcinające kołnierzowe długie DN 50
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3,39	0	3,39
np=0
wa=0
wb=0
il=6,4749

[RMS 7498]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7495]
nz=1,174	0	1,174
np=1
wa=0
wb=0
il=2,348

[RMS 7506]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7507]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7163]
nz=0,111	0	0,111
np=0
wa=0
wb=0
il=0,222

[POZYCJA]
id=9814
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
mpn=1211
na=Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 65 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=2	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,332	0	0,332
np=0
wa=0
wb=0
il=0,63412

[RMS 7509]
nz=1,07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=2,14

[RMS 7512]
nz=0,1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2

[RMS 7454]
nz=0,058	0	0,058
np=1
wa=0
wb=0
il=0,116

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7163]
nz=0,005	0	0,005
np=0
wa=0
wb=0
il=0,01

[POZYCJA]
id=9832
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0221-04	2-01	0221-04		1
mpn=1211
na=Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=3,51	3,51		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,51	1	3,51						

[RMS 1]
nz=0,1124	0	0,1124
np=0
wa=0
wb=0
il=0,394524

[RMS 6416]
nz=0,0782	0	0,0782
np=0
wa=0
wb=0
il=0,274482

[POZYCJA]
id=9835
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06	 0108-08 	1
mpn=36:0:250965,101211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km grunt.kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=0,81	0,81		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,81	1	0,81						

[RMS 1]
nz=1,02	0	1,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,8262

[RMS 6293]
nz=0,135	0	0,063+24*0,003
np=0
wa=0
wb=0
il=0,10935

[POZYCJA]
id=9838
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=0,36	0,36		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,36	1	0,36						

[RMS 1]
nz=1,86	0	1,86
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6696

[RMS 7190]
nz=1,22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0,4392

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6296]
nz=0,68	0	0,68
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2448

[POZYCJA]
id=9843
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym o grubości 30 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=0,45	0,45		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,45	1	0,45						

[RMS 1]
nz=2,2	0	2,2
np=0
wa=0
wb=0
il=0,99

[RMS 7190]
nz=1,22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0,549

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6296]
nz=0,77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3465

[POZYCJA]
id=9848
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0502	2-01	0320-0502		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=2,7	2,7		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,7	1	2,7						

[RMS 1]
nz=1,7095	0	1,7095
np=0
wa=0
wb=0
il=4,61565

[POZYCJA]
id=9850
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-01	2-01	0321-01		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-II z rozbiórką
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=7,8	7,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,8	1	7,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,6216	0	0,6216
np=0
wa=0
wb=0
il=4,6302984

[POZYCJA]
id=9863
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=2	2		1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3,85	0	3,85
np=0
wa=0
wb=0
il=7,3535

[RMS 7097]
nz=0,5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7101]
nz=1,5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5820]
nz=4,8	0	4,8
np=1
wa=0
wb=0
il=9,6

[RMS 7102]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0,4

[RMS 7103]
nz=0,1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5299]
nz=1,58	0	1,58
np=0
wa=0
wb=0
il=3,16

[SUMA KONTROLNA]
7C794DB197DAF8AD0E9B9C6B86E4832E
