[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.9.400.12
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	6,8	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	2	3	2	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=GBE		6	29.01.2018 04:51:09
kwn=Euro		4,25	29.01.2018 04:57:10
kwn=€		4,1	29.01.2018 04:51:09
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	
nb=BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ab=ULICA WRZOSOWA, KOMORÓW WIEŚ DZ. EW. NR 164, 80, 445/9 OBR. 0004;
ni=GMINA MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ W REGUŁACH,
ai=ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 05-816 MICHAŁOWICE
br=SIECI KANALIZACYJNE
nk=mgr inż. MAŁGORZATA SZELIGA	
dt=aktualizacja kwiecień 2025	0
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
pcn=kwiecień 2025

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	ROBOTY SANITARNE13101310Nazwa inwestycji:1310BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ13101310LOKALIZACJA:1310ULICA WRZOSOWA, KOMORÓW WIEŚ DZ. EW. NR 164, 80, 445/9 OBR. 0004;13101310INWESTOR: 1310GMINA MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ W REGUŁACH,1310ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 05-8161310MICHAŁOWICE131013101310Nazwa jednostki opracowującej kosztorys inwestorski:1310mgr inż. Małgorzata Szeliga13101310I. Przedmiotem opracowania jest opracowanie kosztorysu inwestorskiego na podstawie projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej13101310II. Zakres1310Sieć kanalizacyjna O200 z PVC-U kl. SN>=8 od włączenia do istniejącej studni kanalizacyjnej DN1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 164 (na wysokości dz. ew. nr 163) do projektowanej studni kanalizacyjnej Dn1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 80 wraz z odejściami przewodów kanalizacyjnych O160 PVC-U kl. SN>=8 do granic działek ew. nr 163, 181/2, 182/1 oraz . odejściem przewodu kanalizacyjnego O200 PVC-U kl. SN>=8 do granicy działki ew. nr 5831310W zakresie prac oprócz standardowych wykopów, układania rur uwzględniono rozbieranie i powtórne układania drogi wykonanej z kostki betonowej, zabezpieczenia roślinności na czas wykonywanych prac oraz przewiert sterowany pod wjazdem do posesji

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=67,7	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11,7	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 7525]
ty=S	0
na=koparko-spycharka 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=10,141155
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11111

[RMS ZEST 7497]
ty=S	0
na=Spycharka gąsienicowa o mocy 55 kW [75 KM] (1)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,20474
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11333

[RMS ZEST 7526]
ty=S	0
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,854825
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11333

[RMS ZEST 7521]
ty=S	0
na=zagęszczarka wibracyjna 50m3/h	0
id=12512	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=38,006
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12500

[RMS ZEST 7531]
ty=M	0
na=Gwoździe budowlane gołe okrągłe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6,84
il=6,84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 7491]
ty=M	0
na=Klamry ciesielskie U	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	58,83
il=58,83
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 7539]
ty=M	0
na=azofoska	0
id=1420800	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	16,8
il=16,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1420800

[RMS ZEST 7481]
ty=M	0
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601802	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	11,54198
il=11,54198

[RMS ZEST 7495]
ty=M	0
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	68,8934
il=68,8934

[RMS ZEST 7482]
ty=M	0
na=Cement portlandzki biały	0
id=1700499	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,65087
il=1,65087

[RMS ZEST 7450]
ty=M	0
na=roztwór asfaltowy 'Abizol P'	0
id=2301551	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	39,58
il=39,58

[RMS ZEST 7448]
ty=M	0
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	0
id=2370604	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,074
il=1,074

[RMS ZEST 7449]
ty=M	0
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,066
il=0,066

[RMS ZEST 7534]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane, wymiarowe 19-25 mm kl. III	0
id=2600721	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,384
il=0,384
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600721

[RMS ZEST 7489]
ty=M	0
na=Bale iglaste obrzynane nasycone, grubość 50-100 mm kl. III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,794315
il=1,794315
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	2640020

[RMS ZEST 7547]
ty=M	0
na=Deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasycone, grubość 19-25 mm kl. II	0
id=2640711	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,25
il=1,25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2640711

[RMS ZEST 7490]
ty=M	0
na=Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone na stemple	0
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,5441775
il=0,5441775
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	2645050

[RMS ZEST 7532]
ty=M	0
na=maty słomiane	0
id=2790199	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	288
il=288
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2790199

[RMS ZEST 7550]
ty=M	0
na=torf	0
id=2790199	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	22,8
il=22,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2790199

[RMS ZEST 7456]
ty=S	0
na=żuraw samochodowy 5-6 t	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,76

[RMS ZEST 7538]
ty=M	0
na=tkanina jutowa	0
id=3900399	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	260
il=260

[RMS ZEST 7483]
ty=M	0
na=Woda przemysłowa z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3,8097
il=3,8097
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 7533]
ty=M	0
na=Woda przemysłowa z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	10,4
il=10,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 7546]
ty=M	0
na=Drewno na stemple budowlane okrągłe, iglaste, korowane	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,55
il=0,55
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3950010

[RMS ZEST 7523]
ty=S	0
na=Samochód skrzyn.do 5.0t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 7548]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 7455]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4,92

[RMS ZEST 7516]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,205145

[RMS ZEST 6293]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy do 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=7,62345
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 7527]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=57,739348
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 7484]
ty=S	0
na=Wibrator powierzchniowy z napędem elektrycznym do 226 kg	0
id=45111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=18,343

[RMS ZEST 7485]
ty=S	0
na=Piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni (1)	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,5275
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	52600

[RMS ZEST 7447]
ty=M	0
na=kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1200 mm	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	8,4
il=8,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5420004

[RMS ZEST 7453]
ty=M	0
na=pokrywy nastudzienne żelbetowe DN 1200	0
id=5470899	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 7454]
ty=M	0
na=uszczelki z samosmarowaniem	0
id=5470899	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 7498]
ty=M	0
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	13,9026
il=13,9026

[RMS ZEST 7515]
ty=M	0
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	72,9708
il=72,9708

[RMS ZEST 7518]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm - korki	0
id=5614999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3
il=3

[RMS ZEST 7519]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 200 mm - złączka dwukielichowa	0
id=5614999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 7477]
ty=M	0
na=Zajęcie terenu jezdni	0
id=5830199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 7478]
ty=M	0
na=Projekt organizacji ruchu	0
id=5830199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 7452]
ty=M	0
na=włazy kanałowe żeliwne ciężkie 600 mm	0
id=6330199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 7451]
ty=M	0
na=stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	12
il=12

[RMS ZEST 7522]
ty=M	0
na=studzienki rewizyjne PVC 400 mm o głębokości do 200 cm wraz z włazem do 40t	0
id=6333456	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1654,823294

[RMS ZEST 7198]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=38,71

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
il=0

[RMS ZEST 7552]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4,69863

[RMS ZEST 7553]
ty=M	0
na=tłuczeń kamienny niesortowany	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	44,89802
il=44,89802
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1600580

[RMS ZEST 7554]
ty=M	0
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2,1165
il=2,1165
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 7555]
ty=S	0
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,38097
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11612

[RMS ZEST 7556]
ty=S	0
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5,46057
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12113

[ELEMENT 1]
na=Sieć kanalizacyjna
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=9466
nu=1
cpv=45231300-8

[POZYCJA]
id=9532
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-03	2-31	0807-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=141,1	141,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=141,1	1	141,1						

[RMS 1]
nz=1,3702	0	1,3702
np=0
wa=0
wb=0
il=193,33522

[POZYCJA]
id=9584
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0310-0501	2-01	0310-0501		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=109,48	109,48		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=109,48	1	109,48						

[RMS 1]
nz=3,3	0	3,3
np=0
wa=0
wb=0
il=361,284

[POZYCJA]
id=9872
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0207-01	2-01	0207-01	 0210-04 	1
mpn=58:3:100910121,1:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=118,61	118,61		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=118,61	1	118,61						

[RMS 1]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=4,7444

[RMS 7525]
nz=0,0855	0	0,0855
np=0
wa=0
wb=0
il=10,141155

[RMS 7526]
nz=0,0325	0	0,0325
np=0
wa=0
wb=0
il=3,854825

[RMS 7527]
nz=0,4868	0	0,2132+18*0,0152
np=0
wa=0
wb=0
il=57,739348

[POZYCJA]
id=7889
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06	 0108-08 	1
mpn=36:0:250965,101211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km grunt.kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=56,47	56,47		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=56,47	1	56,47						

[RMS 1]
nz=1,02	0	1,02
np=0
wa=0
wb=0
il=57,5994

[RMS 6293]
nz=0,135	0	0,063+24*0,003
np=0
wa=0
wb=0
il=7,62345

[POZYCJA]
id=9579
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0313-02	2-01	0313-02		1
mpn=1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i głębokości do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=490,25	490,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=490,25	1	490,25						

[RMS 1]
nz=0,55	0	0,55
np=0
wa=0
wb=0
il=269,6375

[RMS 7489]
nz=0,00366	0	0,00366
np=0
wa=0
wb=0
il=1,794315

[RMS 7490]
nz=0,00111	0	0,00111
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5441775

[RMS 7491]
nz=0,12	0	0,12
np=0
wa=0
wb=0
il=58,83

[POZYCJA]
id=9589
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=17,11	17,11		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,11	1	17,11						

[RMS 1]
nz=1,86	0	1,86
np=0
wa=0
wb=0
il=31,8246

[RMS 7495]
nz=1,22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=20,8742

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7521]
nz=0,68	0	0,68
np=0
wa=0
wb=0
il=11,6348

[POZYCJA]
id=9594
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04	2-18	0511-04		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - obsypka
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=39,36	39,36		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=39,36	1	39,36						

[RMS 1]
nz=1,82	0	1,82
np=0
wa=0
wb=0
il=71,6352

[RMS 7495]
nz=1,22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=48,0192

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7521]
nz=0,67	0	0,67
np=0
wa=0
wb=0
il=26,3712

[POZYCJA]
id=9599
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-0501	2-01	0312-0501		1
mpn=121,1:0,0911
na=Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=82,34	82,34		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=82,34	1	82,34						

[RMS 1]
nz=1,36	0	1,36
np=0
wa=0
wb=0
il=111,9824

[POZYCJA]
id=9893
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=89,24	89,24		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=89,24	1	89,24						

[RMS 7497]
nz=0,0135	0	0,0135
np=0
wa=0
wb=0
il=1,20474

[POZYCJA]
id=9601
pd=MAGTiOŚ 1982	KNP	07 0206-01.02	07	0206-01.02		1
mpn=1211
na=Włączenie rurociągu o śr. 160 mm do czynnego kanału lub studni z uszczelnieniem zaprawą cementową
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3,52	0	3,52
np=0
wa=0
wb=0
il=3,52

[POZYCJA]
id=9869
pd=MAGTiOŚ 1982	KNP	07 0206-02.02	07	0206-02.02		1
mpn=1211
na=Włączenie rurociągu o śr. 200 mm do czynnego kanału lub studni z uszczelnieniem zaprawą cementową
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=3,23	0	3,23
np=0
wa=0
wb=0
il=6,46

[POZYCJA]
id=9603
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03	2-18	0408-03		1
mpn=1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=71,54	71,54		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=71,54	1	71,54						

[RMS 1]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=35,77

[RMS 7515]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=72,9708

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7516]
nz=0,0104	0	0,0104
np=0
wa=0
wb=0
il=0,744016

[POZYCJA]
id=9668
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=13,63	13,63		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,63	1	13,63						

[RMS 1]
nz=0,345	0	0,345
np=0
wa=0
wb=0
il=4,70235

[RMS 7498]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=13,9026

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7516]
nz=0,0083	0	0,0083
np=0
wa=0
wb=0
il=0,113129

[POZYCJA]
id=9685
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-02	2-18	0422-02		1
mpn=1211
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korki
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0,313	0	0,313
np=0
wa=0
wb=0
il=0,939

[RMS 7518]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7516]
nz=0,085	0	0,085
np=0
wa=0
wb=0
il=0,255

[POZYCJA]
id=9690
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-03	2-18	0422-03		1
mpn=1211
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - korki
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,342	0	0,342
np=0
wa=0
wb=0
il=0,342

[RMS 7519]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7516]
nz=0,093	0	0,093
np=0
wa=0
wb=0
il=0,093

[POZYCJA]
id=9467
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0406-05	2-28	0406-05		1
mpn=1211
na=Studnie z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokość do 2 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=26	0	26
np=0
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 7447]
nz=4,2	0	4,2
np=1
wa=0
wb=0
il=8,4

[RMS 7448]
nz=0,537	0	0,537
np=1
wa=0
wb=0
il=1,074

[RMS 7449]
nz=0,033	0	0,033
np=1
wa=0
wb=0
il=0,066

[RMS 7450]
nz=19,79	0	19,79
np=1
wa=0
wb=0
il=39,58

[RMS 7451]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 7452]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7453]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7454]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7455]
nz=2,46	0	2,46
np=0
wa=0
wb=0
il=4,92

[RMS 7456]
nz=1,88	0	1,88
np=0
wa=0
wb=0
il=3,76

[POZYCJA]
id=9784
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0408-03	2-28	0408-03		1
mpn=121,0:3,0911
na=Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm z rury karbowanej, właz D400
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=6,8	0	6,8
np=0
wa=0
wb=0
il=6,8

[RMS 7522]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7523]
nz=0,52	0	0,52
np=0
wa=0
wb=0
il=0,52

[POZYCJA]
id=10163
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=141,1	141,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=141,1	1	141,1						

[RMS 7552]
nz=0,0333	0	0,0333
np=0
wa=0
wb=0
il=4,69863

[RMS 7553]
nz=0,3182	0	0,3182
np=1
wa=0
wb=0
il=44,89802

[RMS 7554]
nz=0,015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=2,1165

[RMS 5]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7555]
nz=0,0027	0	0,0027
np=0
wa=0
wb=0
il=0,38097

[RMS 7556]
nz=0,0387	0	0,0387
np=0
wa=0
wb=0
il=5,46057

[POZYCJA]
id=9555
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=121,1:1,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej1310- Materiał z odzysku
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=141,1	141,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=141,1	1	141,1						

[RMS 1]
nz=1,3032	0	1,3032
np=0
wa=0
wb=0
il=183,88152

[RMS 7481]
nz=0,0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=11,54198

[RMS 7482]
nz=0,0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=1,65087

[RMS 7483]
nz=0,027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=3,8097

[RMS 5]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7484]
nz=0,13	0	0,13
np=0
wa=0
wb=0
il=18,343

[RMS 7485]
nz=0,025	0	0,025
np=0
wa=0
wb=0
il=3,5275

[POZYCJA]
id=9950
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0310-01	2-25	0310-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=50	50		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=0,63	0	0,63
np=0
wa=0
wb=0
il=31,5

[RMS 7546]
nz=0,011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=0,55

[RMS 7547]
nz=0,025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=1,25

[RMS 7531]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7548]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5

[POZYCJA]
id=9973
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0310-02	2-25	0310-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=50	50		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7548]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5

[POZYCJA]
id=9959
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0107-04	2-21	0107-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5,7	0	5,7
np=0
wa=0
wb=0
il=87,096

[RMS 7534]
nz=0,024	0	0,024
np=0
wa=0
wb=0
il=0,384

[RMS 7531]
nz=0,24	0	0,24
np=0
wa=0
wb=0
il=3,84

[RMS 7532]
nz=4	0	4
np=0
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 7533]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,32

[POZYCJA]
id=9901
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	01 1355-04.02	01	1355-04.02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zdjęcie zabezpieczenia drzew i krzewów o wysokości ponad 4.0 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=1,22	0	1,22
np=0
wa=0
wb=0
il=19,52

[POZYCJA]
id=9982
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP1	1234-01 1234-01.01	1234-01	1234-01.01		1
mpn=121,1:1,0911
na=Wykonanie ekranów korzeniowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=3,48	0	3,48
np=0
wa=0
wb=0
il=55,68

[RMS 7538]
nz=14	0	14
np=0
wa=0
wb=0
il=224

[RMS 7532]
nz=14	0	14
np=0
wa=0
wb=0
il=224

[RMS 7550]
nz=1,425	0	1,425
np=0
wa=0
wb=0
il=22,8

[POZYCJA]
id=9928
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0708-04	2-21	0708-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Cieniowanie drzew
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,979	0	0,979
np=0
wa=0
wb=0
il=14,95912

[RMS 7538]
nz=2,25	0	2,25
np=0
wa=0
wb=0
il=36

[POZYCJA]
id=9918
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0701-03	2-21	0701-03	 z.sz.2.5. 	1
mpn=4:0:0910121,1:0,0911
na=Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych - przy ulicy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=28	28		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,4325		0.955*1.5
wm=1,5		1.5
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1,187	0	1,187
np=0
wa=0
wb=0
il=47,610584

[RMS 7539]
nz=0,4	0	0,4
np=0
wa=0
wb=0
il=16,8

[RMS 7533]
nz=0,24	0	0,24
np=0
wa=0
wb=0
il=10,08

[POZYCJA]
id=9563
pd=PPKZ 1982	TZKNC	N-K/V t.01-c.03	N-K/V	t.01-c.03		1
mpn=1211
na=Obsługa geodezyjna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=7	7		1
jm=obiekt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 7198]
nz=5,53	0	5,53
np=0
wa=0
wb=0
il=38,71

[POZYCJA]
id=9546
pd=		 Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Projekt organizacji ruchu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 7478]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=9544
pd=		 Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Zajęcie terenu jezdni
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 7477]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
8D1B0D529B00ED5BC5D8904AD8C22014
