PRALKA AUTOMATYCZNA

Pralka automatyczna wolnostojąca, ładowana od przodu:

- max prędkość wirowania (obr./min.) – 1200-1400,

- pojemność (kg) – min. 8,

- rodzaj silnika – interwerowy.

Na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być naklejona przez producenta etykieta opakowania, zawierająca nazwę urządzenia i nazwę producenta. Informacje powinny być napisane w języku polskim.

Gwarancja min.2 lata od dostarczenia do 45 WOG.

SUSZARKA AUTOMATYCZNA

Suszarka automatyczna wolnostojąca, ładowana od przodu;

- typ suszarki- kondensacyjna,

- wsad (kg) - min.8,

- system suszenia- pompa ciepła,

- rodzaj silnika – inwerterowy.

Na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być naklejona przez producenta etykieta opakowania, zawierająca nazwę urządzenia i nazwę producenta. Informacje powinny być napisane w języku polskim.

Gwarancja min.2 lata od dostarczenia do 45 WOG.