|  |  |
| --- | --- |
|  | **Przedmiar** |
|  | Lp. | Podstawa | Opis | Jedn | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  | . |
|  | prze dm. |
|  | Budowa stawu zasilanego wodami gruntowymi na działkach nr ewid. 90/1, 90/2, 91 w m. Dąbrowica |   |
|  | 1 | KNR-W 2-01 0111-04 analogia | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem | m2 | 4 999,00 |  |   |
|  | 2 | KNR-W 2-010203-10 z.sz.2.3.2 9903-03z.sz. 2.3.12. 9905-04  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze - ponad 5000 m3 w jednym miejscu | m3 | 10 500,00 |   |   |
|  | 3 | KNR-W 2-01 0506-04 uw.p.tab. | Plantowanie skarp wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III - skarpy o szerokości 10,8 m | m2 | 3 348,73 |   |   |
|  | 4 | KNR-W 2-01 0225-01 z.sz 2.4.2. 9906-02 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsieni-cowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II - grun-ty oblepiające gąsienice | m2 | 4 818,00 |   |   |
|  | 5 | KNR-W 2-01 0510-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 | 1 119,57 |  |   |
|  | 6 | KNR 2-110506-04 | Wykonanie opasek z faszyny luzem o wymiarach (wysokość/szerokość) 42/20 cm między dwoma rzędami kołków | m | 330,00 |   |   |
|  | 7 | KNR 9-11 0102-03 + KNNR-W 10 2111-01 | Wzmocnienie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 15 cm na geowłókninie z wypełnieniem gruntem i obsianie | m2 | 379,50 |   |   |
|  | 8 | kalk. własna | Pompowanie wody | h | 200,00 |   |   |
|  | Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | 0,00 |
|  | Podatek VAT | 0,00 |
|  | Ogółem wartość kosztorysowa robót | 0,00 |