Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenie oraz zamontowanie mebli dla Aresztu Śledczego w Radomiu.

**UWAGA!**

**PRZEDSTAWIONE RYSUNKI/POMIARY SĄ POGLĄDOWE, PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA KONIECZNY JEST PRECYZYJNY OBMIAR WYKONAWCY.
ZA EWENTUALNE BŁĘDY WYNIKAJĄCE Z OBMIARU ODPOWIADA WYKONAWCA.**

**PRZED REALIZACJĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO USTALENIA KAŻDORAZOWO DLA MEBLA KOLORU OKLEINY (GDZIE NIE ZOSTAŁ WSKAZANY), RODZAJU WYKOŃCZENIA UCHWYTÓW ORAZ LOKALIZACJI PRZEPUSTÓW NA KABLE**

* Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble były fabrycznie nowe, nie posiadające uszkodzeń, defektów, wad konstrukcyjnych czy wad powstałych podczas procesu produkcji.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

* Transportu mebli do siedziby zamawiającego
* Wniesienia mebli
* Opróżnienia pomieszczeń z poprzednich mebli (meble pozostają u Zamawiającego)
* Ustawienia i montażu wg. informacji i wskazówek udzielonych na miejscu poprzez uprawnionego pracownika Zamawiającego
* Wywiercenia otworów na kable w blatach, po ustawieniu biurek
* Usunięcia z mebli widocznych zabrudzeń
* Uprzątnięcia opakowań tzw. Zabranie zwrotne
1. **Pokój zastępcy Dyrektora Aresztu śledczego w Radomiu.**
	1. Biurko gabinetowe narożne z przesłoną, wymiary: 245 cm x 160 cm wys. 75 cm
		* Grubość płyty minimum 18 mm,
		* grubość blatu minimum 30 mm,
		* obrzeża blatu wykończone PCV co najmniej 1 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami,
		* płyta pokryta laminatem charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie,
		* kolor dąb sonoma,
		* otwór na kable w wskazanym miejscu podczas montażu wyposażony w zaślepkę,
		* pod przednią krawędzią biurka zamontowana zabudowa płytowa w kolorze identycznym jak kolor blatu,
		* łączenie blatów od wewnętrznej strony lub płyta jednolita,
		* wysuwana półka pod klawiaturę z płyty na prowadnicach rolkowych.

245 cm

|  |
| --- |
|  |
|  |  |

70 cm

160 cm

* 1. Szafa ubraniowa drzwi przesuwne, wymiary: 160 cm x 70 cm wys. 230 cm
		+ grubość płyty: wieniec górny i dolny min.18 mm, plecy wykonane z płyty HDF co

najmniej 3 mm, boki i półki płyta gr.min.18 mm,

* + - krawędzie wieńców wykończone co najmniej 1 mm listwą PCV, pozostałe krawędzie oklejone PCV grubości co najmniej 0,6 mm,
		- kolor dąb sonoma,
		- jedna sztuka drzwi wyposażone w lustro w całej swojej szerokości oraz wysokości druga wykonana w kolorze szafy,
		- przestrzeń wewnątrz szafy podzielona na przestrzeń z drążkiem ubraniowym oraz na przestrzeń z 5 półkami z regulowaną wysokością,
		- drzwi przesuwane w prowadnicach,
		- uchwyty w wysokości drzwi w kolorze aluminium.
	1. Stolik kawowy wymiary: 70 cm x 70 cm wys. 60 cm
		+ grubość płyty minimum 18 mm,
		+ grubość blatu minimum 30 mm,
		+ obrzeża blatu wykończone PCV co najmniej 1 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami,
		+ płyta pokryta laminatem charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie,
		+ kolor dąb sonoma,
		+ wyposażony w dodatkowa półkę pod blatem stolika,
	2. Kontener meblowy z zamykanymi szufladami wymiary: 44 cm x 57 cm wys. 55 cm
		+ 3 szufladowy pełne plus jedna szuflada piórnikowa,
		+ płyta min 18 mm okleina,
		+ okleina 1 mm,
		+ osadzony na kołach,
		+ płyta pokryta laminatem charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie,
		+ kolor dąb sonoma,
		+ uchwyty dobrane do koloru mebli,
		+ centralny zamek wyposażony w klucz,
		+ w wieńcu dolnym kontenera zamocowane 4 kółka na łożyskach kulkowych, przystosowane do wykładzin dywanowych miękkich,
	3. Słupek z dostawką półokrągła szer. 90 cm + 30 cm
	dostawka wys. 200 cm głębokość 40
		+ płyta min. 18 mm,
		+ okleina min. 2 mm,
		+ w dolnej części słupka szafka zamykana na klucz wraz z chwytem,
		+ pozostała przestrzeń zamykana dziwami szklanymi,
		+ zainstalowane półki z możliwością zmiany wysokości.
1. **Centrum dowodzenia**
	1. Aneks kuchenny
		* szafki stojące i wiszące wykonane z płyty laminowanej min. 18 mm,
		* obrzeże okleina min. 2mm w kolorze płyty,
		* kolor szafek do ustalenia z Zamawiającym,
		* uchwyty do szafek o rozstawie śrub 128 mm, w kolorze dopasowanym do całej zabudowy,
		* blat w odcieniach grafitu/ szarości wykonany z płyty laminowanej o grubości
		min. 38 mm,
		* obrzeże okleina 2 mm w kolorze płyty,
		* **szafki dolne**
			+ jeden rząd 4 szuflady z cichym domykiem (dolna wyższa od pozostałych),
			+ Szafki otwierana z wewnętrzną półka drzwiczki wraz z rączką,
			+ Zlewozmywak jednokomorowy stal nierdzewna wyposażony w ociekacz wpuszczony w blat wraz z elementami montażowymi odpływowymi,
			+ Bateria stojąca jednouchwytowa, stojąca z ruchomą wylewką o wysokości min. 260 mm wraz z elementami montażowymi (wężyki uszczelki),
			+ szafki stojące z listwą zabezpieczającą przed dostawaniem się zanieczyszczeń pod zabudowę,
		* **szafki wiszące**
			+ dwa rzędy szafek po dwie szafki wiszące wraz z mocowaniami wyposażane
			w drzwiczki z raczkami z wewnętrzną półką dzieloną o grubości min. 18 mm
			z możliwości regulacji wysokości ,wyposażone w zamki kluczowe.
	2. **Stolik 60 cm x 70 cm x 75 cm**
		* grubość blatu minimum 30 mm,
		* obrzeża blatu wykończone PCV co najmniej 1 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami,
		* płyta pokryta laminatem charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie,
		* kolor do uzgodnienia na miejscu,
		* cztery nogi metalowe gwarantujące stabilność.
	3. **Szafka narożna 60 cm x 60 cm wys.: 230 cm**
		* grubość płyty minimum 18 mm,
		* obrzeża blatu wykończone PCV co najmniej 1 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami,
		* płyta pokryta laminatem charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie,
			+ słupek wyposażany w dwie zamykane szafki (górna i dolna cześć) z rączkami umożliwiające otwieranie środkowa część słupka – półki otwarte
			z możliwością regulacji wysokość,
			+ Kolor do uzgodnienia na miejscu,
			+ Słupek z listwą zabezpieczającą przed dostawaniem się zanieczyszczeń pod zabudowę,
		* Szafka zamykana 170 cm x 30 cm wys. 64 cm
			+ płyta min 18 mm
			+ okleina min. 2 mm
			+ kolor szafek do ustalenia z Zamawiającym,
			+ podział na cztery szafki wyposażane w chwyty oraz zamki kluczowe
			z wewnętrznymi półkami z możliwością regulacji wysokości
			+ wyposażony w listwę zabezpieczającą przed dostawaniem się zanieczyszczeń pod zabudowę
		* Szafka otwarta 170 cm x 30 cm wys. 64 cm
			+ płyta min 18 mm
			+ okleina min. 2 mm
			+ kolor szafek do ustalenia z Zamawiającym,
			+ podział na cztery otwarte szafki wraz z wewnętrznymi półkami z możliwością regulacji wysokości
			+ wyposażony w listwę zabezpieczającą przed dostawaniem się zanieczyszczeń pod zabudowę
		* Szafka otwarta wisząca 140 cm x 30 cm wys. 75 cm
			+ płyta min 18 mm
			+ okleina min. 2 mm
			+ kolor szafek do ustalenia z Zamawiającym,
			+ podział na pułki umożliwiające swobodne przechowywanie segregatorów biurowych
			+ przytwierdzona do ściany w minimum czterech miejscach montażowych
	4. **Dział ewidencji**
		* 2 x Biurko gabinetowe z przesłoną, wymiary: 245 cm x 160 cm wys. 75
			+ grubość płyty minimum 18 mm
			+ grubość blatu minimum 30 mm,
			+ obrzeża blatu wykończone PCV co najmniej 1 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami
			+ płyta pokryta laminatem charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie,
			+ Kolor dąb sonoma
			+ Otwór na kable w wskazanym miejscu podczas montażu wyposażony w zaślepkę
			+ Pod przednią krawędzią biurka zamontowana zabudowa płytowa w kolorze identycznym jak kolor blatu
			+ wysuwana półka pod klawiaturę z płyty na prowadnicach rolkowych.
		* 2 x kontener meblowy z zamykanymi szufladami 44 cm x 57 cm wys. 55 cm
			+ 3 szuflady pełne
			+ płyta min 18 mm okleina,
			+ okleina 1mm
			+ płyta pokryta laminatem charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie,
			+ Kolor dąb sonoma
			+ uchwyty dobrane do koloru mebli
		* szafka wisząca 100 cm x 45 cm wys: 110 cm
			+ grubość płyty minimum 18 mm
			+ Kolor dąb sonoma
			+ Otwierana 2 x drzwiczki
			+ uchwyty dobrane do koloru mebli
			+ wyposażona w wewnętrzną półkę z możliwością regulacji wysokości.