**Zadanie nr 2**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Przełącznik FibreChanel**

Zamawiający oczekuje współpracy przełącznika z macierzą HPE SAN 1050, kartami FC zainstalowanymi w serwerach HPE 10 Generacji

Minimalna ilość aktywnych portów: 6

Minimalna prędkość transmisji: 16GB

Gwarancja: minimum 12 miesięcy