[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	17
nan=Sieć wodociągowa 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=Kosztorys
ni=Wodociągi Leszczyńskie
ai=ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
nb=Budowy 2024 
br=Sieć wodociągowa 


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna 
id=    902	2
jm=r-g	149
ce=0
il=6

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Stawka - r. inzynieryjne       - przeds. 
id=    904	2
jm=r-g	149
ce=0
il=14.8019

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robocizna 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=248.4979

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Robocizna 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=3818.781697

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Robotnicy 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=3350

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Robotnik budowlany 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=584.27838

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=4.38

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Drewno okrągłe na stemple budowlane, okorowane śr. 16-18 cm 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.7

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły miękki śr.5 mm 
id=0000000	2
jm=kg	033
ce=0
il=1360

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Farba olej.-żyw.grunt.przeciwrdz.-cynk.60% 
id=0000000	2
jm=dm3	066
ce=0
il=2.92

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Farby ftalowe nawierzchn.ogóln.stosowania 
id=0000000	2
jm=dm3	066
ce=0
il=2.92

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Konstrukcja podwieszeń l=4,0 m 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=5

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Koryto drewniane 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=34

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=8.4

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Materiały pomocnicze 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Oznakowanie 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=94.16

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Pospółka 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.09

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Pospółka - kruszywo nienormowane 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=599.8496

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Rura drenarska 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=100

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Rura stalowa z/s przewod.CZ   57,0/ 3,6 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=197.1

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Śruby stalowe dokładne M-20 l=300 mm 
id=0000000	2
jm=kg	033
ce=0
il=364

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Tabliczki do znakowania 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=73

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Taśmy z folii polietyl.do znak.trasy 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=267.36

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Podchloryn sodowy 
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=0
il=16.66

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Kładka inwentaryzowana 
id=2094560	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) 
id=2370610	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.765

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Beton żwirowy B-15 
id=2370630	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 
id=2602003	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.02425

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Woda przemysłowa 
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0
il=574.98

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm 
id=5031060	2
jm=m	040
ce=0
il=21

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Rury ciśnieniowe PE do wody fi 40 
id=5634150	2
jm=metr	040
ce=0
il=108.12

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Rury ciśnieniowe PE do wody fi 63 
id=5634150	2
jm=metr	040
ce=0
il=37.077

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Rury ciśnieniowe PE do wody fi 90 
id=5634170	2
jm=metr	040
ce=0
il=23.562

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Rury ciśnieniowe PE do wody fi 110 
id=5634180	2
jm=metr	040
ce=0
il=232.152

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Rury ciśnieniowe PE do wody fi 160 
id=5634200	2
jm=metr	040
ce=0
il=508.113

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=Agregat prądotwórczy 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=32

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0.4 m3' 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=35.201985

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9 Mg 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=85.6

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t  (1) 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.34882

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 15-20 t 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=110.822881

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=16.06

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=Środek transportowy 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=334.6508

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=Zgrzewarka doczołowa do rur PE 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=32

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=Żuraw samochodowy (1) 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=190

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4 t 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.98

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa 0,60 m3 
id=  11134	2
jm=m-g	148
ce=0
il=17.76228

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6 Mg 
id=  31114	2
jm=m-g	148
ce=0
il=34.275755

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=Ciągnik siodłowy z naczepą 16 Mg 
id=  39314	2
jm=m-g	148
ce=0
il=23.786135

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t  (1) 
id=  39511	2
jm=m-g	148
ce=0
il=22.12

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) 
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0
il=44.24

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) 
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.60755

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=Obudowy wykopów  - typ boksowy 
id=  47812	2
jm=m-g	148
ce=0
il=296.038

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=Prościarka do rur PE 
id=  79201	2
jm=m-g	148
ce=0
il=9.651645

[RMS ZEST 55]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=0000000	1
jm=%	147

[RMS ZEST 56]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147

[ELEMENT 1]
id=1
na=Zabezpieczenie geodezja 

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	201-01-19-03-00	201-	1-19-03	00	1
na=Wymagania ogólne, pozostałych SST i dokumentów przetargowych, dozory/nadzory gestorów zewnętrznych, wyłączenia, opłaty itp. - obszar zgodny z planem zagospodarowania terenu + niezbędny do realizacji zadania 
uw=
nu=1
ob=0.856
jm=km	043
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Wymagania ogólne
wo=0.856	1	0.856	


[RMS 4]
nz=120
np=0
il=102.72
wa=0

[RMS 16]
nz=110
np=1
il=94.16
wa=0

[RMS 38]
nz=100
np=1
il=85.6
wa=0

[ELEMENT 1]
id=6
na=Roboty ziemne 

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	2-01 0206-1	2-01	0206-1		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - Inwestor nie wskazuje miejsca
uw=
nu=2
ob=572.39
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Wykop
wo=572.39	1	817.70 * 0.7	


[RMS 4]
nz=0.1577
np=0
il=90.2659
wa=0

[RMS 37]
nz=0.0615
np=1
il=35.20199
wa=0

[RMS 40]
nz=0.1859
np=1
il=106.4073
wa=0

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	2-01 0317-5	2-01	0317-5		1
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
uw=
nu=3
ob=245.31
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	W/w
wo=245.31	1	817.70 * 0.3	


[RMS 4]
nz=3.2948
np=0
il=808.24739
wa=0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	2-01 0214-3	2-01	0214-3		1
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-IV - Odległość wywozu na następne km określa oferent, inwestor nie wskazuje miejsca wywozu ani miejsca poboru pospółki do wykonywania obsypki oraz zasypki
uw=
nu=4
ob=817.7
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	W/w
wo=817.7	1	817.70	


[RMS 40]
nz=0.0054
np=1
il=4.41558
wa=0

[POZYCJA]
id=10
na=Opłata za przyjęcie ziemi na składowisko - wg stawki skaładowania
uw=
nu=5
ob=817.7
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Koszt utylizacji
wo=817.7	1	817.70	

[POZYCJA]
id=87
pd=		AW	AW			1
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks) 
uw=
nu=6
ob=1480.19
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1480.19	1	1480.19	


[RMS 2]
nz=0.01
np=0
il=14.8019
wa=0

[RMS 56]
nz=1.5
np=0
op=R
il=1480.19
wa=0

[RMS 47]
nz=0.012
np=1
il=17.76228
wa=0

[RMS 53]
nz=0.2
np=1
il=296.038
wa=0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNRW	2-18 0511-4	2-18	0511-4		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich układanych warstwami grub 15 cm - podsypka, z piasku dowiezionego (zakupionego). Inwestor nie wskjazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania podsypki.
uw=
nu=7
ob=130.63
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Podsypka
wo=130.63	1	130.63	


[RMS 4]
nz=1.93
np=0
il=252.1159
wa=0

[RMS 18]
nz=1.22
np=1
il=159.3686
wa=0

[RMS 55]
nz=2.5
np=0
op=M
il=130.63
wa=0

[RMS 43]
nz=0.71
np=1
il=92.7473
wa=0

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	N004-1410-03-01	N004	1410-03	01	1
na=Podłoża betonowe C16/20 
uw=
nu=8
ob=0.75
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Hydranty POD
wo=0.75	1	1.0 * 1.0 * 0.15 * (5.0)	


[RMS 4]
nz=1
np=0
il=0.75
wa=0

[RMS 26]
nz=1.02
np=1
il=0.765
wa=0

[RMS 28]
nz=0.015
np=1
il=0.01125
wa=0

[RMS 55]
nz=2.5
np=0
op=M
il=0.75
wa=0

[RMS 52]
nz=0.1
np=1
il=0.075
wa=0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	N004-1410-04-02	N004	1410-04	02	1
na=Bloki betonowe C16/20 
uw=
nu=9
ob=1
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Blok oporowy
wo=1	1	0.5 * 0.5 * 0.5 * (8.0)	


[RMS 4]
nz=6.4
np=0
il=6.4
wa=0

[RMS 27]
nz=1.02
np=1
il=1.02
wa=0

[RMS 28]
nz=0.013
np=1
il=0.013
wa=0

[RMS 55]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 52]
nz=0.1
np=1
il=0.1
wa=0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNRW	2-18 0511-4	2-18	0511-4		1
na=Wykonanie obsypki kanałów i obiektów z materiałów sypkich - grubość podłoża 30 cm ponad górę rury - z piasku dowiezionego (zakupionego). Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania obsypki.
uw=
nu=10
ob=361.05
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Obsypka warstwami 30 cm
wo=361.05	1	361.05	


[RMS 4]
nz=1.82
np=0
il=657.111
wa=0

[RMS 18]
nz=1.22
np=1
il=440.481
wa=0

[RMS 55]
nz=2.5
np=0
op=M
il=361.05
wa=0

[RMS 43]
nz=0.67
np=1
il=241.9035
wa=0

[POZYCJA]
id=15
pd=	lkulacja	własna 0 0000-0	włas	a 0 000	-0	1
na=Zakup piasku na zasypanie wykopów. Zasypka piaskiem dowożonym. Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania zasypki.
uw=
nu=11
ob=313.46
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Wymiana gruntu
wo=313.46	1	313.46	

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNR	2-01 0320-5	2-01	0320-5		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m z zagęszczeniem mechanicznym - grub. zagęszczenia warstwy max. 30 cm. Zasypka piaskiem dowożonym. Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania zasypki.
uw=
nu=12
ob=313.46
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Zasypka - w/w piaskiem
wo=313.46	1	313.46	


[RMS 4]
nz=1.3561
np=0
il=425.08311
wa=0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	1 0527-1	1 05	7-1		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
uw=
nu=13
ob=170
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Podwiesznia kable - montaż
wo=170	1	170.0	


[RMS 4]
nz=2.3
np=0
il=391
wa=0

[RMS 13]
nz=0.2
np=0
il=34
wa=0

[RMS 9]
nz=8
np=0
il=1360
wa=0

[RMS 8]
nz=0.01
np=0
il=1.7
wa=0

[RMS 14]
nz=0.02
np=0
il=3.4
wa=0

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	1 0527-6	1 05	7-6		1
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
uw=
nu=14
ob=170
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Podwiesznia kable - demontaż
wo=170	1	170.0	


[RMS 4]
nz=2.1
np=0
il=357
wa=0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	1 0529-1	1 05	9-1		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
uw=
nu=15
ob=100
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Podwiesznia rurociągi - montaż
wo=100	1	100.0	


[RMS 4]
nz=3.5
np=0
il=350
wa=0

[RMS 21]
nz=3.64
np=0
il=364
wa=0

[RMS 14]
nz=0.05
np=0
il=5
wa=0

[RMS 12]
nz=0.05
np=0
il=5
wa=0

[RMS 45]
nz=1.1
np=1
il=110
wa=0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	1 0529-6	1 05	9-6		1
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
uw=
nu=16
ob=100
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Podwiesznia rurociągi - demontaż
wo=100	1	100.0	


[RMS 4]
nz=2
np=0
il=200
wa=0

[RMS 45]
nz=0.8
np=1
il=80
wa=0

[POZYCJA]
id=88
pd=		 401-0107-09-0k	 401	0107-09	0k	1
na=Montaż i demontaż kładki  inwentaryzowanej nad wykopem -  dla ruchu pieszego 
uw=
nu=17
ob=6
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=1
np=0
il=6
wa=0

[RMS 25]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 56]
nz=2
np=0
op=M
il=6
wa=0

[ELEMENT 1]
id=22
na=Odwadnianie wykopów

[POZYCJA]
id=23
na=Odwodnienie igłofiltrami - wpłukiwanie igłofiltra bezpośrednio w grunt, w obsypce, do głębokości 4,0 m, w rozstawie co 1,0. - wraz z pracą agregatu pompowego i igłofiltrów oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiorników (rozliczane na podstawie dzienniku pompowań).
uw=
nu=18
ob=25
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Igłofilttry
wo=25	1	25.0	

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	1 0618-1	1 06	8-1		1
na=Studzienki drenażowe zbierające w dnie wykopu o średnicy nominalnej 400 mm, o głębokości 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych/wraz z praca pomp i tymczasowym rurociągiem do odwodnienia wykopów (montaż i demontaż) - wąż parciany strażacki Dn 80 mm z odprowadzeniem wody do odbiornika 
uw=
nu=19
ob=2
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż
wo=2	1	2.0	


[RMS 4]
nz=12.5
np=0
il=25
wa=0

[RMS 19]
nz=50
np=0
il=100
wa=0

[RMS 17]
nz=0.045
np=0
il=0.09
wa=0

[RMS 42]
nz=0.03
np=1
il=0.06
wa=0

[RMS 46]
nz=0.99
np=1
il=1.98
wa=0

[ELEMENT 1]
id=25
na=Roboty demontażowe sieć 

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	N008-0222-01-00	N008	0222-01	00	1
na=Demontaż rurociągu wodociągowego w wykopie, DN#100#mm wraz z rozbiórką elementów, wywiezieniem gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, z załadowaniem i wyładowaniem, dodatkiem do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji. Odległość wywozu na następne km określa Oferent. Inwestor nie wskazuje miejsce  wywozu. W cenie należy uwzględnić opłatę za przyjęcie gruzu na składowisko - wg stawki składowania.
uw=
nu=20
ob=227.6
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Sieć DN110 W
wo=227.6	1	227.60	


[RMS 6]
nz=0.34
np=0
il=77.384
wa=0

[RMS 55]
nz=10
np=0
op=R
il=227.6
wa=0

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR	N008-0222-03-00	N008	0222-03	00	1
na=Demontaż rurociągu wodociągowego w wykopie, DN#150#mm wraz z rozbiórką elementów, wywiezieniem gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, z załadowaniem i wyładowaniem, dodatkiem do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji. Odległość wywozu na następne km określa Oferent. Inwestor nie wskazuje miejsce  wywozu. W cenie należy uwzględnić opłatę za przyjęcie gruzu na składowisko - wg stawki składowania.
uw=
nu=21
ob=498.15
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Sieć DN160 W
wo=498.15	1	498.15	


[RMS 6]
nz=0.36
np=0
il=179.334
wa=0

[RMS 55]
nz=10
np=0
op=R
il=498.15
wa=0

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	1 0527-1	1 05	7-1		1
na=Demontaż hydrantu w wykopie
uw=
nu=22
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Hydranty W
wo=1	1	1.0	


[RMS 4]
nz=1.2
np=0
il=1.2
wa=0

[RMS 15]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	1 0527-1	1 05	7-1		1
na=Demontaż bloku oporowego betonowego w wykopie wraz z rozbiórką elementów, wywiezieniem gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, z załadowaniem i wyładowaniem, dodatkiem do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji. Odległość wywozu na następne km określa Oferent. Inwestor nie wskazuje miejsce  wywozu. W cenie należy uwzględnić opłatę za przyjęcie gruzu na składowisko - wg stawki składowania.
uw=
nu=23
ob=8
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Bloki W
wo=8	1	8	


[RMS 4]
nz=1
np=0
il=8
wa=0

[RMS 15]
nz=1
np=0
il=8
wa=0

[ELEMENT 1]
id=30
na=Roboty demontażowe przyłącza 

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNNR	N008-0222-01-00	N008	0222-01	00	1
na=Demontaż rurociągu wodociągowego w wykopie, DN#40#mm wraz z rozbiórką elementów, wywiezieniem gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, z załadowaniem i wyładowaniem, dodatkiem do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji. Odległość wywozu na następne km określa Oferent. Inwestor nie wskazuje miejsce  wywozu. W cenie należy uwzględnić opłatę za przyjęcie gruzu na składowisko - wg stawki składowania.
uw=
nu=24
ob=106
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Przyłącze DN40 W
wo=106	1	106	


[RMS 6]
nz=0.3
np=0
il=31.8
wa=0

[RMS 55]
nz=10
np=0
op=R
il=106
wa=0

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNNR	N008-0222-01-00	N008	0222-01	00	1
na=Demontaż rurociągu wodociągowego w wykopie, DN#63#mm wraz z rozbiórką elementów, wywiezieniem gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, z załadowaniem i wyładowaniem, dodatkiem do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji. Odległość wywozu na następne km określa Oferent. Inwestor nie wskazuje miejsce  wywozu. W cenie należy uwzględnić opłatę za przyjęcie gruzu na składowisko - wg stawki składowania.
uw=
nu=25
ob=36.35
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Przyłącze DN63 W
wo=36.35	1	36.35	


[RMS 6]
nz=0.32
np=0
il=11.632
wa=0

[RMS 55]
nz=10
np=0
op=R
il=36.35
wa=0

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNNR	N008-0222-01-00	N008	0222-01	00	1
na=Demontaż rurociągu wodociągowego w wykopie, DN#90#mm wraz z rozbiórką elementów, wywiezieniem gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, z załadowaniem i wyładowaniem, dodatkiem do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji. Odległość wywozu na następne km określa Oferent. Inwestor nie wskazuje miejsce  wywozu. W cenie należy uwzględnić opłatę za przyjęcie gruzu na składowisko - wg stawki składowania.
uw=
nu=26
ob=23.1
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Przyłącze DN90 W
wo=23.1	1	23.10	


[RMS 6]
nz=0.33
np=0
il=7.623
wa=0

[RMS 55]
nz=10
np=0
op=R
il=23.1
wa=0

[ELEMENT 1]
id=34
na=Roboty montażowe sieć

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR	N004-1009-04-10	N004	1009-04	10	1
na=Rurociągi ciśnieniowe z rur PE DN#110#mm SDR17 PN10 w wykopie umocnionym - sieć 
uw=
nu=27
ob=227.6
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Sieć DN110 W
wo=227.6	1	227.60	


[RMS 6]
nz=0.2638
np=0
il=60.04088
wa=0

[RMS 34]
nz=1.02
np=1
il=232.152
wa=0

[RMS 55]
nz=1.5
np=0
op=M
il=227.6
wa=0

[RMS 48]
nz=0.046
np=1
il=10.4696
wa=0

[RMS 49]
nz=0.0325
np=1
il=7.397
wa=0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	N004-1009-07-10	N004	1009-07	10	1
na=Rurociągi ciśnieniowe z rur PE DN#160#mm SDR17 PN10 w wykopie umocnionym - sieć 
uw=
nu=28
ob=498.15
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Sieć DN160 W
wo=498.15	1	498.15	


[RMS 6]
nz=0.34
np=0
il=169.371
wa=0

[RMS 35]
nz=1.02
np=1
il=508.113
wa=0

[RMS 55]
nz=1.5
np=0
op=M
il=498.15
wa=0

[RMS 48]
nz=0.0465
np=1
il=23.16398
wa=0

[RMS 49]
nz=0.0329
np=1
il=16.38914
wa=0

[POZYCJA]
id=37
pd=	ZAL1	 004-1010-07-00	 004	1010-07	00	1
na=Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: do 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
uw=
nu=29
ob=30
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Połączenie rur
wo=30	1	30	


[RMS 4]
nz=1.6
np=0
il=48
wa=0

[RMS 55]
nz=1.5
np=0
op=R
il=30
wa=0

[RMS 36]
nz=0.8
np=1
il=24
wa=0

[RMS 44]
nz=0.8
np=1
il=24
wa=0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNR	 219-0219-01-00	 219	0219-01	00	1
na=Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
uw=
nu=30
ob=891.2
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Oznakowanie taśmą
wo=891.2	1	171.85 + 491.75 + 227.60	


[RMS 4]
nz=0.0075
np=0
il=6.684
wa=0

[RMS 23]
nz=0.3
np=0
il=267.36
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.98032
wa=0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNR	 219-0134-02-00	 219	0134-02	00	1
na=Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantów na słupku stalowym 1 1/4" 1 szt + tabliczka lub żeliwna tabliczka w nawierzchniowa (ustalić rodzaj i miejsce z Inwestorem)
uw=
nu=31
ob=73
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Oznakowanie tabliczką
wo=73	1	5.0 + 7.0 + 7.0 + 10.0 + 1.0 + 5.0 + 38.0	


[RMS 4]
nz=1.0028
np=0
il=73.2044
wa=0

[RMS 22]
nz=1
np=0
il=73
wa=0

[RMS 20]
nz=2.7
np=0
il=197.1
wa=0

[RMS 7]
nz=0.06
np=0
il=4.38
wa=0

[RMS 10]
nz=0.04
np=0
il=2.92
wa=0

[RMS 11]
nz=0.04
np=0
il=2.92
wa=0

[RMS 41]
nz=0.22
np=1
il=16.06
wa=0

[POZYCJA]
id=91
na=Koszt wyłączenia i włączenia odcinka sieci wodociągowej
uw=
nu=32
ob=10
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 56]
nz=1.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=92
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 218-0802-04-20	 218	0802-04	20	1
na=Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE (długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m), o średnicy nominalnej: 160-110 mm 
uw= Wyszczególnienie robót:  1. Opuszczenie materiałów do wykopu.  2. Wykonanie i demontaż oporów i rozparć dla korków i trójników.  3. Zakorkowanie końcówek badanego odcinka.  4. Napełnienie przewodu wodą z istniejącego wodociągu.  5. Wmontowanie i zdemontowanie po próbie pompy hydraulicznej.  6. Kontrola złączy.  7. Odwodnienie przewodu po próbie.
nu=33
ob=7
jm=próba	172
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	


[RMS 3]
nz=14.4014
np=0
il=100.8098
wa=0

[RMS 29]
nz=30
np=1
il=210
wa=0

[RMS 56]
nz=2.5
np=0
op=M
il=7
wa=0

[RMS 51]
nz=3.16
np=1
il=22.12
wa=0

[POZYCJA]
id=94
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 218-0802-01-20	 218	0802-01	20	1
na=Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE (długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m), o średnicy nominalnej: do 100 mm
uw= Wyszczególnienie robót:  1. Opuszczenie materiałów do wykopu.  2. Wykonanie i demontaż oporów i rozparć dla korków i trójników.  3. Zakorkowanie końcówek badanego odcinka.  4. Napełnienie przewodu wodą z istniejącego wodociągu.  5. Wmontowanie i zdemontowanie po próbie pompy hydraulicznej.  6. Kontrola złączy.  7. Odwodnienie przewodu po próbie.
nu=34
ob=7
jm=próba	172
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	


[RMS 3]
nz=8.7383
np=0
il=61.1681
wa=0

[RMS 29]
nz=6
np=1
il=42
wa=0

[RMS 56]
nz=2.5
np=0
op=M
il=7
wa=0

[RMS 51]
nz=3.16
np=1
il=22.12
wa=0

[POZYCJA]
id=95
pd=MRRiB	ZAL1	 004-1611-02-00	 004	1611-02	00	1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 160 - 110 mm
uw= Wyszczególnienie robót:  1. Opuszczenie materiałów na dno wykopu.  2. Zmontowanie przewodów doprowadzających i odprowadzających     wodę.  3. Przygotowanie mieszanki dezynfekującej.  4. Napełnienie przewodu.  5. Płukanie przewodu - spust wody grawitacyjny.  6. Pobieranie próbek.  7. Demontaż przewodów doprowadzających wodę.
nu=35
ob=7
jm=200 m	180
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	


[RMS 3]
nz=5.12
np=0
il=35.84
wa=0

[RMS 24]
nz=1.88
np=1
il=13.16
wa=0

[RMS 29]
nz=18.8
np=1
il=131.6
wa=0

[RMS 30]
nz=1.5
np=1
il=10.5
wa=0

[RMS 56]
nz=3
np=0
op=M
il=7
wa=0

[RMS 50]
nz=1.58
np=1
il=11.06
wa=0

[POZYCJA]
id=96
pd=MRRiB	KNNR	 004-1611-01-00	 004	1611-01	00	1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 110 mm
uw= Wyszczególnienie robót:  1. Opuszczenie materiałów na dno wykopu.  2. Zmontowanie przewodów doprowadzających i odprowadzających     wodę.  3. Przygotowanie mieszanki dezynfekującej.  4. Napełnienie przewodu.  5. Płukanie przewodu - spust wody grawitacyjny.  6. Pobieranie próbek.  7. Demontaż przewodów doprowadzających wodę.
nu=36
ob=7
jm=200 m	180
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	


[RMS 3]
nz=4.09
np=0
il=28.63
wa=0

[RMS 24]
nz=0.5
np=1
il=3.5
wa=0

[RMS 29]
nz=7.06
np=1
il=49.42
wa=0

[RMS 30]
nz=1.5
np=1
il=10.5
wa=0

[RMS 56]
nz=3
np=0
op=M
il=7
wa=0

[RMS 50]
nz=1.58
np=1
il=11.06
wa=0

[POZYCJA]
id=97
pd=MRRiB	ZAL1	 004-1612-03-00	 004	1612-03	00	1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 160-110 mm /KROTNOŚĆ 2/
uw= Wyszczególnienie robót:  1. Napełnienie rurociągu wodą z istniejącej sieci.  2. Płukanie jednokrotne.  3. Kontrola napełnienia i spustu. 
nu=37
ob=7
jm=200 m	180
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	


[RMS 3]
nz=1.83
np=0
il=12.81
wa=0

[RMS 29]
nz=11.8
np=1
il=82.6
wa=0

[RMS 56]
nz=3
np=0
op=M
il=7
wa=0

[POZYCJA]
id=98
pd=MRRiB	KNNR	 004-1612-01-00	 004	1612-01	00	1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 110 mm/KROTNOŚĆ 2/
uw= Wyszczególnienie robót:  1. Napełnienie rurociągu wodą z istniejącej sieci.  2. Płukanie jednokrotne.  3. Kontrola napełnienia i spustu. 
nu=38
ob=7
jm=200 m	180
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	


[RMS 3]
nz=0.66
mn=2
np=0
il=9.24
wa=0

[RMS 29]
nz=4.24
mn=2
np=1
il=59.36
wa=0

[RMS 56]
nz=3
np=0
op=M
il=7
wa=0

[POZYCJA]
id=42
na=Hydrant podziemny Dn80 z podwójnym zamknięciem - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=39
ob=5
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Hydrant
wo=5	1	5.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=50
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=5
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0055
wa=0

[POZYCJA]
id=43
na=Zwężka kołnierzowa Dn100/80mm, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=40
ob=6
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Zwężka kołnierzowa Dn100/80mm
wo=6	1	6.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=60
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=6
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0066
wa=0

[POZYCJA]
id=44
na=Zwężka kołnierzowa Dn90/63mm, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=41
ob=5
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Zwężka kołnierzowa Dn90/63mm
wo=5	1	5.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=50
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=5
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0055
wa=0

[POZYCJA]
id=45
na=Zwężka kołnierzowa Dn150/100mm, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=42
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Zwężka kołnierzowa Dn150/100mm
wo=1	1	1.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=10
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=1
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0011
wa=0

[POZYCJA]
id=46
na=Złączka redukcyjna do rur z gwintem zewnętrznym 2", Dn40, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=43
ob=34
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Złączka redukcyjna nr 2 DN40
wo=34	1	34.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=340
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=34
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0374
wa=0

[POZYCJA]
id=47
na=Uniwersalna złączka zaciskowa przeznaczona do łączenia odcinków instalacji wodnych Dn40, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=44
ob=38
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Uniwersalna złączka DN40
wo=38	1	38.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=380
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=38
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0418
wa=0

[POZYCJA]
id=48
na=Zasuwa do przyłączy domowych z gwintem zewnętrznym 2" oraz wewnętrznym 2" wraz z odejściem dla rur PE Dn40 z obudową teleskopową, skrzynką uliczną i kluczem, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=45
ob=38
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Zasuwa do przyłączy domowych DN40
wo=38	1	38.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=380
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=38
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0418
wa=0

[POZYCJA]
id=49
na=Zasuwa żeliwna kołnierzowa Dn80 z obudową teleskopową, skrzynką uliczną i kluczem, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=46
ob=5
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80
wo=5	1	5.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=50
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=5
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0055
wa=0

[POZYCJA]
id=50
na=Zasuwa żeliwna kołnierzowa Dn100 z obudową teleskopową, skrzynką uliczną i kluczem, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=47
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100
wo=1	1	1.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=10
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=1
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0011
wa=0

[POZYCJA]
id=51
na=Zasuwa kołnierzowa, klinowa miękkouszczelniająca, Dn80mm, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=48
ob=10
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Zasuwa kołnierzowa klinowa DN80
wo=10	1	10.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=100
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=10
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.011
wa=0

[POZYCJA]
id=52
na=Zasuwa kołnierzowa, klinowa miękkouszczelniająca, Dn100mm, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=49
ob=7
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Zasuwa kołnierzowa klinowa DN100
wo=7	1	7.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=70
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=7
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0077
wa=0

[POZYCJA]
id=53
na=Zasuwa kołnierzowa, klinowa miękkouszczelniająca, Dn150mm, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=50
ob=10
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Zasuwa kołnierzowa klinowa DN150
wo=10	1	10	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=100
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=10
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.011
wa=0

[POZYCJA]
id=54
na=Opaska do nawiercania do rur PE Dn100/40 z odejściem gwintowym zewnętrznym 2", żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=51
ob=2
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Opaska do nawiercania Dn100/40
wo=2	1	2.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=20
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=2
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0022
wa=0

[POZYCJA]
id=55
na=Opaska do nawiercania do rur PE Dn160/40 z odejściem gwintowym zewnętrznym 2", żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=52
ob=22
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Opaska do nawiercania Dn160/40
wo=22	1	22.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=220
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=22
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0242
wa=0

[POZYCJA]
id=56
na=Obejma do nawiercania z odejściem kołnierzowym na rury PCV 150/80, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=53
ob=5
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Obejma do nawiercania Dn150/80
wo=5	1	5.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=50
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=5
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0055
wa=0

[POZYCJA]
id=57
na=Obejma do nawiercania z odejściem kołnierzowym na rury PCV 150/100, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=54
ob=6
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Obejma do nawiercania Dn150/100
wo=6	1	6.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=60
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=6
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0066
wa=0

[POZYCJA]
id=58
na=Opaska do nawiercania do rur PE Dn100 z odejściem gwintowym zewnętrznym 2", żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=55
ob=14
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Opaska do nawiercania Dn100
wo=14	1	14.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=140
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=14
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0154
wa=0

[POZYCJA]
id=59
na=Trójnik kołnierzowy redukcyjny Dn150/80, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor. 
uw=
nu=56
ob=5
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Trójnik kołnierzowy red Dn150/80
wo=5	1	5.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=50
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=5
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0055
wa=0

[POZYCJA]
id=60
na=Trójnik kołnierzowy redukcyjny Dn150/100, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor. 
uw=
nu=57
ob=3
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Trójnik kołnierzowy red Dn150/100
wo=3	1	3	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=30
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=3
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0033
wa=0

[POZYCJA]
id=61
na=Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy Dn150, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=58
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Trójnik kołnierzowy równop Dn150
wo=1	1	1	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=10
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=1
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0011
wa=0

[POZYCJA]
id=62
na=Mufa elektrooporowa do rur Dn63, SDR17, PE - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=59
ob=5
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Mufa elektrooporowa do rur Dn63
wo=5	1	5.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=50
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=5
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0055
wa=0

[POZYCJA]
id=63
na=Mufa elektrooporowa do rur Dn90, SDR17, PE - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=60
ob=17
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Mufa elektrooporowa do rur Dn90
wo=17	1	17	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=170
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=17
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0187
wa=0

[POZYCJA]
id=64
na=Mufa elektrooporowa do rur Dn110, SDR17, PE - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=61
ob=13
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Mufa elektrooporowa do rur Dn110
wo=13	1	13	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=130
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=13
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0143
wa=0

[POZYCJA]
id=65
na=Mufa elektrooporowa do rur Dn160, SDR17, PE - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor. - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=62
ob=15
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Mufa elektrooporowa do rur Dn160
wo=15	1	15	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=150
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=15
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0165
wa=0

[POZYCJA]
id=66
na=Tuleja PE DN63 z luźnym kołnierzem stalowym, PE - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=63
ob=5
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Tuleja PE DN63
wo=5	1	5.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=50
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=5
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0055
wa=0

[POZYCJA]
id=67
na=Tuleja PE DN90 z luźnym kołnierzem stalowym, PE - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=64
ob=12
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Tuleja PE DN90
wo=12	1	12	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=120
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=12
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0132
wa=0

[POZYCJA]
id=68
na=Tuleja PE DN100 z luźnym kołnierzem stalowym, PE - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=65
ob=4
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Tuleja PE DN100
wo=4	1	4	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=40
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=4
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0044
wa=0

[POZYCJA]
id=69
na=Tuleja PE DN150 z luźnym kołnierzem stalowym, PE - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=66
ob=10
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Tuleja PE DN150
wo=10	1	10	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=100
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=10
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.011
wa=0

[POZYCJA]
id=70
na=Łuk segmentowy kołnierzowy 13st Dn110 mm, SDR17, PE - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=67
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Łuk segmentowy kołnierzowy 13st
wo=1	1	1.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=10
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=1
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0011
wa=0

[POZYCJA]
id=71
na=Łuk segmentowy kołnierzowy 90st Dn110 mm, SDR17, PE - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=68
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Łuk segmentowy kołnierzowy 90st
wo=1	1	1.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=10
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=1
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0011
wa=0

[POZYCJA]
id=72
na=Łuk kołnierzowy 90st Dn80 mm, SDR17, PE - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=69
ob=5
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Łuk segmentowy kołnierzowy 80st
wo=5	1	5.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=50
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=5
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0055
wa=0

[POZYCJA]
id=73
na=Łuk kołnierzowy 45st Dn110 mm, SDR17, PE - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=70
ob=7
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Łuk segmentowy kołnierzowy 45st
wo=7	1	7.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=70
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=7
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0077
wa=0

[POZYCJA]
id=74
na=Łuk kołnierzowy 45st Dn150 mm, SDR17, PE - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=71
ob=5
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Łuk segmentowy kołnierzowy 45st
wo=5	1	5.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=50
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=5
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0055
wa=0

[POZYCJA]
id=75
na=Łącznik rurowo-rurowy RR do rur PE, żeliwa z pierścieniem zabezpieczającym przed przesunięciem, Dn110 mm, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=72
ob=4
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Łącznik rurowo-rurowy DN110
wo=4	1	4.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=40
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=4
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0044
wa=0

[POZYCJA]
id=76
na=Łącznik kołnierzowy do rur PE, żeliwa z pierścieniem zabezpieczającym przed przesunięciem, Dn150 mm, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=73
ob=6
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Łącznik kołnierzowy DN150
wo=6	1	6	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=60
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=6
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0066
wa=0

[POZYCJA]
id=77
na=Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE, żeliwa z pierścieniem zabezpieczającym przed przesunięciem, Dn80 mm, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=74
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Łącznik rurowo-kołnierzowy DN80
wo=1	1	1.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=10
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=1
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0011
wa=0

[POZYCJA]
id=78
na=Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE, żeliwa z pierścieniem zabezpieczającym przed przesunięciem, Dn150 mm, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=75
ob=2
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Łącznik rurowo-kołnierzowy DN150
wo=2	1	2.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=20
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=2
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0022
wa=0

[POZYCJA]
id=90
na=Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE, żeliwa z pierścieniem zabezpieczającym przed przesunięciem, Dn100 mm, PN10, żeliwo sferoidalne - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=76
ob=2
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Łącznik rurowo-kołnierzowy DN150
wo=2	1	2.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=20
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=2
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0022
wa=0

[POZYCJA]
id=79
na=Prostka dwukołnierzowa Dn80 PN10, żeliwo sferoidalne L=400 mm - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=77
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Prostka dwukołnierzowa Dn80
wo=1	1	1.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=10
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=1
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0011
wa=0

[POZYCJA]
id=80
na=Prostka dwukołnierzowa Dn80 PN10, żeliwo sferoidalne L=1000 mm - sam montaż. Armaturę wodociągową dostarcza Inwestor.
uw=
nu=78
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Prostka dwukołnierzowa Dn80
wo=1	1	1.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=10
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=0
op=R
il=1
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0011
np=1
il=0.0011
wa=0

[ELEMENT 1]
id=81
na=Roboty montażowe przyłącza

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNNR	N004-1009-01-10	N004	1009-01	10	1
na=Rurociągi ciśnieniowe z rur PE DN#40#mm SDR17 PN10 w wykopie umocnionym - przyłącze
uw=
nu=79
ob=106
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Przyłącze DN40 W
wo=106	1	106	


[RMS 6]
nz=0.26
np=0
il=27.56
wa=0

[RMS 31]
nz=1.02
np=1
il=108.12
wa=0

[RMS 55]
nz=1.5
np=0
op=M
il=106
wa=0

[RMS 52]
nz=0.0142
np=1
il=1.5052
wa=0

[RMS 54]
nz=0.0531
np=1
il=5.6286
wa=0

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNNR	N004-1009-01-10	N004	1009-01	10	1
na=Rurociągi ciśnieniowe z rur PE DN#63#mm SDR17 PN10 w wykopie umocnionym - przyłącze
uw=
nu=80
ob=36.35
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Przyłącze DN63 W
wo=36.35	1	36.35	


[RMS 6]
nz=0.28
np=0
il=10.178
wa=0

[RMS 32]
nz=1.02
np=1
il=37.077
wa=0

[RMS 55]
nz=1.5
np=0
op=M
il=36.35
wa=0

[RMS 52]
nz=0.0142
np=1
il=0.51617
wa=0

[RMS 54]
nz=0.0531
np=1
il=1.93019
wa=0

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNNR	N004-1009-03-10	N004	1009-03	10	1
na=Rurociągi ciśnieniowe z rur PE DN#90#mm SDR17 PN10 w wykopie umocnionym - przyłącze
uw=
nu=81
ob=23.1
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Przyłącze DN90 W
wo=23.1	1	23.10	


[RMS 6]
nz=0.405
np=0
il=9.3555
wa=0

[RMS 33]
nz=1.02
np=1
il=23.562
wa=0

[RMS 55]
nz=1.5
np=0
op=M
il=23.1
wa=0

[RMS 48]
nz=0.0278
np=1
il=0.64218
wa=0

[RMS 52]
nz=0.0178
np=1
il=0.41118
wa=0

[RMS 54]
nz=0.0906
np=1
il=2.09286
wa=0

[POZYCJA]
id=85
pd=	ZAL1	 004-1010-07-00	 004	1010-07	00	1
na=Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: do 100 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
uw=
nu=82
ob=10
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Połączenie rur
wo=10	1	10	


[RMS 4]
nz=1.6
np=0
il=16
wa=0

[RMS 55]
nz=1.5
np=0
op=R
il=10
wa=0

[RMS 36]
nz=0.8
np=1
il=8
wa=0

[RMS 44]
nz=0.8
np=1
il=8
wa=0
