**INQUIRY NO. 130006267**

The Subject of the inquiry concerns delivery and start-up of a new Cable Stripper used for peeling cables including all necessary accessories and tooling. Machine shall meet all the functionality requirement specified in this document and all the required operation parameters. The new Cable Stripper will be installed in Tele-Fonika Kable S.A plant in Bukowno.

The machines should meets request as below:

Range of cable diameters to be processed 140mm- 200mm

Capacity up to 40m/min

The knife should be adjustable for different insulation thicknesses

The cable stripper should have interchangeable input bushes for various cable size

The Cable Stripper should be adapted for different types of cables including: plastic, paper, textile insulated cables, butile rubber, lead armoured cables, steel armoured cables.

Documentation:

Technical documentation, installation and service manual,

Operation Manual In Polish language

CE Certificate in Polish language

Declaration of Conformity in polish language

For technical questions please contact witch:

Marek Bierówka mail. [marek.bierowka@tfkable.com](mailto:marek.bierowka@tfkable.com) mob. [(+48) 695 084 778](tel:+48695084778)

Jadwiga Izworska-Niewiada mail. [jadwiga.izworska@tfkable.com](mailto:jadwiga.izworska@tfkable.com) mob.[(+48) 510 473 449](tel:+48510473449)

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 130006267**

Przedmiotem zapytania jest dostawa I uruchomienie maszyny do zdejmowania izolacji z kabli wraz z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami i narzędziami. Maszyna powinna spełniać wymagania funkcjonalne i wymagane parametry pracy określone w niniejszym dokumencie. Nowa maszyna do zdejmowania izolacji z kabli zostanie zainstalowana w zakładzie Tele-Fonika Kable S.A w Bukownie.

Maszyna powinna spełniać poniższe wymagania:

Zakres średnic kabli do obróbki 140mm-200mm

Wydajność co najmniej do 40m/min

Nóż powinien być regulowany dla różnych grubości izolacji

Urządzenie do zdejmowania izolacji powinno mieć wymienne tuleje wejściowe dla różnych rozmiarów kabli

Urządzenie powinno być dostosowane do różnych typów kabli a w tym: kabli z izolacją plastikową. Papierową, tekstylną, gumową w tym gumą butilową, ołowianą i stalową.

Dokumentacja:

Dokumentacja techniczna , instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja obsługi w języku polskim

Certyfikat CE

Deklaracja Zgodności w języku polskim

W przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt z:

Marek Bierówka mail. [marek.bierowka@tfkable.com](mailto:marek.bierowka@tfkable.com) tel. [(+48) 695 084 778](tel:+48695084778)

Jadwiga Izworska-Niewiada mail. [jadwiga.izworska@tfkable.com](mailto:jadwiga.izworska@tfkable.com) tel.[(+48) 510 473 449](tel:+48510473449)