**ZADANIE NR 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz   
z wymianą części zamiennych przewidzianych do rotacji, co roku oraz ewentualne naprawy wynikowe w nurkowym sprzęcie przewodowym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj usługi | jm | ilość |
| 1 | Przegląd serwisowy panelu powierzchniowego DP-1. | kpl | 2 |
| 2 | Przegląd serwisowy węża zasilającego do DP-1 długość 60 metrów. | szt | 2 |
| 3 | Przegląd serwisowy węża zasilającego do DP-1 długość 30 metrów. | szt | 2 |
| 4 | Przegląd serwisowy reduktora Interspiro I stopnia MK III. | kpl | 4 |
| 5 | Przegląd serwisowy II stopnia automatu Divator. | kpl | 4 |
| 6 | Przegląd serwisowy kamizelki nurkowej Rescue BC 88770-13. | szt | 4 |
| 7 | Legalizacja butli 2x4L | kpl | 4 |
| 8 | Przegląd serwisowy maski pełnotwarzowej Kirby Morgan M-48. | szt | 10 |
|  | Naprawy wynikowe uszkodzonego sprzętu oraz jego poszczególnych elementów wraz ze sprawdzeniem w działaniu. |  |  |

**ZAKRES ZADAŃ**

1. Przegląd serwisowy sprzętu przewodowego i masek współpracujących polegający na wymianie i montażu zestawów serwisowych producenta danego sprzętu. Szczegółowy zakres czynności obsługowych wraz z wymiana i montażem zestawów serwisowych sprzętu nurkowego zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi instrukcjami serwisowymi dla sprzętu Interspiro i Kirby Morgan.
2. W trakcie serwisu w sprzęcie posiadającym ciśnieniomierze wymagane jest przeprowadzenie kontroli metrologicznej przez laboratoriom akredytowane poświadczone wydaniem świadectwa wzorcowania.
3. Wykonanie przeglądu sprzętu nurkowego potwierdzone będzie właściwym wpisem przez Wykonawcę do Dowodu Urządzenia oraz Raportu Serwisowego na podstawie, którego Wykonawca dopuszcza sprzęt do eksploatacji
4. Przegląd serwisowy musi być wykonany zgodnie z *„Instrukcją obsługi zasilania powierzchniowego DP1*” „*Instrukcją obsługi Divator MKIII ”,* „Poradnikiem użytkowania M-48 MOD-1” oraz przez osoby posiadające stosowne uprawnienia firmy Interspiro, Kirby Morgan.
5. Przegląd, legalizacja butli powietrznych od zestawu przewodowego zostanie wykonany przez uprawniony Urząd Dozoru Technicznego potwierdzony zgodnie z obowiązującym prawem poprzez nabicie legalizacji na butlach i sporządzonym wykazem numerowym badanych zbiorników

**WYMAGANIA JAKOŚCIOWE**

* 1. Każdy z elementów serwisowych podlegających wymianie musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r.
  2. Części zamienne, materiały serwisowe wykorzystywane w ramach realizacji umowy muszą być zgodne z wymogami producenta określonymi w dokumentacji technologicznej i serwisowej–ze względu na zakłócenia parametrów technicznych sprzętu, zagrożenie bezpieczeństw życia oraz utratę wszystkich gwarancji i uprawnień serwisowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi źródło pochodzenia części oraz fakturę ich zakupu.

**WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE**

* 1. Wykonawca udzieli minimalnego okresu gwarancji na okres 12 miesięcy na niezawodną pracę przedmiotu zamówienia. Gwarancja rozpoczyna bieg od daty przyjęcia wyrobów przez Odbiorcę.
  2. Jeśli w momencie dostawy lub podczas eksploatacji przedmiot zamówienia nie będzie spełniał parametrów technicznych opisanych w OPZ, podlega on wymianie na nowy, wolny od wad w ramach rękojmi przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

**POZOSTAŁE WARUNKI**

1. Od dnia przyjęcia sprzętu Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe w tym sprzęcie.
2. Przekazanie i zwrot sprzętu nastąpi protokołem przekazania/odbioru na każdą partię.
3. Przekazywanie, odbiór sprzętu do i z serwisu odbywało się będzie partiami.
4. Jeśli w trakcie wykonywania wymian i przeglądów wykryte zostaną uszkodzenia lub wady sprzętu, nieobjęte zakresem czynności serwisowych Wykonawca poinformuje natychmiast o tym fakcie usługodawcę stosownym pismem w celu uzyskania akceptacji na wyeliminowanie, usunięcie niesprawności. Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji naprawa wynikłych w toku eksploatacji sprzętu. Wykonanie takiej usługi wymaga akceptacji zakresu czynności naprawczych, kosztorysu przez Zamawiającego.