**ZP.271.1.2025** Aleksandrów Łódzki, dn. 18.02.2025 r.

**Zmiana treści SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w** **trybie podstawowym bez negocjacji pn.**

**„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim”**

**Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający dokonał następujących zmian w SWZ:**

**Zmiana nr 1 (dot. Załącznika nr 6 do SWZ – PFU dla SP nr 1, str. 16 oraz PFU dla SP nr 4, str. 16)**

Zapis przed zmianą:

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE BOISKA/ NAWIERZCHNI**

• wysokość runa – 60mm.

• dtex pęczka – min. 13500.

• grubość włókna – min. 345 µm.

• ilość pęczków – min. 9.000/m2.

• gęstość włókien -108000/m2.

• masa runa – min. 1 600 g/m2.

• siła wyrywania pęczka z podkładu murawy- min. 55 N.

• przepuszczalność wody w trawie: minimum 16000 mm/h.

• rodzaj włókna: Polietylenowe 100 % monofilamentowe.

• kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach.

• podkład trawy: PP/PE - 100 % 3 podpory połączone szwami na siatce stabilizującej.

• nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu.

• wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.

• możliwość recyklingu – murawa nadająca się w pełni do recyklingu, certyfikat zdolności recyklingu.

**Uwaga:** Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać Polskim Normom lub Europejskim i specyfikacjom UIC lub posiadać krajową deklarację zgodności (oświadczenie producenta) z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Zapis po zmianie:

|  |  |
| --- | --- |
| **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE BOISKA** | |
| wysokość runa | min 50 mm |
| dtex pęczka | min. 12000 |
| grubość włókna | min. 300 µm, |
| ilość pęczków | min. 9.000/m2, |
| gęstość włókien | min. 108000/m2, |
| masa runa | min. 1 600 g/m2 |
| siła wyrywania pęczka z podkładu murawy | min. 55 N |
| przepuszczalność wody w trawie | min. 1600 mm/h |
| rodzaj włókna: Polietylenowe 100 % monofilamentowe. |  |
| kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach. |  |
| podkład trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy |  |
| nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu |  |
| wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu. |  |
| możliwość recyklingu – murawa nadająca się w pełni do recyklingu, certyfikat zdolności recyklingu. |  |

**Uwaga:** Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać Polskim Normom lub Europejskim i specyfikacjom UIC lub posiadać krajową deklarację zgodności (oświadczenie producenta) z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

**Zmiana nr 2 (dot. Rozdz. XIV pkt 1 SWZ)**

Zapis przed zmianą:

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22.03.2025 r.”

Zapis po zmianie:

**„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.03.2025 r.”**

**Zmiana nr 3 (dot. Rozdz. XVI pkt 1 SWZ)**

Zapis przed zmianą:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **21.02.2025 r. do godz. 11.00.**

Zapis po zmianie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **26.02.2025 r. do godz. 11.00.**

**Zmiana nr 4 (dot. Rozdz. XVII pkt 1 SWZ)**

Zapis przed zmianą:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.02.2025 r. o godz. 11.15.**

Zapis po zmianie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.02.2025 r. o godz. 11.15.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzonych zmian, dokonał modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu.**

**Z up. Burmistrza**

**-/-**

**Leszek Filipiak**

**Zastępca Burmistrza**