[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.15.400.15
op=1
opn=1	0	2	1	0	0	17	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1	0	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=2	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI PRAC ELEKTRYCZNYCH I SSP	PRZEDMIAR
nb=Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunków ochrony przeciwpożarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej
ab=Leszcze, po. kolski, gm. Kłodawa, woj. wielkopolskie, dz. nr 11/2, obręb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6
ni=Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ai=ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
nk=Łukasz Durzewski	Instalacji elektrycznych
dt=01.2025	0	0
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
pcn=IV kwartał 2024r	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	
rtf={\rtf1\ansi\ansicpg1250 }

[ELEMENT 1]
na=Przebudowa instalacji elektrycznej hali składowania próbek
wa=0
kn=0	0	0
id=7697
nu=1

[POZYCJA]
id=8049
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0504-04	
mpn=_1211	_1211
na=Demontaż z odłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ( analogia)- opraw oświetlenia podstawowego
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8057
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-02	5-08	0403-02	 z.o.  3.1.  9901 	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0403-02	 z.o.  3.1.  9901 
mpn=1:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="1" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) Instalacje w budynkach od 6 do 8 kondygnacji.- Demontaż i ponowny montaż wypustów dachowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,00275		0,955*1,05
wm=1		1
ws=1,05		1,05
wo=1		1

[POZYCJA]
id=7698
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01	 z.o. 3.2. 9901-12 	0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0209-01	 z.o. 3.2. 9901-12 
mpn=1:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="1" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - na wysokości 8-15 m - przedłużenie kabli zasilających wypustów dachowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=40	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40
jm=m	040
pm=-1
wo=0	40	8*5				0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	8*5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1,1
wm=1		1
ws=1,1		1,1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8064
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0812-02	5-08	0812-02	 z.o.  3.1.  9901 	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0812-02	 z.o.  3.1.  9901 
mpn=1:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="1" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2) Instalacje w budynkach od 6 do 8 kondygnacji.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=24	24		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	24	3*8				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	3*8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,00275		0,955*1,05
wm=1		1
ws=1,05		1,05
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8053
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0504-04	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych -doświetlenie punktów p.poż
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=18	18		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	18	18				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8073
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0504-04	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych -doświetlenie terenu otwartego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8077
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0504-04	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych -oprawa ewakuacyjna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8082
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0504-04	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  Instalacje w budynkach od 6 do 8 kondygnacji -oprawa ewakuacyjna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,00275		0,955*1.05
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=7705
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01	 z.o. 3.2. 9901-12 	0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0209-01	 z.o. 3.2. 9901-12 
mpn=1:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="1" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - na wysokości 8-15 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=550	550		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=550
jm=m	040
pm=-1
wo=0	550	550				0

[PRZEDMIAR]
wo=550	1	550						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1,1
wm=1		1
ws=1,1		1,1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=7724
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01	 z.o. 3.2. 9901-12 	0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0209-01	 z.o. 3.2. 9901-12 
mpn=1:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="1" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - na wysokości 8-15 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=550	550		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=550
jm=m	040
pm=-1
wo=0	550	550				0

[PRZEDMIAR]
wo=550	1	550						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1,1
wm=1		1
ws=1,1		1,1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8651
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-02	AL-01	0601-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0601-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji)- uaktualnienie centrali monitoringu oświetlenia awaryjnego o nowe oprawy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1	1		1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=system	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8088
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01	 z.o. 3.2. 9901-12 	0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0209-01	 z.o. 3.2. 9901-12 
mpn=1:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="1" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - na wysokości 8-15 m - NHXH FE 180/E90 3x2,5mm2- zasilanie bramy oraz zasilacza ZSP 5
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=240	240		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=240
jm=m	040
pm=-1
wo=0	240	75+110+55				0

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	75+110+55						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1,1
wm=1		1
ws=1,1		1,1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8495
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-01	5	0405-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0405-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Domontowanie kołnierza wraz z uszczelnieniem rozdzielni RH 1 do RH6
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=8536
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-08	5-08	0403-08		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0403-08	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=7740
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0114-08	5	0114-08		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0114-08	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż uszczelnień ognioodpornych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[ELEMENT 1]
na=System SSP 
wa=0
kn=0	0	0
id=7744
nu=2

[POZYCJA]
id=7745
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-11	AL-01	0404-11	  z.o  3.2. 	0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0404-11	  z.o  3.2. 
mpn=1:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="1" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Demontaż do ponownego montażu dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zasilaczy pożarowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,55		0,55
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8655
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0401-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - zabezpieczenie czujek  przed zakurzeniem
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=297	297		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=297
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	297	11*27				0

[PRZEDMIAR]
wo=297	1	11*27						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,5		0.5
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8550
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-11	AL-01	0404-11	  z.o  3.2. 	0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0404-11	  z.o  3.2. 
mpn=1:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="1" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Demontaż do ponownego montażu dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zasilaczy pożarowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,55		0,55
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8435
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-11	AL-01	0404-11		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0404-11	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zasilaczy pożąrowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8437
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-11	AL-01	0404-11		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0404-11	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8430
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-02	AL-01	0402-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0402-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=7767
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-02	AL-01	0402-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0402-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż  ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8104
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-02	AL-01	0402-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0402-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż  ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego- przesunięcie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8100
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0108-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=7753
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0108-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=11	11		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	11	3+8				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	3+8						

[POZYCJA]
id=7760
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-01	AL-01	0105-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0105-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa do 4 wejść/2 wyjść -
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=8106
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-01	AL-01	0105-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0105-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa do 2 wejść/1 wyjść -
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8449
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-09	AL-01	0404-09		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0404-09	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=7773
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2004	KATSRC_UNDEF	KNR AT-15 0102-01	 z.sz. 2.4. 
mpn=1:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="1" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Demontaż  poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m - pętla dozorowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=935	935		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=935
jm=m kabla	000
pm=-1
wo=0	935	19*25+10+130+140+180				0

[PRZEDMIAR]
wo=935	1	19*25+10+130+140+180						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,8		0,8
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8466
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2004	KATSRC_UNDEF	KNR AT-15 0102-01	 z.sz. 2.4. 
mpn=1:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="1" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m - pętla dozorwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=935	935		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=935
jm=m kabla	000
pm=-1
wo=0	935	19*25+10+130+140+180				0

[PRZEDMIAR]
wo=935	1	19*25+10+130+140+180						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,2		1,2
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=7782
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2004	KATSRC_UNDEF	KNR AT-15 0102-01	 z.sz. 2.4. 
mpn=1:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="1" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Demontaż - poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m - sygnalizatory
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=450	450		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=450
jm=m kabla	000
pm=-1
wo=0	450	450				0

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,2		1,2
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8110
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2004	KATSRC_UNDEF	KNR AT-15 0102-01	 z.sz. 2.4. 
mpn=1:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="1" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Układanie  poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m - sygnalizatory
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=550	550		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=550
jm=m kabla	000
pm=-1
wo=0	550	550				0

[PRZEDMIAR]
wo=550	1	550						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,2		1,2
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8470
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2004	KATSRC_UNDEF	KNR AT-15 0102-01	 z.sz. 2.4. 
mpn=1:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="1" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Demontaż  poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m - pętla modułów sygnalizacyjno-sterujące
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=450	450		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=450
jm=m kabla	000
pm=-1
wo=0	450	450				0

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,8		0,8
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8488
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2004	KATSRC_UNDEF	KNR AT-15 0102-01	 z.sz. 2.4. 
mpn=1:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="1" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Układanie  poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m - pętla modułów sygnalizacyjno-sterujące
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=550	550		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=550
jm=m kabla	000
pm=-1
wo=0	550	550				0

[PRZEDMIAR]
wo=550	1	550						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,2		1,2
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8114
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0701-05	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=17,5	17,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,5
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	17,5	1*25*0,7				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,5	1	1*25*0,7						

[POZYCJA]
id=8117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02	5	0706-02	 0706-03 	0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0706-02	 0706-03 
mpn=16:0:109101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="16" Wybory="0" Odpowiedzi="1" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 1 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25
jm=m	040
pm=-1
wo=0	25	25				0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=8122
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-03	5	0713-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0713-03	
mpn=_1211	_1211
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach i kanałach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=60
jm=m	040
pm=-1
wo=0	60	2*30				0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	2*30						

[POZYCJA]
id=8132
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0705-01	
mpn=_1211	_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25
jm=m	040
pm=-1
wo=0	25	25				0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=8138
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0702-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=12,5	12,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,5
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	12,5	1*25*0,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=12,5	1	1*25*0,5						

[POZYCJA]
id=8150
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-01	AL-01	0105-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0105-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż dodatkowej puszek łączeniowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=8461
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-08	AL-01	0603-08		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0603-08	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1	1		1
jm=lin.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=lin.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8481
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-09	AL-01	0603-09		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0603-09	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adresów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2	2		1
jm=lin.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=lin.	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8485
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-07	AL-01	0601-07		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0601-07	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1	1		1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=system	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8548
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-07	AL-01	0601-07		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0601-07	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych - programowanie w systemie wizualizacji alarmu pożarowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1	1		1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=system	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8492
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-07	AL-01	0604-07		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0604-07	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie  budynku pompowni
wa=0
kn=0	0	0
id=7790
nu=3

[POZYCJA]
id=7791
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0701-05	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=20,8	20,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20,8
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	20,8	52*0,5*0,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=20,8	1	52*0,5*0,8						

[POZYCJA]
id=7794
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02	5	0706-02	 0706-03 	0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0706-02	 0706-03 
mpn=16:0:109101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="16" Wybory="0" Odpowiedzi="1" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 1 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=52	52		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=52
jm=m	040
pm=-1
wo=0	52	52				0

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[POZYCJA]
id=7799
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-04	5	0713-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0713-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 3xYAKY4x240mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=65	65		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=3		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=65
jm=m	040
pm=-1
wo=0	65	65				0

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[POZYCJA]
id=8662
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0705-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=52	52		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=3		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=52
jm=m	040
pm=-1
wo=0	52	52				0

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[POZYCJA]
id=7815
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0702-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=15,6	15,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,6
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	15,6	52*0,5*0,6				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,6	1	52*0,5*0,6						

[POZYCJA]
id=8421
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-07	5-08	0404-07		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0404-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża-- montaż rozłącznika bezpiecznikowego w stacji transformatorowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8519
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0410-02	5-14	0410-02		0
pd5=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-14 0410-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż przekładników pomiarowych suchych na wysokości powyżej poziomu podłogi o masie do 20 kg na gotowej konstrukcji - do 4 podłączenie przewodów obwodów wtórnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,8		0,8
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=7937
nu=4

[POZYCJA]
id=8326
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0701-05	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=40	40		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	40	0,8*100*0,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	0,8*100*0,5						

[POZYCJA]
id=7970
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0608-07	5-08	0608-07		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0608-07	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=105	105		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=105
jm=m	040
pm=-1
wo=0	105	105				0

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=7952
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0619-06	
mpn=1211	1211
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=7975
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0618-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=36	36		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=36
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	36	36				0

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8579
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0614-02	5-08	0614-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0614-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=22,5	22,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	22,5	5*4,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=22,5	1	5*4,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8329
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0702-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=40	40		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	40	0,8*100*0,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	0,8*100*0,5						

[POZYCJA]
id=8572
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0615-02	5-08	0615-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0615-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr. do 48 mm - stojącym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8589
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0604-04	5-08	0604-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0604-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8597
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0610-01	5-08	0610-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0610-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż przewodów instalacji bezuchwytowej - wykonanej z pręta o śr. do 10 mm - podpora stalowa lub betonowa o wysokości do 2 m
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=18	18		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=m	040
pm=-1
wo=0	18	2*9				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	2*9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8334
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0602-11	5-08	0602-11		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0602-11	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekrój bednarki do 120 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=35	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=35
jm=m	040
pm=-1
wo=0	35	35				0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8344
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0608-05	5-08	0608-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0608-05	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Układanie bednarki w kanałach na gotowych uchwytach - bednarka do 120 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=35	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=35
jm=m	040
pm=-1
wo=0	35	35				0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8359
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0715-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem- połączenia wyrównawcze
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=100
jm=m	040
pm=-1
wo=0	100	100				0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnia RPOŻ i przebudowa rozdzielni RG
wa=0
kn=0	0	0
id=8609
nu=5

[POZYCJA]
id=8642
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-12	5-08	0404-12		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0404-12	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż  skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 500kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- demontaż RPOŻ
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8610
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-12	5-08	0404-12		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0404-12	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 500kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8623
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-05	5	0715-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0715-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (HXH-o FE180/E90 1x185)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=160	160		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=160
jm=m	040
pm=-1
wo=0	160	2*2*8*5				0

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	2*2*8*5						

[POZYCJA]
id=8633
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-02	5-08	0402-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0402-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8648
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0812-07	5-08	0812-07	 z.o.  3.1.  9901 	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0812-07	 z.o.  3.1.  9901 
mpn=1:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="1" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 240 mm2) Instalacje w budynkach od 6 do 8 kondygnacji.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=20	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	20	2*5*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	2*5*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,00275		0,955*1,05
wm=1		1
ws=1,05		1,05
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8645
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-02	5-08	0402-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0402-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż  na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8639
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-02	5-08	0402-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0402-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=3		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna-pompownia
wa=0
kn=0	0	0
id=7881
nu=6

[POZYCJA]
id=7933
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-04	5-08	0308-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0308-04	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem - ŁŚH
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=7929
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0309-06	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem - GH2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8158
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-07	5-08	0404-07		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0404-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża ZG- rozdzielni gniazdowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8161
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-11	5-08	0404-11		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0404-11	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=7925
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0504-04	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=7917
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0504-04	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW1
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8168
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0504-04	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=7921
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0504-04	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych B2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8172
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0504-04	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych N1
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=7882
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-02	5-08	0701-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0701-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=7886
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0707-04	5-08	0707-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0707-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych systemu 'U' - drabinki kablowe H50x100 3m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=3	3		1
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=elem.	125
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8179
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-02	5-08	0701-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0701-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=30	30		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	30	30				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8183
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0707-04	5-08	0707-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0707-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych systemu 'U' - drabinki kablowe H60x200 3m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=5	5		1
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=elem.	125
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=8188
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-06	5	0103-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0103-06	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=55	55		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=55
jm=m	040
pm=-1
wo=0	55	55				0

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[POZYCJA]
id=7899
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0715-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (YDY3x2,5)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=95	95		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=95
jm=m	040
pm=-1
wo=0	95	95				0

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[POZYCJA]
id=8270
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0715-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (YDY3x1,5)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=m	040
pm=-1
wo=0	50	50				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=8281
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0715-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (YDY5x6)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=75	75		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m	040
pm=-1
wo=0	75	75				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[POZYCJA]
id=8204
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-05	5	0715-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0715-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (HXH-o FE180/E90 1x185)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=150
jm=m	040
pm=-1
wo=0	150	2*5*15				0

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	2*5*15						

[POZYCJA]
id=8227
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-02	5	0715-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0715-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem ((N)HXH-o FE180/E90 3x10
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=8292
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-02	5	0715-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0715-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem ((N)HXH-o FE180/E90 5x2,5
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=m	040
pm=-1
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=8302
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0715-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (YKY3x2,5)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=35	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=35
jm=m	040
pm=-1
wo=0	35	35				0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=8312
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0715-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (YKY5x4)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=75	75		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m	040
pm=-1
wo=0	75	75				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[ELEMENT 1]
na=Pomiary instalacji
wa=0
kn=0	0	0
id=8388
nu=7

[POZYCJA]
id=8389
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		0
pd5=WACETOB wyd.III 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0901-01	
mpn=1211	1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8391
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-02	5-08	0901-02		0
pd5=WACETOB wyd.III 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0901-02	
mpn=1211	1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=5	5		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=8393
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-03	5-08	0901-03		0
pd5=WACETOB wyd.III 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0901-03	
mpn=1211	1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8395
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-04	5-08	0901-04		0
pd5=WACETOB wyd.III 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0901-04	
mpn=1211	1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=4	4		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=8397
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		0
pd5=WACETOB wyd.III 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0902-01	
mpn=1211	1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8399
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		0
pd5=WACETOB wyd.III 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0902-02	
mpn=1211	1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=15	15		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=8401
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		0
pd5=WACETOB wyd.III 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0902-05	
mpn=1211	1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8409
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-01	4-03	1205-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-03 1205-01	
mpn=_1211	_1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1	1		1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8411
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-02	4-03	1205-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-03 1205-02	
mpn=_1211	_1211
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=4	4		1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=pomiar.	000
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=8413
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01	9	1201-01		0
pd5=WACETOB 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 9 1201-01	
mpn=1211	1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=210	210		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=210
jm=punkt	000
pm=-1
wo=0	210	210				0

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210						

[POZYCJA]
id=8415
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01	9	1201-01		0
pd5=WACETOB 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 9 1201-01	
mpn=1211	1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym- oświetlenia awaryjnego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=50	50		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=punkt	000
pm=-1
wo=0	50	50				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=8417
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01	9	1201-01		0
pd5=WACETOB 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 9 1201-01	
mpn=1211	1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym- oświetlenia awaryjnego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=50	50		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=punkt	000
pm=-1
wo=0	50	50				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[ELEMENT 1]
na=Prace towarzyszące
wa=0
kn=0	0	0
id=8428
nu=8

[POZYCJA]
id=8429
pd=		Obsługa geodezyjna		Obsługa geodezyjna		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	ObsC582uga geodezyjna	
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
1DF09E541040573013DE18C7A904DEC3