**ROZDZIAŁ B**

**wzory dokumentów**

**składających się na ofertę**

**Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu DW125**

**m. Moryń ul. Dworcowa**

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 5 – wyceniony przedmiar robót

Załącznik nr 6 – oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 – wykaz robót budowlanych

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający:** | **Województwo Zachodniopomorskie**  **Zachodniopomorski Zarząd Dróg**  **Wojewódzkich w Koszalinie** |

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na:

**Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu DW125 m. Moryń ul. Dworcowa**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………………………………………………………..………………….……………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

…………………………………………………………………………………………………………………

dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

NIP ....................................................................... REGON……………………………………………..

Nr telefonu..............................................................e-mail..................................................................

Odpis lub informację z KRS/CEIDG\* należy pobrać z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowym:

*\*Niepotrzebne skreślić*

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

[https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx\*](https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx*)

inna baza danych ………………………………………………………………………………….… (należy wskazać adres internetowy bazy danych)\*

*\*Zaznaczyć odpowiednio*

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznaję się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJĘ wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę brutto: .................................. PLN.
4. OŚWIADCZAM, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielam minimalnej wymaganej gwarancji na okres 36 miesięcy.
5. DEKLARUJĘ wydłużenie okresu gwarancji (ponad wymagany okres 36 miesięcy) o dodatkowy okres:

6 miesięcy

12 miesięcy

18 miesięcy

24 miesięcy*\**

*\*zaznaczyć odpowiednio*

*Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji lub zaznaczy więcej niż jedno pole, Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.*

1. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie podanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAM, że do realizacji zamówienia zatrudniam na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia opisane Dziale III pkt 5 SWZ.
3. OŚWIADCZAM, że dysponuję n/w osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia jako kierownik budowy, posiadającą doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień jn:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcja**  **Imię i nazwisko**  **Data wydania uprawnień** | **Doświadczenie po uzyskaniu uprawnień, dla oceny kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”** | **Opis zadań**  **(nazwa zadania,**  **rodzaj nadzorowanych robót, wartość robót brutto)** | **Wykonawca robót**  **i**  **Zamawiający** | **Okres pełnienia**  **funkcji kierownika budowy/robót na wskazanym zadaniu**  **od dzień/ m-c/rok**  **– do dzień/ m-c/rok**  **Pełniona funkcja** |
| **Kierownik budowy**  ……………………...……..  Imię i nazwisko  Data wydania uprawnień:  ………………….………… | pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi lub  drogi dla pieszych/  drogi rowerowej/  ścieżki rowerowej/  ciągu pieszo-rowerowego o wartości robót każdej nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto, przy czym funkcję kierownika odnośnie każdej roboty należy pełnić nieprzerwanie co najmniej przez okres 30 dni kalendarzowych | **Nazwa zadania**  ……….…………..………………  **Rodzaj nadzorowanych robót** (budowa/przebudowa)\*  …………………………………..  (droga/droga dla pieszych/ droga rowerowa/  ścieżka rowerowa/  ciąg pieszo-rowerowy)\*  …………………….……………..  **Wartość robót brutto**  ………………………...………… | **Wykonawca robót:**  ……………….………  **Zamawiający:**  …………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**  od……………………..……  *(dzień/m-c/rok)*  do………………….………  *(dzień/m-c/rok)*  **Pełniona funkcja:**  ……………………..……… |
| **Nazwa zadania**  ……….…………..………………  **Rodzaj nadzorowanych robót**  (budowa/przebudowa)\*  …………………………………..  (droga/droga dla pieszych/ droga rowerowa/  ścieżka rowerowa/  ciąg pieszo-rowerowy)\*  …………………….……………..  **Wartość robót brutto**  ………………………...……… | **Wykonawca robót:**  ……………….………  **Zamawiający:**  …………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**  od……………………..……  *(dzień/m-c/rok)*  do………………….………  *(dzień/m-c/rok)*  **Pełniona funkcja:**  ……………………..……… |
| **Nazwa zadania**  ……….…………..………………  **Rodzaj nadzorowanych robót**  (budowa/przebudowa)\*  …………………………………..  (droga/droga dla pieszych/ droga rowerowa/  ścieżka rowerowa/  ciąg pieszo-rowerowy)\*  …………………….……………..  **Wartość robót brutto**  ………………………...……… | **Wykonawca robót:**  ……………….………  **Zamawiający:**  …………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**  od……………………..……  *(dzień/m-c/rok)*  do………………….………  *(dzień/m-c/rok)*  **Pełniona funkcja:**  ……………………..……… |
| **Nazwa zadania**  ……….…………..………………  **Rodzaj nadzorowanych robót**  (budowa/przebudowa)\*  …………………………………..  (droga/droga dla pieszych/ droga rowerowa/  ścieżka rowerowa/  ciąg pieszo-rowerowy)\*  …………………….……………..  **Wartość robót brutto**  ………………………...……… | **Wykonawca robót:**  ……………….………  **Zamawiający:**  …………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**  od……………………..……  *(dzień/m-c/rok)*  do………………….………  *(dzień/m-c/rok)*  **Pełniona funkcja:**  ……………………..……… |

*\*Należy wpisać odpowiednio*

*W przypadku niewskazania doświadczenia kierownika budowy Zamawiający przyjmie, iż kierownik budowy nie posiada doświadczenia i nie przyzna punktów w tym kryterium.*

*Dodatkowo Zamawiający nie przyzna punktów za wykazane roboty budowlane, jeżeli nie zostaną wpisane wszystkie wymagane informacje  niezbędne do oceny doświadczenia kierownika budowy.*

*W przypadku braku podania dnia rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji skrajne miesiące nie będą liczone do okresu doświadczenia.*

1. AKCEPTUJĘ treść Karty Gwarancyjnej - załącznik do Umowy.
2. UWAŻAM SIĘ za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. OŚWIADCZAM, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca którego reprezentuję będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niżej wymienionych podmiotów udostępniających zasoby:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma (nazwa) podmiotu**  **udostępniającego zasoby** | **Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

***(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podmiotów udostępniających zasoby)***

1. DEKLARUJĘ wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty.
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4. OŚWIADCZAM, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach załączonych jako odrębne pliki, oznaczone jako niejawne:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

**Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.**

1. OŚWIADCZAM, że podmiot, który reprezentuję to:

mikroprzedsiębiorstwo\*

małe przedsiębiorstwo\*

średnieprzedsiębiorstwo\*

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

*\*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców*

Uwaga – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego z Wykonawców oddzielnie.

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 2** |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU**

**(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)**

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………......................................................................................................................

nazwa (firma)

…………………………......................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na:

**Budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu DW125 m. Moryń ul. Dworcowa**

**Oświadczam, że:**

**w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie zachodzą podstawy wykluczenia   
z postępowania w sytuacjach określonych w Dziale VII pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 3** |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU**

**WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………….....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

………………………….....................................................................................................................

nazwa (firma)

………………………….....................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na:

**Budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu DW125 m. Moryń ul. Dworcowa**

**oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Dziale VII pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 4** |

**ZOBOWIĄZANIE**

**do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………….......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

………………………….......................................................................................................................

nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby

………………………….......................................................................................................................

dokładny adres siedziby podmiotu udostępniającego zasoby

NIP ................................................................... REGON…………………….….……………………..

Odpis lub informację z KRS/CEIDG\* należy pobrać z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowym:

*\*Niepotrzebne skreślić*

🞏 https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

🞏 [https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx\*](https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx*)

🞏 inna baza danych ……………………………………………………… (należy wskazać adres internetowy bazy danych) \*

*\*Zaznaczyć odpowiednio*

**na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz.U. 2024.1320) zobowiązuję się do udostępnienia do dyspozycji Wykonawcy:**

……………………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

**zasobów wskazanych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:**

**Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu DW125 m. Moryń ul. Dworcowa**

**Ponadto oświadczam, że**:

1. udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………..………………………………………...

*(należy dokładnie wskazać, co jest przedmiotem udostępnienia (np. dostęp do środków finansowych; oddanie narzędzi do korzystania; doświadczenie w wykonaniu usług/robót budowlanych; dysponowanie osobami)*

1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………..…………

(*należy wskazać w jaki sposób zasoby będą udostępnione i wykorzystane przy realizacji zamówienia oraz wskazać rodzaj stosunku prawnego, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby (np. umowa o współpracy w przypadku udostępniania osób, podwykonawstwo w przypadku udostępniania doświadczenia, pożyczka w przypadku udostępniania dostępu do środków finansowych, oddanie narzędzi do korzystania na podstawie umowy cywilnoprawnej)*

1. okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił:

………………………………………………………………………………………………..………………

1. zrealizuję następujący zakres robót budowlanych/usług (w odniesieniu do warunków   
   dotyczących wykształcenia/kwalifikacji zawodowych/doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą):

…………………………………………………………………………………………………………….…..

(*należy wskazać jakie roboty budowlane/usługi zrealizuje podmiot udostępniający zasoby oraz w jakim zakresie*)

1. w stosunku do podmiotu, który reprezentuję nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Dziale VII pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia,
2. podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 5 WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT** |

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………....................................................................................................................

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

…………………………....................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

**Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu DW125 m. Moryń ul. Dworcowa  
 od km 23+485 do km 24+320**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | SST | Opis robót | Jednostka | | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| J.m. | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **D 01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | | | | |
|  | **D 01.01.01 GG 00.12.01** | **ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH** | | | | |
| 1 |  | Odtworzenie wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0,835 |  |  |
| 2 |  | Ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 180\*120 cm, która ma zawierać: barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu, nazwę zadania, datę podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania. | kpl | 2 |  |  |
|  | **D 01.02.01** | **USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW** | | | | |
| 3 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 wraz z wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 1 |  |  |
| 4 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 wraz z wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 2 |  |  |
| 5 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 wraz z wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 2 |  |  |
| 6 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46-55 wraz z wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 4 |  |  |
| 7 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 56- 65 cm wraz z wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 1 |  |  |
| 8 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75cm śr. wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 2 |  |  |
| 9 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 76-85 cm wraz z wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 1 |  |  |
| 10 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 86-100 cm wraz z wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 2 |  |  |
| 11 |  | Mechaniczne karczowanie krzaków wraz z zrąbkowaniem mechanicznym gałęzi | Ha | 0,4 |  |  |
| 12 |  | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 1 |  |  |
| 13 |  | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 2 |  |  |
| 14 |  | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 2 |  |  |
| 15 |  | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 4 |  |  |
| 16 |  | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 1 |  |  |
| 17 |  | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 2 |  |  |
| 18 |  | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 76-85 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 1 |  |  |
| 19 |  | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 86-100 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 2 |  |  |
| 20 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharki wraz z odwozem. Materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę robót | m2 | 1 138 |  |  |
|  | **D 01.02.04** | **ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG** | | | | |
| 21 |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr śr, 4 cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót. | m2 | 105 |  |  |
| 22 |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 6-10 cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót. | m2 | 100 |  |  |
| 23 |  | Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr 20 cm .Materiał do ponownego wbudowania | m2 | 100 |  |  |
| 24 |  | Rozbiórka podbudowy Rm=2,5MPa  gr. 15 cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | m2 | 100 |  |  |
| 25 |  | Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr 20-25 cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | m2 | 10 |  |  |
| 26 |  | Rozebranie nawierzchni z bruku gr 18 cm z wywozem. Materiał zamawiającego odwieźć na plac RDW w Chojnie  ul. Polna 2 | m2 | 100 |  |  |
| 27 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr 18-20 cm z wywozem Materiał zamawiającego odwieźć na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | m2 | 20 |  |  |
| 28 |  | Rozebranie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót 525mb\*2=1050 m2 | m2 | 1050 |  |  |
| 29 |  | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót 76+345\*2+77=843 m | mb | 843 |  |  |
| 30 |  | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych tonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę. | m2 | 33 |  |  |
| 31 |  | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | mb | 525 |  |  |
| 32 |  | Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót. | mb | 7 |  |  |
| 33 |  | Rozebranie słupków do znaków wraz z wywozem na plac RDW w Chojnie  ul. Polna 2 | szt. | 10 |  |  |
| 34 |  | Zdjęcie znaków wraz z wywozem na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 10 |  |  |
| 35 |  | Rozebranie barierek ochronnych z rur stalowych na słupkach stalowych z wywozem na plac RDW w Chojnie  ul. Polna 2 | m | 60 |  |  |
| 36 |  | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych o rozstawie co 1,5 m z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | m | 25 |  |  |
| 37 |  | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach z rur o średnicy 60mm o rozstawie co 1,5 m z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | m | 15 |  |  |
| 38 |  | Rozebranie istniejącej bramy z el. panelowych h=1,5 m z fundamentem betonowym - do przestawienia | m | 10 |  |  |
| 39 |  | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z paneli co 1,5m – do przestawienia | m | 18 |  |  |
| 40 |  | Rozebranie istniejącego ogrodzenia w kątownikach stalowych z siatki na słupkach z rur o średnicy 60 mm o rozstawie co 1,5m – do przestawienia | m | 12 |  |  |
| 41 |  | Rozebranie istniejącej bramy z kątowników stalowych i siatki stalowej h=1,5 m z - do przestawienia | m | 7 |  |  |
| 42 |  | Rozebranie cokołu betonowego szerokości 25 cm i wysokości 50 cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robot | m | 12 |  |  |
|  | **D-01.03.06** | **Przebudowa podziemnych instalacji gazowych przyłącza gazowego o średnicy PE 32 mm (usunięcie kolizji z siecią gazową)** | | | | |
| 43 |  | Zakręcenie zasuwy na przyłączu (skrzynka zlokalizowana w zieleńcu przy chodniku); | kpl. | 1 |  |  |
| 44 |  | Odkręcenie PE/stale w szafie | kpl. | 1 |  |  |
| 45 |  | Demontaż szafki gazowej z całym oprzyrządowaniem | kpl. | 1 |  |  |
| 46 |  | Demontaż stojaka na szafkę ( odkopanie go), | kpl. | 1 |  |  |
| 47 |  | Odkopanie rury gazowej na przyłączy tzn. miejsc połączenia PE/stal z rurą PE w ziemni głębokość 1,5 m wraz z ponownym zasypaniem i zagęszczeniem wykopu | kpl. | 1 |  |  |
| 48 |  | Przecięcie gazociągu | kpl. | 1 |  |  |
| 49 |  | Przestawienie w miejsce docelowe szafki na przyłączu wraz z zdemontowanymi PE/stal oraz dołożenie/ przedłużenie rury PE 32 wraz z robotami ziemnymi | m | 4 |  |  |
| 50 |  | Zgrzanie za pomocą muf elektrooporowych o średnicy 32 | szt. | 3 |  |  |
| 51 |  | Podłączenie na nowo szafki gazowej wraz z ze stojakiem | kpl. | 1 |  |  |
| 52 |  | Mufa elektrooporowa o średnicy 32 mm | szt. | 2 |  |  |
| 53 |  | Mufa elektrooporowa o średnicy 63 mm | szt. | 1 |  |  |
| 54 |  | Wykonanie próby szczelności na gazociągu i zagazowanie przyłącza. | kpl. | 1 |  |  |
| 55 |  | Nadzór pracowników Polskiej Spółki Gazowniczej | kpl. | 1 |  |  |
|  |  | **Usunięcie kolizji z szafą sterowniczą sygnalizacji świetlnej** | | | | |
| 56 |  | Wykonanie uziomu  sterownika | szt. | 1 |  |  |
| 57 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 1x110 | m | 2 |  |  |
| 58 |  | Demontaż sterownika wraz z fundamentem, | kpl. | 1 |  |  |
| 59 |  | Montaż sterownika będącego z demontażu (wraz z fundamentem prefabrykowanym) obsługującego 4 grup sygnalizacyjne, 2 przyciski dla pieszych, 40V | szt. | 1 |  |  |
| 60 |  | Zaciąg kabla YKSY 14x1,5mm2 (wraz z zarobieniem końcówek oraz podłączeniem sterownik - odbiornik) | m | 26 |  |  |
| 61 |  | Zaciąg kabla YKY 5x1,5mm2 (wraz z zarobieniem końcówek oraz podłączeniem sterownik - odbiornik) | m | 26 |  |  |
| 62 |  | Zarobienie kabli | szt. | 10 |  |  |
| 63 |  | Zaciąg kabla YKY 3x1,5mm2 (wraz z zarobieniem końcówek oraz podłączeniem sterownik - odbiornik) | m | 26 |  |  |
| 64 |  | Zaciąg kabla YKSY 7x1,5mm2 (wraz z zarobieniem końcówek oraz podłączeniem sterownik - odbiornik) | m | 26 |  |  |
| 65 |  | Zaciąg kabla YKY 3x4mm2 (wraz z zarobieniem końcówek oraz podłączeniem sterownik - odbiornik) | m | 35 |  |  |
| 66 |  | Zaciąg linki uziemiającej LgY 10mm2 (wraz z zarobieniem końcówek oraz podłączeniem sterownik - odbiornik) | m | 26 |  |  |
| 67 |  | Pomiary ochronne sygnalizacji świetlnej | szt. | 1 |  |  |
| 68 |  | Sprawdzenie i uruchomienie sygnalizacji świetlnej | szt. | 1 |  |  |
| 69 |  | Wykonanie mufy kablowej na kablu zasilającym 4żyłowym do 16mm2 | szt. | 1 |  |  |
| 70 |  | Kabel YKY 4x10mm2 (przedłużenie zasilania) | m | 3 |  |  |
|  | **D 02.00.01** | **ROBOTY ZIEMNE** | | | | |
|  | **D 02.01.01** | **WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH** | | | | |
| 71 |  | Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót. | m3 | 100 |  |  |
|  | **D 02.03.01** | **WYKONANIE NASYPÓW** | | | | |
| 72 |  | Wykonanie nasypów materiałem zagęszczalnym z dokopu z formowaniem i zagęszczeniem ( dowóz gruntu kat. I-II ) | m3 | 326 |  |  |
| 73 |  | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II z dowozem urobku ziemnego | m3 | 326 |  |  |
| 74 |  | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II zagęszczarkami | m3 | 326 |  |  |
|  | **D.03.02.01.a** | **REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK** | | | | |
| 75 |  | Regulacja zaworów wodociągowych | szt. | 2 |  |  |
| 76 |  | Regulacja włazów kanalizacji | szt. | 2 |  |  |
| 77 |  | Regulacja zaworów gazowych | szt. | 4 |  |  |
| 78 |  | Regulacja studni telekomunikacyjnych | szt. | 3 |  |  |
| 79 |  | Regulacja włazów wpustu ulicznego | szt. | 1 |  |  |
|  | **D 04.00.00** | **PODBUDOWY** | | | | |
| 80 | **D 04.01.01** | Profilowanie i zagęszczenie podłoża 835\*3=2505m2 wjazdy 150m2  Razem; 2655 m2 | m2 | 2655 |  |  |
| 81 |  | Koryta głębokości 30cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kategorii II-IV wraz z odwozem urobku ziemnego w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót  835\*3=2505 m2 | m2 | 2505 |  |  |
| 82 |  | Koryta głębokości 60cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kategorii II-IV wraz z odwozem urobku ziemnego w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót 150 m2 | m2 | 150 |  |  |
|  | **D 04.04.02** | **PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO** | | | | |
| 83 |  | Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm | m2 | 2505 |  |  |
| 84 |  | Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm | m2 | 150 |  |  |
|  | **D -04.05.01** | **ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM** | | | | |
| 85 |  | Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr 15 cm. gruntocement o wytrzymałości  Rm= 2,5 MPa | m2 | 2655 |  |  |
|  | **D05.03.05.b   D 04.03.01.a** | **NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORĄCO, WARSTWA WIĄŻĄCA** | | | | |
| 86 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 warstwa wiążąca grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem | m2 | 250 |  |  |
| 87 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W dla KR3 warstwa wiążąca grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem | m2 | 2505 |  |  |
|  | **D 05.02.00 D 0502.01** | **NAWIERZCHNIA Z TŁUCZNIA** | | | | |
| 88 |  | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego grubość warstwy po uwałowaniu 20cm (kruszywo otrzymane w wyniku pokruszenia skały litej) | m2 | 50 |  |  |
|  | **D 05.03.13.a D 04.03.01.a** | **NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORĄCO, WARSTWA ŚCIERALNA** | | | | |
| 89 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR3 warstwa ścieralna grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją asfaltową oraz spoinowaniem taśmą polimeroasfaltową i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem | m2 | 250 |  |  |
|  | **D-10.05.01** | **ŚCIEŻKA ROWEROWA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA ŚCIERALNA** | | | | |
| 90 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S dla KR1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją asfaltową oraz spoinowaniem taśmą polimeroasfaltową i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem | m2 | 2505 |  |  |
|  | **D-05.03.23a** | **NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ** | | | | |
| 91 |  | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm kolor szary na podsypce cementowo piaskowej 5cm | m2 | 120 |  |  |
|  | **D 06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** | | | | |
|  | **D 06.03.01** | **PLANTOWANIE POBOCZY** | | | | |
| 92 |  | Plantowanie poboczy 835\*2\*1,5=2505m2 | m2 | 2505 |  |  |
|  | **D-08.05.01** | **ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH** | | | | |
| 93 |  | Ścieki z elementów betonowych 50\*50 cm o grubości 15 cm na ławie betonowej gr 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 100 |  |  |
|  | **D 07.00.00** | **URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** | | | | |
|  | **D 07.01.01** | **OZNAKOWANIE POZIOME** | | | | |
| 94 |  | Oznakowanie poziome grubowarstwowe /wraz z symbolami P-23 i P-26/ | m2 | 147 |  |  |
|  | **D 07.02.01** | **OZNAKOWANIE PIONOWE** | | | | |
| 95 |  | Słupki stalowe o średnicy 70 mm do znaków dł. 3,2 m | szt. | 6 |  |  |
| 96 |  | Znaki drogowe odblaskowe A-7 o powierzchni ponad 0,3 m2 | szt. | 1 |  |  |
| 97 |  | Znaki drogowe zakazu odblaskowe o powierzchni do 0,3m2 | szt. | 5 |  |  |
| 98 |  | Znaki drogowe nakazu odblaskowe o powierzchni do 0,3m2 | szt. | 9 |  |  |
| 99 |  | Znaki drogowe informacyjne odblaskowe o powierzchni do 0,3m2 | szt. | 2 |  |  |
|  | **D-07.06.02** | **URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH** | | | | |
| 100 |  | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych - poręcze ochronne sztywne typu U-12a ,wysokość 110 cm , długość 200 cm kolor żółty | m | 60 |  |  |
|  | **D -08.01.01.b** | **USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH** | | | | |
| 101 |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie z oporem C12/15 | m | 525 |  |  |
| 102 |  | Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15 | m | 21 |  |  |
| 103 |  | Ustawienie krawężników betonowych obniżonych o wymiarach 15x22 na ławie z oporem C12/15 | m | 175 |  |  |
|  | **D 08.03.01** | **OBRZEŻA BETONOWE** | | | | |
| 104 |  | Obrzeża betonowe 30x8 na ławie z oporem C12/15 525 m | m | 525 |  |  |
|  | **D 03.00.01** | **PRZEPUSTU POD KORONĄ DROGI I ZJAZDAMI** | | | | |
| 105 |  | Remont wylotu przepustu o średnicy 400 mm - ułożenie wlotu z rur betonowych o średnicy 400 mm na fundamencie z kruszywa z dowiązaniem i uszczelnieniem do istniejącego przepustu oraz zasypaniem i zagęszczeniem | m | 4 |  |  |
|  | **D-10.01.01** | **MURY OPOROWE** | | | | |
| 106 |  | Ścianki oporowo żelbetowa wysokości 105 cm z prefabrykatów na podłożu z betonu zwykłego B 7,5 grubości 15cm | m | 50 |  |  |
| 107 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z foli polietylenowej | m2 | 72 |  |  |
| 108 |  | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 80 |  |  |
| 109 |  | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych - poręcze ochronne sztywne typu U-11a wysokość 110 cm , długość 200 cm kolor żółty, przymocowane do elementów ścianki żelbetowej | m | 50 |  |  |
| **Razem netto** | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23%** | | | | | |  |
| **Wartość brutto (netto + podatek VAT)** | | | | | |  |

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 6** |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ**

**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 117 UST. 4 USTAWY**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………………………………………………………………………..….……………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………

nazwa (firma)

…………………………………………………………………………………………….……………………

dokładny adres siedziby Wykonawców

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na:

**Budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu DW125 m. Moryń ul. Dworcowa**

OŚWIADCZAM, że w związku z wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia poszczególni Wykonawcy wykonają następujące roboty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma (nazwa) Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia** | **Wskazanie robót, które będą wykonane przez Wykonawcę** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

***(oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą tylko w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia)***

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 7 WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH** |

**FORMULARZ SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………….......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………......................................................................................................................

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

………………………….......................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

Składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na:

**Budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu DW125 m. Moryń ul. Dworcowa**

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca którego reprezentuję wykonał należycie roboty budowlane zgodnie z warunkiem zawartym w Dziale VII pkt 1 SWZ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Rodzaj wykonanych robót**  **Wartość robót brutto** | **Czas realizacji**  **od (dzień/m-c/rok)**  **do (dzień/m-c/rok)** | **Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane** |
| (.............) | **Rodzaj wykonanych robót**  budowa/przebudowa\*  ……………………………….…………………  **Droga/droga dla pieszych/ droga rowerowa/**  **ścieżka rowerowa/ciąg pieszo-rowerowy \***  .……………………………….…………………  **Wartość robót brutto:**  ………………………………….……………….. | **od** ………………………  *(dzień/m-c/rok)*  **do** ………………….…  *(dzień/m-c/rok)* | (…..........) |
| (…..........) | **Rodzaj wykonanych robót**  budowa/przebudowa\*  …………………………………….……………  **Droga/droga dla pieszych/ droga rowerowa/**  **ścieżka rowerowa/ciąg pieszo-rowerowy \***  .……………………………………….…………  **Wartość robót brutto:**  …………………………………….…………….. | **od** ………………………  *(dzień/m-c/rok)*  **do** ………………….…  *(dzień/m-c/rok)* | (…..........) |

\*należy wpisać odpowiednio

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*