Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

ZP.271.10.3.2024

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa katalogowa**  **Nr katalogowy**  **Model**  **Producent**  **Rok produkcji** | **Ilość** | **Wartość jednostkowa netto** | **VAT %** | **Wartość**  **jednostkowa**  **brutto** | **Wartość całkowita netto** | **Wartość całkowita brutto** |
| **1.** | **Samochód osobowy - minibus** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |  |

Nazwa przedmiotu zamówienia: ………………………………………………………………………………. (wypełnia oferent)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis wymagań | | Parametry bezwzględnie wymagane | Oferowane potwierdzenie  TAK/NIE  (wypełnia oferent) |
| 1 | Fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Wyprodukowany co najmniej w 2024 roku | TAK |  |
| 3 | Klimatyzacja manualna z nawiewem na tylne fotele z dodatkową nagrzewnicą | TAK |  |
| 4 | Napęd na przednią oś | TAK |  |
| 5 | Silnik mechaniczny o poj. min. 1900 cm3 | TAK |  |
| 6 | Moc silnika mechanicznego nie mniejsza niż 150 KM | TAK |  |
| 7 | Rodzaj paliwa – diesel | TAK |  |
| 8 | Skrzynia biegów – manualna 7-biegowa (6 biegów do przodu + 1 bieg wsteczny) | TAK |  |
| 9 | 9 miejsc w układzie 3-3-3 | TAK |  |
| 10 | Emisja zanieczyszczeń w cyklu mieszanym (wg. UE): tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych zgodnie z wymogami norm min. EURO 6 | TAK |  |
| 11 | Ogrzewanie dodatkowe tylne (nawiewy + sterowanie) | TAK |  |
| 12 | System EASY LINK z DAB | TAK |  |
| 13 | Kamera cofania | TAK |  |
| 14 | Pakiet VISION   * Światła przeciwmgłowe * Czujnik światła i deszczu | TAK |  |
| 15 | Usługi online | TAK |  |
| 16 | Przyciemniane szyby tylne i tylne boczne | TAK |  |
| 17 | Koła stalowe 16”, SIRAS | TAK |  |
| 18 | Tapicera materiałowa w ciemnym kolorze | TAK |  |
| 19 | Ściany boczne w części tylnej przeszklone | TAK |  |
| 20 | Drzwi prawe odsuwane przeszklone szybą stałą | TAK |  |
| 21 | Drzwi tylne przeszklone, otwierane pod kątem 180 | TAK |  |
| 22 | Ściana lewa środkowa przeszklona szybą stałą | TAK |  |
| 23 | Półka – przykrycie części bagażowej | TAK |  |
| 24 | Kanapa w 2gim rzędzie | TAK |  |
| 25 | Kanapa w 3cim rzędzie | TAK |  |
| 26 | Komfortowy fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem | TAK |  |
| 27 | Gumowa wykładzina w części ładunkowej | TAK |  |
| 28 | Zamykany schowek na desce rozdzielczej | TAK |  |
| 29 | Chromowane elementy wnętrza | TAK |  |
| 30 | Kluczyk z 3 przyciskami | TAK |  |
| 31 | Kierownica ze skóry ekologicznej | TAK |  |
| 32 | Oświetlenie kabiny LED | TAK |  |
| 33 | Szyby przednie elektryczne w włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy | TAK |  |
| 34 | Światła LED do jazdy dziennej | TAK |  |
| 35 | Lusterka boczne ogrzewane i sterowane elektrycznie | TAK |  |
| 36 | Światła FULL LED | TAK |  |
| 37 | Ogrzewana szyba tylna | TAK |  |
| 38 | Lusterko wewnętrzne | TAK |  |
| 39 | Wycieraczka szyby tylnej | TAK |  |
| 40 | Czujnik ciśnienia w oponach | TAK |  |
| 41 | Czujnik parkowania tył | TAK |  |
| 42 | System kontroli pasa ruchu | TAK |  |
| 43 | Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS) | TAK |  |
| 44 | Regulator prędkości | TAK |  |
| 45 | Współczynnik klimatyzacji 1234Y | TAK |  |
| 46 | System wykrywania zmęczenia kierowcy | TAK |  |
| 47 | System eCall | TAK |  |
| 48 | System ABS | TAK |  |
| 49 | Sygnalizator niezapiętych pasów | TAK |  |
| 50 | Centralny zamek | TAK |  |
| 51 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 52 | Poduszki boczne przednie (1 lub 2) oraz przednie kurtynowe | TAK |  |
| 53 | System kontroli toru jazdy ESP | TAK |  |
| 54 | 2 mocowania ISOFIX w 2gim rzędzie | TAK |  |
| 55 | Pełnowymiarowe koło zapasowe | TAK |  |
| 56 | Inteligentny system rozpoznający znaki drogowe | TAK |  |
| 57 | Wyposażenie do przewozu osoby niepełnosprawnej – najazdy aluminiowe rozsuwane – pasy atestowane do mocowania osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim – trzypunktowe, pasy atestowane do mocowania wózka inwalidzkiego | TAK |  |
| 58 | Dodatkowe drzwi lewe z szybą stałą | NIE |  |

Pojazd powinien spełniać wymagania, obowiązujące na terenie Polski i dotyczące dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, aktów prawnych oraz być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu wyposażenia (tj. Dz. U. 2022r., poz. 122 ze zm.) i posiadać wszystkie świadectwa homologacji oraz wymagane certyfikaty umożliwiające rejestrację pojazdu jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim wydane przez ustawowo uprawnione organy.

|  |
| --- |
| Uwaga ! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty |