**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa usługi:**

Zakup i dostawa wyposażenia do mocowania sprzętu przeładunkowego zgodnie z potrzebami SiWT 4 RBLog.

**Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia**:

1. **Wiązania pasowe 40 kN i 80 kN** to pasy składające się z jednego pasa długości 0,5 m zakończony hakiem pazurowym i napinaczem (grzechotką), druga część pasa długości 7,5 m zakończona hakiem pazurowym (długość 8m).

Dla powyższych pasów dopuszczone są następujące szerokości: 40 kN – taśma szer. 50mm; 80 kN – taśma szerokości 75 mm.

1. **Pas do mocowania 2-cz 4M LC 2500DAN szerokości 5 cm** składający się z pasa mocującego, urządzenia napinającego zakończony hakiem typu „Pazur”. Przeznaczony do mocowania i zabezpieczenia ładunków na skrzyni ładunkowej pojazdu. Wykonany z materiału typu PES, tkany nitką jutową.
2. **Pas do mocowania 2-cz 6,5 M LC 2000DAN i pas do mocowania 2-cz 11,5M LC 2000DAN szerokości 5 cm** przeznaczone do mocowania i zabezpieczenia ładunków na skrzyni ładunkowej pojazdu. Wyposażony w hak i metalową klamrę do naciągania pasa. Pasy mają mieć podwójny pazur.

Zamawiający akceptuje pasy wykonane z taśm PES i szyte nićmi PES jeśli spełniają wymogi ADR i mają certyfikat dopuszczający oraz są zgodne z Normą PN-EN 12195-2. Kolor wiązań/pasów: zielony lub czarny.

**Zakładane warunki realizacji zamówienia:**

**Termin realizacji usługi**:

do 19 maja 2025r.

**Miejsce realizacji usługi (z pełnymi adresami na zamówieniu):**

Składy 4 Regionalnej Bazy Logistycznej:

1. Skład Radnica (woj. lubuskie), Skład Krapkowice (woj. opolskie), Skład Wędrzyn (woj. lubuskie), Skład Duninów (woj. dolnośląskie), Skład Potok (woj. lubuskie), Skład Jastrzębie (woj. opolskie), WT Oleśnica (woj. dolnośląskie).

**Forma i termin płatności –** przelew w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury

**UWAGI :** Dostawa wiązań i pasów na koszt Wykonawcy zamówienia w ilości i pod adresy Jednostek Wojskowych wskazanych w Zamówieniu.