**Opis przedmiotu zamówienia**

CPV: 50413200-5 Usługi w ramach napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

Przegląd ciśnieniowy węży hydrantowych ø25, ø52, ø75 płasko składanych,   
oraz ø25- półsztywnych w obiektach administrowanych przez 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Chełmie, Hrubieszowie, Lublinie i Zamościu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-671-3:2009

Przegląd powinien być wykonany na obiektach zamawiającego, a w przypadku braku takiej możliwości, obiekty muszą zostać wyposażone przez Wykonawcę na czas przeglądu w węże rezerwowe.

W skład czynności wykonywanych podczas przeglądu powinny wchodzić:

- oględziny zewnętrzne węża i sprawdzenie stanu taśmy wężowej, oraz połączenia taśmy z łącznikiem,

- sprawdzenie stanu łączników i uszczelek,

- wykonanie próby ciśnieniowej, która wynosi 1,2MPa

- dokładne, mechaniczne wysuszenie węża,

- oznaczyć plombą z indywidualnym numerem a także datą badania oraz datą kolejnej próby ciśnieniowej,

- sporządzenie protokołu z przeglądu, oraz wydanie świadectwa z próby ciśnieniowej oddzielnie dla każdego węża;

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania próby ciśnieniowej usterek kwalifikujących węże do naprawy bądź wymiany na nowe, Wykonawca   
musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej.

Usunięcie wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeglądu, a także ewentualna konieczność wymiany węży na nowe będzie przedmiotem oddzielnego postępowania.

**Wykaz węży przeznaczonych do przeglądu ciśnieniowego węży hydrantowych hydrantów wewnętrznych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Miejscowość** | **Rodzaj węża** | **Ilość** | **Razem** |
| **1** | **Chełm** | 52/20-m płasko składany | **23** | **75** |
| 25/20-30 pół sztywny | **52** |
| **2** | **Hrubieszów** | 75/20 płasko składany | **3** | **33** |
| 52/20m płasko składany | **25** |
| 25/20-30 półsztywny | **5** |
| **3** | **Lublin** | 52/20m płasko składany | **34** | **126** |
| 52/15m płasko składany | **15** |
| 25/20-30 półsztywny | **71** |
| 25/15 półsztywny | **6** |
| **4** | **Zamość** | 25/20-30 półsztywny | **44** | **123** |
| 52/20m płasko składany | **74** |
| 25/15m płasko składany | **1** |
| 75-20 płasko składany | **4** |
|  | **R** | **AZEM** |  | **357** |