**ROZDZIAŁ B**

**wzory dokumentów**

**składających się na ofertę**

**Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 124
m. Cedynia ul. Czcibora**

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 5 – wyceniony przedmiar robót

Załącznik nr 6 – oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 – wykaz robót budowlanych

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający:** | **Województwo Zachodniopomorskie****Zachodniopomorski Zarząd Dróg** **Wojewódzkich w Koszalinie** |

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na:

**Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 124 m. Cedynia ul. Czcibora**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………………………………………………………..………………….……………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

…………………………………………………………………………………………………………………

dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

NIP ....................................................................... REGON……………………………………………..

Nr telefonu..............................................................e-mail..................................................................

Odpis lub informację z KRS/CEIDG\* należy pobrać z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowym:

 *\*Niepotrzebne skreślić*

[ ]  https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

[ ]  [https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx\*](https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx%2A)

[ ]  inna baza danych ……………………………… (należy wskazać adres internetowy bazy danych)\*

*\*Zaznaczyć odpowiednio*

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznaję się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJĘ wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę brutto: .................................. PLN.
4. OŚWIADCZAM, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielam minimalnej wymaganej gwarancji na okres 36 miesięcy.
5. DEKLARUJĘ wydłużenie okresu gwarancji (ponad wymagany okres 36 miesięcy) o dodatkowy okres:

 **[ ]**  6 miesięcy

**[ ]** 12 miesięcy

**[ ]** 18 miesięcy

**[ ]** 24 miesięcy*\**

*\*zaznaczyć odpowiednio*

*Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji lub zaznaczy więcej niż jedno pole, Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.*

1. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie podanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAM, że do realizacji zamówienia zatrudniam na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia opisane Dziale III pkt 5 SWZ.
3. OŚWIADCZAM, że dysponuję n/w osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia jako kierownik budowy, posiadającą doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień jn:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcja****Imię i nazwisko****Data wydania uprawnień** | **Doświadczenie po uzyskaniu uprawnień, dla oceny kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”** | **Opis zadań****(nazwa zadania,** **rodzaj nadzorowanych robót, wartość robót brutto)** | **Wykonawca robót****i****Zamawiający** | **Okres pełnienia****funkcji kierownika budowy/robót na wskazanym zadaniu****od dzień/ m-c/rok** **– do dzień/ m-c/rok****Pełniona funkcja** |
| **Kierownik budowy**……………………...……..Imię i nazwiskoData wydania uprawnień: ………………….………… | pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi lub drogi dla pieszych/drogi rowerowej/ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego o wartości robót każdej nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto, przy czym funkcję kierownika odnośnie każdej roboty należy pełnić nieprzerwanie co najmniej przez okres 30 dni kalendarzowych | **Nazwa zadania**……….…………..………………**Rodzaj nadzorowanych robót** (budowa/przebudowa)\*…………………………………..(droga/droga dla pieszych/droga rowerowa/ścieżka rowerowa/ciąg pieszo-rowerowy)\*…………………….……………..**Wartość robót brutto** ………………………...………… | **Wykonawca robót:**……………….………**Zamawiający:**…………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**od……………………..……*(dzień/m-c/rok)*do………………….………*(dzień/m-c/rok)***Pełniona funkcja:**……………………..………  |
| **Nazwa zadania**……….…………..………………**Rodzaj nadzorowanych robót** (budowa/przebudowa)\*…………………………………..(droga/droga dla pieszych/droga rowerowa/ścieżka rowerowa/ciąg pieszo-rowerowy)\*…………………….……………..**Wartość robót brutto** ………………………...……… | **Wykonawca robót:**……………….………**Zamawiający:**…………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**od……………………..……*(dzień/m-c/rok)*do………………….………*(dzień/m-c/rok)***Pełniona funkcja:**……………………..………  |
| **Nazwa zadania**……….…………..………………**Rodzaj nadzorowanych robót** (budowa/przebudowa)\*…………………………………..(droga/droga dla pieszych/droga rowerowa/ścieżka rowerowa/ciąg pieszo-rowerowy)\*…………………….……………..**Wartość robót brutto** ………………………...………… | **Wykonawca robót:**……………….………**Zamawiający:**…………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**od……………………..……*(dzień/m-c/rok)*do………………….………*(dzień/m-c/rok)***Pełniona funkcja:**……………………..………  |
| **Nazwa zadania**……….…………..………………**Rodzaj nadzorowanych robót** (budowa/przebudowa)\*…………………………………..(droga/droga dla pieszych/droga rowerowa/ścieżka rowerowa/ciąg pieszo-rowerowy)\*…………………….……………..**Wartość robót brutto** ………………………...……… | **Wykonawca robót:**……………….………**Zamawiający:**…………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**od……………………..……*(dzień/m-c/rok)*do………………….………*(dzień/m-c/rok)***Pełniona funkcja:**……………………..………  |

*\*Należy wpisać odpowiednio*

*W przypadku niewskazania doświadczenia kierownika budowy Zamawiający przyjmie, iż kierownik budowy nie posiada doświadczenia i nie przyzna punktów w tym kryterium.*

*Dodatkowo Zamawiający nie przyzna punktów za wykazane roboty budowlane, jeżeli nie zostaną wpisane wszystkie wymagane informacje  niezbędne do oceny doświadczenia kierownika budowy.*

*W przypadku braku podania dnia rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji skrajne miesiące nie będą liczone do okresu doświadczenia.*

1. AKCEPTUJĘ treść Karty Gwarancyjnej - załącznik do Umowy.
2. UWAŻAM SIĘ za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. OŚWIADCZAM, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca którego reprezentuję będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niżej wymienionych podmiotów udostępniających zasoby:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma (nazwa) podmiotu****udostępniającego zasoby** | **Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

***(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podmiotów udostępniających zasoby)***

1. DEKLARUJĘ wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty.
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4. OŚWIADCZAM, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach załączonych jako odrębne pliki, oznaczone jako niejawne:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

**Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.**

1. OŚWIADCZAM, że podmiot, który reprezentuję to:

**[ ]** mikroprzedsiębiorstwo\*

**[ ]** małe przedsiębiorstwo\*

**[ ]** średnieprzedsiębiorstwo\*

**[ ]** jednoosobowa działalność gospodarcza

**[ ]** osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

**[ ]** inny rodzaj

*\*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców*

Uwaga – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego z Wykonawców oddzielnie.

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 2**  |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU**

**(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)**

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………......................................................................................................................

nazwa (firma)

…………………………......................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na:

**Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 124 m. Cedynia ul. Czcibora**

**Oświadczam, że:**

**w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania w sytuacjach określonych w Dziale VII pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 3**  |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU**

**WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………….....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

………………………….....................................................................................................................

nazwa (firma)

………………………….....................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na:

**Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 124 m. Cedynia ul. Czcibora**

**oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Dziale VII pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
|  **ZAŁĄCZNIK NR 4** |

**ZOBOWIĄZANIE**

**do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………….......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

………………………….......................................................................................................................

nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby

………………………….......................................................................................................................

dokładny adres siedziby podmiotu udostępniającego zasoby

NIP ................................................................... REGON…………………….….……………………..

Odpis lub informację z KRS/CEIDG\* należy pobrać z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowym:

 *\*Niepotrzebne skreślić*

🞏 https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

🞏 [https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx\*](https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx%2A)

🞏 inna baza danych ……………………………………………………… (należy wskazać adres internetowy bazy danych) \*

*\*Zaznaczyć odpowiednio*

**na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. 2024.1320) zobowiązuję się do udostępnienia do dyspozycji Wykonawcy:**

……………………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

**zasobów wskazanych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:**

**Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 124 m. Cedynia ul. Czcibora**

**Ponadto oświadczam, że**:

1. udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………..………………………………………...

*(należy dokładnie wskazać, co jest przedmiotem udostępnienia (np. dostęp do środków finansowych; oddanie narzędzi do korzystania; doświadczenie w wykonaniu usług/robót budowlanych; dysponowanie osobami)*

1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………..…………

(*należy wskazać w jaki sposób zasoby będą udostępnione i wykorzystane przy realizacji zamówienia oraz wskazać rodzaj stosunku prawnego, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby (np. umowa o współpracy w przypadku udostępniania osób, podwykonawstwo w przypadku udostępniania doświadczenia, pożyczka w przypadku udostępniania dostępu do środków finansowych, oddanie narzędzi do korzystania na podstawie umowy cywilnoprawnej)*

1. okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił:

………………………………………………………………………………………………..………………

1. zrealizuję następujący zakres robót budowlanych/usług (w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia/kwalifikacji zawodowych/doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą):

…………………………………………………………………………………………………………….…..

(*należy wskazać jakie roboty budowlane/usługi zrealizuje podmiot udostępniający zasoby oraz w jakim zakresie*)

1. w stosunku do podmiotu, który reprezentuję nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Dziale VII pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia,
2. podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
|  **ZAŁĄCZNIK NR 5 WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT** |

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………....................................................................................................................

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

…………………………....................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

**Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 124 m. Cedynia ul. Czcibora
od km 6+060 do km 7+060**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SST** | **Opis robót** | Jednostka | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** |
| **J.m.** | **Ilość** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **D 01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |
|  | **D 01.01.01GG 00.12.01** | **ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH** |
| 1 |   | Odtworzenie wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych | km | 1 |   |   |
| 2 |   | Stabilizacja granic znakami drogowymi typu "Pas drogowy" (po uprzednim wznowieniu, wyznaczeniu a w szczególnych przypadkach ustalenia granic pasa drogowego) | szt. | 35 |   |   |
| 3 |   | Ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 180\*120 cm, która ma zawierać: barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu, nazwę zadani, datę podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania. | kpl | 2 |   |   |
|   | **D 01.02.01** | **USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW**  |
| 4 |   | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 56- 65cm wraz z wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 1 |   |   |
| 5 |   | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 56-65 wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 1 |   |   |
| 6 |   | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 66-75 wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 3 |   |   |
| 7 |   | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki wraz z odwozem . Materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę robót *1000\*1,0+360\*3,5+15\*2\*3+62\*2,5+69\*2,5=2601,50 m2* | m2 | 2 602 |   |   |
|   | **D 01.02.04** | **ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG**  |
| 8 |   | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej śr. gr. 7 cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót *3,5\*3=10,5 m2 (11+5,5)/2\*10=82,5m2;(6+5,5)/2\*10=57,5 m2 ; (13+6)/2\*10=95 m2* *Razem 245,5 m2* | m2 | 245,5 |   |   |
| 9 |   | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 6-10 cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | m2 | 100 |   |   |
| 10 |   | Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr 15 cm .Materiał do ponownego wbudowania *(6+4,5)/2\*5=26,25 m2 ; (5+4,5)/2\*5=23,75 m2  (5+4)/2\*5=22,5m2; (4,5+4)/2\*5=21,25m2 (4+4)/2\*5=20 m2 ;(5+4,5)/2\*5=21,25 m2 (4+4)/2\*5=20m2 ; (5+4)/2\*5=22,5m2 (8+6)/2\*5=35m2 ; (7+5,5)/2\*5=31,25 m2 (10+5)/2\*5=37,5 m2 ; (4,5+4,0)/2\*5=21,25m2 ; (4,5+4)/2\*5=21,25 m2; (4,5+4)/2\*5=21,25 m2 ; (12+10)/2\*5=55 m2 ; (8+5,5)/2\*5=33,75 m2 ; (7+5)/2\*5=30 m2 ; (4+3,5)/2\*5=18,75 m2 ; 13\*4=52 m2 ; (4,5+4)/2\*3=12,75 m2 Razem : 547,25 m2* | m2 | 547,25 |   |   |
| 11 |   | Rozbiórka podbudowy Rm =2,5MPa gr. 15 cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót |  m2 | 552,25 |   |   |
| 12 |   | Rozebranie nawierzchni z bruku gr 18 cm z wywozem materiału na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2*13\*4=52 m2*  | m2 | 52 |   |   |
| 13 |   | Rozebranie nawierzchni wjazdu z płyt żelbetowych 20 cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót *3,5\*5=17,5 m2*  | m2 | 17,5 |   |   |
| 14 |   | Rozebranie chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem na odległość 2,5 km. Kostka betonowa do spaletowania i zabezpieczenia folią . Koszt palet wliczyć do ceny jednostkowej *360m\*1,5=540 m2 ; 600\*2=1200 m2 ; 552,75 m2 ; 4,2\*3=12,6 m2 ; 33\*1,5=49,5 m2 Razem: 2354,85 m2* |  m2 | 2354,85 |   |   |
| 15 |   | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej z wywozem na odległość 2,5 km. Obrzeża do spaletowania i zabezpieczenia folią *360m\*2=720 m ; 200 m ;263m\*2=526m ; 105 m ; 33m ; 70m* *Razem: 1654 m* |  mb | 1654 |   |   |
| 16 |   | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót *(15+6)2\*5=52,5 m2* |  m2 | 52,5 |   |   |
| 17 |   | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót. 70m + 100 m | mb | 170 |   |   |
| 18 |   | Przestawienie słupków stalowych do znaków  | szt. | 15 |   |   |
| 19 |   | Zdjęcie i ponowne przymocowanie znaków do słupków stalowych. | szt. | 15 |   |   |
| 20 |   |  Rozebranie barierek ochronnych z rur stalowych na słupkach stalowych z wywozem na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | m | 60 |   |   |
| 21 |   | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki paneli na słupkach z rur o średnicy 60mm o rozstawie co 1,5m .Materiał do ponownego wbudowania *62m+15 m= 77 m* | m | 77 |   |   |
| 22 |   | Rozebranie istniejącego ogrodzenia w kątownikach stalowych z siatki na słupkach z rur o średnicy 60mm o rozstawie co 1,5m – do przestawienia | m | 15 |   |   |
| 23 |   | Rozebranie cokołu betonowego szerokości 25 cm i wysokości 50 cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robot *62m+15m=77m* | m | 77 |   |   |
|   | **D 01.03.03** | **PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG**  |
| 24 |   | Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych pojedynczych o długości do 10m | kpl. | 1 |   |   |
| 25 |   | Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych podwójnych aowych o długości do 10m | kpl | 1 |   |   |
| 26 |   | Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych potrójnych o długości do 10m | kpl | 1 |   |   |
| 27 |   | Demontaż przewodów o przekroju 35-50mm2 linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych z przeznaczeniem do ponownego montażu z demontażem izolacji | mb | 200 |   |   |
| 28 |   | Demontaż bezpiecznych zawieszeń przewodów o przekroju 35-50mm2 na słupach żelbetowych | kpl. | 3 |   |   |
| 29 |   | Montaż i mechaniczne stawianie słupów wirowych E 10,5/6KN z ustojem 1xU85 - żurawiem samochodowym | kpl. | 3 |   |   |
| 30 |   | Montaż przewodów AL35mm2-1204m, AL25mm2-281m (przewód z demontażu) z udziałem podnośnika samochodowego | m | 200 |   |   |
| 31 |   | Montaż bezpiecznych zawieszeń odciągowych, przewodów o przekroju do 70mm2 | szt. | 3 |   |   |
| 32 |   | Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii nap. | szt. | 3 |   |   |
|   | **D 02.00.01** | **ROBOTY ZIEMNE**  |
|   | **D 02.01.01** | **WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH**  |
| 33 |   | Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót *188m\*2,5\*1,0=470 m3 ; 62m\*2\*1,0=124 m3; 69m\*2\*1,0=138 m3 Razem: 732 m3*  | m3 | 732 |   |   |
|   | **D 02.03.01** | **WYKONANIE NASYPÓW** |   |   |   |   |
| 34 |   | Wykonanie nasypów materiałem zagęszczalnym z dokopu z formowaniem i zagęszczeniem(dowóz gruntu kat. I-II) | m3 | 732 |   |   |
| 35 |   | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II z dowozem urobku ziemnego | m3 | 732 |   |   |
| 36 |   | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II zagęszczarkami | m3 | 732 |   |   |
|   | **D.03.02.01.a** | **REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK**  |
| 37 |   | Regulacja zaworów wodociągowych  | szt. | 12 |   |   |
| 38 |   | Regulacja włazów kanalizacji  | szt. | 5 |   |   |
| 39 |   | Regulacja studni telekomunikacyjnych  | szt. | 10 |   |   |
| 40 |   | Regulacja włazów wpustu ulicznego | szt. | 5 |   |   |
|   | **D 04.00.00** | **PODBUDOWY**  |
| 41 | **D 04.01.01** | Profilowanie i zagęszczenie podłoża *1000m\*3,0m= 3000 m2 ; 552,25 m2 ; 70m\*2,5=175 m2 ; 33m\*3,0=99 m2 Razem: 3826,25 m2* | m2 | 3826,25 |   |   |
| 42 |   | Koryta głębokości 30cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kategorii II-IV wraz z odwozem urobku ziemnego w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | m2 | 3826,25 |   |   |
|   | **D 04.04.02** | **PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO**   |
| 43 |   | Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm |  m2 | 3826,25 |   |   |
|   | **D -04.05.01**  | **ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM**  |
| 44 |   | Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr 15 cm. gruntocement o wytrzymałości Rm= 2,5 MPa | m2 | 3826,25 |   |   |
|   | **D 05.03.05.b D 04.03.01.a** | **NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORĄCO, WARSTWA WIĄŻĄCA**  |
| 45 |   | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 warstwa wiążąca grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem*(1000+70+33)\*3=3309 m2* | m2 | 3309 |   |   |
|   | **D 05.03.13.a D 04.03.01.a** | **NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORĄCO, WARSTWA ŚCIERALNA**   |
| 46 |   | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR3 warstwa ścieralna grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją asfaltową oraz spoinowaniem taśmą polimeroasfaltową i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem *(11+6,0)/2\*10=80 m2 ; (8+6)/2\*10\*2=140 m2 Razem 220 m2*  | m2 | 220 |   |   |
|   | **D-10.05.01** | **ŚCIEŻKA ROWEROWA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA ŚCIERALNA**  |
| 47 |   | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S dla KR1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją asfaltową oraz spoinowaniem taśmą polimeroasfaltową i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem *1000m\*3=3000 m2 70m\*2,5=175 m2 ; 33m\*3=99 m2* *Razem: 3274 m2* | m2  | 3274 |   |   |
|   | **D-05.03.23a** | **NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ**   |
| 48 |   | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm kolor szary na podsypce cementowo piaskowej 5cm *(6+5+5+4,5+4+5+4+5+8+7+5+4+4,5+4,5+12+8,5+7,5+4+13+4,5)\*2=242 m2* *Razem: 242 m2* |  m2 | 242 |   |   |
|   | **D 06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**  |
|   | **D 06.03.01** | **PLANTOWANIE POBOCZY**  |
| 49 |   | Plantowanie poboczy *(1000+33+70)\*0,5=551,5 m2* | m2 | 551,5 |   |   |
|   | **D 07.01.01** | **OZNAKOWANIE POZIOME**  |
| 50 |   | Oznakowanie poziome grubowarstwowe /wraz z symbolami P-23 i P-26/ | m2 | 25 |   |   |
|   | **D 07.02.01** | **OZNAKOWANIE PIONOWE**  |
| 51 |   | Słupki stalowe o średnicy 70 mm do znaków dł. 3,2 m | szt. | 10 |   |   |
| 52 |   | Znaki drogowe odblaskowe A-7 o powierzchni ponad 0,3m2 | szt. | 1 |   |   |
| 53 |   | Znaki drogowe zakazu odblaskowe o powierzchni do 0,3m2  | szt. | 5 |   |   |
| 54 |   | Znaki drogowe nakazu odblaskowe o powierzchni do 0,3m2 | szt. | 10 |   |   |
| 55 |   | Znaki drogowe informacyjne odblaskowe o powierzchni do 0,3m2 | szt. | 2 |   |   |
|   | **D-07.06.02** | **URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH**  |
| 56 |   | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych - poręcze ochronne sztywne typu U-12a ,wysokość 110 cm , długość 200 cm kolor żółty | m | 77 |   |   |
| 57 |   | Ustawienie ogrodzenia z paneli z drutów w stalowych długości 2,0 m Panele materiał z rozbiórki. Profile stalowe materiał nowy do zakupu  | m | 77 |   |   |
|   | **D -08.01.01.b** | **USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH**  |
| 58 |   | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie z oporem C12/15 *360 m+70m=430 m* | m | 430 |   |   |
| 59 |   | Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15  | m | 117 |   |   |
| 60 |   | Ustawienie krawężników betonowych obniżonych o wymiarach 15x22 na ławie z oporem C12/15  | m | 117 |   |   |
|   | **D 08.03.01** | **OBRZEŻA BETONOWE**  |
| 61 |   | Obrzeża betonowe 30x8 na ławie z oporem C12/15 *1000m+33+70m-117=986 m* |  m | 986 |   |   |
|   | **D 09.01.01** | **ZIELEŃ DROGOWA**   |
| 62 |  | Sadzenie drzew liściastych "lipa drobnolistna" forma pienna obwód pnia na wys. 100cm 16-20 cm z bryłą korzeniową | szt. | 30 |   |   |
| 63 |   | Sadzenie drzew liściastych głóg dwuszyjkowy "Paul's Scarlet' " forma pienna obwód pnia na wys. 100cm 16-20 cm z bryłą korzeniową | szt. | 10 |   |   |
|   | **D 09.02.01** | **UTRZYMANIE ZIELNI PRZYDROŻNEJ**   |
| 64 |   | Mechaniczna podcinka drzew o średnicy powyżej 55 cm w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika wraz ze zrąbkowaniem gałęzi | szt. | 40 |   |   |
|   | **D-10.01.01** | **MURY OPOROWE**  |
| 65 |   | Ścianka oporowo żelbetowa wysokości 150 cm z prefabrykatów na podłożu z betonu zwykłego B 7,5 grubości 15 cm |  m | 77 |   |   |
| 66 |   | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z foli polietylenowej *77\*1,5=115,5 m2* | m2 | 115,5 |   |   |
| 67 |   | Warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 80 |   |   |
| 68 |   | Wykonanie fundamentu betonowego o wymiarach 30cm\*50 cm pod donice gazony betonowe 25,08\*0,30\*0,50 | m3 | 3,8 |   |   |
| 69 |   | Ustawienie muru wysokości 1,5 m z gazonów betonowych o wymiar: dł. 66x szer. 46x wys. 30cm kolor czerwony  | m | 25,08 |   |   |
|   |   | **INNE ROBOTY**   |
| 70 |   | Likwidacja hydrantu stojącego na naziemny z pokrywą zabezpieczającą wraz z robotami ziemnymi  | kpl | 1 |   |   |
| **Razem netto** |  |
| **Podatek VAT 23%** |  |
| **Wartość brutto (netto + podatek VAT)** |  |

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 6**  |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ**

**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 117 UST. 4 USTAWY**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………………………………………………………………………..….……………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………

nazwa (firma)

…………………………………………………………………………………………….……………………

dokładny adres siedziby Wykonawców

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na:

**Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 124 m. Cedynia ul. Czcibora**

OŚWIADCZAM, że w związku z wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia poszczególni Wykonawcy wykonają następujące roboty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma (nazwa) Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia** | **Wskazanie robót, które będą wykonane przez Wykonawcę** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

***(oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą tylko w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia)***

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
|   **ZAŁĄCZNIK NR 7 WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH** |

**FORMULARZ SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………….......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………......................................................................................................................

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

………………………….......................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

Składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na:

**Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 124 m. Cedynia ul. Czcibora**

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca którego reprezentuję wykonał należycie roboty budowlane zgodnie z warunkiem zawartym w Dziale VII pkt 1 SWZ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Rodzaj wykonanych robót****Wartość robót brutto** | **Czas realizacji** **od (dzień/m-c/rok)** **do (dzień/m-c/rok)**  | **Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane** |
| (.............) | **Rodzaj wykonanych robót**budowa/przebudowa\*……………………………….…………………**Droga/droga dla pieszych/droga rowerowa/ścieżka rowerowa/ciąg pieszo-rowerowy\***.……………………………….…………………**Wartość robót brutto:**………………………………….……………….. | **od** ………………………*(dzień/m-c/rok)***do** ………………….…*(dzień/m-c/rok)* | (…..........) |
| (…..........) | **Rodzaj wykonanych robót**budowa/przebudowa\*…………………………………….……………**Droga/droga dla pieszych/droga rowerowa/ścieżka rowerowa/ciąg pieszo-rowerowy\***.……………………………………….…………**Wartość robót brutto:**…………………………………….…………….. | **od** ………………………*(dzień/m-c/rok)***do** ………………….…*(dzień/m-c/rok)* | (…..........) |

 \*należy wpisać odpowiednio

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*