Dąbrowa, dnia 17 stycznia 2025r.

ZP.271.10.1.2024

**Wykonawcy w postępowaniu**

Dotyczy: **postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Słaboszewku” (ID 992828)**

**Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024r., poz. 1320), w związku z otrzymaniem zapytań dot. SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień SWZ w następującym zakresie:**

1.Proszę o informację dokładnie pod którymi urządzeniami należy wykonać nawierzchnię bezpieczną (wióry od 5 mm do 30mm, gr. warstwy 30cm) lub określenie ilości w m2 i czy ma być ograniczona brzeżem; jeśli tak to jakim?

Odpowiedź:

Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z technologią, wyprofilować w taki sposób, aby wykonana nawierzchnia z wiórów spełniała prawidłowo swoją funkcję i nie zachodził na jej powierzchni proces destrukcji- odpowiednio głęboki poziom zagłębienia warstwy wykonanej z wiórów wraz z uwzględnieniem właściwej różnicy poziomów pomiędzy istniejącą naokoło powierzchnią, a poziomem warstwy wykonanej pozwoli na zniwelowanie negatywnych skutków w postaci rozprzestrzeniania się wiórów na całym terenie przyległym. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania nie przewiduje montażu obrzeży, ponieważ stanowi ono pierwszy z etapów planowanej w kolejnych etapach rozbudowy placu zabaw i siłowni. Po wykonaniu całości planowanego zadania, teren zostanie zaopatrzony w obrzeża.

Zamawiający informuję, że w ramach niniejszego zamówienia nawierzchnię bezpieczną należy wykonać na powierzchni:

1. Pod siłownią zewnętrzną w obszarze strefy bezpieczeństwa w ilości 85 m2,
2. Pod placem zabaw (dwa urządzenia) w obszarze strefy bezpieczeństwa w ilości 52 m2.

**Sprawę prowadzi:** inspektor ds. zamówień publicznych Monika Kida, tel. 52 315 32 15 wew. 30, mail: zamowienia@ug-dabrowa.pl