**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Waga pomostowa magazynowa CAS DB-II PLUS 150 LCD 360**

umożliwia ważenie do 150 kg, z funkcją liczenia szt i sortowania, z funkcja autowyłączania, wyświetlacz wyświetlający 6 cyfr, wbudowany akumulator, wbudowany zegar i kalendarz port RS232, port RS232 pozwala na komunikację wagi z komputerem lub podłączenie drukarki, ruchomy wyświetlacz, wodoszczelna klawiatura z ikonami: Zero, Tara, Tryb, Wzór, Ustaw, Hold, Drukuj, Wł/Wył. zasilanie 220V, 60Hz;

W/w przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, kompletny, wolny od wad technicznych i prawnych. Opakowania muszą zawierać nazwę przedmiotu zamówienia i nazwę producenta wraz ze wskazaniem upływu dat gwarancji udzielonej przez producenta.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia :

* spełniał wszystkie wymagane parametry funkcjonalne, techniczne i użytkowe; nie pochodził z ekspozycji;
* posiadał wszystkie ważne certyfikaty, atesty:
* był dopuszczony do obrotu handlowego na obszarze Polski zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi;
* posiadał wszystkie części i podzespoły niezbędne do prawidłowego działania;
* spełniał wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach powszechnie obowiązujących;
* posiadał instrukcję obsługi w języku polskim

Ponadto przedmiot zamówienia nie posiadający opakowania producenta musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu i rozładunku-przeładunku.