Dębica dn. 04.03.2025 r.

**1\_DE\_03\_2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa materiału /usługi** | **j.m.** | **Ilość** | **Szacowana wartość** | **Oczekiwana data dostawy** |
| 1. | Okresowa kontrola i legalizacja systemów detekcji gazów w obiektach Wodociągów Dębickich.Systemy objęte kontrolą i legalizacją:1. Wydział Oczyszczalni Ścieków:
* Kotłownia: Moduł Alarmowy EXter 4z, dwa czujniki metanu (biogaz, gaz ziemny)
* Kogenerator: Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typ GX MD-2.z Gazex, czujnik metanu (biogaz),
* Pompownia biogazu: Dwuprogowy System Detekcji Gazów typ MD-2 gazex, czujnik metanu (biogaz),
* Studzienka kondensatu: System wykrywania gazu MD-1.Ax gazex, czujnik metanu (biogaz),
* Kraty gęste: Dwuprogowy System Detekcji Gazów typ MD-2 gazex, czujnik metanu, czujnik siarkowodoru.
1. Wydział Produkcji Wody:
* Komory flokulacji:

Centralka detekcji Gazów minister 2 CO+ Gazex, dwia czujniki metanu (gaz ziemny),* Pompownia pośrednia: Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typ GX MD-2.z Gazex, dwa czujniki metanu (gaz ziemny).
 | kpl. | 1 |  | Do końca marca 2025 |

*\*w przypadku trybu awaryjnego należy podać uzasadnienie*

\*\* niepotrzebne skreślić