**ROZDZIAŁ B**

**wzory dokumentów**

**składających się na ofertę**

**Przebudowa DW 120 odc. Motaniec – DW 119**

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 5 – wyceniony przedmiary robót

Załącznik nr 6 – oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 – wykaz robót budowlanych

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający:** | **Województwo Zachodniopomorskie****Zachodniopomorski Zarząd Dróg** **Wojewódzkich w Koszalinie** |

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

**Przebudowa DW 120 odc. Motaniec – DW 119**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………………………………………………………..…...……………….……………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………..…………………………………

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

………………………………………………………………………………..…………………………………

dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

NIP ....................................................................... REGON…………….………………………………..

Nr telefonu..............................................................e-mail....................................................................

Odpis lub informację z KRS/CEIDG\* należy pobrać z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowym:

 *\*Niepotrzebne skreślić*

[ ]  https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

[ ]  [https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx\*](https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx%2A)

[ ]  inna baza danych ………………………………………………………………….………………… (należy wskazać adres internetowy bazy danych)\*

*\*Zaznaczyć odpowiednio*

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznaję się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJĘ wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę brutto: .................................. PLN.
4. OŚWIADCZAM, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielam minimalnej wymaganej gwarancji na okres 36 miesięcy.
5. DEKLARUJĘ wydłużenie okresu gwarancji (ponad wymagany okres 36 miesięcy) o dodatkowy okres:

 **[ ]**  6 miesięcy

**[ ]** 12 miesięcy

**[ ]** 18 miesięcy

**[ ]** 24 miesięcy*\**

*\*zaznaczyć odpowiednio*

*Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji lub zaznaczy więcej niż jedno pole, Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.*

1. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie podanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAM, że do realizacji zamówienia zatrudniam na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia opisane Dziale III pkt 5 SWZ.
3. OŚWIADCZAM, że dysponuję n/w osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia jako kierownik budowy, posiadającą doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień jn:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcja****Imię i nazwisko****Data wydania uprawnień** | **Doświadczenie po uzyskaniu uprawnień, dla oceny kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”** | **Opis zadań****(nazwa zadania, rodzaj nadzorowanych robót, wartość robót brutto)** | **Wykonawca robót****i****Zamawiający** | **Okres pełnienia****funkcji kierownika budowy/robót na wskazanym zadaniu****od dzień/ m-c/rok** **– do dzień/ m-c/rok****Pełniona funkcja** |
| **Kierownik budowy**…………………..Imię i nazwiskoData wydania uprawnień: ………………… | pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie dróg o wartości robót każdej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, przy czym funkcję kierownika odnośnie każdej roboty należy pełnić nieprzerwanie co najmniej przez okres 30 dni kalendarzowych  | **Nazwa zadania**……….…………..………………**Rodzaj nadzorowanych robót** (budowa/przebudowa)\*…………………………………..**Wartość robót brutto** ………………………...………… | **Wykonawca robót:**……………….………**Zamawiający:**…………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**od……………………..……*(dzień/m-c/rok)*do………………….………*(dzień/m-c/rok)***Pełniona funkcja:**……………………..………  |
| **Nazwa zadania**……….…………..………………**Rodzaj nadzorowanych robót** (budowa/przebudowa)\*…………………………………..**Wartość robót brutto** ………………………...……… | **Wykonawca robót:**……………….………**Zamawiający:**…………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**od……………………..……*(dzień/m-c/rok)*do………………….………*(dzień/m-c/rok)***Pełniona funkcja:**……………………..………  |
| **Nazwa zadania**……….…………..………………**Rodzaj nadzorowanych robót** (budowa/przebudowa)\*…………………………………..**Wartość robót brutto** ………………………...………… | **Wykonawca robót:**……………….………**Zamawiający:**…………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**od……………………..……*(dzień/m-c/rok)*do………………….………*(dzień/m-c/rok)***Pełniona funkcja:**……………………..………  |
| **Nazwa zadania**……….…………..………………**Rodzaj nadzorowanych robót** (budowa/przebudowa)\*…………………………………..**Wartość robót brutto** ………………………...………. | **Wykonawca robót:**……………….………**Zamawiający:**…………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**od……………………..……*(dzień/m-c/rok)*do………………….………*(dzień/m-c/rok)***Pełniona funkcja:**……………………..………  |

*\*Należy wpisać odpowiednio*

*W przypadku niewskazania doświadczenia kierownika budowy Zamawiający przyjmie, iż kierownik budowy nie posiada doświadczenia i nie przyzna punktów w tym kryterium. Dodatkowo Zamawiający nie przyzna punktów za wykazane roboty budowlane, jeżeli nie zostaną wpisane wszystkie wymagane informacje  niezbędne do oceny doświadczenia kierownika budowy.*

*W przypadku braku podania dnia rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji skrajne miesiące nie będą liczone do okresu doświadczenia.*

1. AKCEPTUJĘ treść Karty Gwarancyjnej - załącznik do Umowy.
2. UWAŻAM SIĘ za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. OŚWIADCZAM, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca którego reprezentuję będzie polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych, niżej wymienionych podmiotów udostępniających zasoby

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma (nazwa) podmiotu****udostępniającego zasoby** | **Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

***(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podmiotów udostępniających zasoby)***

1. DEKLARUJĘ wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty.
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4. OŚWIADCZAM, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach załączonych jako odrębne pliki, oznaczone jako niejawne:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

**Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.**

1. OŚWIADCZAM, że podmiot, który reprezentuję to:

**[ ]** mikroprzedsiębiorstwo\*

**[ ]** małe przedsiębiorstwo\*

**[ ]** średnieprzedsiębiorstwo\*

**[ ]** jednoosobowa działalność gospodarcza

**[ ]** osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

**[ ]** inny rodzaj

*\*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców*

Uwaga – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego z Wykonawców oddzielnie.

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z* *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 2**  |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU**

**(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)**

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………......................................................................................................................

nazwa (firma)

…………………………......................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

**Przebudowa DW 120 odc. Motaniec – DW 119**

**Oświadczam, że:**

**w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania w sytuacjach określonych w Dziale VII pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 3**  |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU**

**WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………….....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

………………………….....................................................................................................................

nazwa (firma)

………………………….....................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

**Przebudowa DW 120 odc. Motaniec – DW 119**

**oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Dziale VII pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
|  **ZAŁĄCZNIK NR 4** |

**ZOBOWIĄZANIE**

**do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów**

**oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu**

**oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………......................................................................................................................

nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby

…………………………......................................................................................................................

dokładny adres siedziby podmiotu udostępniającego zasoby

NIP ................................................................... REGON……………………….……….……………..

Odpis lub informację z KRS/CEIDG\* należy pobrać z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowym:

 *\*Niepotrzebne skreślić*

🞏 https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

🞏 [https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx\*](https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx%2A)

🞏 inna baza danych ……………...………………………………………………………………………… (należy wskazać adres internetowy bazy danych) \*

*\*Zaznaczyć odpowiednio*

**na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2024.1320) zobowiązuję się do udostępnienia do dyspozycji Wykonawcy:**

……………………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

**zasobów wskazanych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:**

**Przebudowa DW 120 odc. Motaniec – DW 119**

**Ponadto oświadczam, że**:

1. udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie:

………………………………………………………………..………………………………………………...

*(należy dokładnie wskazać, co jest przedmiotem udostępnienia (np. dostęp do środków finansowych; oddanie narzędzi do korzystania; doświadczenie w wykonaniu usług/robót budowlanych; dysponowanie osobami)*

1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………..…………………………………

(*należy wskazać w jaki sposób zasoby będą udostępnione i wykorzystane przy realizacji zamówienia oraz wskazać rodzaj stosunku prawnego, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby (np. umowa o współpracy w przypadku udostępniania osób, podwykonawstwo w przypadku udostępniania doświadczenia, pożyczka w przypadku udostępniania dostępu do środków finansowych, oddanie narzędzi do korzystania na podstawie umowy cywilnoprawnej)*

1. okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił:

……………………………………………………………………………..…………………………………

1. zrealizuję następujący zakres robót budowlanych/usług (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia/kwalifikacji zawodowych/doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą):

…………………………………………………………………………………………………………….…..

(*należy wskazać jakie roboty budowlane/usługi zrealizuje podmiot udostępniający zasoby oraz w jakim zakresie*)

1. w stosunku do podmiotu, który reprezentuję nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Dziale VII pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia,
2. podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
|  **ZAŁĄCZNIK NR 5 WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT** |

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………....................................................................................................................

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

…………………………....................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

**Przebudowa DW 120 odc. Motaniec – DW 119**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SST** | **Wyszczególnienie robót** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość zł netto****(5x6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |  |  |  |  |
|  | D-01.01.01 | **ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH** |  |  |  |  |
| 1 |   | Odtworzenie wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych od km 28+060 do km 30+050 dł. 1990 mb | km | 1,99 |   |   |
|   | D-01.02.01 | **USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW** |   |   |   |   |
| 2 |   | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 wraz z wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2  | szt. | 4 |   |   |
| 3 |   | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 36-45 wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 4 |   |   |
| 4 |   | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm wraz z wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2  | szt. | 4 |   |   |
| 5 |   | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 46-55 wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 4 |   |   |
| 6 |   | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 56-65 cm wraz z wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 3 |   |   |
| 7 |   | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 56-65 wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 3 |   |   |
| 8 |   | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm śr. wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 5 |   |   |
| 9 |   | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 66-75 wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 5 |   |   |
| 10 |   | Mechaniczne ścinanie krzaków wraz z karczowanie i zrębkowaniem  | ha | 0,8 |   |   |
| 11 |   | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki wraz z odwozem. Materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę robót | m2 | 400 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | D-01.02.04 | **ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG** |   |   |   |   |
| 12 |   | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm z wywozem kruszywa na odległość do 10 km - materiału Zmawiającego  | m2 | 305 |   |   |
| 13 |   | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości do 15 cm z wywozem materiału w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót.  | m2 | 670 |   |   |
| 14 |   | Zdjęcie znaków wraz z wywozem na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2  | szt. | 17 |   |   |
|   | D-02.03.01 | **WYKONANIE NASYPÓW**  |   |   |   |   |
| 15 |   | Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z dowozu, grunt. kat. I-II | m3 | 100 |   |   |
|   | D-03.02.01 | **KANALIZACJA DESZCZOWA**  |   |   |   |   |
| 16 |   | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm | m2 | 60 |   |   |
| 17 |   | Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu gł. 1,5 metra wraz z robotami ziemnymi | kpl | 6 |   |   |
| 18 |   | Kolektor kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 200 mm SN10, głębokości 60 cm uszczelnianych zaprawą cementową wraz z robotami ziemnymi | m | 60 |   |   |
| 19 |   | Obudowy kamiennych wylotów kolektorów o średnicy 200 mm na podbudowie betonowej gr. 15 cm | m2 | 30 |   |   |
| 20 |   | Obudowy kamiennych wlotów kolektorów do wpustów ulicznych na podbudowie betonowej gr. 15 cm *6 kpl.\*1,5\*1,5=13,5 m2* | m2 | 13,5 |   |   |
|   |  | **PODBUDOWY** |   |   |   |   |
| 21 | D-04.01.01  | Koryta głębokości 30 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kategorii II-IV wraz z odwozem urobku ziemnego w miejsce wybrane przez Wykonawcę *(10,5+6,0)/2\*10\*4=330 m2 ((8+4,5)/2\*5\*7=218,75 m2 Razem:548,75 m2*  | m2 | 548,75 |   |   |
| 22 | Koryta głębokości 60cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kategorii II-IV wraz z odwozem urobku ziemnego w miejsce wybrane przez Wykonawcę *300 mb\*1,5=450 m2 + 520 m2 = 970 m2* | m2 | 970 |   |   |
|   | D-04.03.01 | **Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych** |   |   |   |   |
| 23 |   | Skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej emulsją asfaltową *970m2+330m2=1300 m2* | m2 | 1300 |   |   |
|   | D-04.04.02 | **PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO**  |   |   |   |   |
| 24 |   | Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm *970 m2+548,75 m2 + 144m2=1662,75 m2* | m2 | 1662,75 |   |   |
|   | D-04.05.01  | **PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM**  |   |   |   |   |
| 25 |   | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm | m2 | 1662,75 |   |   |
|   | D-04.06.01b | **PODBUDOWA BETONOWA**  |   |   |   |   |
| 26 |   | Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 gr. 24 cm | m2 | 63 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | D-04.07.01a | **PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO**  |   |   |   |   |
| 27 |   | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P grubość warstwy po zagęszczeniu – 8 cm z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową ,uszczelnienie szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem *631 m2+450m2+330m2=1411 m2* | m2 | 1411 |   |   |
|   | D-05.03.05b D-0403.01 | **Wyrównanie podbudowy masą mineralno bitumiczną** |   |   |   |   |
| 28 |   | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC16W, sposób wbudowania mechaniczny z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową, uszczelnienie szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem *1990mb\*6m\*0,100=1194 Mg* | Mg | 1194 |   |   |
|   | D-05.03.01 | **NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ**  |   |   |   |   |
| 29 |   | Nawierzchnia z kostki kamiennej, rzędowej grubości 16 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm, spoinowanie żywicami epoksydowymi | m2 | 63 |   |   |
|   | D-05.03.05b D-04.03.01 | **NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORĄCO, WARSTWA WIĄŻĄCA** |   |   |   |   |
| 30 |   | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 warstwa wiążąca grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem*1990mb\*6m=11940 m2 + 450 m2=12390 m2 wjazdy 631 m2 + 330 m2= 961 m2 Razem: 13351 m2* | m2 | 13351 |   |   |
|   | D-05.03.13aD-04.03.01 | **NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORĄCO, WARSTWA ŚCIERALNA**  |   |   |   |   |
| 31 | D-05.03.26a | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne z siatki z włókien szklanych/węglowych o wytrzymałości 120/200kN/m *1990\*6=11940 m2*  | m2 | 11 940 |   |   |
| 32 | D- 05.03.13a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA8 warstwą ścieralną, o grubości po zagęszczeniu 3 cm z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową oraz spoinowaniem taśmą polimeroasfaltową i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem  | m2 | 13 351 |   |   |
|   |  | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** |   |   |   |   |
|   | D-06.03.01 | **PLANTOWANIE POBOCZY** |   |   |   |   |
| 33 |   | Plantowanie poboczy na średnią głębokość 30 cm wraz z dowozem urobku ziemnego*1990 mb\*2\*1,5 m = 5970 m2*  | m2 | 5 970 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | D-06.04.01 | **ROWY** |   |   |   |   |
| 34 |   | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę robót Wykonanie odbudowy istniejących rowów melioracyjnych w kształcie trapezowym o szerokości dna 0,40 m, nachyleniu skarp od 1:1,5, głębokości od 0,40 m do 0,80 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu *1500 mb\*(1,95+0,40)/2\*0,60 =1057,50 m3* | m3 | 1057,5 |   |   |
| 35 |   | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kategorii I-III *1500mb\*4,5= 6750,00 m2* | m2 | 6 750 |   |   |
|   |  | **URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** |   |   |   |   |
|   | D-07.01.01 | **OZNAKOWANIE POZIOME** |   |   |   |   |
| 36 |   | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego. W terenie zabudowanym oraz przy wykonaniu symboli należy stosować oznakowanie gładkie, a poza terenem zabudowanym oznakowanie strukturalne regularne akustyczne.*1990 m\*0,24=477,6 m2, 1990 m\*0,18 =358,2 m2 skrzyżowania 45 m2 Razem: 880,8 m2* | m2 | 880,8 |   |   |
|   | D-07.02.01 | **OZNAKOWANIE PIONOWE** |   |   |   |   |
| 37 |   | Słupki stalowe o średnicy 70 mm do znaków dł. 3,2 m | szt. | 19 |   |   |
| 38 |   | Znaki drogowe odblaskowe A o powierzchni ponad 0,3m2 | szt. | 6 |   |   |
| 39 |   | Znaki drogowe zakazu odblaskowe o powierzchni do 0,3m2  | szt. | 7 |   |   |
| 40 |   | Znaki drogowe informacyjne odblaskowe o powierzchni do 0,3m2 | szt. | 6 |   |   |
| 41 |   | Ustawienie tablicy E-4 wraz ze słupkami  | kpl. | 2 |   |   |
| 42 |   | Ustawienie tablicy z grupy E-2a wraz ze słupkami stalowymi o średnicy 90 mm | kpl. | 2 |   |   |
| 43 |   | Słupki przeszkodowe U-5a (żółte) zwykłe o średnicy 200 mm i wysokości 1000 mm | kpl. | 4 |   |   |
| 44 |   | Przestawienie istniejących znaków | szt. | 2 |   |   |
| 45 |   | Montaż gniazd szybkiego montażu do słupków oznakowania pionowego | szt. | 2 |   |   |
|   | D-07.02.02  | **SŁUPKI KILOMETRAŻOWE ZNAKI HEKTOMETROWE**  |   |   |   |   |
| 46 |   | Ustawienie słupki U-1a do pionowych znaków drogowych - przekrój trapezowy z naniesieniem cyfr hm i km oraz nr drogi na słupku z pełnym km *2000/100\*2\*2+50 szt.=130 szt.* | szt. | 130 |   |   |
|   | D-07.05.01. | **BARIERY OCHRONNE STALOWE** |   |   |   |   |
| 47 |   | Ustawienie barier stalowych N2 W2 (SP-06/1) | m | 100 |   |   |
|   | D-07.06.02 | **URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH** |   |   |   |   |
| 48 |   | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych typu U-12c, łupek stalowy o średnicy 120 mm, wysokość całkowita 1200 mm, wysokość po montażu od niwelety nawierzchni 800 mm, kolor biało czerwony, folia generacji I  | szt. | 40 |   |   |
| 49 |   | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych - poręcze ochronne sztywne typu U-12a ,wysokość 110 cm, długość 200 cm kolor ocynkowany | m | 100 |   |   |
|   | D-07.07.01 | **DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH**  |   |   |   |   |
| 50 |   | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0,4·m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 1,2·m | m | 200 |   |   |
| 51 |   | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m - podsypka/zasypka | m | 200 |   |   |
| 52 |   | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m | 200 |   |   |
| 53 |   | Wykonanie przycisku średnicy fi 75 (SRS 75) | m | 21,5 |   |   |
| 54 |   | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do YAKXS 4x25mm2, przykrycie folią + dodatek 3% dla ułożenia kabla faliście. Kabel materiał zamawiającego do odebrania z firmy ESNEA Oświetlenie Szczecin  | m | 250 |   |   |
| 55 |   | Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m | 200 |   |   |
| 56 |   | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 200 kg. Słupy materiał zamawiającego do odebrania z ENEA Oświetlenie ze Szczecina | szt. | 6 |   |   |
| 57 |   | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg. Słupy materiał zamawiającego do odebrania z ENEA Oświetlenie ze Szczecina | szt. | 2 |   |   |
| 58 |   | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie. Wysięgniki materiał zamawiającego do odebrania z ENEA Oświetlenie ze Szczecina | szt. | 8 |   |   |
| 59 |   | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m. Przewody materiał zamawiającego do odebrania z ENEA Oświetlenie ze Szczecina | szt. | 2 |   |   |
| 60 |   | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m. Przewody materiał zamawiającego do odebrania z ENEA Oświetlenie ze Szczecina | szt. | 6 |   |   |
| 61 |   | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie. Oprawy materiał zamawiającego do odebrania z ENEA Oświetlenie ze Szczecina - doświetlenie przejść dla pieszych | szt. | 2 |   |   |
| 62 |   | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. Oprawy materiał zamawiającego do odebrania z ENEA Oświetlenie ze Szczecina | szt. | 6 |   |   |
| 63 |   | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2,5 mm2) | szt. | 50 |   |   |
| 64 |   | Zasilanie opraw oświetleniowych kablem YDY 3x2,5mm2.Kabel materiał zamawiającego do odebrania z ENEA Oświetlenie ze Szczecina | m | 80 |   |   |
| 65 |   | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym - szafa SO z zegarem astronomicznym | kpl. | 1 |   |   |
| 66 |   | Montaż złączy IZK | kpl. | 8 |   |   |
| 67 |   | Ułożenie bednarki w wykopie. Bednarka materiał zamawiającego do odebrania z ENEA Oświetlenie ze Szczecina | m | 200 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 |   | Zasilanie szafy oświetleniowej z istniejącej szafy kablowej kablem YAKXS 4x25mm2. Kabel materiał zamawiającego do odebrania z ENEA Oświetlenie ze Szczecina | m | 10 |   |   |
| 69 |   | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | kpl. | 8 |   |   |
| 70 |   | Badania i pomiary linii kablowych, instalacji uziemiającej, skuteczności zerowania | kpl. | 8 |   |   |
| 71 |   | Badanie pomiaru natężenia oświetlenia | kpl. | 8 |   |   |
| 72 |   | Badanie pomiary luminancji oświetlenia. | kpl. | 8 |   |   |
| 73 |   | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej  | kpl. | 8 |   |   |
| 74 |   | Szafa sterownicza do znaków aktywnych | kpl. | 2 |   |   |
| 75 |   | Kabel zasilający znaki aktywne YKY 3x4mm2 | m | 25 |   |   |
| 76 |   | Montaż kompletnego znaku aktywnego C9 + U6a aktywny warz z ustawieniem słupka stalowego ocynkowanego fi 60 | kpl. | 2 |   |   |
|   | D 08.01.01b | **KRAWĘŻNIKI BETONOWE**  |   |   |   |   |
| 77 |   | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 202 |   |   |
| 78 |   | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 28 |   |   |
| 79 |   | Oporniki betonowe o wymiarach 15x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 15 |   |   |
|   | D 08.02.02 | **CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ**  |   |   |   |   |
| 80 |   | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 16 |   |   |
|   | D-09.02.01 | **UTRZYMANIE ZIELINI PRZYDROŻNEJ** |   |   |   |   |
| 81 |   | Mechaniczna podcinka drzew o średnicy powyżej 55 cm w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika wraz z zrębkowanie gałęzi | szt. | 50 |   |   |
| Wartość netto |  |
| Podatek VAT 23 % |  |
| Wartość brutto (netto + podatek VAT) |  |

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 6**  |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ**

**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 117 UST. 4 USTAWY**

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………………………………………………………………………….……………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………….………………………

 nazwa (firma)

…………………………………………………………………………………………….……………………

dokładny adres siedziby Wykonawców

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.:

**Przebudowa DW 120 odc. Motaniec – DW 119**

OŚWIADCZAM, że w związku z wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia poszczególni Wykonawcy wykonają następujące roboty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma (nazwa) Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia** | **Wskazanie robót, które będą wykonane przez Wykonawcę** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

***(oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą i tylko w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia)***

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z* *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
|   **ZAŁĄCZNIK NR 7 WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH** |

**FORMULARZ SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………….......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………......................................................................................................................

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

………………………….......................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

Składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

**Przebudowa DW 120 odc. Motaniec – DW 119**

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca którego reprezentuję wykonał należycie roboty budowlane zgodnie z warunkiem zawartym w Dziale VII pkt 1 SWZ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Rodzaj wykonanych robót****budowa/przebudowa drogi****Wartość robót brutto** | **Czas realizacji****od (dzień/m-c/rok)****do (dzień/m-c/rok)** | **Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane** |
| (.............) | **Rodzaj wykonanych robót**Budowa/przebudowa\*…………………………………………**Wartość robót brutto:**……………………………………….. | **od** ………………………*(dzień/m-c/rok)***do** ………………….…...*(dzień/m-c/rok)* | (…..........) |
| (…..........) | **Rodzaj wykonanych robót**Budowa/przebudowa\*……………………………………….**Wartość robót brutto:**……………………………………….. | **od** ………………………*(dzień/m-c/rok)***do** ………………….……*(dzień/m-c/rok)* | (…..........) |

 \*należy wpisać odpowiednio

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*