***ZAŁĄCZNIK NR 3.3. (A) do SWZ***

*(zał. nr 1 do umowy)*

**ZESTAWIENIE CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 3 DOSTAWA MATERIAŁÓW ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE (A)**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **materiałów technicznych** według asortymentu i ilości podanych w tabeli poniżej. Wszystkie materiały-wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem, na podstawie certyfikatów zgodności CE oraz aprobat technicznych. Wymagany termin realizacji dostaw artykułów - według zasad ustalonych w umowie z dostawą do magazynów (według wykazu)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa materiału – wyrobu** | **jm.** | **Ilość** | **Cena jedn.**  **brutto** | **Wartość brutto**  **/kol. 4 x kol. 5/** |
| **/ wymagane dokumenty przy dostawie / rodzaj opakowania /** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SŁUŻBA CZOŁGOWO SAMOCHODOWA** | | | | | |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 50G**  Ciężarki nabijane.  Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500 |  |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 75G**  Ciężarki nabijane.  Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500 |  |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 100G**  Ciężarki nabijane.  Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500 |  |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 150G**  Ciężarki nabijane.  Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500 |  |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 200G**  Ciężarki nabijane.  Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500 |  |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 250G**  Ciężarki nabijane.  Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500 |  |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 300G**  Ciężarki nabijane.  Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500 |  |  |
|  | **CIĘŻARKI DO FELG KLEJONE 5g opak. 100 szt.**  Ciężarek klejony stalowy, ocynkowany malowany w kolorze szarym typu SLIM, ze specjalną szeroką taśmą zabezpieczającą. Idealne rozwiązanie, które gwarantuje precyzyjne wyważenie obręczy aluminiowych samochodów osobowych , stabilny montaż, łatwy i szybki demontaż.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | opak | 5 |  |  |
|  | **CIĘŻARKI DO FELG KLEJONE 10g opak. 100 szt.**  Ciężarek klejony stalowy, ocynkowany malowany w kolorze szarym typu SLIM, ze specjalną szeroką taśmą zabezpieczającą. Idealne rozwiązanie, które gwarantuje precyzyjne wyważenie obręczy aluminiowych samochodów osobowych , stabilny montaż, łatwy i szybki demontaż.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | opak | 5 |  |  |
|  | **CIĘŻARKI NABIJANE DO FELG ALUMIN 20g opak. 100szt.**  **Ciężarki stalowe, nabijane.**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | opok | 5 |  |  |
|  | **CIĘŻARKI NABIJANE DO FELG ALUMIN 25g opak. 100szt.**  **Ciężarki stalowe, nabijane.**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | opok | 5 |  |  |
|  | **CIĘŻARKI NABIJANE DO FELG ALUMIN 30g opak. 100szt.**  **Ciężarki stalowe, nabijane.**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | opok | 5 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 14x20x1mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 14mm  średnica zewnętrzna = 20mm  grubość = 1mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 8x12x1mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 8mm  średnica zewnętrzna = 12mm  grubość = 1mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 12x16x1mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 12mm  średnica zewnętrzna = 16mm  grubość = 1mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 16x20x1mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 16mm  średnica zewnętrzna = 20mm  grubość = 1mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 22x27x1,5mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 22mm  średnica zewnętrzna = 27mm  grubość = 1,5mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 10x16x1mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 10mm  średnica zewnętrzna = 16mm  grubość = 1mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 12x20x1mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 12mm  średnica zewnętrzna = 20mm  grubość = 1mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 18x23x1mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 18mm  średnica zewnętrzna = 23mm  grubość = 1mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 26x30x1mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 26mm  średnica zewnętrzna = 30mm  grubość = 1mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 22x27x1,5mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 20mm  średnica zewnętrzna = 27mm  grubość = 1,5mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 30x36x1,5mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 30mm  średnica zewnętrzna = 36mm  grubość = 1,5mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 22x29x1,5mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 22mm  średnica zewnętrzna = 29mm  grubość = 1,5mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 14x18x1,5mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 14mm  średnica zewnętrzna = 18mm  grubość = 1,5mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 16x22x1,5mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 16mm  średnica zewnętrzna = 22mm  grubość = 1,5mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 34x39x1,5mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 34mm  średnica zewnętrzna = 39mm  grubość = 1,5mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 30x36x2mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 30mm  średnica zewnętrzna = 36mm  grubość = 2mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 24x29x2mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 24mm  średnica zewnętrzna = 29mm  grubość = 2mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **SMAROWNICZKA KĄTOWA M10 45**  Wykonana ze stali ocynkowana, kąt 45°.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **SMAROWNICZKA KĄTOWA M10 90**  Wykonana ze stali ocynkowana, kąt 90°  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **SMAROWNICZKA PROSTA M10X1**  Wykonana ze stali ocynkowana.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **SMAROWNICZKA PROSTA M8**  Wykonana ze stali ocynkowana.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **SMAROWNICZKA KĄTOWA M8 45**  Wykonana ze stali ocynkowana, kąt 45°  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **SMAROWNICZKA KĄTOWA M8 90**  Wykonana ze stali ocynkowana, kąt 90°  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **WĄŻ GUMOWY DO BENZYNY I OLEJU FI 8**  Wielofunkcyjny elastyczny wąż przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, smarów, chemikaliów.  FI 8 mm  Średnica wewnętrzna [mm] - **8**  Grubość ścianki [mm] – **3,4**  Ciśnienie rozrywające: 3MPa,  Wzmocnienie tekstylne,  Temperatura pracy: od -30st.C do +100st.C (okresowo +125st.C)  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 30 |  |  |
|  | **WĄŻ GUMOWY DO BENZYNY I OLEJU FI 12**  Wielofunkcyjny elastyczny wąż przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, smarów, chemikaliów.  FI 12 mm  Średnica wewnętrzna [mm] - **12**  Grubość ścianki [mm] – **3,5**  Ciśnienie rozrywające: 3MPa,  Wzmocnienie tekstylne,  Temperatura pracy: od -30st.C do +100st.C (okresowo +125st.C)  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 30 |  |  |
|  | **WĄŻ GUMOWY DO BENZYNY I OLEJU FI 14**  Wielofunkcyjny elastyczny wąż przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, smarów, chemikaliów.  FI 14 mm  Średnica wewnętrzna [mm] - **14**  Grubość ścianki [mm] – **3,5**  Ciśnienie rozrywające: 3MPa,  Wzmocnienie tekstylne,  Temperatura pracy: od -30st.C do +100st.C (okresowo +125st.C)  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 30 |  |  |
|  | **WĄŻ GUMOWY DO BENZYNY I OLEJU FI 16**  Wielofunkcyjny elastyczny wąż przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, smarów, chemikaliów.  FI 16 mm  Średnica wewnętrzna [mm] - **16**  Grubość ścianki [mm] – **8**  Ciśnienie rozrywające: 8MPa,  Wzmocnienie tekstylne,  Temperatura pracy: od -30st.C do +100st.C (okresowo +125st.C)  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 30 |  |  |
|  | **WĄŻ GUMOWY DO BENZYNY I OLEJU FI 35**  Wielofunkcyjny elastyczny wąż przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, smarów, chemikaliów.  FI 35 mm  Średnica wewnętrzna [mm] - **35**  Grubość ścianki [mm] – 5,8  Ciśnienie rozrywające: 3MPa,  Wzmocnienie tekstylne,  Temperatura pracy: od -30st.C do +100st.C (okresowo +125st.C)  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 30 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 125x1x22mm**  Wykonana z tlenka glinu, żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego.  Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.  Spełniająca normę PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 400 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 230x2x22mm**  Wykonana z tlenka glinu, żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego.  Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.  Spełniająca normę PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 400 |  |  |
|  | **TARCZA DO SZLIFOWANIA 125mm P60**  Przeznaczona do szlifowania metalu.  Wzmocniona żywicą syntetyczną oraz włóknem szklanym.  Spełniająca normę PN-EN 12413.  Tarcza do użytkowania ze szlifierkami kątowymi.  Typ tarczy T27 wypukła.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 400 |  |  |
|  | **TARCZA LAMELKOWA DO SZLIFOWANIA 125mm**  Gradacja 60  Rodzaj listkowa wachlarzowa.  Średnica otworu 22,23mm  Maksymalna prędkość obrotowa do 12200 obr/min  Maksymalna prędkość liniowa do 80 m/s.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 50 |  |  |
|  | **SZCZOTKA DRUCIANA NA SZLIFIERKĘ M14**  Czołowa.  Średnica 125mm, drut splatany stalowy hartowany 75mm,  Maksymalna prędkość obrotowa do 12500 obr/mim.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 16** | szt. | 50 |  |  |
|  | **DRUT SPAWALNICZY 0,8MM 15KG**  -drut nawinięty na szpule 15 kg  -średnica 0,8mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 10 |  |  |
|  | **DRUT SPAWALNICZY 1MM 15KG**  -drut nawinięty na szpule 15 kg  -średnica 1,0mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 10 |  |  |
|  | **ZESTAW CZĘŚCI MB15 0,8mm DO MIGOMATU.**  Minimalne wyposażenie zestawu:  Dysza gazowa MB-15 - 4 szt.  Końcówka prądowa M6X25mm 0,8mm – 10 szt.  Łącznik prądowy ze sprężyną – 2 szt.  Izolator plastikowy – 2 szt.  Sprężyna – 2 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 5 |  |  |
|  | **ZESTAW CZĘŚCI MB24 DO MIGOMATU.**  Minimalne wyposażenie zestawu:  Dysza gazowa (łuska) - 2 szt.  Końcówka prądowa 0,8 – 10 szt.  Łącznik prądowy – 2 szt.  Izolator plastikowy – 2 szt.  Korpus palnika – 1 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 5 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 8X12 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 8-12mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 10X16 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 10-16mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 12X22 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 12-22mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 16X25 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 16-25mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 20X32 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 20-32mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 30X50 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 30-50mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 40X60 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 40-60mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 48X51 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 48-51mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 50X80 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 50-80mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 16** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 70X90 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 70-90mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 104X112 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 104-112mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY 230x280-120**  Wymiar 230mm X 280mm granulacja 120  Podłoże – płótno.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – klej żywica.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY 230x280-180**  Wymiar 230mm X 280mm granulacja 180  Podłoże – płótno.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – klej żywica.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY 230x280-150**  Wymiar 230mm X 280mm granulacja 150  Podłoże – płótno.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – klej żywica.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY PL 28 CK 125-80**  Samoprzyczepny, granulacja 80, średnica 125mm, bez otworu  Podłoże – papier.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – żywica syntetyczna.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY PL 28 CK 125-100**  Samoprzyczepny, granulacja 100, średnica 125mm, bez otworu  Podłoże – papier.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – żywica syntetyczna.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY PL 28 CK 125-120**  Samoprzyczepny, granulacja 120, średnica 125mm, bez otworu  Podłoże – papier.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – żywica syntetyczna.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY PL 28 CK 125-150**  Samoprzyczepny, granulacja 150, średnica 125mm, bez otworu  Podłoże – papier.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – żywica syntetyczna.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY PL 28 CK 125-180**  Samoprzyczepny, granulacja 180, średnica 125mm, bez otworu  Podłoże – papier.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – żywica syntetyczna.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **TAŚMA TECHNICZNA SAMOKLEJĄCA 50MMx50M**  Taśma naprawcza, kolor szary, szerokość 50mm, długość 50m (rolka), grubość 150µm, przyczepność do stali 175N/25mm, odporna na wilgoć.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY 230x280-1000**  Wymiar 230mm X 280mm granulacja 1000  Podłoże – papier A/C  Materiał – węglik krzemu.  Do pracy na sucho i mokro.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 600 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY 230x280-800**  Wymiar 230mm X 280mm granulacja 800  Podłoże – papier A/C  Materiał – węglik krzemu.  Do pracy na sucho i mokro.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 600 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY 230x280-400**  Wymiar 230mm X 280mm granulacja 400  Podłoże – papier A/C  Materiał – węglik krzemu.  Do pracy na sucho i mokro.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 600 |  |  |
|  | **DRUT DO PLOMBOWANIA 0,6 x 0,3 m.b. cięty L-300.**  Długość 300mm, grubość 0,6mm opleciony drutem stalowym grubości 0,3mm (do plombowania plombami ołowianymi).  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | kg | 100 |  |  |
|  | **PLOMBA OŁOWIANA 8mm (średnica 8mm, wysokość 5 mm) okrągła.**  Dwa otwory na drut do plombowania (służy do zabezpieczenia skrzyń amunicyjnych i pomieszczeń podlegających ochronie – magazyny środków bojowych).  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | kg | 200 |  |  |
|  | **PŁYTA USZCZELKARSKA KLINGIERYT 0,5mm 500x500mm**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 20 |  |  |
|  | **GUMA RYFLOWANA 3mm x 1200mm**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 50 |  |  |
|  | **PRZEDŁUŻACZ WENTYLA 23-0072361**  Przedłużka do zaworów wentyli gumowa zbrojona 210mm.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 30 |  |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU FI10/8PL**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 100 |  |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU FI10PL KOLANKO**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 100 |  |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU PROSTE FI10 PL**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 100 |  |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU FI10 PL TRÓJNIK**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 100 |  |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU FI12/10 PL**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 100 |  |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU FI15 FI15 PL KOLANKO**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 100 |  |  |
|  | **PIASEK KWARCOWY DO PIASKOWANIA 25kg**  Granulacja 05-1mm.  Suszony.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 5 |  |  |
|  | **PRZEDŁUŻKA DO POMP. KÓŁ BLIŹ. 562-4254**  Długość 140mm.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 50 |  |  |
|  | **NITONAKRĘTKI**  Zestaw stalowo-aluminiowych nitonakrętek M3-M10. Kołnierz walcowy radełkowany. W zestawie min. 300 szt. Nitonakrętek o rozmiarach M3x10mm, M4x11mm, M5x13mm, M6x15mm, M8x18mm, M10x21mm. W identycznych ilościach.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | kpl. | 10 |  |  |
|  | **ZSZYWKI DO PLASTIKU RS28**  W opakowaniu min. 500szt. zszywek.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | op | 5 |  |  |
|  | **ZESTAW SPOIW DO PLASTIKU.**  W zestawie min. 23 rodzaje spoin min po 50g każdego rodzaju.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | op. | 4 |  |  |
| **RAZEM SŁUŻBA CZOŁG-SAM.** | | | | |  |
| **SEKCJA INFRASTRUKTURY** | | | | | |
|  | **DRUT SPAWALNICZY**  - do spawania MIG, MAG  - gatunek DIN 8559-SG2 zgodny z EN440  - grubość 0,8 mm  - rolka 15 kg  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | szt. | 1 |  |  |
|  | **DRUT SPAWALNICZY**  - do spawania MIG, MAG  - gatunek DIN 8559-SG2 zgodny z EN440  - grubość 0,8 mm  - rolka 5 kg  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 6 |  |  |
|  | **GWOŹDZIE BUDOWLANE**  - (6”) 5 x 150 mm  - czarne (zwykłe) stal niskowęglowa  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 5 |  |  |
|  | **KOŁEK ROZPOROWY**  - 12 x 100 mm na klucz 13mm  - opakowanie 50 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | op. | 3 |  |  |
|  | **KOŁEK ROZPOROWY**  -12 x 150 mm na klucz 13mm  - opakowanie 100 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | op. | 1 |  |  |
|  | **KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM**  - 8 x 45 mm  - uniwersalny  - opakowanie 100 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | op. | 3 |  |  |
|  | **KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM**  - 6 x 60 mm  - uniwersalny  - opakowanie 100 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 4 |  |  |
|  | **KOŁKI ROZPOROWE Z WKRĘTEM PZ**  - 8 x 100 mm  - opakowanie 100 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 4 |  |  |
|  | **KOŁKI ROZPOROWE Z HAKIEM PROSTYM**  - 10 x 100 mm  - opakowanie 100 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 4 |  |  |
|  | **PŁASKOWNIK**  - 40 x 4 mm  - stal S235JR  - dostawa 7 x 6 mb  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | mb | 42 |  |  |
|  | **PODKŁADKA STALOWA OCYNKOWANA M6**  - fi 6,4 mm  - stal 140HV  - powłoka ocynk galwaniczny  - 1kg = ok 1240 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 1 |  |  |
|  | **WKRĘT SPAX**  - gniazdo PZ  - 3,5 x 20 mm  - opakowanie 1000 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 1 |  |  |
|  | **WKRĘT SPAX**  - gniazdo PZ  - 3,5 x 35 mm  - opakowanie 1000 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 1 |  |  |
|  | **WKRĘT DO DREWNA**  - gniazdo TORX 10  - stal ocynkowana galwanicznie  - 3 x 40 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | kg | 4 |  |  |
|  | **WKRĘT DO PŁYT KARTON-GIPS**  - gniazdo PH 2  - 4,2 x 70 mm  - stal z powłoką fosforanową  - opakowanie 1000 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 1 |  |  |
|  | **WKRĘT DO PŁYT KARTON-GIPS**  - gniazdo PH 2  - 4,2 x 90 mm  - stal z powłoką fosforanową  - opakowanie 1000 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 1 |  |  |
|  | **WKRĘT SAMOWIERCĄCE DO STALI**  - stal ocynkowana  - 5,5 x 125 mm  - gniazdo PH2  - opakowanie 100 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 2 |  |  |
|  | **WKRĘT SAMOWIERCĄCE DO STALI**  - ocynk galwaniczny  - 5,5 x 95 mm  - typ łba wkręta HEX  - opakowanie 100 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 2 |  |  |
|  | **WKRĘT FARMERSKI**  - stal ocynkowana  - 4,8 x 35 mm  - opakowanie 250 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko – 14 op.  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap -10 op. | op. | 24 |  |  |
|  | **WKRĘT FARMERSKI**  - stal ocynkowana  - 4,8 x 55 mm  - opakowanie 100 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko – 15 op. | op. | 15 |  |  |
|  | **WKRĘT SZYBKI MONTAŻ**  - kołek  - 6 x 70 mm  - opakowanie 100 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 3 |  |  |
|  | **WKRĘT SZYBKI MONTAŻ**  - kołek  - 6 x 80 mm  - opakowanie 100 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 3 |  |  |
|  | **WKRĘT SZYBKI MONTAŻ**  - kołek  - 8 x 100 mm  - opakowanie 100 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 3 |  |  |
|  | **WKRĘT SZYBKI MONTAŻ**  - 8 x 80 mm  - opakowanie 100 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 3 |  |  |
|  | **Wkręt uniwersalny samowiercący/blachowkręt**  - 4,2 x 25 mm  - opakowanie 500 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 1 |  |  |
|  | **WKRĘT DO DREWNA**  - 3,5 x 16 mm  - ocynkowany  - gniazdo PZ2  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | kg | 3 |  |  |
|  | **WKRĘT DO DREWNA**  - 3,5 x 45 mm  - ocynkowany  - gniazdo PZ2  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | kg | 1 |  |  |
|  | **WKRĘT DO DREWNA**  - 3,5 x 55 mm  - gniazdo PZ2  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | kg | 4 |  |  |
|  | **LINA STALOWA FI 4,0 MM**  na szpuli ocynkowana splot 6x19 klasa wytrzymałości 1770N/mm2,  na szpuli odcinki dł. 800 mb  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | mb | 1600 |  |  |
|  | **LINA STALOWA FI 6,0 MM**  na szpuli ocynkowana prawa splot 6x19 klasa wytrzymałości 1770N/mm2,  na szpuli odcinki dł. 700 mb  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | mb | 2800 |  |  |
|  | **LINA STALOWA FI 8,0 MM**  na szpuli ocynkowana splot 6x37 klasa wytrzymałości 1770N/mm2,  na szpuli odcinki dł. 800 mb  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | mb | 800 |  |  |
|  | **NAKRĘTKA STALOWA M8**  - ocynkowana  - kl.8 DIN 934  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 5 |  |  |
|  | **NAKRĘTKA STALOWA M6**  - ocynkowana  - kl.8 DIN 934  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 5 |  |  |
|  | **NIT STALOWY Z ŁBEM KULISTYM**  - 3 x 20 mm  - DIN 660  - opakowanie 1000 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | op. | 1 |  |  |
|  | **NIT STALOWY Z ŁBEM KULISTYM**  - 4 x 10 mm  - DIN 660  - opakowanie 1000 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | op. | 1 |  |  |
|  | **NIT STALOWY Z ŁBEM KULISTYM**  - 4 x 20 mm  - DIN 660  - opakowanie 1000 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | op. | 1 |  |  |
|  | **NIT STALOWY Z ŁBEM KULISTYM**  - 6 x 10 mm  - DIN 660  - opakowanie 500 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | op. | 1 |  |  |
|  | **PODKŁADKA STALOWA OCYNKOWANA M6**  - fi 6,4 mm  - stal 140HV  - powłoka ocynk galwaniczny  - 1kg = ok 1240 szt.  ***Dostawa do******magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 5 |  |  |
|  | **PODKŁADKA STALOWA OCYNKOWANA M8**  - fi 8,4 mm  - stal 140HV  - powłoka ocynk galwaniczny  - 1kg = ok 602 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 5 |  |  |
|  | **ŚRUBA M6 STALOWA ZAMKOWA Z ŁBEM GRZYBKOWYM OCYNKOWANA**  - 6 x 40 mm  - klasa 4,6  - ocynk galwaniczny  - 1kg ok. 90 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 10 |  |  |
|  | **ŚRUBA M8 STALOWA ZAMKOWA Z ŁBEM GRZYBKOWYM OCYNKOWANA**  - 6 x 80 mm  - klasa 4,6  - ocynk galwaniczny  - 1kg ok. 55 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 10 |  |  |
|  | **ŚRUBA M6 STALOWA ZAMKOWA Z ŁBEM GRZYBKOWYM OCYNKOWANA**  - 8 x 120 mm  - klasa 4,6  - ocynk galwaniczny  - 1kg ok. 40 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 10 |  |  |
|  | **ŚRUBA M8 STALOWA ZAMKOWA Z ŁBEM GRZYBKOWYM OCYNKOWANA**  - 8 x 40 mm  - klasa 4,6  - ocynk galwaniczny  - 1kg ok. 45 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 10 |  |  |
|  | **GAŁKA DO MEBLI ALUMINIOWA**  - wysokość 21 mm +/-3mm  - średnica 32 mm +/-3mm  - średnica podstawy 8,5mm +/-3mm  - materiał metal  - kolor mat chrom  - w zestawie śruba do montażu L-22 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 100 |  |  |
|  | **KLAMKA + SZYLD DO DRZWI Z ANTABĄ**  - metal matowe wykończenie  - klamka uniwersalna prawa/lewa z wkładką patentową  - wymiar szyldu szer.5 cm, dł. 24,5 cm, odległość między otworami 0,72 cm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 8 |  |  |
|  | **KLAMKA BRAMOWA Z DŁUGIM SZYLDEM**  - na wkładkę 90  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 6 |  |  |
|  | **KLAMKA NA ROZETĘ OWALNA**  - stal nierdzewna  - z rozetą w komplecie  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 4 |  |  |
|  | **DRĄŻEK METALOWY DO SZAFY Z UCHWYTAMI**  - L=1 m  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | szt. | 10 |  |  |
|  | **PROWADNICA KULKOWA DO SZUFLAD**  - 2 sztuki L/P = komplet  - h = 17 mm  - L = 380 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | kpl | 10 |  |  |
|  | **PROWADNICA ŁOŻYSKOWA Z PEŁNYM WYSUWEM**  - 2 sztuki L/P = komplet  - h – 45 mm  - L – 500 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | kpl | 50 |  |  |
|  | **ROZETA /SZYLD DO WC**  - kolor biały  - kształt okrągły  - 1 sztuka = 2 rozety + po 2 przelotowe śruby montażowe do każdej rozety  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 40 |  |  |
|  | **ŚLIZGACZ MEBLOWY Z PCV**  - pojedynczy  - wciskany  - fi 5 mm  - wysokość całkowita 14 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | szt. | 100 |  |  |
|  | **UCHWYT MEBLOWY**  - kolor chrom. srebrny  - L-96 mm  - śruby do montażu  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | szt. | 100 |  |  |
|  | **WKŁADKA BĘBENKOWA**  - profilowa 31/41  - materiał mosiądz  - 3 klucze w komplecie śruba mocująca  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 10 |  |  |
|  | **WKŁADKA BĘBENKOWA**  - symetryczna 31/31  - materiał mosiądz  - 5 kluczy w komplecie śruba mocująca  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | szt. | 15 |  |  |
|  | **WKŁADKA BĘBENKOWA**  - materiał mosiądz 30/30  - 3 klucze w komplecie śruba mocująca  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | szt. | 60 |  |  |
|  | **ZAMEK DRZWIOWY DO WC Z BLOKADĄ**  - 72/50 prawy/lewy  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | szt. | 15 |  |  |
|  | **ZAMEK DRZWIOWY NA WKŁADKĘ**  - 90/50 lewy/prawy  - zasuwka i zapadka metalowe  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | szt. | 30 |  |  |
|  | **ZAMEK DRZWIOWY NA WKŁADKĘ**  - 72/55 lewy/prawy  - zasuwka i zapadka metalowe  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 100 |  |  |
|  | **ZAMEK SEJFOWY OŚMIOZAPADKOWY**  - standardowe rozmiary montażu 3012  - atest IMP kl. A ; VDS 1  - całkowita długość klucza 69 mm  - 2 klucze w komplecie  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | szt. | 10 |  |  |
|  | **ZAMEK BĘBENKOWY**  - atest PN-EU 12209;2005: 2G700F4BA2-  - do drzwi w obiektach biurowych o masie powyżej 100 kg  - rozstaw zamka 92mm  - dormas zamka 35mm  - długość czoła 245 mm  - szerokość czoła 24mm  - szerokość puszki 51  - wysokość puszki 183 mm  - czoło P  - typ wkładka  - strony lewa/prawa  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | szt. | 10 |  |  |
|  | **ZAMEK MEBLOWY**  - ZMB-1  - otwór na wkładkę 22 mm  - odległość wkładki do czoła zamka 22,5mm  - bębenek mosiężny  - 3 klucze w komplecie  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 10 |  |  |
|  | **ZAMEK MEBLOWY**  - ZMB-2  - otwór na wkładkę 22 mm  - odległość wkładki do czoła zamka 30 mm  - bębenek mosiężny  - 3 klucze w komplecie  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | szt. | 10 |  |  |
|  | **ZAMEK WIERZCHNI Z WKŁADKĄ**  - odległość od zamka do osi pokrętła 50 mm  - 3 klucze w komplecie  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap – 50 szt.  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo – 5 szt. | szt. | 55 |  |  |
|  | **ZAMEK DRZWIOWY**  - 72/60 wkład prawy/lewy  - wpuszczany  - na wkładkę  - zasuwka i zapadka metalowe  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | szt. | 25 |  |  |
|  | **ZAMEK LISTWOWY**  - uniwersalny prawy/lewy  - szerokość blachy czołowej 16 mm  - długość czoła 2000 mm, szerokość puszki 55 mm, wysokość puszki 233 mm otwór pod trzpień klamki:  kwadrat 8 mm  - rozstaw zamka 92 mm  - dormas 35 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 2 |  |  |
|  | **ZAMEK ZAPADKOWY ZASUWKOWY**  - do profili aluminiowych KC30  - rozstaw 92 mm  - dormas 30 mm  - szerokość listwy czołowej 24 mm  - długość listwy czołowej 256 mm  - kierunek lewo/prawo  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | szt. | 15 |  |  |
|  | **ZAMKNIĘCIE NA KŁÓDKĘ**  - grubość minimum 1mm  - średnica otworu 27 mm  - średnica otworu na kłódkę 11 mm  - stal nierdzewna  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 20 |  |  |
|  | **ZESTAW NAPRAWCZY DO ŁÓŻKA KOSZAROWEGO UNIWERSALNEGO WP2-27**  - rama 80 x 190 cm  skład zestawy:  - podkładka fi 10 mm – 70 szt. PN -59/M-82007 ocynkowana  - haczyk duży V – 126 szt.  - sprężyna – 18 szt. drut stalowy sprężynowy fi 3 mm kl.B DIN 17223: PN 71/M 80057: ocynkowany  - haczyk (średni) L- 48 mm – 14 szt.  - haczyk (średni) L – 60 mm – 54 szt.  haczyki drut stalowy ocynkowany fi 3mm PN 67-80026    ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | kpl. | 20 |  |  |
|  | **UCHWYT UNIWERSALNY DO MOCOWANIA**  - znaków/tablic na słupku 45-65 mm ocynk  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 40 |  |  |
|  | **SŁUPEK - RURA STALOWA DO MONTAŻU ZNAKÓW DROGOWYCH**  - fi 60,3 mm, długość 3500 mm, ocynkowany z przyspawaną kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciwdeszczowym  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 20 |  |  |
|  | **ZAMEK DO SZAFY KARTOTEKOWEJ**  - wkładka 1  - długość wkładki 22 mm  - długość rygla 110 mm  - 2 klucze  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 5 |  |  |
|  | **DYSZA DO PIECYKA GRZEWCZEGO**  - paliwo płynne (diesel) typ Kl 35, Kl 40  - DANFOSS 0,40gal/h ; kąt 60 S  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 60 |  |  |
|  | **DYSZA DO PIECYKA GRZEWCZEGO**  - paliwo płynne (diesel) typ Kl 35, Kl 40  - DANFOSS 0,75gal/h ; kąt 60 S  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 60 |  |  |
|  | **KONDENSATOR**  - piecyka grzewczego typ Kl 35, Kl 40  - rozruchowy 8 µF 450 KNM  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **PROGRAMATOR PALNIKA**  - piecyka grzewczego typ Kl 35, Kl 40  - typu Siemens LMO14.113C2E  - napięcie 230V 50-60Hz  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **TERMOSTAT**  - piecyka grzewczego typ Kl 35, Kl 40  - typu sterownik MSK – 100  w zestawie: sterownik mikroprocesorowy; czujnik temperatury z sylikonowym kablem; przepustnica  z serwomechanizmem  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **TRANSFORMATOR**  - piecyka grzewczego typ Kl 35, Kl 40  - typu zapłonowy Danfoss 052 F 4030 (zam. EBI 052F 0030)  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 5 |  |  |
|  | **TRANSFORMATOR**  - piecyka grzewczego typ Kl 35, Kl 40  - typu zapłonowy typu FIDA mod.26/35 50% ITD.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **TRANSFORMATOR**  - piecyka grzewczego typ Kl 35, Kl 40  - zapłonowy SEO 284KT 20mA 11KV typ E620 "COVT TREVISO"  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY**  - piecyka grzewczego typ Kl 35, Kl 40  - pasujący do pompy DANFOSS BFP  - nr. 57-90-10919  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 5 |  |  |
|  | **ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY**  - piecyka grzewczego typ Kl 35, Kl 40  - zawór laboratories valve oczyszczający  - P/N 5995-G501 NSN 4820013879550  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **FILTR POWIETRZA DO KOSIARKI**  - pasujący do MAKITA PLM 4610  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 5 |  |  |
|  | **FILTR POWIETRZA DO KOSY**  - pasujący do STHIL FS 300, FS 400  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 12 |  |  |
|  | **GŁOWICA ŻYŁKOWA DO KOSY**  - pasująca do STIHL FS-460  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 6 |  |  |
|  | **BĘBEN SPRZĘGŁA DO PILARKI ŁAŃCUCHOWEJ**  - skok 3/8” P7  W zestawie:  - bęben sprzęgła z łożyskiem  - kółko pływające  - podkładka  - zabezpieczenie  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH DO PILARKI**  - pasujący do ELEKTROMED  - długość łańcucha 14” 35 cm  - szerokość zęba prowadzącego 325” 1,5 mm  - liczba ogniw prowadzących 56  - ilość ogniw tnących 28  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 2 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH DO PILARKI SPALINOWEJ**  - pasujący do STHIL  - długość łańcucha 14” 35 cm  - szerokość zęba prowadzącego 1,3 mm  - liczba ogniw prowadzących 52  - podziałka skok łańcucha 3/8”  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 6 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH DO PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ SPALINOWEJ**  - pasujący do STIHL  - długość łańcucha 45 cm  - szerokość zęba prowadzącego 1,5 mm  - liczba ogniw prowadzących 68  - podziałka skok łańcucha 3/8”  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 2 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH DO PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ SPALINOWEJ**  - pasujący do STIHL  - długość łańcucha 40 cm  - szerokość zęba prowadzącego 1,6 mm  - liczba ogniw prowadzących 60  - podziałka skok łańcucha 3/8”  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 2 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH DO PIŁY**  - pasujący do STHIL MS-362C  - długość łańcucha 40 cm  - szerokość zęba prowadzącego 1,6 mm  - liczba ogniw prowadzących 60  - podziałka skok łańcucha 3/8”  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 6 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH SPALINOWYCH**  - pasujący do STHIL MS290  - długość łańcucha 40 cm  - szerokość zęba prowadzącego 1,6 mm  - liczba ogniw prowadzących 60  - podziałka skok łańcucha 3/8”  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | szt. | 20 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY DO PIŁY**  - pasujący do HUSGVARNA  - długość łańcucha 15”  - szerokość zęba prowadzącego 1,5 mm  - liczba ogniw prowadzących 64  - podziałka skok łańcucha 325”  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 8 |  |  |
|  | **ŁOŻYSKO**  - 6210-2z-C3  - wymiary 50 x 90 x 20 mm  - uszczelnienie dwustronna stalowa blaszka  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 4 |  |  |
|  | **ŁOŻYSKO**  - 6213-2RS/C3 P6  - wymiary 65 x 120 x 23 mm  - uszczelnienie dwustronne kauczukiem wzmocnienie blaszka  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 6 |  |  |
|  | **NÓŻ DO KOSIARKI**  - pasujący do kosiarki HECHT 5484SX  - długość noża 46 cm (18”)  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **NÓŻ DO KOSIARKI**  - pasujący do kosiarki MEWA 21  - 102 x 48 x 3 mm  - otwór centrujący fi19 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 40 |  |  |
|  | **NÓŻ DO KOSIARKI**  - pasujący do kosiarki MURRAY  - długość noża 50,5 cm (20”)  - otwór centrujący fi 9,5 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **NÓŻ DO KOSIARKI**  - pasujący do kosiarki PEZAL  - długość noża 53 cm (21”)  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **NÓŻ DO TRAKTORKA**  - pasujący do AL-KO T13  - komplet 2 sztuki lewy, prawy  - długość noża 48,5 cm  - średnica otworu fi 16 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kpl | 2 |  |  |
|  | **NÓŻ TNĄCY DO KOSIARKI**  - pasujący HUSQUVARNA M145SV M145  - długość noża 44 cm  - średnica otworu fi 15,8 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **NÓŻ TNĄCY DO KOSIARKI**  - pasujący do NAC S460V  - długość noża 45,5 cm  - średnica otworu fi 15 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **NÓŻ TNĄCY DO KOSIARKI**  - pasujący do PARTNER P-53-675DWA  - długość noża 53 cm  - średnica otworu fi 16 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 2 |  |  |
|  | **OPRAWA ŁOŻYSKA**  - UB 1-2-4-1  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 4 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ USZCZELNIACZA**  - (simmering) 65 x 90 x 10 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 4 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ USZCZELNIACZA**  - (simmering) 75 x 100 x 10 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 6 |  |  |
|  | **POKRYWA OPRAWY ŁOŻYSKA**  - UB 1-2-4-2  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 4 |  |  |
|  | **PROWADNICA DO ŁAŃCUCHA TNĄCEGO PIŁY SPALINOWEJ**  - pasująca do piły HUSQVARNA  - długość 45 cm (18”)  - skok ogniwa 3/8”  - szerokość rowka 1,5 mm (0,058”)  - ilość ogniw 68 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 4 |  |  |
|  | **PROWADNICA DO ŁAŃCUCHA TNĄCEGO PIŁY SPALINOWEJ**  - pasująca do piły STIHL  - długość 50 cm (20”)  - skok ogniwa 3/8”  - szerokość rowka 1,6 mm (0,063”)  - ilość ogniw 72 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 5 |  |  |
|  | **PROWADNICA DO ŁAŃCUCHA TNĄCEGO PIŁY SPALINOWEJ**  - pasująca do STIHL  - długość 40 cm (16”)  - skok ogniwa 3/8”  - szerokość rowka 1,6 mm (0,063”)  - ilość ogniw 60 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 2 |  |  |
|  | **PROWADNICA DO PIŁY SPALINOWEJ**  - pasująca do STHIL MS 250  - długość 40 cm (16”)  - skok ogniwa 3/8”  - szerokość rowka 1,3 mm (0,050”)  - ilość ogniw 55 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | szt. | 3 |  |  |
|  | **PROWADNICA DO PIŁ SPALINOWYCH**  - pasująca do STHIL MS 290  - długość 40 cm (16”)  - skok ogniwa 325”/8,25 mm  - szerokość rowka 1,6 mm (0,063”)  - ilość ogniw 67 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap – 3 szt.  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo – 12 szt. | szt. | 15 |  |  |
|  | **PROWADNICA DO PILARKI**  - pasująca do pilarki ELEKTROMET  - długość 35 cm (14”)  - skok ogniwa 325”/8,25 mm  - szerokość rowka 1,5 mm (0,058”)  - ilość ogniw 60 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **PROWADNICA DO PILARKI SPALINOWEJ**  - pasująca do STHIL  - długość 35 cm (14”)  - skok ogniwa 3/8”  - szerokość rowka 1,3 mm (0,050”)  - ilość ogniw 52 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **PROWADNICA ŁAŃCUCHA DO PIŁY**  - pasująca do HUSGVARNA  - długość 38 cm (15”)  - skok ogniwa 325”/8,25 mm  - szerokość rowka 1,5 mm (0,058”)  - ilość ogniw 64 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 4 |  |  |
|  | **PRZEKŁADNIA KĄTOWA DO KOSY**  - pasująca do STIHL FS-410  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 3 |  |  |
|  | **PRZEKŁADNIA KĄTOWA DO KOSY**  - pasująca do STIHL FS-460  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 7 |  |  |
|  | **SEGER W 65 X 2**  - pierścień osadniczy sprężynujący  - norma DIN 472  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 6 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA DO KOS SPALINOWYCH**  - pasująca do urządzeń STIHL  - typu CMR6H  - gwint M10 x 1 mm L= 12,7  - na klucz 16 mm  *Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 16 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA DO KOSIARKI**  - typu RJ19 HX  - gwint 14 x 1,25 mm L= 9,5 mm  - na klucz 21 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 4 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA DO KOSIARKI**  - typu F6TC  - gwint 14 x 1,25 mm L= 19 mm  - na klucz 21 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 2 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA DO PILAREK**  - pasująca do urządzeń STIHL  - typu BPMR7A  - gwint 14 x 1,25 mm L= 9,5 mm  - na klucz 19 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 5 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA DO PIŁY**  - typu AKC-0025  - średnica gwintu 13 mm L= 11 mm  - na klucz 19 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 5 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA DO TRAKTORKÓW**  - typu 77-303-1  - średnica gwintu 14 mm L= 19 mm  - na klucz 16 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 2 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA DO STARSZYCH KOS**  - typu RCJ 7Y  - średnica gwintu 14 x 1,25 mm L= 9,5 mm  - na klucz 19 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 4 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA TRAWY**  - pasująca do kosy spalinowej STIHL FS 240  - średnica 250 mm  - 40 ostrzy  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 2 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA TRAWY (TRÓJZĄB)**  - pasująca do kosy spalinowej STIHL FS 300  - średnica 300 mm  - trzy ostrza  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 2 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA TRAWY**  - pasująca do kosy spalinowej STIHL FS 310  - średnica 255 mm  - 8 ostrzy  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 2 |  |  |
|  | **TARCZA DO KOSY**  - pasująca do STIHL FS 230  - średnica 250/25,4 mm  - 40 ostrzy  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **TARCZA TNĄCA**  - pasująca do kosy STIHL FS 410  - średnica 225 mm  - 22 ostrza  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 4 |  |  |
|  | **TRÓJZĄB DO KOSY**  - pasująca do STIHL FS-410  - średnica 230/25,4 mm  - 4 ostrza  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 6 |  |  |
|  | **TRZYMAK NOŻA**  - do kosiarki rotacyjnej MEWA  - nr kat. 8245-036-010-309  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 20 |  |  |
|  | **WPUST PRYZMATYCZNY**  - 8 x 7 x 50 mm  - materiał stal  - standard DIN 6885  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 2 |  |  |
|  | **ZESTAW SERWISOWY**  - pasujący do kos spalinowych FS 300.  Zestaw składa się z 3 części:- świeca zapłonowa; - filtr powietrza;- filtr paliwa  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 1 |  |  |
|  | **ZESTAW SERWISOWY**  - pasujący do kos spalinowych STIHL FS 240.  Zestaw składa się z 3 części:- świeca zapłonowa;- filtr powietrza;- filtr paliwa  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 1 |  |  |
|  | **ZESTAW SERWISOWY**  - pasujący do kos spalinowych FS 310  Zestaw składa się z 3 części: - świeca zapłonowa; - filtr powietrza; - filtr paliwa  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 1 |  |  |
|  | **KÓŁKO ZĘBATKA**  - 3/8 7z  - do łańcucha pilarki MS-250  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 3 |  |  |
|  | **SZCZOTKA NYLONOWA**  - do kos i podkaszarek  - materiał nylon  - średnica fi 200 mm  - średnica mocowania fi 25,4 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 2 |  |  |
|  | **PAPIER KRĄŻEK ŚCIERNY**  - fi 150 mm  - g. 60  - na rzep  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | szt. | 50 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY G. 100**  - rolka 93 mm x 5 mb  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 5 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY G. 120**  - rolka 93 mm x 5 mb  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 5 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY G. 80**  - arkusz 230 x 280 mm  - podłoże papier typ C  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 20 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY G. 80**  - rolka 93 mm x 5 mb  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 10 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY KRĄŻEK DO ŻYRAFY**  - na rzep 225  - żółty gr 100  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 200 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY KRĄŻEK DO ŻYRAFY**  - na rzep 225  - żółty gr 120  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 200 |  |  |
|  | **PIŁA TARCZOWA**  - tarcza z płytkami HM (ze spiekami)  - średnica 350 mm  - średnica otworu 30 mm  - grubość blachy 2,5 mm  - grubość zęba – 3,6 mm  - geometria zęba GS 10 zęby naprzemian skośne do cięcia poprzecznego  - ilość zębów 60  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 1 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU**  - 115 x 1,6 x 22,2 mm  - wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego.  - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.  - spełniająca normę PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | szt. | 50 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU**  - 230 x 1,8 x 22,2 mm  - wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego.  - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.  - spełniająca normę PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | szt. | 20 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA STALI**  - 125 x 1,6 x 22,2 mm  - wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego.  - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.  - spełniająca normę PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | szt. | 50 |  |  |
|  | **TARCZA DO SZLIFOWANIA LISTKOWA**  - 115 x 22,22 mm g 80  - talerz włókno szklane  - płótno ścierne z korundem normalnym  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | szt. | 30 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU**  - 125 x 1 x 22,2 mm  - wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego.  - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.  - spełniająca normę PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 150 |  |  |
|  | **ELEKTRODA RUTYLOWA**  - 2,5 x 350 mm  - opakowanie 5 kg  Zgodne z PN-EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11 AWS A5.1:E 6030  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | op. | 1 |  |  |
|  | **ELEKTRODA RUTYLOWA**  - 3,25 x 350 mm  - opakowanie 5 kg  Zgodne z PN-EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11 AWS A5.1:E 6030  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | op. | 2 |  |  |
|  | **ELEKTRODA WOLFRAMOWA**  - 3,0 x 175 mm  - opakowanie 10 szt.  Zgodna z PN-EN ISO 6848  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | op. | 10 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY DO SZLIFIERKI MIMOŚRODOWEJ**  - podkład papier  - mocowanie rzep  - 125 mm g 100  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY DO SZLIFIERKI MIMOŚRODOWEJ**  - podkład papier  - mocowanie rzep  - 125 mm g 60  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY DO SZLIFIERKI MIMOŚRODOWEJ**  - podkład papier  - mocowanie rzep  - 125 mm g 80  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **PAS BEZKOŃCOWY DO SZLIFIEREK TAŚMOWYCH**  - 100 X 610 mm - GR 100  - LS 307X – płótno sztywne nasyp kordowy  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **PAS BEZKOŃCOWY DO SZLIFIEREK TAŚMOWYCH**  - 100 X 610 mm - LS 307X – płótno sztywne nasyp kordowy  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **PAS BEZKOŃCOWY DO SZLIFIEREK TAŚMOWYCH**  - 100 X 610 mm - GR 60  - LS 307X – płótno sztywne nasyp kordowy  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **PAS BEZKOŃCOWY DO SZLIFIEREK TAŚMOWYCH**  - 100 X 610 mm - GR 80  - LS 307X – płótno sztywne nasyp kordowy  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **PAS BEZKOŃCOWY DO SZLIFIEREK TAŚMOWYCH**  - 75 x 533 mm - GR 40  - płótno elastyczne nasyp korundowy samoostrzący  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU**  - 125 x 1 x 22,2 mm  - wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego.  - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.  - spełniająca normę PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 70 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA STALI**  - 125 x 1,6 x 22,2 mm  - wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego.  - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.  - spełniająca normę PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 100 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU**  - 125 x 2 x 22,2 mm  - wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego.  - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.  - spełniająca normę PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 100 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU**  - 230 x 2 x 22,2 mm  - wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego.  - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.  - spełniająca normę PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 5 |  |  |
|  | **TARCZA DO SZLIFOWANIA**  - 125 x 6 x 22,2 mm  - z obniżonym środkiem (wypukła)  - materiał ścierny elektrokorund  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 106 |  |  |
|  | **TARCZA DO SZLIFOWANIA**  - 230 x 6 x 22,23 mm  - z obniżonym środkiem (wypukła)  - materiał ścierny elektrokorund  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 15 |  |  |
|  | **TARCZA SZLIFIERSKA**  - 125 x 16 x 12,7 mm  - ziarno 98C tlenek glinu  - gr 60  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 15 |  |  |
|  | **TARCZE DIAMENTOWE DO CIĘCIA BETONU**  - DB 20 ogólna budowlana  - 350 x 3 x 20 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie – 10 szt.  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo – 10 szt. | szt. | 20 |  |  |
|  | **TARCZE DIAMENTOWE DO CIĘCIA ASFALTU**  - DBA 80  - 350 x 3 x 20 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | szt. | 20 |  |  |
|  | **TARCZE DIAMENTOWE DO CIĘCIA MATERIAŁÓW WIELOWARSTWOWYCH**  - DSB 90 cięcie na mokro  - 350 mm x 3 mm x 20 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie – 10 szt.  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo – 10 szt. | szt. | 20 |  |  |
|  | **TARCZA DIAMENTOWA DO CIĘCIA MATERIAŁÓW WIELOWARSTWOWYCH**  - cięcie na mokro i sucho  - 350x20x3mm  - zgodna EN13236  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 2 |  |  |
|  | **TARCZA TNĄCA KORUNDOWA DO METALU**  - 350 x 20 x 4,2 mm  - wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego.  - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.  - spełniająca normę PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 20 |  |  |
|  | **TARCZA TNĄCA KORUNDOWA DO BETONU**  - 350 x 20 x 4,2 mm  - wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego.  - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.  - spełniająca normę PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **ZSZYWKI DO ZSZYWACZA 10 MM**  - Typ A;53;530  - stalowa galwanizowana (a=11,3 x n=0,75 mm)  - opakowanie 1000 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | op. | 5 |  |  |
|  | **ZSZYWKI DO ZSZYWACZA 6 MM**  - Typ J - 006  - stalowe galwanizowane (a=11,3 x 7 mm)  - opakowanie 1000 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | op. | 60 |  |  |
|  | **OSTRZE SEGMENTOWE ŁAMANE 22 MM**  - opakowanie 10szt  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 1 |  |  |
|  | **ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO DREWNA DO WYRZYNARKI ELEKTRYCZNEJ**  - T101B  - komplet 5 szt.  *Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kpl | 5 |  |  |
|  | **ZESTAW FREZÓW TRZPIENIOWYCH**  - 8 mm uniwersalnych  - D-74778  - do użytku z frezarkami górnowrzecionowymi  - komplet 22 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kpl | 1 |  |  |
|  | **BRZESZCZOT DO METALU DWUSTRONNY**  - 300 x 25 mm  - dwustronny układ zębów falisty  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 100 |  |  |
|  | **SZCZOTKA DOCZOŁOWA DRUCIANA**  - z nakrętką fi 14 fi 80  - uniwersalna gruby splot  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 6 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA**  - zakres 8x12 mm W1  - stal węglowa ocynkowana szerokość 8,5 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 50 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA (TRYTYTKA)**  - 7,6 x 400 mm  - materiał nylon  - kolor czarny  - opakowanie 100 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 4 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA (TRYTYTKA)**  - 2,5 x 100 mm  - materiał nylon  - kolor czarny  - opakowanie 100 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 4 |  |  |
| **RAZEM SEKCJA INFRASTRUKTURY** | | | | |  |
| **SŁUŻBA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI (SSŁiI)** | | | | | |
|  | **Kabel S/FTP KAT. 6a DRUT wewnętrzny:** 4x2x23AWG  Żyły: drut miedziany 23AWG, 0,57mm w powłoce PE 1,335mm; Powłoka: PCV min. 0,51mm; Średnica: 7,3mm;  Ekran par: AL./pet 50/12µm; Obłożenie: siatka druciana 4x16x0,1mm  Długość kabla: 305 m; Kolor powłoki: obojętny.  Znakowanie kabla: Nadruk licznika długości w odstępach metrowych.  Pakowanie: Karton lub szpula 305 m  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn SSŁiI. 11-500 Giżycko ul. Nowowiejska 20 tel: 727 014 266** | szt. | 5 |  |  |
|  | **Wtyk sieciowy przelotowy RJ45**  Wtyk sieciowy przelotowy RJ45 8 pin kat. 6 FTP. Ekranowany. Mocowanie żyły: zaciskanie na każdej żyle za pomocą  3 zębów. Objemka zaciskana na ekranie kabla. Moduł prowadzący żyły kabla. Wtyki RJ45 przelotowy kat 7 FTP pass through 10szt EAN (GTIN) 5905274140276  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn SSŁiI. 11-500 Giżycko ul. Nowowiejska 20 tel: 727 014 266** | szt. | 200 |  |  |
|  | **Listwa zasilająca (antyprzepięciowa). Typ:** przeciwprzepięciowa  **Liczba gniazd**: 5 typu E  **Długość przewodu: min** 5 metrów, żyły miedziane, linka 3x1mm², zakończony wtyką typ F  **Kolor listwy:** obojętny  Włącznik i zwłoczny bezpiecznik automatyczny  **Max obciążenie min do :** 2300W. **Gwarancja min. 2 lata**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn SSŁiI. 11-500 Giżycko ul. Nowowiejska 20 tel: 727 014 266** | szt. | 50 |  |  |
| **RAZEM SŁUŻBA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI (SSŁiI)** | | | | |  |
| **SŁUŻBA ŚB** | | | | | |
|  | **DRUT DO PLOMBOWANIA 0,6 X 0,3 M.B. CIĘTY L-300.**   Długość 300mm, grubość 0,6mm opleciony drutem stalowym grubości 0,3mm (do plombowania plombami ołowianymi).  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- magazyn ŚB**  **Giżycko ul. Wojska Polskiego 21 tel: 727 014 213** | kg. | 800 |  |  |
|  | **PLOMBA OŁOWIANA 8MM (ŚREDNICA 8MM, WYSOKOŚĆ 5 MM) OKRĄGŁA.**  Dwa otwory na drut do plombowania (służy do zabezpieczenia skrzyń amunicyjnych i pomieszczeń podlegających ochronie – magazyny środków bojowych).  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- magazyn ŚB**  **Giżycko ul. Wojska Polskiego 21 tel: 727 014 213** | kg. | 1200 |  |  |
|  | **PLOMBA OŁOWIANA 10MM (ŚREDNICA 10MM, WYSOKOŚĆ 5 MM) OKRĄGŁA.**  Dwa otwory na drut do plombowania (służy do zabezpieczenia skrzyń amunicyjnych i pomieszczeń podlegających ochronie – magazyny środków bojowych).  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- magazyn ŚB**  **Giżycko ul. Wojska Polskiego 21 tel: 727 014 213** | kg. | 1000 |  |  |
|  | **ZAPINKI DO PALETYZACJI 16 MM**  Służą do łączenia taśmy do paletyzacji PP. Zapinki metalowe 16 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- magazyn ŚB**  **Giżycko ul. Wojska Polskiego 21 tel: 727 014 213** | szt. | 17000 |  |  |
|  | **TAŚMA DO PALETYZACJI 16 MM**  Taśma polipropylenowa do spinania ładunków (palet) szerokość 16 mm biała na szpuli. Grubość 0,6 mm, wytrzymałość 245 kg, długość 1000 m, średnica rolki 200 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- magazyn ŚB**  **Giżycko ul. Wojska Polskiego 21 tel: 727 014 213** | szt. | 180 |  |  |
| **RAZEM SŁUŻBA ŚB** | | | | |  |
| **SŁUŻBA INŻ.- SAP.** | | | | | |
|  | **TAŚMA IZOLACYJNA CZARNA 18MMx20M**  Wymiary:  Szerokość: 18MM  Długość: min.20M  Kolor: czarny  Do owijania zwojów kabli, plombowania przewodów, oznaczania izolacji itp.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 10 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1,0X22,2**  Średnica tarczy (mm): 125  Średnica otworu (mm): 22,23  Grubość tarczy (mm): 1  Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego.  Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min  Spełniająca normę: PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 20 |  |  |
|  | **TARCZA DO SZLIFOWANIA 125X6,4X22**  Średnica tarczy (mm): 125  Średnica otworu (mm): 22  Grubość tarczy (mm): 6,4  Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego.  Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min  Spełniająca normę: PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 20 |  |  |
|  | **ZESTAW DO OSTRZENIA ŁAŃCUCHA 3/8' DO Piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP**  Zestaw zawiera:  1 uchwyt pilnika  Prowadnik pilnika z szablonem do ostrzenia ograniczników i/lub prowadnik z przymiarem  Min. 2 pilniki okrągłe  Min. 1 pilnik płaski do ograniczników  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  |  |
|  | **LINKA ROZRUSZNIKA DO Piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP**  linka rozrusznika do pilarek, podkaszarek i kos spalinowych  Średnica - 3,5 mm  Długość - 90 cm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY DO Piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP**  **3/8"**  Ilość ogniw prowadzących: 56 zębów  Profil zębów: kanciak  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  |  |
|  | **PROWADNICA 38CM 3/8" 1,5 DO Piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP**  Długość: 15’’- 38 cm,  Podziałka: 3/8 ‘’  Rowek: 1.5 mm  Ilość ogniw: 56 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA DO Piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP**  Część zamienna do pilarki pasująca do Piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP,  Gwint zewnętrzny: 14,0 mm  Obsługa: klucz 19 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  |  |
|  | **PASEK KLINOWY 80109107**  **Materiał:** Gumowy korpus ze sznurkami poliestrowymi  Długość: 1015mm  Szerokość: 13  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 1 |  |  |
|  | **POMPKA OLEJOWA PIŁY**  Metalowa pompka DO PIŁY SPALINOWEJ HUSQVARNA 357 XP  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA**  Typu: CMR6H  Klucz: 16 mm  Średnica gwintu: 10 mm  Długość gwintu” 12,8 mm  Długość całkowita- 52 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA**  **Typu: BPR6ES / W20 EPR-U**  Rozmiar klucza: 20,8 mm  Gwint zewn. (mm): 14,0  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 4 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA**  Typu: BPR6ES  Rozmiar klucza: 20,8 mm  Gwint zewn. (mm): 14,0  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA**  Typu: YR 6 DES (YR6DES)  Wymiar gwintu: M12x1,25  Rozmiar klucza: 16  Długość gwintu: 19  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  |  |
|  | **AMORTYZATOR DO PILARKA SPALINOWO-ŁAŃCUCHOWA "HUSGVARNA" 555**  zbudowany jest z 2 wkładek metalowych z wypustem gwintu o średnicy 5mm  Długość amortyzatora: 43 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **TAŚMA HAMULCA DO PILARKI SPALINOWEJ**  **Pasuje do: pilarka spalinowo- łańcuchowa "husgvarna" 555,**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **POKRYWA SPRZĘGŁA**  Pasujący do pilarka spalinowo -łańcuchowa "husgvarna" 555,  NR KAT. 501846104.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY 3/8" - 1,5 - 56,**  łańcuch tnący na prowadnicę 15" (38cm) do pilarek husqvarna  dane łańcucha:  -podziałka łańcucha - 3/8"  -szerokość rowka prowadnicy - 1,5 mm,  -długość łańcucha - 56 ogniw prowadzących (28 zębów tnących)  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY 0,325" - 1,5 - 64,**  element piły spalinowej husqvarna  -długość prowadnicy -38cm;  -grubość rowka prowadzącego łańcuch -1,5mm;  -ilość ogniw łańcucha -64szt;  -przeskok łańcucha -0,325".  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **PROWADNICA 38 CM 3/8 - 1,5,**  prowadnica łańcucha tnącego do pilarek łańcuchowych  typ 56dl;  szerokość rowka 1,5 mm, 058;  skok łańcucha 3/8";  długość prowadnicy 15" - 38 cm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **PROWADNICA 38 CM 0,325" - 1,5**  element piły spalinowej husqvarna  -długość prowadnicy -38cm;  -grubość rowka prowadzącego łańcuch -1,5mm;  -ilość ogniw łańcucha -64szt;  -przeskok łańcucha -0,325".  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **PROWADNICA 45 CM 0,325" - 1,3,**  - przeskok łańcucha: 0,325"  - grubość rowka prowadzącego łańcuch: 1,3 mm  - długość prowadnicy: 45 cm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **UCHWYT ROZRUSZNIKA PIŁY HUSQVARNA 357XP**  stanowi zakończenie linki rozruchowej i służy do wygodnego jej uchwycenia.  Część zamienna do piły łańcuchowej HUSQVARNA 357XP  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **TAWOTNICA DO PIŁY**  Materiał: stal, tworzywo sztuczne  Pojemność max: 50 g  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **PILNIK OKRĄGŁY DO OSTRZENIA T 4,8**  Pilnik okrągły do samodzielnego ostrzenia łańcucha.  średnica pilnika 4,8 mm - do łańcuchów o podziałce .325"  Długość: 200 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 33 |  |  |
|  | **PILNIK PŁASKI DO OGRANICZNIKÓW**  Płaski pilnik do regulacji wysokości ogranicznika zagłębienia w ogniwach tnących łańcucha.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 33 |  |  |
|  | **TARCZA DIAMENTOWA DO BETONU 350 MM/14"**  WYMIARY: 350 MM/14"  Szeroki zakres zastosowania: beton zbrojony itp.  Kompatybilna z różnymi modelami przecinarek  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  |  |
|  | **TARCZA DIAMENTOWA DO ZADAŃ SPECJALNYCH 350 MM/14"**  do cięcia bardzo szerokiego spektrum materiałowego  WYMIARY: 350 MM/14"  Szeroki zakres zastosowania: asfalt, cegła, beton, beton zbrojony i inne.  Kompatybilna z różnymi modelami przecinarek  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  |  |
|  | **ŚCIERNICA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH STAL 350 MM/14",**  **DO CIĘCIA STALI**  Średnica: 350 MM  Materiał: Żywica syntetyczna  Przeznaczenie: Do cięcia stali i profili metalowych  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 6 |  |  |
|  | **ŚCIERNICA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH , ASFALT/ŻELIWO 350MM/14",**  Średnica: 350MM  Materiał: Żywica syntetyczna  Przeznaczenie: Do cięcia asfaltu i żeliwa ciągłego  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 6 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY 0,325"-1,5-64 DO PILARKI HUSQVARNA**  Łańcuch tnący do pilarki piły spalinowej łańcuchowej **0,325"; 1,5 mm; 64 ogniwa**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  |  |
|  | **PROWADNICA 38CM 0,325" 1,5 DO PILARKI HUSQVARNA**   * Długość (cm/cal) 38/15 * Podziałka 0,325" * 64 ogniw prowadzących * Grubość ogniwa prowadzącego 1.5   ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  |  |
|  | **PROWADNICA 38CM 3/8" 1,5 DO PILARKI HUSQVARNA**  Długość: 38 cm/ 15 ‘’  Podziałka łańcucha: 3/8’’  Szerokość rowka: 1,5 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY 3/8"-1,5-56 DO PILARKI HUSQVARNA**  łańcuch tnący na prowadnicę 15" (38cm) do pilarek husqvarna  dane łańcucha:  -podziałka łańcucha - 3/8"  -szerokość rowka prowadnicy - 1,5 mm,  -długość łańcucha - 56 ogniw prowadzących (28 zębów tnących)  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  |  |
|  | **TARCZA DO SZLIFOWANIA 125X6,4X22**  Średnica tarczy (mm): 125  Średnica otworu (mm): 22  Grubość tarczy (mm): 6,4  Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego.  Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min  Spełniająca normę: PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 25 |  |  |
|  | **TARCZA ŚCIERNA LISTKOWA 125X22,2 GR.40**  Średnica: 125 mm  Średnica otworu: 22, 23 mm  Gradacja: 40  Ziarno: Cyrkon  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 25 |  |  |
|  | **TARCZA ŚCIERNA LISTKOWA 125X22,2 GR.80**  Średnica: 125 mm  Średnica otworu: 22, 23 mm  Gradacja: 80  Ziarno: Cyrkon  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 25 |  |  |
|  | **TARCZA ŚCIER.LISTKOWA FI125X22,2 GR.100**  Średnica: 125 mm  Średnica otworu: 22, 23 mm  Gradacja: 100  Ziarno: Cyrkon  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 25 |  |  |
|  | **TARCZA ŚCIER. LISTKOWA FI125X22,2 GR.120**  Średnica: 125 mm  Średnica otworu: 22, 23 mm  Gradacja: 120  Ziarno: Cyrkon  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 25 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1,0X22,2**  Średnica tarczy (mm): 125  Średnica otworu (mm): 22,23  Grubość tarczy (mm): 1  Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego.  Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min  Spełniająca normę: PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **ELEKTRODA SPAWALNICZA ER 146 3,25MM**  Elektrody z domieszką celulozy  Średnica: 3,25 mm  Długość: 450 mm  Opakowanie: 6,5 KG  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | kg. | 13 |  |  |
|  | **KOMPLET WIERTEŁ KRĘTYCH DO METALU**  zestaw wierteł krętych od 1,0 do 13,0mm co 0, 5 w kasecie - 25 szt  tolerancja ø: h8  min. wiertło: 1mm  max. wiertło: 13 mm  cięcie podczas obrotów w prawo  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | kpl. | 2 |  |  |
|  | **ŁATKA DO DĘTEK ŚREDNICA: 54 MM**  Średnica: 54 MM  Okres przydatności: min 5 lat  Przeznaczenie: do dętek samochodów osobowych, ciężarowych oraz pojazdów rolniczych  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  |  |
|  | **ŁATKA DO DĘTEK ŚREDNICA: 94MM**  Średnica: 94 MM  Okres przydatności: min 5 lat  Przeznaczenie: do dętek samochodów osobowych, ciężarowych oraz pojazdów rolniczych  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 20 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 10X16**  Opaska wykonana ze stali nierdzewnej  Przeznaczona na wąż o średnicy: FI10x16  Wielokrotnego użytku  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 12-22MM**  Opaska wykonana ze stali nierdzewnej  Przeznaczona na wąż o średnicy: FI12x22  Wielokrotnego użytku  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 20-32**  Opaska wykonana ze stali nierdzewnej  Przeznaczona na wąż o średnicy: FI20x32  Wielokrotnego użytku  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 25-40**  Opaska wykonana ze stali nierdzewnej  Przeznaczona na wąż o średnicy: FI25x40  Wielokrotnego użytku  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 32-50**  Opaska wykonana ze stali nierdzewnej  Przeznaczona na wąż o średnicy: FI32x50  Wielokrotnego użytku  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 50-70MM**  Opaska wykonana ze stali nierdzewnej  Przeznaczona na wąż o średnicy: FI50x70  Wielokrotnego użytku  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 12 ZEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 12 MM  Rodzaj: Zewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 15 ZEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 15 MM  Rodzaj: Zewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 20 ZEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 20 MM  Rodzaj: Zewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 26 ZEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 26 MM  Rodzaj: Zewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 30 ZEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 30 MM  Rodzaj: Zewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 35 ZEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 35 MM  Rodzaj: Zewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 12 WEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 12 MM  Rodzaj: Wewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 22 WEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 22 MM  Rodzaj: Wewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 24 WEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 24 MM  Rodzaj: Wewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 28 WEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 28 MM  Rodzaj: Wewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 32 WEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 32 MM  Rodzaj: Wewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 35 WEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 35 MM  Rodzaj: Wewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **TULEJKA DO ZAKUCIA 2SN DN12X10**  Tuleja zaciskowa przeznaczona do zaciskania na wężach 2SN  Materiał: Stal ocynkowana  Średnica: 12  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 50 |  |  |
|  | **TULEJKA DO ZAKUCIA 2SN DN16X10**  Tuleja zaciskowa przeznaczona do zaciskania na wężach 2SN  Materiał: Stal ocynkowana  Średnica: 16  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 50 |  |  |
|  | **TULEJKA DO ZAKUCIA 2SN DN19X10**  Tuleja zaciskowa przeznaczona do zaciskania na wężach 2SN  Materiał: Stal ocynkowana  Średnica: 16  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 50 |  |  |
|  | **TULEJKA DO ZAKUCIA 2SN DN25X10**  Tuleja zaciskowa przeznaczona do zaciskania na wężach 2SN  Materiał: Stal ocynkowana  Średnica: 25  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 50 |  |  |
|  | **TULEJA ZACISKOWA NA WĄŻ DN32 2SN**  Tuleja zaciskowa przeznaczona do zaciskania na wężach 2SN  Materiał: Stal ocynkowana  Średnica: 32  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  |  |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN12MM 1/2" 275BAR**  Szerokość nominalna: DN 12  Ciśnienie robocze maksymalne: 275BAR  Zgodność z normą DIN EN 853  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  |  |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN10MM 3/8" 275BAR**  Szerokość nominalna: DN 10  Ciśnienie robocze maksymalne: 275BAR  Zgodność z normą DIN EN 853  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  |  |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN16MM 5/8" 250BAR**  Szerokość nominalna: DN 16  Ciśnienie robocze maksymalne: 250BAR  Zgodność z normą DIN EN 853  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  |  |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN20MM 3/4" 215BAR**  Szerokość nominalna: DN 20  Ciśnienie robocze maksymalne: 215BAR  Zgodność z normą DIN EN 853  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  |  |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN25MM 1"165BAR**  Szerokość nominalna: DN 25  Ciśnienie robocze maksymalne: 165BAR  Zgodność z normą DIN EN 853  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  |  |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN8MM 5/16"350BAR**  Szerokość nominalna: DN 8  Ciśnienie robocze maksymalne: 350BAR  Zgodność z normą DIN EN 853  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  |  |
|  | **ZAKÓWKA PN08 DKOL M18X1,5**  Średnica węża: 08  Rozmiar gwintu: M18X1,5  Typ gwintu: wewnętrzny  Materiał: Stal ocynkowana /automatowa  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  |  |
|  | **KOŃCÓWKA DKM/WNP DN10 M18X1,5**  Średnica węża: 10  Rozmiar gwintu: M18X1,5  Typ gwintu: wewnętrzny  Materiał: Stal ocynkowana /automatowa  Typ uszczelnienia: stożek 60°  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  |  |
|  | **ZAKUWKA WĘŻA PM12 DKOS M24X1.5**  Średnica węża: 12  Rozmiar gwintu: M24x1,5  Materiał: Stal ocynkowana /automatowa  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  |  |
|  | **ZAKUWKA WĘŻA PN 06 DKOL M16X1,5**  Średnica węża: 06  Rozmiar gwintu: M16X1,5  Typ gwintu: wewnętrzny  Materiał: Stal ocynkowana /automatowa  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY PŁÓTNO P40 ARKUSZ 230X280**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  WYMIARY: 230X280  GRADACJA: 40  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY PŁÓTNO P60 ARKUSZ 230X280**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  WYMIARY: 230X280  GRADACJA: 60  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY PŁÓTNO P80 ARKUSZ 230X280**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  WYMIARY: 230X280  GRADACJA: 80  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY PŁÓTNO P100 ARKUSZ 230X280**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  WYMIARY: 230X280  GRADACJA: 100  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY PŁÓTNO P120 ARKUSZ 230X280,**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  WYMIARY: 230X280  GRADACJA: 100  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY PŁÓTNO P180 ARKUSZ 230X280**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  WYMIARY: 230X280  GRADACJA: 180  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **KOŃCÓWKA KONEKT. 2,5 ŻEŃSKA**  Typ: F  Długość: 19,2 mm  Grubość materiały: 0,38 mm  Na przewód o grubości w przedziale: 1-2,5 mm  Materiał- mosiądz pokryty cyną  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 100 |  |  |
|  | **KOŃCÓWKA KONEKT. 2,5 MĘSKA**  Typ: płaski, 6,3 mm  Rodzaj: męski, A-2,5  Materiał: mosiądz  Przekrój przewodu/ żyły: 1-25 mm  Wersja końcówki: nieizolowana  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 100 |  |  |
|  | **BRZESZCZOT DO METALU 300X25MM**  Rozmiar: 300x25 mm  Brzeszczot dwustronny  Materiał: Stal węglowa  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 90 |  |  |
|  | **TAŚMA IZOLACYJNA 19MMX 20M**  Wymiary:  Szerokość: 19 MM  Długość: min.20M  Kolor: czarny  Do owijania zwojów kabli, plombowania przewodów, oznaczania izolacji itp.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 40 |  |  |
|  | **TAŚMA IZOLACYJNA 15MMX 10M**  Wymiary:  Szerokość: 15 MM  Długość: min.10M  Kolor: czarny  Do owijania zwojów kabli, plombowania przewodów, oznaczania izolacji itp.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 40 |  |  |
|  | **TAŚMA IZOLACYJNA 50/20 CZARNA**  Wymiary:  Szerokość- 50 mm  Długość: min 20M  Kolor: Czarny  Grubość: 0,13 mm  Do owijania zwojów kabli, plombowania przewodów, oznaczania izolacji itp.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1X22**  Średnica tarczy (mm): 125  Średnica otworu (mm): 22,23  Grubość tarczy (mm): 1  Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego.  Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min  Spełniająca normę: PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 20 |  |  |
|  | **PAPIER PARAFINOWANY ROLKA 100MMX110MB**  Papier parafinowany dwustronnie woskowany  Wymiary:  Długość: min: 110 MB  Szerokość: min: 100 mm  Gramatura: min 95 g/m2  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA STALI 300X20X3,2**  Średnica tarczy: 300mm  Średnica otworu środkowego: 20 mm  Grubość tarczy:3,2 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 1 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA BETONU 300X20X3,2**  Średnica tarczy: 300mm  Średnica otworu środkowego: 20 mm  Grubość tarczy:3,2 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 1 |  |  |
| **RAZEM SŁUŻBA INŻ.- SAP.** | | | | |  |
| **SŁUŻBA OPBMR** | | | | | |
|  | **ŚCIERNICA LISTKOWA 125MM GR.120**  Tarcza do szlifowania metalu i drewna listkowa uniwersalna 125mm P120  pasująca do większości szlifierek kątowych dostępnych na rynku.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 23 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 125x1x22**  Średnica tarczy (mm): 125  Średnica otworu (mm): 22,23  Grubość tarczy (mm): 1  Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego.  Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min  Spełniająca normę: PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 20 |  |  |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P240**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  GRADACJA: 240  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 120 |  |  |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P220**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  GRADACJA: 220  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 120 |  |  |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P120**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  GRADACJA: 120  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 120 |  |  |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P120**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  GRADACJA: 120  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 120 |  |  |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P100**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  GRADACJA: 100  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 120 |  |  |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P80**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  GRADACJA: 80  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 102 |  |  |
| **RAZEM SŁUŻBA OPBMR** | | | | |  |
| **SŁUŻBA UZBROJENIA I ELEKTRONIKI** | | | | | |
|  | **PAPIER ŚCIERNY 230x280** - granulacja 60.  Podłoże – płótno.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – klej żywica.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY 230x280** - granulacja 80.  Podłoże – płótno.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – klej żywica.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY 230x280** - granulacja 100.  Podłoże – płótno.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – klej żywica.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  |  |
|  | PAPIER ŚCIERNY 230x280 - granulacja 120.  Podłoże – płótno.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – klej żywica.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY 230x280** - granulacja 150.  Podłoże – płótno.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – klej żywica.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY WODNY230x280** - wykonanie: węglik krzemu - granulacja: 120.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY** - średnica: 150mm; - granulacja: 80.  Podłoże – papier.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – żywica syntetyczna. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY** - średnica: 150mm; - granulacja: 100  Podłoże – papier.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – żywica syntetyczna. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  |  |
|  | **TARCZA DO SZLIFOWANIA** - rozmiar 125x22.  Przeznaczona do szlifowania metalu.  Wzmocniona żywicą syntetyczną oraz włóknem szklanym.  Spełniająca normę PN-EN 12413.  Tarcza do użytkowania ze szlifierkami kątowymi.  Typ tarczy T27 wypukła.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 20 |  |  |
|  | **PLOMBA OŁOWIANA 8mm (średnica 8mm, wysokość 5 mm) okrągła.**  Dwa otwory na drut do plombowania (służy do zabezpieczenia skrzyń amunicyjnych i pomieszczeń podlegających ochronie – magazyny środków bojowych).  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | kg | 120 |  |  |
|  | **DRUT DO PLOMB W ODCINKACH**  Długość 300mm, grubość 0,6mm opleciony drutem stalowym grubości 0,3mm (do plombowania plombami ołowianymi).  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | kg | 120 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU**  - rozmiar 125x1x22  Wykonana z tlenka glinu, żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego.  Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.  Spełniająca normę PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 40 |  |  |
|  | **OPASKA KABLOWA ZACISKOWA PLASTIKOWA** Podstawowe dane techniczne: - długość: 200mm; - szerokość: 3,6. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  |  |
|  | **OPASKA KABLOWA ZACISKOWA PLASTIKOWA** Podstawowe dane techniczne: - długość: 430mm; - szerokość: 4,8. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  |  |
|  | **OPASKA KABLOWA ZACISKOWA PLASTIKOWA** Podstawowe dane techniczne: - długość: 160mm; - szerokość: 4,8. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  |  |
|  | **OPASKA KABLOWA ZACISKOWA PLASTIKOWA** Podstawowe dane techniczne: - długość: 200mm; - szerokość: 4,8. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  |  |
|  | **OPASKA KABLOWA ZACISKOWA PLASTIKOWA** Podstawowe dane techniczne: - długość: 370mm; - szerokość: 4,8. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  |  |
|  | **MIKROFIBRA DO POLEROWANIA** Mikrofibra do usuwania resztek materiałów polerskich oraz docierania resztek wosku z lakieru. - wymiary: min. 40 x 40cm.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 25 |  |  |
|  | **TALK TECHNICZNY** - opakowanie 1kg.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 5 |  |  |
|  | **PÓŁMASKA PRZECIWPYŁOWA Z ZAWORKIEM.** Maska chroni układ oddechowy przed pyłami, dymami, aerozolami ciekłymi, parami i gazami organicznymi. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 20 |  |  |
|  | **BRZESZCZOT DO METALU.** Podstawowe dane techniczne: - typ: RAM-B; - rodzaj ostrza: dwustronne, metal-metal; Wymiary: - długość: 300mm; - szerokość: 25mm; - grubość: 0,6 mm; - rodzaj materiału: stal HCS; - liczba zębów na cal: 24.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  |  |
|  | **KARTUSZ GAZOWY 400 ML** Minimalne dane techniczne: -Automatyczny zawór bezpieczeństwa -Zakres działania od -10 \* C do + 40 \*C -Certyfikat bezpieczeństwa: CE  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 50 |  |  |
|  | **ZESTAW DO CZYSZCZENIA OPTYKI** Zestaw przeznaczony do noktowizorów oraz innego sprzętu optycznego. Minimalne dane techniczne: - 30 papierowych chusteczek do obiektywów; - dmuchawka do kurzu; - butelka płynu do czyszczenia. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | kpl. | 100 |  |  |
| **RAZEM SŁUŻBA UZBROJENIA I ELEKTRONIKI** | | | | |  |
| **SEKCJA ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA** | | | | | |
|  | **PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY**   * arkusz o wymiarach 230 mm x 280 mm (+/- 5%). * granulacja:400-1 szt. * granulacja:800-1 szt. * granulacja:1000-1 szt. * granulacja:2000-1 szt.   Podłoże – papier A/C  Materiał – węglik krzemu.  Do pracy na sucho i mokro.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Bemowo Piskie**  **ul. Kętrzyńskiego 1** | szt. | 4 |  |  |
|  | **GWOŹDZIE DO GWOŹDZIARKI PAPOWE 3,0X32 RING RYFLOWANE**   * zastosowanie: gwoździarki papowe, * wykorzystanie: mocowania pokryć dachowych oraz materiałów drewnianych itp. * opakowanie: 1920 szt., * stalowe, * długość: 32 mm, * średnica: 3 mm, * gwoździe łączone drutem, galwanizowane, * łeb gwoździa: płaski i szeroki, * kompatybilne ze wszystkimi gwoździarkami papowymi na rynku.   ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Bemowo Piskie**  **ul. Kętrzyńskiego 1** | opak. | 15 |  |  |
|  | **GWOŹDZIE 2,8X65 MM**   * gwoździe budowlane * powłoka: ocynk * średnica: 2,8 mm, * długość: 65 mm, * materiał : stal niskowęglowa * łeb gwoździa: płaski * gładki trzpień   ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Bemowo Piskie**  **ul. Kętrzyńskiego 1** | kg | 300 |  |  |
|  | **GWOŹDZIE 4,0X100 MM**   * gwoździe budowlane * powłoka: ocynk * średnica: 4,0 mm, * długość: 100 mm, * materiał: stal niskowęglowa * łeb gwoździa: płaski * gładki trzpień   ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Bemowo Piskie**  **ul. Kętrzyńskiego 1** | kg | 300 |  |  |
|  | **PRZEWÓD STEROWNICZY LIYY 5X0,25MM2 CZARNY**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Bemowo Piskie**  **ul. Kętrzyńskiego 1** | mb | 200 |  |  |
| **RAZEM SEKCJA ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA** | | | | |  |
| **RAZEM CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO (A)**  **/wartość przenieść zamówienia podstawowego/** | | | | |  |

**Uwaga!**

**plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem**.

**UWAGI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :**

Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, posiadać parametry, cechy i właściwości określone w deklaracji zgodności / certyfikacie zgodności producenta oraz opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w arkuszu ofertowym wycenić ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia bez względu na ilość materiału/wyrobu w paletach/opakowaniach pakowanych fabrycznie.

**UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY :**

1. **Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do magazynów wg. Wykazy Odbiorców wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.**
2. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności. Wszystkie dokumenty wymienione w tabeli powyżej po nazwie materiału oraz gwarancje udzielane przez producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru do magazynu 24 WOG lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty te mają być oznakowane numerem odpowiadającym liczbie porządkowej materiału/wyrobu z arkusza ofertowego (opisu przedmiotu zamówienia). Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
3. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski – to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.
4. Zamówiony towar musi odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym zawartymi w "deklaracji zgodności" lub "certyfikacie zgodności" producenta.
5. Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynów 24 WOG od poniedziałku do czwartku (tylko w dni robocze) w godz. 730 ÷ 1400. w piątek w godz. 700 ÷ 1100. O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego telefonicznie (wg wykazu Odbiorców / adresatów) na min. 48 godz. przed dostawą towaru**.** Dostawę należy realizować: Zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie z arkusza ofertowego ( np. : poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2 ). Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynów. Palety EURO, zwykłe, nietypowe i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru.
6. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet w dniu dostawy zgodnie z treścią punktu 5**.** Rozładunek należy zapewnić zgodnie z punktem 1. (Należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika).
7. Przy każdej dostawie towaru do magazynu Zamawiający wymaga obecności przedstawiciela Wykonawcy w przeciwnym razie przysługuje Zamawiającemu prawo nie przyjęcia towaru.
8. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (z uwzględnieniem podziału na poszczególne służby i sekcje ), zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie pokwitowanie odbioru towaru przez Zamawiającego (upoważnionego przedstawiciela 24 WOG) na dokumencie typu WZ(wystawiony w 3 – egzemplarzach). Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na dany asortyment materiału - wyrobu.
9. W sprawie wjazdu na teren danej jednostki lub instytucji wojskowej proszę o wcześniejsze ustalenia z osobami podanymi do kontaktów – jak punkt 5 – podać markę i nr rejestracyjny pojazdu oraz Imię i Nazwisko Kierowcy/ów