***ZAŁĄCZNIK NR 3.3. (B) do SWZ***

*(zał. nr 1 do umowy)*

**ZESTAWIENIE CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 3 DOSTAWA MATERIAŁÓW ZAMÓWIENIE OPCJONALNE (B)**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **materiałów technicznych** według asortymentu i ilości podanych w tabeli poniżej. Wszystkie materiały-wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem, na podstawie certyfikatów zgodności CE oraz aprobat technicznych . Wymagany termin realizacji dostaw artykułów - według zasad ustalonych w umowie z dostawą do magazynów (według wykazu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa materiału – wyrobu** | **jm.** | **Ilość** | **Cena jedn.**  **brutto** | | **Wartość brutto**  **/kol. 4 x kol. 5/** | |
| **/ wymagane dokumenty przy dostawie / rodzaj opakowania /** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | |
| **SŁUŻBA CZOŁGOWO SAMOCHODOWA** | | | | | | | |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 50G**  Ciężarki nabijane.  Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500 | |  | |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 75G**  Ciężarki nabijane.  Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500 | |  | |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 100G**  Ciężarki nabijane.  Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500 | |  | |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 150G**  Ciężarki nabijane.  Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500 | |  | |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 200G**  Ciężarki nabijane.  Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500 | |  | |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 250G**  Ciężarki nabijane.  Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500 | |  | |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 300G**  Ciężarki nabijane.  Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500 | |  | |  |
|  | **CIĘŻARKI DO FELG KLEJONE 5g opak. 100 szt.**  Ciężarek klejony stalowy, ocynkowany malowany w kolorze szarym typu SLIM, ze specjalną szeroką taśmą zabezpieczającą. Idealne rozwiązanie, które gwarantuje precyzyjne wyważenie obręczy aluminiowych samochodów osobowych , stabilny montaż, łatwy i szybki demontaż.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | opak | 5 | |  | |  |
|  | **CIĘŻARKI DO FELG KLEJONE 10g opak. 100 szt.**  Ciężarek klejony stalowy, ocynkowany malowany w kolorze szarym typu SLIM, ze specjalną szeroką taśmą zabezpieczającą. Idealne rozwiązanie, które gwarantuje precyzyjne wyważenie obręczy aluminiowych samochodów osobowych , stabilny montaż, łatwy i szybki demontaż.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | opak | 5 | |  | |  |
|  | **CIĘŻARKI NABIJANE DO FELG ALUMIN 20g opak. 100szt.**  **Ciężarki stalowe, nabijane.**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | opok | 5 | |  | |  |
|  | **CIĘŻARKI NABIJANE DO FELG ALUMIN 25g opak. 100szt.**  **Ciężarki stalowe, nabijane.**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | opok | 5 | |  | |  |
|  | **CIĘŻARKI NABIJANE DO FELG ALUMIN 30g opak. 100szt.**  **Ciężarki stalowe, nabijane.**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | opok | 5 | |  | |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 14x20x1mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 14mm  średnica zewnętrzna = 20mm  grubość = 1mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 8x12x1mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 8mm  średnica zewnętrzna = 12mm  grubość = 1mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 12x16x1mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 12mm  średnica zewnętrzna = 16mm  grubość = 1mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 16x20x1mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 16mm  średnica zewnętrzna = 20mm  grubość = 1mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 22x27x1,5mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 22mm  średnica zewnętrzna = 27mm  grubość = 1,5mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 10x16x1mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 10mm  średnica zewnętrzna = 16mm  grubość = 1mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 12x20x1mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 12mm  średnica zewnętrzna = 20mm  grubość = 1mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 18x23x1mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 18mm  średnica zewnętrzna = 23mm  grubość = 1mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 26x30x1mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 26mm  średnica zewnętrzna = 30mm  grubość = 1mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 22x27x1,5mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 20mm  średnica zewnętrzna = 27mm  grubość = 1,5mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 30x36x1,5mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 30mm  średnica zewnętrzna = 36mm  grubość = 1,5mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 22x29x1,5mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 22mm  średnica zewnętrzna = 29mm  grubość = 1,5mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 14x18x1,5mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 14mm  średnica zewnętrzna = 18mm  grubość = 1,5mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 16x22x1,5mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 16mm  średnica zewnętrzna = 22mm  grubość = 1,5mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 34x39x1,5mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 34mm  średnica zewnętrzna = 39mm  grubość = 1,5mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 30x36x2mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 30mm  średnica zewnętrzna = 36mm  grubość = 2mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 24x29x2mm Wymiar:  średnica wewnętrzna = 24mm  średnica zewnętrzna = 29mm  grubość = 2mm  Materiał: miedź  wg normy DIN 7603  Cechy: plastyczność, odporność na korozję  Zastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | **SMAROWNICZKA KĄTOWA M10 45**  Wykonana ze stali ocynkowana, kąt 45°.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 | |  | |  |
|  | **SMAROWNICZKA KĄTOWA M10 90**  Wykonana ze stali ocynkowana, kąt 90°  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 | |  | |  |
|  | **SMAROWNICZKA PROSTA M10X1**  Wykonana ze stali ocynkowana.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 | |  | |  |
|  | **SMAROWNICZKA PROSTA M8**  Wykonana ze stali ocynkowana.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 | |  | |  |
|  | **SMAROWNICZKA KĄTOWA M8 45**  Wykonana ze stali ocynkowana, kąt 45°  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 | |  | |  |
|  | **SMAROWNICZKA KĄTOWA M8 90**  Wykonana ze stali ocynkowana, kąt 90°  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 | |  | |  |
|  | **WĄŻ GUMOWY DO BENZYNY I OLEJU FI 8**  Wielofunkcyjny elastyczny wąż przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, smarów, chemikaliów.  FI 8 mm  Średnica wewnętrzna [mm] - **8**  Grubość ścianki [mm] – **3,4**  Ciśnienie rozrywające: 3MPa,  Wzmocnienie tekstylne,  Temperatura pracy: od -30st.C do +100st.C (okresowo +125st.C)  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 30 | |  | |  |
|  | **WĄŻ GUMOWY DO BENZYNY I OLEJU FI 12**  Wielofunkcyjny elastyczny wąż przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, smarów, chemikaliów.  FI 12 mm  Średnica wewnętrzna [mm] - **12**  Grubość ścianki [mm] – **3,5**  Ciśnienie rozrywające: 3MPa,  Wzmocnienie tekstylne,  Temperatura pracy: od -30st.C do +100st.C (okresowo +125st.C)  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 30 | |  | |  |
|  | **WĄŻ GUMOWY DO BENZYNY I OLEJU FI 14**  Wielofunkcyjny elastyczny wąż przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, smarów, chemikaliów.  FI 14 mm  Średnica wewnętrzna [mm] - **14**  Grubość ścianki [mm] – **3,5**  Ciśnienie rozrywające: 3MPa,  Wzmocnienie tekstylne,  Temperatura pracy: od -30st.C do +100st.C (okresowo +125st.C)  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 30 | |  | |  |
|  | **WĄŻ GUMOWY DO BENZYNY I OLEJU FI 16**  Wielofunkcyjny elastyczny wąż przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, smarów, chemikaliów.  FI 16 mm  Średnica wewnętrzna [mm] - **16**  Grubość ścianki [mm] – **8**  Ciśnienie rozrywające: 8MPa,  Wzmocnienie tekstylne,  Temperatura pracy: od -30st.C do +100st.C (okresowo +125st.C)  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 30 | |  | |  |
|  | **WĄŻ GUMOWY DO BENZYNY I OLEJU FI 35**  Wielofunkcyjny elastyczny wąż przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, smarów, chemikaliów.  FI 35 mm  Średnica wewnętrzna [mm] - **35**  Grubość ścianki [mm] – 5,8  Ciśnienie rozrywające: 3MPa,  Wzmocnienie tekstylne,  Temperatura pracy: od -30st.C do +100st.C (okresowo +125st.C)  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 30 | |  | |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 125x1x22mm**  Wykonana z tlenka glinu, żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego.  Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.  Spełniająca normę PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 400 | |  | |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 230x2x22mm**  Wykonana z tlenka glinu, żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego.  Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.  Spełniająca normę PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 400 | |  | |  |
|  | **TARCZA DO SZLIFOWANIA 125mm P60**  Przeznaczona do szlifowania metalu.  Wzmocniona żywicą syntetyczną oraz włóknem szklanym.  Spełniająca normę PN-EN 12413.  Tarcza do użytkowania ze szlifierkami kątowymi.  Typ tarczy T27 wypukła.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 400 | |  | |  |
|  | **TARCZA LAMELKOWA DO SZLIFOWANIA 125mm**  Gradacja 60  Rodzaj listkowa wachlarzowa.  Średnica otworu 22,23mm  Maksymalna prędkość obrotowa do 12200 obr/min  Maksymalna prędkość liniowa do 80 m/s.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 50 | |  | |  |
|  | **SZCZOTKA DRUCIANA NA SZLIFIERKĘ M14**  Czołowa.  Średnica 125mm, drut splatany stalowy hartowany 75mm,  Maksymalna prędkość obrotowa do 12500 obr/mim.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 16** | szt. | 50 | |  | |  |
|  | **DRUT SPAWALNICZY 0,8MM 15KG**  -drut nawinięty na szpule 15 kg  -średnica 0,8mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 10 | |  | |  |
|  | **DRUT SPAWALNICZY 1MM 15KG**  -drut nawinięty na szpule 15 kg  -średnica 1,0mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 10 | |  | |  |
|  | **ZESTAW CZĘŚCI MB15 0,8mm DO MIGOMATU.**  Minimalne wyposażenie zestawu:  Dysza gazowa MB-15 - 4 szt.  Końcówka prądowa M6X25mm 0,8mm – 10 szt.  Łącznik prądowy ze sprężyną – 2 szt.  Izolator plastikowy – 2 szt.  Sprężyna – 2 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 5 | |  | |  |
|  | **ZESTAW CZĘŚCI MB24 DO MIGOMATU.**  Minimalne wyposażenie zestawu:  Dysza gazowa (łuska) - 2 szt.  Końcówka prądowa 0,8 – 10 szt.  Łącznik prądowy – 2 szt.  Izolator plastikowy – 2 szt.  Korpus palnika – 1 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 5 | |  | |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 8X12 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 8-12mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 10X16 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 10-16mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 12X22 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 12-22mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 16X25 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 16-25mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 20X32 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 20-32mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 30X50 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 30-50mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 40X60 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 40-60mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 48X51 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 48-51mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 50X80 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 50-80mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 16** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 70X90 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 70-90mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 104X112 MM ślimakowa**  Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 104-112mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 | |  | |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY 230x280-120**  Wymiar 230mm X 280mm granulacja 120  Podłoże – płótno.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – klej żywica.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 | |  | |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY 230x280-180**  Wymiar 230mm X 280mm granulacja 180  Podłoże – płótno.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – klej żywica.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 | |  | |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY 230x280-150**  Wymiar 230mm X 280mm granulacja 150  Podłoże – płótno.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – klej żywica.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 | |  | |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY PL 28 CK 125-80**  Samoprzyczepny, granulacja 80, średnica 125mm, bez otworu  Podłoże – papier.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – żywica syntetyczna.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 | |  | |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY PL 28 CK 125-100**  Samoprzyczepny, granulacja 100, średnica 125mm, bez otworu  Podłoże – papier.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – żywica syntetyczna.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 | |  | |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY PL 28 CK 125-120**  Samoprzyczepny, granulacja 120, średnica 125mm, bez otworu  Podłoże – papier.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – żywica syntetyczna.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 | |  | |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY PL 28 CK 125-150**  Samoprzyczepny, granulacja 150, średnica 125mm, bez otworu  Podłoże – papier.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – żywica syntetyczna.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 | |  | |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY PL 28 CK 125-180**  Samoprzyczepny, granulacja 180, średnica 125mm, bez otworu  Podłoże – papier.  Ziarno – elektrokorund.  Spoiwo – żywica syntetyczna.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 | |  | |  |
|  | **TAŚMA TECHNICZNA SAMOKLEJĄCA 50MMx50M**  Taśma naprawcza, kolor szary, szerokość 50mm, długość 50m (rolka), grubość 150µm, przyczepność do stali 175N/25mm, odporna na wilgoć.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 60 | |  | |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY 230x280-1000**  Wymiar 230mm X 280mm granulacja 1000  Podłoże – papier A/C  Materiał – węglik krzemu.  Do pracy na sucho i mokro.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 600 | |  | |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY 230x280-800**  Wymiar 230mm X 280mm granulacja 800  Podłoże – papier A/C  Materiał – węglik krzemu.  Do pracy na sucho i mokro.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 600 | |  | |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY 230x280-400**  Wymiar 230mm X 280mm granulacja 400  Podłoże – papier A/C  Materiał – węglik krzemu.  Do pracy na sucho i mokro.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 600 | |  | |  |
|  | **DRUT DO PLOMBOWANIA 0,6 x 0,3 m.b. cięty L-300.**  Długość 300mm, grubość 0,6mm opleciony drutem stalowym grubości 0,3mm (do plombowania plombami ołowianymi).  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | kg | 100 | |  | |  |
|  | **PLOMBA OŁOWIANA 8mm (średnica 8mm, wysokość 5 mm) okrągła.**  Dwa otwory na drut do plombowania (służy do zabezpieczenia skrzyń amunicyjnych i pomieszczeń podlegających ochronie – magazyny środków bojowych).  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | kg | 200 | |  | |  |
|  | **PŁYTA USZCZELKARSKA KLINGIERYT 0,5mm 500x500mm**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 20 | |  | |  |
|  | **GUMA RYFLOWANA 3mm x 1200mm**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 50 | |  | |  |
|  | **PRZEDŁUŻACZ WENTYLA 23-0072361**  Przedłużka do zaworów wentyli gumowa zbrojona 210mm.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 30 | |  | |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU FI10/8PL**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 100 | |  | |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU FI10PL KOLANKO**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 100 | |  | |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU PROSTE FI10 PL**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 100 | |  | |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU FI10 PL TRÓJNIK**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 100 | |  | |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU FI12/10 PL**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 100 | |  | |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU FI15 FI15 PL KOLANKO**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 100 | |  | |  |
|  | **PIASEK KWARCOWY DO PIASKOWANIA 25kg**  Granulacja 05-1mm.  Suszony.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 5 | |  | |  |
|  | **PRZEDŁUŻKA DO POMP. KÓŁ BLIŹ. 562-4254**  Długość 140mm.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 50 | |  | |  |
|  | **NITONAKRĘTKI**  Zestaw stalowo-aluminiowych nitonakrętek M3-M10. Kołnierz walcowy radełkowany. W zestawie min. 300 szt. Nitonakrętek o rozmiarach M3x10mm, M4x11mm, M5x13mm, M6x15mm, M8x18mm, M10x21mm. W identycznych ilościach.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | kpl. | 10 | |  | |  |
|  | **ZSZYWKI DO PLASTIKU RS28**  W opakowaniu min. 500szt. zszywek.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | op | 5 | |  | |  |
|  | **ZESTAW SPOIW DO PLASTIKU.**  W zestawie min. 23 rodzaje spoin min po 50g każdego rodzaju.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo ul. Bema 7** | op. | 4 | |  | |  |
| **RAZEM SŁUŻBA CZOŁG-SAM.** | | | | | |  | |
| **SEKCJA INFRASTRUKTURY** | | | | | | | |
|  | **DRUT SPAWALNICZY**  - do spawania MIG, MAG  - gatunek DIN 8559-SG2 zgodny z EN440  - grubość 0,8 mm  - rolka 15 kg  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | szt. | 1 |  | |  | |
|  | **UCHWYT ODGROMOWY**  - PCV na płaski dach  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | szt. | 50 |  | |  | |
|  | **RURA DRENARSKA W OTULINIE FI 100**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | mb | 75 |  | |  | |
|  | **RURA DRENARSKA W OTULINIE FI 50**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | mb | 400 |  | |  | |
|  | **ŁAŃCUCH OGNIWOWY FI4 27X19 MM**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | mb | 50 |  | |  | |
|  | **PRZEWÓD PALIWOWY (DIESEL)**  - atest: SAE J30 R6  - średnica wewnętrzna 6,3 mm  - grubość ścianki 2,9 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | mb | 100 |  | |  | |
|  | **ELEKTRODA RUTYLOWA**  - 3,25 x 350 mm  - opakowanie 5 kg  Zgodne z PN-EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11 AWS A5.1:E 6030  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | op. | 3 |  | |  | |
|  | **OBEJMA DO FLAGI CZ9-6**  - średnica fi 195 mm  - tworzywo winyl  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 30 |  | |  | |
| **RAZEM SEKCJA INFRASTRUKTURY** | | | | | |  | |
| **SŁUŻBA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI (SSŁiI)** | | | | | | | |
|  | **Kabel S/FTP KAT. 6a DRUT wewnętrzny:** 4x2x23AWG  Żyły: drut miedziany 23AWG, 0,57mm w powłoce PE 1,335mm; Powłoka: PCV min. 0,51mm; Średnica: 7,3mm;  Ekran par: AL./pet 50/12µm; Obłożenie: siatka druciana 4x16x0,1mm  Długość kabla: 305 m; Kolor powłoki: obojętny.  Znakowanie kabla: Nadruk licznika długości w odstępach metrowych.  Pakowanie: Karton lub szpula 305 m  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn SSŁiI. 11-500 Giżycko ul. Nowowiejska 20 tel: 727 014 266** | szt. | 5 |  | |  | |
|  | **Wtyk sieciowy przelotowy RJ45**  Wtyk sieciowy przelotowy RJ45 8 pin kat. 6 FTP. Ekranowany. Mocowanie żyły: zaciskanie na każdej żyle za pomocą 3 zębów. Objemka zaciskana na ekranie kabla. Moduł prowadzący żyły kabla. Wtyki RJ45 przelotowy kat 7 FTP pass through 10szt EAN (GTIN) 5905274140276  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn SSŁiI. 11-500 Giżycko ul. Nowowiejska 20 tel: 727 014 266** | szt. | 200 |  | |  | |
|  | **Listwa zasilająca (antyprzepięciowa). Typ:** przeciwprzepięciowa  **Liczba gniazd**: 5 typu E  **Długość przewodu: min** 5 metrów, żyły miedziane, linka 3x1mm², zakończony wtyką typ F  **Kolor listwy:** obojętny  Włącznik i zwłoczny bezpiecznik automatyczny  **Max obciążenie min do :** 2300W. **Gwarancja min. 2 lata**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn SSŁiI. 11-500 Giżycko ul. Nowowiejska 20 tel: 727 014 266** | szt. | 50 |  | |  | |
| **RAZEM SŁUŻBA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI (SSŁiI)** | | | | | |  | |
| **SŁUŻBA ŚB** | | | | | | | |
|  | **DRUT DO PLOMBOWANIA 0,6 X 0,3 M.B. CIĘTY L-300.**   Długość 300mm, grubość 0,6mm opleciony drutem stalowym grubości 0,3mm (do plombowania plombami ołowianymi).  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- magazyn ŚB**  **Giżycko ul. Wojska Polskiego 21 tel: 727 014 213** | kg. | 800 |  | |  | |
|  | **PLOMBA OŁOWIANA 8MM (ŚREDNICA 8MM, WYSOKOŚĆ 5 MM) OKRĄGŁA.**  Dwa otwory na drut do plombowania (służy do zabezpieczenia skrzyń amunicyjnych i pomieszczeń podlegających ochronie – magazyny środków bojowych).  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- magazyn ŚB**  **Giżycko ul. Wojska Polskiego 21 tel: 727 014 213** | kg. | 1200 |  | |  | |
|  | **PLOMBA OŁOWIANA 10MM (ŚREDNICA 10MM, WYSOKOŚĆ 5 MM) OKRĄGŁA.**  Dwa otwory na drut do plombowania (służy do zabezpieczenia skrzyń amunicyjnych i pomieszczeń podlegających ochronie – magazyny środków bojowych).  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- magazyn ŚB**  **Giżycko ul. Wojska Polskiego 21 tel: 727 014 213** | kg. | 1000 |  | |  | |
|  | **ZAPINKI DO PALETYZACJI 16 MM**  Służą do łączenia taśmy do paletyzacji PP. Zapinki metalowe 16 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- magazyn ŚB**  **Giżycko ul. Wojska Polskiego 21 tel: 727 014 213** | szt. | 17000 |  | |  | |
|  | **TAŚMA DO PALETYZACJI 16 MM**  Taśma polipropylenowa do spinania ładunków (palet) szerokość 16 mm biała na szpuli. Grubość 0,6 mm, wytrzymałość 245 kg, długość 1000 m, średnica rolki 200 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- magazyn ŚB**  **Giżycko ul. Wojska Polskiego 21 tel: 727 014 213** | szt. | 180 |  | |  | |
| **RAZEM SŁUŻBA ŚB** | | | | | |  | |
| **SŁUŻBA INŻ.- SAP.** | | | | | | | |
|  | **TAŚMA IZOLACYJNA CZARNA 18MMx20M**  Wymiary:  Szerokość: 18MM  Długość: min.20M  Kolor: czarny  Do owijania zwojów kabli, plombowania przewodów, oznaczania izolacji itp.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 10 |  | |  | |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1,0X22,2**  Średnica tarczy (mm): 125  Średnica otworu (mm): 22,23  Grubość tarczy (mm): 1  Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego.  Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min  Spełniająca normę: PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 20 |  | |  | |
|  | **TARCZA DO SZLIFOWANIA 125X6,4X22**  Średnica tarczy (mm): 125  Średnica otworu (mm): 22  Grubość tarczy (mm): 6,4  Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego.  Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min  Spełniająca normę: PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 20 |  | |  | |
|  | **ZESTAW DO OSTRZENIA ŁAŃCUCHA 3/8'**  Do Piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP  Zestaw zawiera:  1 uchwyt pilnika  Prowadnik pilnika z szablonem do ostrzenia ograniczników i/lub prowadnik z przymiarem  Min. 2 pilniki okrągłe  Min. 1 pilnik płaski do ograniczników  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  | |  | |
|  | **LINKA ROZRUSZNIKA**  Do Piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP  linka rozrusznika do pilarek, podkaszarek i kos spalinowych  Średnica - 3,5 mm  Długość - 90 cm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  | |  | |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY**  Do Piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP 3/8"  Ilość ogniw prowadzących: 56 zębów  Profil zębów: kanciak  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  | |  | |
|  | **PROWADNICA 38CM 3/8" 1,5**  DO Piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP  Długość: 15’’- 38 cm,  Podziałka: 3/8 ‘’  Rowek: 1.5 mm  Ilość ogniw: 56 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  | |  | |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA**  Część zamienna pasująca do Piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP,  Gwint zewnętrzny: 14,0 mm  Obsługa: klucz 19 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  | |  | |
|  | **PASEK KLINOWY 80109107**  Materiał:Gumowy korpus ze sznurkami poliestrowymi  Długość: 1015mm  Szerokość: 13  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 1 |  | |  | |
|  | **POMPKA OLEJOWA PIŁY**  Metalowa pompka do piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  | |  | |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA**  Typu: CMR6H  Klucz: 16 mm  Średnica gwintu: 10 mm  Długość gwintu” 12,8 mm  Długość całkowita- 52 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  | |  | |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA**  **Typu: BPR6ES / W20 EPR-U**  Rozmiar klucza: 20,8 mm  Gwint zewn. (mm): 14,0  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 4 |  | |  | |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA**  Typu: BPR6ES  Rozmiar klucza: 20,8 mm  Gwint zewn. (mm): 14,0  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  | |  | |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA**  Typu: YR 6 DES (YR6DES)  Wymiar gwintu: M12x1,25  Rozmiar klucza: 16  Długość gwintu: 19  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  | |  | |
|  | **AMORTYZATOR DO PILARKA SPALINOWO-ŁAŃCUCHOWA "HUSGVARNA" 555**  zbudowany jest z 2 wkładek metalowych z wypustem gwintu o średnicy 5mm  Długość amortyzatora: 43 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  | |  | |
|  | **TAŚMA HAMULCA DO PILARKI SPALINOWEJ**  Pasuje do: pilarka spalinowo- łańcuchowa "husgvarna" 555,  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  | |  | |
|  | **POKRYWA SPRZĘGŁA**  Pasujący do pilarka spalinowo -łańcuchowa "husgvarna" 555,  NR KAT. 501846104.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  | |  | |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY 3/8" - 1,5 - 56,**  łańcuch tnący na prowadnicę 15" (38cm) do pilarek husqvarna  dane łańcucha:  -podziałka łańcucha - 3/8"  -szerokość rowka prowadnicy - 1,5 mm,  -długość łańcucha - 56 ogniw prowadzących (28 zębów tnących)  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  | |  | |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY 0,325" - 1,5 - 64,**  element piły spalinowej husqvarna  -długość prowadnicy -38cm;  -grubość rowka prowadzącego łańcuch -1,5mm;  -ilość ogniw łańcucha -64szt;  -przeskok łańcucha -0,325".  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  | |  | |
|  | **PROWADNICA 38 CM 3/8 - 1,5,**  prowadnica łańcucha tnącego do pilarek łańcuchowych  typ 56dl;  szerokość rowka 1,5 mm, 058;  skok łańcucha 3/8";  długość prowadnicy 15" - 38 cm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  | |  | |
|  | **PROWADNICA 38 CM 0,325" - 1,5**  element piły spalinowej husqvarna  -długość prowadnicy -38cm;  -grubość rowka prowadzącego łańcuch -1,5mm;  -ilość ogniw łańcucha -64szt;  -przeskok łańcucha -0,325".  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  | |  | |
|  | **PROWADNICA 45 CM 0,325" - 1,3,**  - przeskok łańcucha: 0,325"  - grubość rowka prowadzącego łańcuch: 1,3 mm  - długość prowadnicy: 45 cm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  | |  | |
|  | **UCHWYT ROZRUSZNIKA PIŁY HUSQVARNA 357XP**  stanowi zakończenie linki rozruchowej i służy do wygodnego jej uchwycenia.  Część zamienna do piły łańcuchowej HUSQVARNA 357XP  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  | |  | |
|  | **TAWOTNICA DO PIŁY**  Materiał: stal, tworzywo sztuczne  Pojemność max: 50 g  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  | |  | |
|  | **PILNIK OKRĄGŁY DO OSTRZENIA T 4,8**  Pilnik okrągły do samodzielnego ostrzenia łańcucha.  średnica pilnika 4,8 mm - do łańcuchów o podziałce .325"  Długość: 200 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 33 |  | |  | |
|  | **PILNIK PŁASKI DO OGRANICZNIKÓW**  Płaski pilnik do regulacji wysokości ogranicznika zagłębienia w ogniwach tnących łańcucha.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 33 |  | |  | |
|  | **TARCZA DIAMENTOWA DO BETONU 350 MM/14"**  WYMIARY: 350 MM/14"  Szeroki zakres zastosowania: beton zbrojony itp.  Kompatybilna z różnymi modelami przecinarek  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  | |  | |
|  | **TARCZA DIAMENTOWA DO ZADAŃ SPECJALNYCH 350 MM/14"**  do cięcia bardzo szerokiego spektrum materiałowego  WYMIARY: 350 MM/14"  Szeroki zakres zastosowania: asfalt, cegła, beton, beton zbrojony i inne.  Kompatybilna z różnymi modelami przecinarek  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  | |  | |
|  | **ŚCIERNICA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH STAL 350 MM/14",**  **DO CIĘCIA STALI**  Średnica: 350 MM  Materiał: Żywica syntetyczna  Przeznaczenie: Do cięcia stali i profili metalowych  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 6 |  | |  | |
|  | **ŚCIERNICA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH , ASFALT/ŻELIWO 350MM/14",**  Średnica: 350MM  Materiał: Żywica syntetyczna  Przeznaczenie: Do cięcia asfaltu i żeliwa ciągłego  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 6 |  | |  | |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY 0,325"-1,5-64 DO PILARKI HUSQVARNA**  Łańcuch tnący do pilarki piły spalinowej łańcuchowej **0,325"; 1,5 mm; 64 ogniwa**  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  | |  | |
|  | **PROWADNICA 38CM 0,325" 1,5 DO PILARKI HUSQVARNA**   * Długość (cm/cal) 38/15 * Podziałka 0,325" * 64 ogniw prowadzących * Grubość ogniwa prowadzącego 1.5   ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  | |  | |
|  | **PROWADNICA 38CM 3/8" 1,5 DO PILARKI HUSQVARNA**  Długość: 38 cm/ 15 ‘’  Podziałka łańcucha: 3/8’’  Szerokość rowka: 1,5 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  | |  | |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY 3/8"-1,5-56 DO PILARKI HUSQVARNA**  łańcuch tnący na prowadnicę 15" (38cm) do pilarek husqvarna  dane łańcucha:  -podziałka łańcucha - 3/8"  -szerokość rowka prowadnicy - 1,5 mm,  -długość łańcucha - 56 ogniw prowadzących (28 zębów tnących)  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  | |  | |
|  | **TARCZA DO SZLIFOWANIA 125X6,4X22**  Średnica tarczy (mm): 125  Średnica otworu (mm): 22  Grubość tarczy (mm): 6,4  Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego.  Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min  Spełniająca normę: PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 25 |  | |  | |
|  | **TARCZA ŚCIERNA LISTKOWA 125X22,2 GR.40**  Średnica: 125 mm  Średnica otworu: 22, 23 mm  Gradacja: 40  Ziarno: Cyrkon  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 25 |  | |  | |
|  | **TARCZA ŚCIERNA LISTKOWA 125X22,2 GR.80**  Średnica: 125 mm  Średnica otworu: 22, 23 mm  Gradacja: 80  Ziarno: Cyrkon  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 25 |  | |  | |
|  | **TARCZA ŚCIER.LISTKOWA FI125X22,2 GR.100**  Średnica: 125 mm  Średnica otworu: 22, 23 mm  Gradacja: 100  Ziarno: Cyrkon  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 25 |  | |  | |
|  | **TARCZA ŚCIER.LISTKOWA FI125X22,2 GR.120**  Średnica: 125 mm  Średnica otworu: 22, 23 mm  Gradacja: 120  Ziarno: Cyrkon  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 25 |  | |  | |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1,0X22,2**  Średnica tarczy (mm): 125  Średnica otworu (mm): 22,23  Grubość tarczy (mm): 1  Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego.  Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min  Spełniająca normę: PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  | |  | |
|  | **ELEKTRODA SPAWALNICZA ER 146 3,25MM**  Elektrody z domieszką celulozy  Średnica: 3,25 mm  Długość: 450 mm  Opakowanie: 6,5 KG  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | kg. | 13 |  | |  | |
|  | **KOMPLET WIERTEŁ KRĘTYCH DO METALU**  zestaw wierteł krętych od 1,0 do 13,0mm co 0, 5 w kasecie - 25 szt  tolerancja ø: h8  min. wiertło: 1mm  max. wiertło: 13 mm  cięcie podczas obrotów w prawo  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | kpl. | 2 |  | |  | |
|  | **ŁATKA DO DĘTEK ŚREDNICA: 54 MM**  Średnica: 54 MM  Okres przydatności: min 5 lat  Przeznaczenie: do dętek samochodów osobowych, ciężarowych oraz pojazdów rolniczych  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  | |  | |
|  | **ŁATKA DO DĘTEK ŚREDNICA: 94MM**  Średnica: 94 MM  Okres przydatności: min 5 lat  Przeznaczenie: do dętek samochodów osobowych, ciężarowych oraz pojazdów rolniczych  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 20 |  | |  | |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 10X16**  Opaska wykonana ze stali nierdzewnej  Przeznaczona na wąż o średnicy: FI10x16  Wielokrotnego użytku  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  | |  | |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 12-22MM**  Opaska wykonana ze stali nierdzewnej  Przeznaczona na wąż o średnicy: FI12x22  Wielokrotnego użytku  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  | |  | |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 20-32**  Opaska wykonana ze stali nierdzewnej  Przeznaczona na wąż o średnicy: FI20x32  Wielokrotnego użytku  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  | |  | |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 25-40**  Opaska wykonana ze stali nierdzewnej  Przeznaczona na wąż o średnicy: FI25x40  Wielokrotnego użytku  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  | |  | |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 32-50**  Opaska wykonana ze stali nierdzewnej  Przeznaczona na wąż o średnicy: FI32x50  Wielokrotnego użytku  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  | |  | |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 50-70MM**  Opaska wykonana ze stali nierdzewnej  Przeznaczona na wąż o średnicy: FI50x70  Wielokrotnego użytku  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  | |  | |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 12 ZEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 12 MM  Rodzaj: Zewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  | |  | |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 15 ZEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 15 MM  Rodzaj: Zewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  | |  | |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 20 ZEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 20 MM  Rodzaj: Zewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  | |  | |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 26 ZEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 26 MM  Rodzaj: Zewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  | |  | |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 30 ZEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 30 MM  Rodzaj: Zewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  | |  | |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 35 ZEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 35 MM  Rodzaj: Zewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  | |  | |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 12 WEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 12 MM  Rodzaj: Wewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  | |  | |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 22 WEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 22 MM  Rodzaj: Wewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  | |  | |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 24 WEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 24 MM  Rodzaj: Wewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  | |  | |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 28 WEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 28 MM  Rodzaj: Wewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  | |  | |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 32 WEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 32 MM  Rodzaj: Wewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  | |  | |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 35 WEWNĘTRZNY**  Materiał: stal  Średnica nominalna: 35 MM  Rodzaj: Wewnętrzny  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  | |  | |
|  | **TULEJKA DO ZAKUCIA 2SN DN12X10**  Tuleja zaciskowa przeznaczona do zaciskania na wężach 2SN  Materiał: Stal ocynkowana  Średnica: 12  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 50 |  | |  | |
|  | **TULEJKA DO ZAKUCIA 2SN DN16X10**  Tuleja zaciskowa przeznaczona do zaciskania na wężach 2SN  Materiał: Stal ocynkowana  Średnica: 16  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 50 |  | |  | |
|  | **TULEJKA DO ZAKUCIA 2SN DN19X10**  Tuleja zaciskowa przeznaczona do zaciskania na wężach 2SN  Materiał: Stal ocynkowana  Średnica: 16  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 50 |  | |  | |
|  | **TULEJKA DO ZAKUCIA 2SN DN25X10**  Tuleja zaciskowa przeznaczona do zaciskania na wężach 2SN  Materiał: Stal ocynkowana  Średnica: 25  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 50 |  | |  | |
|  | **TULEJA ZACISKOWA NA WĄŻ DN32 2SN**  Tuleja zaciskowa przeznaczona do zaciskania na wężach 2SN  Materiał: Stal ocynkowana  Średnica: 32  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  | |  | |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN12MM 1/2" 275BAR**  Szerokość nominalna: DN 12  Ciśnienie robocze maksymalne: 275BAR  Zgodność z normą DIN EN 853  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  | |  | |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN10MM 3/8" 275BAR**  Szerokość nominalna: DN 10  Ciśnienie robocze maksymalne: 275BAR  Zgodność z normą DIN EN 853  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  | |  | |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN16MM 5/8" 250BAR**  Szerokość nominalna: DN 16  Ciśnienie robocze maksymalne: 250BAR  Zgodność z normą DIN EN 853  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  | |  | |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN20MM 3/4" 215BAR**  Szerokość nominalna: DN 20  Ciśnienie robocze maksymalne: 215BAR  Zgodność z normą DIN EN 853  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  | |  | |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN25MM 1"165BAR**  Szerokość nominalna: DN 25  Ciśnienie robocze maksymalne: 165BAR  Zgodność z normą DIN EN 853  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  | |  | |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN8MM 5/16"350BAR**  Szerokość nominalna: DN 8  Ciśnienie robocze maksymalne: 350BAR  Zgodność z normą DIN EN 853  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  | |  | |
|  | **ZAKÓWKA PN08 DKOL M18X1,5**  Średnica węża: 08  Rozmiar gwintu: M18X1,5  Typ gwintu: wewnętrzny  Materiał: Stal ocynkowana /automatowa  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  | |  | |
|  | **KOŃCÓWKA DKM/WNP DN10 M18X1,5**  Średnica węża: 10  Rozmiar gwintu: M18X1,5  Typ gwintu: wewnętrzny  Materiał: Stal ocynkowana /automatowa  Typ uszczelnienia: stożek 60°  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  | |  | |
|  | **ZAKÓWKA WĘŻA PM12 DKOS M24X1.5**  Średnica węża: 12  Rozmiar gwintu: M24x1,5  Materiał: Stal ocynkowana /automatowa  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  | |  | |
|  | **ZAKÓWKA WĘŻA PN 06 DKOL M16X1,5**  Średnica węża: 06  Rozmiar gwintu: M16X1,5  Typ gwintu: wewnętrzny  Materiał: Stal ocynkowana /automatowa  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  | |  | |
|  | **PAPIER ŚCIERNY PŁÓTNO P40 ARKUSZ 230X280**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  WYMIARY: 230X280  GRADACJA: 40  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  | |  | |
|  | **PAPIER ŚCIERNY PŁÓTNO P60 ARKUSZ 230X280**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  WYMIARY: 230X280  GRADACJA: 60  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  | |  | |
|  | **PAPIER ŚCIERNY PŁÓTNO P80 ARKUSZ 230X280**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  WYMIARY: 230X280  GRADACJA: 80  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  | |  | |
|  | **PAPIER ŚCIERNY PŁÓTNO P100 ARKUSZ 230X280**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  WYMIARY: 230X280  GRADACJA: 100  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  | |  | |
|  | **PAPIER ŚCIERNY PŁÓTNO P120 ARKUSZ 230X280,**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  WYMIARY: 230X280  GRADACJA: 100  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  | |  | |
|  | **PAPIER ŚCIERNY PŁÓTNO P180 ARKUSZ 230X280**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  WYMIARY: 230X280  GRADACJA: 180  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  | |  | |
|  | **KOŃCÓWKA KONEKT. 2,5 ŻEŃSKA**  Typ: F  Długość: 19,2 mm  Grubość materiały: 0,38 mm  Na przewód o grubości w przedziale: 1-2,5 mm  Materiał- mosiądz pokryty cyną  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 100 |  | |  | |
|  | **KOŃCÓWKA KONEKT. 2,5 MĘSKA**  Typ: płaski, 6,3 mm  Rodzaj: męski, A-2,5  Materiał: mosiądz  Przekrój przewodu/ żyły: 1-25 mm  Wersja końcówki: nieizolowana  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 100 |  | |  | |
|  | **BRZESZCZOT DO METALU 300X25MM**  Rozmiar: 300x25 mm  Brzeszczot dwustronny  Materiał: Stal węglowa  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 90 |  | |  | |
|  | **TAŚMA IZOLACYJNA 19MMX 20M**  Wymiary:  Szerokość: 19 MM  Długość: min.20M  Kolor: czarny  Do owijania zwojów kabli, plombowania przewodów, oznaczania izolacji itp.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 40 |  | |  | |
|  | **TAŚMA IZOLACYJNA 15MMX 10M**  Wymiary:  Szerokość: 15 MM  Długość: min.10M  Kolor: czarny  Do owijania zwojów kabli, plombowania przewodów, oznaczania izolacji itp.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 40 |  | |  | |
|  | **TAŚMA IZOLACYJNA 50/20 CZARNA**  Wymiary:  Szerokość- 50 mm  Długość: min 20M  Kolor: Czarny  Grubość: 0,13 mm  Do owijania zwojów kabli, plombowania przewodów, oznaczania izolacji itp.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  | |  | |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1X22**  Średnica tarczy (mm): 125  Średnica otworu (mm): 22,23  Grubość tarczy (mm): 1  Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego.  Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min  Spełniająca normę: PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 20 |  | |  | |
|  | **PAPIER PARAFINOWANY ROLKA 100MMX110MB**  Papier parafinowany dwustronnie woskowany  Wymiary:  Długość: min: 110 MB  Szerokość: min: 100 mm  Gramatura: min 95 g/m2  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  | |  | |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA STALI 300X20X3,2**  Średnica tarczy: 300mm  Średnica otworu środkowego: 20 mm  Grubość tarczy:3,2 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 1 |  | |  | |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA BETONU 300X20X3,2**  Średnica tarczy: 300mm  Średnica otworu środkowego: 20 mm  Grubość tarczy:3,2 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 1 |  | |  | |
|  | **GNIAZDO WTYKOWE ZG – 2- II- 35MM2 150A-250V 3 PIN**  Gniazdo ZG-2 do wózków akumulatorowych  Do Wózek platformowy akumulatorowy-WNA-1320  Znamionowe napięcie izolacji: 250V  Znamionowy prąd ciągły:150A  Przyłączenie przewodów o przekrojach: 35mm2  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | Szt. | 1 |  | |  | |
|  | **WTYCZKA ZG-2-II-35MM2**  Wtyczka ZG-2 do wózków akumulatorowych  Do Wózek platformowy akumulatorowy-WNA-1320  Znamionowe napięcie izolacji: 250V  Znamionowy prąd ciągły:150A  Przyłączenie przewodów o przekrojach: 35mm2  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** |  | 1 |  | |  | |
|  | **WKŁADKA TOPIKOWA BEZPIECZNIKA UKŁADU ELEKRTYCZNEGO**  Prąd znamionowy: 80A  Nr kat. 18-03-1053  Do Wózek platformowy akumulatorowy-WNA-1320  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** |  | 10 |  | |  | |
|  | **WSPORNIK ZE STYCZNIKIEM 95-03-0010**  Nr kat.: 95-03-0010  Do Wózek platformowy akumulatorowy-WNA-1320  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** |  | 1 |  | |  | |
|  | **ODŁĄCZNIK AKUMULATORÓW- WŁĄCZNIK MASY 12V**  Odłącznik do wszelkiego rodzaju pojazdów 12V  Do Wózek platformowy akumulatorowy-WNA-1320  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** |  | 1 |  | |  | |
|  | **CYLINDEREK ROZPIERAJĄCY 12-35-02040**  Nr kat. 12-35-02040  Do Wózek platformowy akumulatorowy-WNA-1320  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** |  | 2 |  | |  | |
| **RAZEM SŁUŻBA INŻ.- SAP.** | | | | | |  | |
| **SŁUŻBA OPBMR** | | | | | | | |
|  | **ŚCIERNICA LISTKOWA 125MM GR.120**  Tarcza do szlifowania metalu i drewna listkowa uniwersalna 125mm P120  pasująca do większości szlifierek kątowych dostępnych na rynku.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | Szt. | 23 |  | |  | |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 125x1x22**  Średnica tarczy (mm): 125  Średnica otworu (mm): 22,23  Grubość tarczy (mm): 1  Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego.  Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min  Spełniająca normę: PN-EN 12413  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | Szt. | 20 |  | |  | |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P240**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  GRADACJA: 240  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | Szt. | 120 |  | |  | |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P220**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  GRADACJA: 220  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | Szt. | 120 |  | |  | |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P120**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  GRADACJA: 120  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | Szt. | 120 |  | |  | |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P120**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  GRADACJA: 120  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | Szt. | 120 |  | |  | |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P100**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  GRADACJA: 100  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | Szt. | 120 |  | |  | |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P80**  Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu.  GRADACJA: 80  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.  Orzysz, Wojska Polskiego 33** | Szt. | 102 |  | |  | |
| **RAZEM SŁUŻBA OPBMR** | | | | | |  | |
| **SŁUŻBA UZBROJENIA I ELEKTRONIKI** | | | | | | | |
|  | PAPIER ŚCIERNY 230x280 - granulacja 60.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  | |  | |
|  | PAPIER ŚCIERNY 230x280 - granulacja 80.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  | |  | |
|  | PAPIER ŚCIERNY 230x280 - granulacja 100.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  | |  | |
|  | PAPIER ŚCIERNY 230x280 - granulacja 120.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  | |  | |
|  | PAPIER ŚCIERNY 230x280 - granulacja 150.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  | |  | |
|  | PAPIER ŚCIERNY WODNY230x280 - wykonanie: węglik krzemu - granulacja: 120.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  | |  | |
|  | KRĄŻEK ŚCIERNY - średnica: 150mm; - granulacja: 80. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  | |  | |
|  | KRĄŻEK ŚCIERNY - średnica: 150mm; - granulacja: 100 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  | |  | |
|  | TARCZA DO SZLIFOWANIA - rozmiar 125x22.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 20 |  | |  | |
|  | PLOMBY OŁOWIANE - średnica fi 8mm.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | kg | 120 |  | |  | |
|  | DRUT DO PLOMB W ODCINKACH - długość 300mm.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | kg | 120 |  | |  | |
|  | TARCZA DO CIĘCIA METALU  - rozmiar 125x1x22  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 40 |  | |  | |
|  | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA PLASTIKOWA Podstawowe dane techniczne: - długość: 200mm; - szerokość: 3,6. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  | |  | |
|  | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA PLASTIKOWA Podstawowe dane techniczne: - długość: 430mm; - szerokość: 4,8. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  | |  | |
|  | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA PLASTIKOWA Podstawowe dane techniczne: - długość: 160mm; - szerokość: 4,8. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  | |  | |
|  | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA PLASTIKOWA Podstawowe dane techniczne: - długość: 200mm; - szerokość: 4,8. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  | |  | |
|  | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA PLASTIKOWA Podstawowe dane techniczne: - długość: 370mm; - szerokość: 4,8. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  | |  | |
|  | MIKROFIBRA DO POLEROWANIA Mikrofibra do usuwania resztek materiałów polerskich oraz docierania resztek wosku z lakieru. - wymiary: 40 x 40cm.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 25 |  | |  | |
|  | TALK TECHNICZNY - opakowanie 1kg.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 5 |  | |  | |
|  | PÓŁMASKA PRZECIWPYŁOWA Z ZAWORKIEM. Maska chroni układ oddechowy przed pyłami, dymami, aerozolami ciekłymi, parami i gazami organicznymi. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 20 |  | |  | |
|  | BRZESZCZOT DO METALU. Podstawowe dane techniczne: - typ: RAM-B; - rodzaj ostrza: dwustronne, metal-metal; Wymiary: - długość: 300mm; - szerokość: 25mm; - grubość: 0,6 mm; - rodzaj materiału: stal HCS; - liczba zębów na cal: 24.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  | |  | |
|  | KARTUSZ GAZOWY 400 ML Podstawowe dane techniczne: -Automatyczny zawór bezpieczeństwa -Zakres działania od -10 \* C do + 40 \*C -Certyfikat bezpieczeństwa: CE  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 50 |  | |  | |
|  | **ZESTAW DO CZYSZCZENIA OPTYKI** Zestaw przeznaczony do noktowizorów oraz innego sprzętu optycznego. Podstawowe dane techniczne: - 30 papierowych chusteczek do obiektywów; - dmuchawka do kurzu; - butelka płynu do czyszczenia. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki . Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | kpl. | 100 |  | |  | |
| **RAZEM SŁUŻBA UZBROJENIA I ELEKTRONIKI** | | | | | |  | |
| **SEKCJA ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA** | | | | | | | |
|  | **GWOŹDZIE DO GWOŹDZIARKI PAPOWE 3,0X32 RING RYFLOWANE**   * zastosowanie: gwoździarki papowe, * wykorzystanie: mocowania pokryć dachowych oraz materiałów drewnianych itp. * opakowanie: 1920 szt., * stalowe, * długość: 32 mm, * średnica: 3 mm, * gwoździe łączone drutem, galwanizowane, * łeb gwoździa: płaski i szeroki, * kompatybilne ze wszystkimi gwoździarkami papowymi na rynku.   ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Bemowo Piskie**  **ul. Kętrzyńskiego 1** | opak. | 10 |  | |  | |
|  | **GWOŹDZIE 2,8X65 MM**   * gwoździe budowlane * powłoka: ocynk * średnica: 2,8 mm, * długość: 65 mm, * materiał : stal niskowęglowa * łeb gwoździa: płaski * gładki trzpień   ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Bemowo Piskie**  **ul. Kętrzyńskiego 1** | kg | 150 |  | |  | |
|  | **GWOŹDZIE 4,0X100 MM**   * gwoździe budowlane * powłoka: ocynk * średnica: 4,0 mm, * długość: 100 mm, * materiał: stal niskowęglowa * łeb gwoździa: płaski * gładki trzpień   ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn Bemowo Piskie**  **ul. Kętrzyńskiego 1** | kg | 150 |  | |  | |
| **RAZEM SEKCJA ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA** | | | | | |  | |
| **RAZEM CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO (B)** | | | | | |  | |

**Uwaga!**

**plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem**.

1. **UWAGI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :**

Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, posiadać parametry, cechy i właściwości określone w deklaracji zgodności / certyfikacie zgodności producenta oraz opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w arkuszu ofertowym wycenić ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia bez względu na ilość materiału/wyrobu w paletach/opakowaniach pakowanych fabrycznie.

1. **UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY :**
2. **Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do magazynów wg. Wykazy Odbiorców wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.**
3. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności. Wszystkie dokumenty wymienione w tabeli powyżej po nazwie materiału oraz gwarancje udzielane przez producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru do magazynu 24 WOG lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty te mają być oznakowane numerem odpowiadającym liczbie porządkowej materiału/wyrobu z arkusza ofertowego (opisu przedmiotu zamówienia). Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
4. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski – to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.
5. Zamówiony towar musi odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym zawartymi w "deklaracji zgodności" lub "certyfikacie zgodności" producenta.
6. Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynów 24 WOG od poniedziałku do czwartku (tylko w dni robocze) w godz. 730 ÷ 1400. w piątek w godz. 700 ÷ 1100. O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego telefonicznie (wg wykazu Odbiorców / adresatów) na min. 48 godz. przed dostawą towaru**.** Dostawę należy realizować: Zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie z arkusza ofertowego ( np. : poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2 ). Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynów. Palety EURO, zwykłe, nietypowe i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru.
7. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet w dniu dostawy zgodnie z treścią punktu 5**.** Rozładunek należy zapewnić zgodnie z punktem 1. (Należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika).
8. Przy każdej dostawie towaru do magazynu Zamawiający wymaga obecności przedstawiciela Wykonawcy w przeciwnym razie przysługuje Zamawiającemu prawo nie przyjęcia towaru.
9. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (z uwzględnieniem podziału na poszczególne służby i sekcje ), zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie pokwitowanie odbioru towaru przez Zamawiającego (upoważnionego przedstawiciela 24 WOG) na dokumencie typu WZ(wystawiony w 3 – egzemplarzach). Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na dany asortyment materiału - wyrobu.
10. W sprawie wjazdu na teren danej jednostki lub instytucji wojskowej proszę o wcześniejsze ustalenia z osobami podanymi do kontaktów – jak punkt 5 – podać markę i nr rejestracyjny pojazdu oraz Imię i Nazwisko Kierowcy/ów