Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenie oraz zamontowanie mebli dla Aresztu Śledczego w Radomiu.

**UWAGA!**

**PRZEDSTAWIONE RYSUNKI/POMIARY SĄ POGLĄDOWE, PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA KONIECZNY JEST PRECYZYJNY OBMIAR WYKONAWCY.   
ZA EWENTUALNE BŁĘDY WYNIKAJĄCE Z OBMIARU ODPOWIADA WYKONAWCA.**

**PRZED REALIZACJĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO USTALENIA KAŻDORAZOWO DLA MEBLA KOLORU OKLEINY (GDZIE NIE ZOSTAŁ WSKAZANY), RODZAJU WYKOŃCZENIA UCHWYTÓW ORAZ LOKALIZACJI PRZEPUSTÓW NA KABLE**

* Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble były fabrycznie nowe, nie posiadające uszkodzeń, defektów, wad konstrukcyjnych czy wad powstałych podczas procesu produkcji.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

* Transportu mebli do siedziby zamawiającego
* Wniesienia mebli
* Opróżnienia pomieszczeń z poprzednich mebli (meble pozostają u Zamawiającego)
* Ustawienia i montażu wg. informacji i wskazówek udzielonych na miejscu poprzez uprawnionego pracownika Zamawiającego
* Wywiercenia otworów na kable w blatach, po ustawieniu biurek
* Usunięcia z mebli widocznych zabrudzeń
* Uprzątnięcia opakowań tzw. Zabranie zwrotne

1. **Pokój zastępcy Dyrektora Aresztu śledczego w Radomiu.**
   1. Biurko gabinetowe narożne z przesłoną, wymiary: 245 cm x 160 cm wys. 75 cm
      * Grubość płyty minimum 18 mm,
      * grubość blatu minimum 30 mm,
      * obrzeża blatu wykończone PCV co najmniej 1 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami,
      * płyta pokryta laminatem charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie,
      * kolor dąb sonoma,
      * otwór na kable w wskazanym miejscu podczas montażu wyposażony w zaślepkę,
      * pod przednią krawędzią biurka zamontowana zabudowa płytowa w kolorze identycznym jak kolor blatu,
      * łączenie blatów od wewnętrznej strony lub płyta jednolita,
      * wysuwana półka pod klawiaturę z płyty na prowadnicach rolkowych.

245 cm

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |

70 cm

160 cm

* 1. Szafa ubraniowa drzwi przesuwne, wymiary: 160 cm x 70 cm wys. 230 cm
     + grubość płyty: wieniec górny i dolny min.18 mm, plecy wykonane z płyty HDF co

najmniej 3 mm, boki i półki płyta gr.min.18 mm,

* + - krawędzie wieńców wykończone co najmniej 1 mm listwą PCV, pozostałe krawędzie oklejone PCV grubości co najmniej 0,6 mm,
    - kolor dąb sonoma,
    - jedna sztuka drzwi wyposażone w lustro w całej swojej szerokości oraz wysokości druga wykonana w kolorze szafy,
    - przestrzeń wewnątrz szafy podzielona na przestrzeń z drążkiem ubraniowym oraz na przestrzeń z 5 półkami z regulowaną wysokością,
    - drzwi przesuwane w prowadnicach,
    - uchwyty w wysokości drzwi w kolorze aluminium.
  1. Stolik kawowy wymiary: 70 cm x 70 cm wys. 60 cm
     + grubość płyty minimum 18 mm,
     + grubość blatu minimum 30 mm,
     + obrzeża blatu wykończone PCV co najmniej 1 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami,
     + płyta pokryta laminatem charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie,
     + kolor dąb sonoma,
     + wyposażony w dodatkowa półkę pod blatem stolika,
  2. Kontener meblowy z zamykanymi szufladami wymiary: 44 cm x 57 cm wys. 55 cm
     + 3 szufladowy pełne plus jedna szuflada piórnikowa,
     + płyta min 18 mm okleina,
     + okleina 1 mm,
     + osadzony na kołach,
     + płyta pokryta laminatem charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie,
     + kolor dąb sonoma,
     + uchwyty dobrane do koloru mebli,
     + centralny zamek wyposażony w klucz,
     + w wieńcu dolnym kontenera zamocowane 4 kółka na łożyskach kulkowych, przystosowane do wykładzin dywanowych miękkich,
  3. Słupek z dostawką półokrągła szer. 90 cm + 30 cm   
     dostawka wys. 200 cm głębokość 40
     + płyta min. 18 mm,
     + okleina min. 2 mm,
     + w dolnej części słupka szafka zamykana na klucz wraz z chwytem,
     + pozostała przestrzeń zamykana dziwami szklanymi,
     + zainstalowane półki z możliwością zmiany wysokości.

1. **Centrum dowodzenia** 
   1. Aneks kuchenny
      * szafki stojące i wiszące wykonane z płyty laminowanej min. 18 mm,
      * obrzeże okleina min. 2mm w kolorze płyty,
      * kolor szafek do ustalenia z Zamawiającym,
      * uchwyty do szafek o rozstawie śrub 128 mm, w kolorze dopasowanym do całej zabudowy,
      * blat w odcieniach grafitu/ szarości wykonany z płyty laminowanej o grubości   
        min. 38 mm,
      * obrzeże okleina 2 mm w kolorze płyty,
      * **szafki dolne** 
        + jeden rząd 4 szuflady z cichym domykiem (dolna wyższa od pozostałych),
        + Szafki otwierana z wewnętrzną półka drzwiczki wraz z rączką,
        + Zlewozmywak jednokomorowy stal nierdzewna wyposażony w ociekacz wpuszczony w blat wraz z elementami montażowymi odpływowymi,
        + Bateria stojąca jednouchwytowa, stojąca z ruchomą wylewką o wysokości min. 260 mm wraz z elementami montażowymi (wężyki uszczelki),
        + szafki stojące z listwą zabezpieczającą przed dostawaniem się zanieczyszczeń pod zabudowę,
      * **szafki wiszące**
        + dwa rzędy szafek po dwie szafki wiszące wraz z mocowaniami wyposażane   
          w drzwiczki z raczkami z wewnętrzną półką dzieloną o grubości min. 18 mm   
          z możliwości regulacji wysokości ,wyposażone w zamki kluczowe.
   2. **Stolik 60 cm x 70 cm x 75 cm** 
      * grubość blatu minimum 30 mm,
      * obrzeża blatu wykończone PCV co najmniej 1 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami,
      * płyta pokryta laminatem charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie,
      * kolor do uzgodnienia na miejscu,
      * cztery nogi metalowe gwarantujące stabilność.
   3. **Szafka narożna 60 cm x 60 cm wys.: 230 cm** 
      * grubość płyty minimum 18 mm,
      * obrzeża blatu wykończone PCV co najmniej 1 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami,
      * płyta pokryta laminatem charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie,
        + słupek wyposażany w dwie zamykane szafki (górna i dolna cześć) z rączkami umożliwiające otwieranie środkowa część słupka – półki otwarte   
          z możliwością regulacji wysokość,
        + Kolor do uzgodnienia na miejscu,
        + Słupek z listwą zabezpieczającą przed dostawaniem się zanieczyszczeń pod zabudowę,
      * Szafka zamykana 170 cm x 30 cm wys. 64 cm
        + płyta min 18 mm
        + okleina min. 2 mm
        + kolor szafek do ustalenia z Zamawiającym,
        + podział na cztery szafki wyposażane w chwyty oraz zamki kluczowe   
          z wewnętrznymi półkami z możliwością regulacji wysokości
        + wyposażony w listwę zabezpieczającą przed dostawaniem się zanieczyszczeń pod zabudowę
      * Szafka otwarta 170 cm x 30 cm wys. 64 cm
        + płyta min 18 mm
        + okleina min. 2 mm
        + kolor szafek do ustalenia z Zamawiającym,
        + podział na cztery otwarte szafki wraz z wewnętrznymi półkami z możliwością regulacji wysokości
        + wyposażony w listwę zabezpieczającą przed dostawaniem się zanieczyszczeń pod zabudowę
      * Szafka otwarta wisząca 140 cm x 30 cm wys. 75 cm
        + płyta min 18 mm
        + okleina min. 2 mm
        + kolor szafek do ustalenia z Zamawiającym,
        + podział na pułki umożliwiające swobodne przechowywanie segregatorów biurowych
        + przytwierdzona do ściany w minimum czterech miejscach montażowych
   4. **Dział ewidencji** 
      * 2 x Biurko gabinetowe z przesłoną, wymiary: 245 cm x 160 cm wys. 75
        + grubość płyty minimum 18 mm
        + grubość blatu minimum 30 mm,
        + obrzeża blatu wykończone PCV co najmniej 1 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami
        + płyta pokryta laminatem charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie,
        + Kolor dąb sonoma
        + Otwór na kable w wskazanym miejscu podczas montażu wyposażony w zaślepkę
        + Pod przednią krawędzią biurka zamontowana zabudowa płytowa w kolorze identycznym jak kolor blatu
        + wysuwana półka pod klawiaturę z płyty na prowadnicach rolkowych.
      * 2 x kontener meblowy z zamykanymi szufladami 44 cm x 57 cm wys. 55 cm
        + 3 szuflady pełne
        + płyta min 18 mm okleina,
        + okleina 1mm
        + płyta pokryta laminatem charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie,
        + Kolor dąb sonoma
        + uchwyty dobrane do koloru mebli
      * szafka wisząca 100 cm x 45 cm wys: 110 cm
        + grubość płyty minimum 18 mm
        + Kolor dąb sonoma
        + Otwierana 2 x drzwiczki
        + uchwyty dobrane do koloru mebli
        + wyposażona w wewnętrzną półkę z możliwością regulacji wysokości.