**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia**

Zamówienie dotyczy wykonania, dostawy i montażu rolet wewnętrznych i żaluzji pionowych wewnętrznych w budynkach Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

Zakresie zamówienia :

- dokładny pomiar w miejscu montażu

- wykonanie rolet / żaluzji

- dostawa

- montaż

- utylizacja elementów montażowych i opakowań

- oczyszczenie ram w miejscu montażu w stopniu dokładności umożliwiającym prawidłowy montaż

Wykonawca zobowiązany jest dysponować własnym sprzętem i materiałami w tym montażowymi niezbędnymi do wykonania zadania.

Warunki ogólne:

Rolety tekstylne sztuk ok. 595

Rolety tekstylne podgumowane sztuk ok. 107

Żaluzje pionowe ok 1000 cm x 300 cm

Okna o wymiarach 230 cm x 170 cm dwuskrzydłowe – wymiar skrzydła 165 cm x 111 cm

Szczegółowy wykaz – załącznik nr 3a

1. Rolety wewnętrzne w kasetkach aluminiowych z prowadnicami aluminium

- materiał –tekstylny z obciążnikiem materiału wykonanego z profilu aluminiowego malowanego proszkowo

- materiał tekstylny podgumowany z obciążnikiem materiału wykonanego z profilu aluminiowego malowanego proszkowo

- sposób montażu bezinwazyjnie–kasetka aluminiowa do ramy okiennej, prowadnice aluminiowe w kształcie litery U (przestrzenne) do listew przyszybowych

- sterowanie za pomocą łańcuszka (podnoszenie i opuszczanie), długość łańcuszka dostoswana do dogodnego obsługiwania rolety

- wyposażone w mechanizm samoblokujący, umożliwiający zatrzymanie rolet na każdej wysokości

- elementy wykończeniowe rolety wykonane z PCV jak np. osłonki boczne kasetki, łańcuszki, ograniczniki i inne –kolory wg ustaleń z zamawiającym, zbliżone, pasujące do kolorów kasetki aluminiowej wymalowanej na dany kolor RAL

1. Żaluzje pionowe na szynie aluminiowej-kolor biały

- materiał tekstylny

- sposób montażu –do sufitu na niskoprofilowanej szynie aluminiowej-kolor biały

- sterowanie –standard; obrót taśm i ich zsuwanie za pomocą łańcuszka –wszystkie sposoby przesuwu tj. przesuw: „do sznura”, „od sznura”, „ do środka”, „od środka”

-elementy wykończeniowe żaluzji wykonane z PCV jak np. łańcuszki, obciążniki lamela i inne –kolory wg ustaleń z zamawiającym.

Gwarancja minimum 24 miesiące

Firma, która przedstawi najlepszą ofertę cenową przed podpisaniem zamówienia dokona osobistego pomiaru ilości i wielkości rolet i żaluzji po wcześniejszym umówieniu się z wyznaczoną osobą ze szpitala.