Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA**

1. Zamawiający: **Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ**

**w Warszawie**

1. Adres zamawiającego:

00-911 Warszawa ul. Nowowiejska 31

tel.: 22 526 42 17

fax.: 261 87 41 70

**e-mail:**

nieruchomosci@spl.pl  
**strona internetowa: http://www.spl.pl/**

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem, zwanym także dalej „Zamówieniem jest montaż szklanych drzwi przeciwpożarowych wewnętrznych z doświetleniem o odporności ogniowej (EI-60) (1 szt.) wraz z pracami towarzyszącymi w Filii Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie przy ul. Andersa 16.
2. Termin obowiązywania umowy – 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
3. Zakres prac:

* Dostawa i montaż nowych drzwi szklanych z doświetleniem (skrzydeł i ościeżnic) wraz z samozamykaczem,
* Wykonanie / dostosowanie przegród (ściany) dla drzwi do klasy odporności ogniowej (EI-60) wraz z wykonaniem uszczelnienia, prac tynkarskich oraz malarskich;
* Kompleksowe sprzątanie miejsca prowadzenia prac;

1. Wymiary:

* Drzwi 1-skrzydłowe wewnętrzne, aluminiowe z doświetleniem.
* Wymiary przegrody (ściany): szerokość 1,5m, wys. 2,0m, szerokość jednego skrzydła min. 90 cm.

1. Ogólne założenia:

Drzwi muszą posiadać 60 minutową odporność ogniową (EI-60), dymoszczelne zgodnie z wymogami dymoszczelności zestawione w normie wyrobu PN-EN 16034:2014-11 stosowana łączenie z normą PN-EN 14351-2.

Drzwi oraz sposób ich montażu powinny spełniać przepisy określone w Prawie budowlanym, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Wyposażone w certyfikowany zamek, tabliczkę znamionową oraz wszystkie konieczne oznakowania drzwi.

Wykonawca udzieli 48-miesięcznej gwarancji na wykonane prace budowlane związane z dostosowaniem otworów drzwiowych, drzwi przeciwpożarowe oraz prace montażowe związane z instalacją drzwi. Dodatkowo Wykonawca oświadcza, że wszystkie prace związane z Zamówieniem, wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełniać będą wymogi ochrony przeciwpożarowej.

Zamawiający, przed złożeniem oferty, zaleca wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Kontakt z osobą odpowiedzialną tel. 664 425 635.

1. Uwagi:

* Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć czujki pożarowe przed zapyleniem.
* Zamawiający wymaga uzgadniania w trybie roboczym próbek materiałów i elementów do wbudowania lub zainstalowania.
* Ze względu na specyfikę pracy Przychodni Zamawiający wymaga zorganizowania robót budowlanych przy założeniu, że roboty odbywać się będą w godzinach popołudniowych tj. od godz. 1600 do godz. 1930.
* Zaoferowane drzwi muszą być fabrycznie nowe.
* Zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat Zgodności dla drzwi przeciwogniowych oraz atest zezwalający na stosowanie w placówkach służby zdrowia.

1. ciężar udowodnienia, że oferowane materiały są równoważne w stosunku do produktów opisanych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

**-** 44221220-3 –Drzwi przeciwpożarowe

- 44111000-1 –Materiały budowlane

- 44520000-1 – Zamki, klucze, zawiasy;

- 44316400-2 – Drobne artykuły metalowe;

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 30 dni od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty brutto przedmiotowego zamówienia.