**Załącznik nr 1B do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

**Część 5**

**Wirówka do masażu kończyn dolnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis parametrów wymaganych*** | ***Parametr wymagany*** | ***Parametr oferowany*** |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2025 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp. z o.o.  WCO – al. Zwycięstwa 31/32  80-219 Gdańsk  PW – ul. Powstańców Warszawskich 1/2  80-152 Gdańsk |  |
|  | ***Wymagania ogólne*** | ***Parametr wymagany  i wskazany do oceny*** | ***Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE*** |
| 1 | System spustu i napełniania o dużych średnicach. | Tak |  |
| 2 | Spuszczanie wody z instalacji oraz pompy. | Tak |  |
| 3 | Możliwość kontroli kierunku strumienia wody | Tak |  |
| 4 | Półautomatyczny korek umożliwiający łatwe spuszczanie wody po zabiegu | Tak |  |
| 5 | Elektroniczny panel sterowania pracą wirówki zamontowany na górnej obudowie urządzenia | Tak |  |
| 6 | Ustawianie czasu zabiegu | Tak |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przelaniem wody | Tak |  |
| 8 | Zabezpieczenie przed pracą pompy „na sucho” | Tak |  |
| 9 | System powiadamiania o konieczności odkamieniania | Tak |  |
| 10 | Wskazanie temperatury wody w niecce. | Tak |  |
| 11 | Czujnik poziomu wody-zabezpieczenie przed przelaniem | Tak |  |
| 12 | Dwa poziomy napełniania | Tak |  |
| 13 | Pojemność całkowita do poziomu korka przelewowego max 160-165 litrów | Tak, podać |  |
| 14 | Liczba dysz: 4 | Tak |  |
| 15 | Pacjent siada do zabiegu na krześle tak aby strumień wody z dysz skierowany był na przednią część nóg. | Tak |  |
| 16 | Prysznic ręczny | Tak |  |
| 17 | Termomieszalnik | Tak |  |
| 18 | Kolor obudowy -zewnętrzny - biały | Tak |  |
| 19 | Kolor misy – wewnętrzny- do wyboru minimum dwa kolory w tym biały i zielony | Tak |  |
| 20 | Dedykowane do wirówki krzesło z regulacją wysokości i oparciem | Tak |  |
| 21 | Wymiary szerokość max 60 cm, długość max 110 cm | Tak, podać |  |
| 22 | Zasilanie: 230V/50Hz | Tak |  |
| 23 | **Wymagania związane z ESG:**  -dokumentacja w wersji elektronicznej (certyfikaty, paszport techniczny, instrukcje obsługi, raporty techniczne),  -oświadczenie producenta dot. dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania w okresie min. 10 lat od podpisania umowy. | Tak |  |

\****UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ \****